[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.38
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nb=Projekt sieci wodociągowej na działce nr 337/5, 331/5, 353/7, 377/18 obr. Źołędowo
ni=Gmina Osielsko
ai=86-031 Osielsko, ul.Szosa Gdańska 55a
br=wodociągowa
dt=maj 2019

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III	0
id=2640003	1
jm=m3	060
ce=0	1557920926
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.598

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0
id=1700399	1
jm=t	034
ce=0	1557920926
cw=0	PLN
il=0.1755

[RMS ZEST 3]
ty=S
na=ciągnik siodłowy z naczepą 16t	0
id=39314	1
jm=m-g	148
ce=0	1557920943
cw=0	PLN
il=5.8605

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=drewno na stemple iglaste nasycone	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0	1557920926
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5125

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=drut lokalizacyjny miedziany DY6 (1,5mm2)	0
id=1562999	1
jm=m	050
ce=0	1557920927
cw=0	PLN
il=173.5

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1557920927
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.4672

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=hydrant żeliwny nadziemny Jafar kat.8855 o śr. 80 mm	0
id=5880099	2
jm=szt	020
ce=0	1557920927
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0	1557920928
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=67.7705

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=kolano dwukołnierzowe ze stopką N o śr. 80 mm	0
id=5249999	2
jm=szt	020
ce=0	1557920928
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=kołnierz ślepy DN150 mm	0
id=5249999	2
jm=szt	020
ce=0	1557920928
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1557920943
cw=0	PLN
il=28.0596

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm szara	0
id=2222120	1
jm=m2	050
ce=0	1557920929
cw=0	PLN
il=15.375

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=1m Jafar kat.9216	0
id=5249999	2
jm=szt	020
ce=0	1557920929
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=króciec żeliwny FW Jafar kat.9221	0
id=5249999	2
jm=szt	020
ce=0	1557920929
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=łącznik rurowo - kołnierzowy 100 Jafar kat.9103	0
id=5249999	2
jm=szt	020
ce=0	1557920929
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=łącznik rurowo - kołnierzowy 150 Jafar kat.9103	0
id=5249999	2
jm=szt	020
ce=0	1557920930
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=łącznik rurowo - kołnierzowy 80 Jafar kat.9103	0
id=5249999	2
jm=szt	020
ce=0	1557920930
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=łącznik rurowy RR 150 Jafar kat.9102	0
id=5249999	2
jm=szt	020
ce=0	1557920930
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=miał kamienny	0
id=1600600	1
jm=t	034
ce=0	1557920930
cw=0	PLN
il=4.7476

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=obudowy żeliwne do zasuw o śr.100 mm	0
id=5891099	2
jm=szt	020
ce=0	1557920931
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=obudowy żeliwne do zasuw o śr.150 mm	0
id=5891099	2
jm=szt	020
ce=0	1557920931
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=obudowy żeliwne do zasuw o śr.80 mm	0
id=5891099	2
jm=szt	020
ce=0	1557920931
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)	0
id=1121199	1
jm=t	034
ce=0	1557920932
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1538

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=piasek	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1557920932
cw=0	PLN
il=65.988

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0	1557920943
cw=0	PLN
il=0.375

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=podchloryn sodowy	0
id=1410800	2
jm=kg	033
ce=0	1557920932
cw=0	PLN
il=0.434

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1557920922
cw=0	PLN
il=789.6506

[RMS ZEST 28]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 29]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1557920943
cw=0	PLN
il=0.9628

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=rura przeciskowa PE SDR17 DN225x13,4	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1557920932
cw=0	PLN
il=5.61

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=rury z polietylenu PE100 SDR17 PN10 o śr.zewnętrznej 110x6,6 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1557920933
cw=0	PLN
il=93.84

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=rury z polietylenu PE100 SDR17 PN10 o śr.zewnętrznej 160x9,5 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1557920933
cw=0	PLN
il=83.13

[RMS ZEST 35]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1557920944
cw=0	PLN
il=4.7631

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1557920944
cw=0	PLN
il=6.1129

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zasuw	0
id=5891199	2
jm=szt	020
ce=0	1557920933
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=słupki stalowe znacznikowe	0
id=2090699	1
jm=szt	020
ce=0	1557920933
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1557920944
cw=0	PLN
il=5.906

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14	0
id=6801206	2
jm=kg	033
ce=0	1557920934
cw=0	PLN
il=12.56

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	0
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=0	1557920934
cw=0	PLN
il=48.51

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=tablica informacyjna do znakowania rurociągów	0
id=1355099	1
jm=szt	020
ce=0	1557920934
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=taśma ostrzegawcza WODA	0
id=1562999	1
jm=m	050
ce=0	1557920934
cw=0	PLN
il=173.5

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=tłuczeń kamienny niesortowany	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1557920935
cw=0	PLN
il=70.4172

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=trójnik żeliwny kołnierzowy 150x100 Jafar kat.9203	0
id=5249999	2
jm=szt	020
ce=0	1557920935
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=trójnik żeliwny kołnierzowy 150x150 Jafar kat.9203	0
id=5249999	2
jm=szt	020
ce=0	1557920935
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=trójnik żeliwny kołnierzowy 150x80 Jafar kat.9203	0
id=5249999	2
jm=szt	020
ce=0	1557920935
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0	1557920944
cw=0	PLN
il=4.5592

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 100 mm	0
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0	1557920936
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 150 mm	0
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0	1557920936
cw=0	PLN
il=31

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80 mm	0
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0	1557920936
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1557920945
cw=0	PLN
il=1.4921

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1557920945
cw=0	PLN
il=9.3624

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	0
id=12411	1
jm=m-g	148
ce=0	1557920945
cw=0	PLN
il=1.299

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy	0
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0	1557920945
cw=0	PLN
il=1.95

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1557920936
cw=0	PLN
il=18.3324

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	0
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0	1557920946
cw=0	PLN
il=10.4544

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa o śr.100  Jafar kat. 2111	0
id=5809999	2
jm=szt	020
ce=0	1557920937
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa o śr.150  Jafar kat. 2111	0
id=5809999	2
jm=szt	020
ce=0	1557920937
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa o śr.80  Jafar kat. 2111	0
id=5809999	2
jm=szt	020
ce=0	1557920937
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1557920946
cw=0	PLN
il=7.9503

[RMS ZEST 62]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Robory ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=47
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02	2-01	0217-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=402
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=402	1	1.5*167,5*1.6						0		0

[RMS 27]
nz=0.1441	0	0,1441
np=1
wa=0
wb=0
il=57.9282

[RMS 11]
nz=0.0698	0	0,0698
np=1
wa=0
wb=0
il=28.0596

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-05	2-01	0317-05		1
na=Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=16.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.75	1	1*167,5*0.1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 27]
nz=3.45	0	3,45
np=1
wa=0
wb=0
il=55.1871

[POZYCJA]
id=67
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=569.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=569.5	1	2*167,5*1.7						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 27]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=369.8333

[RMS 23]
nz=0.00027	0	0,00027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1538

[RMS 1]
nz=0.00105	0	0,00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.598

[RMS 4]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5125

[RMS 8]
nz=0.119	0	0,119
np=1
wa=0
wb=0
il=67.7705

[RMS 6]
nz=0.0096	0	0,0096
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4672

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-05	2-01	0320-05		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -podsypka, obsypka i zasypka M=PIASEK
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=28.683
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.683	1	75,5*0.1*1+1*75,5*0.3-3.14*0.08*0.08*75,5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 27]
nz=1.42	0	1,42
np=1
wa=0
wb=0
il=38.897

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28.683

[POZYCJA]
id=98
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-05	2-01	0320-05		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -podsypka, obsypka i zasypka M=PIASEK
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=36.078
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36.078	1	92*0.1*1+1*92*0.3-3.14*0.05*0.05*92						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 27]
nz=1.42	0	1,42
np=1
wa=0
wb=0
il=48.9254

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=36.078

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=64.761
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=64.761	1	28,683+36,078						0		0

[RMS 27]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6585

[RMS 48]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5592

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=337.239
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=337.239	1	#p1-#p6						0		0

[RMS 39]
nz=0.0135	0	0,0135
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5527

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.95
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=337.239
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=337.239	1	#p7						0		0

[RMS 27]
nz=0.1022	0	0,1022
np=1
wa=0
wb=0
il=34.4658

[RMS 57]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4544

[POZYCJA]
id=101
pd=						0
na=Wykonanie przewiertu śr. 225mm
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[POZYCJA]
id=102
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-10	4	1009-10		1
na=Rura przeciskowa PE TS SDR17 225x13.4
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=5.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,5						0		0

[RMS 27]
nz=0.328	0	0,328
np=1
wa=0
wb=0
il=1.804

[RMS 32]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.61

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3]
nz=0.0344	0	0,0344
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1892

[RMS 61]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2128

[ELEMENT 1]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=48
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=24
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-04	4	1009-04		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=92	1	92						0		0

[RMS 27]
nz=0.211	0	0,211
np=1
wa=0
wb=0
il=19.412

[RMS 33]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=93.84

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3]
nz=0.0325	0	0,0325
np=1
wa=0
wb=0
il=2.99

[RMS 61]
nz=0.0368	0	0,0368
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3856

[POZYCJA]
id=103
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-07	4	1009-07		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=81.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=81.5	1	81,5						0		0

[RMS 27]
nz=0.272	0	0,272
np=1
wa=0
wb=0
il=22.168

[RMS 34]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=83.13

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3]
nz=0.0329	0	0,0329
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6813

[RMS 61]
nz=0.0372	0	0,0372
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0318

[POZYCJA]
id=89
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-04	4	1014-04		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - łącznik rurowy RR 150 Jafar kat.9102 (węzeł 1)
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 27]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 41]
nz=2.69	0	2,69
np=1
wa=0
wb=0
il=5.38

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=104
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-04	4	1014-04		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - króciec żeliwny FW Jafar kat.9221 (węzeł 1)
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 27]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 41]
nz=2.69	0	2,69
np=1
wa=0
wb=0
il=5.38

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=105
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-04	4	1014-04		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - trójnik żeliwny kołnierzowy 150x150 Jafar kat.9203 (węzeł 1)
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 27]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 50]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 41]
nz=2.69	0	2,69
np=1
wa=0
wb=0
il=2.69

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=106
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-04	4	1014-04		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - łącznik rurowo - kołnierzowy 150 Jafar kat.9103 (węzeł 1)
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 27]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 41]
nz=2.69	0	2,69
np=1
wa=0
wb=0
il=2.69

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=107
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1105-04	4	1105-04		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm (węzeł 1)
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 27]
nz=5.34	0	5,34
np=1
wa=0
wb=0
il=16.02

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 50]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 40]
nz=1.57	0	1,57
np=1
wa=0
wb=0
il=4.71

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 35]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[POZYCJA]
id=108
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-04	4	1014-04		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - łącznik rurowy RR 150 Jafar kat.9102 (węzeł 2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 27]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 41]
nz=2.69	0	2,69
np=1
wa=0
wb=0
il=5.38

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=109
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-04	4	1014-04		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - króciec żeliwny FW Jafar kat.9221 (węzeł 2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 27]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 41]
nz=2.69	0	2,69
np=1
wa=0
wb=0
il=5.38

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=110
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-04	4	1014-04		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - trójnik żeliwny kołnierzowy 150x100 Jafar kat.9203 (węzeł 2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 27]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 50]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 41]
nz=2.69	0	2,69
np=1
wa=0
wb=0
il=2.69

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=111
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-03	4	1014-03		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - łącznik rurowo - kołnierzowy 100 Jafar kat.9103 (węzeł 2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 27]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 41]
nz=2.69	0	2,69
np=1
wa=0
wb=0
il=2.69

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=112
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1105-04	4	1105-04		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm (węzeł 2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 27]
nz=5.34	0	5,34
np=1
wa=0
wb=0
il=10.68

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 50]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 40]
nz=1.57	0	1,57
np=1
wa=0
wb=0
il=3.14

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 35]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[POZYCJA]
id=113
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1105-03	4	1105-03		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm (węzeł 2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 27]
nz=4.67	0	4,67
np=1
wa=0
wb=0
il=4.67

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 49]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 40]
nz=1.57	0	1,57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.57

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 35]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=114
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-04	4	1014-04		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - łącznik rurowo - kołnierzowy 150 Jafar kat.9103 (węzeł 3-H)
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 27]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 41]
nz=2.69	0	2,69
np=1
wa=0
wb=0
il=2.69

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=115
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-04	4	1014-04		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - trójnik żeliwny kołnierzowy 150x80 Jafar kat.9203 (węzeł 3-H)
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 27]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 50]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 41]
nz=2.69	0	2,69
np=1
wa=0
wb=0
il=2.69

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=116
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-04	4	1014-04		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - kołnierz ślepy 150 (węzeł 3-H)
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 27]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 41]
nz=2.69	0	2,69
np=1
wa=0
wb=0
il=2.69

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=72
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1105-02	4	1105-02		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm (węzeł 3-H)
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 27]
nz=3.8	0	3,8
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 40]
nz=1.57	0	1,57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.57

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 35]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=95
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-02	4	1014-02		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=1m Jafar kat.9216 (węzeł 3-H)
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 27]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 41]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=75
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-02	4	1014-02		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - kolano dwukołnierzowe ze stopką N DN80 mm (węzeł 3-H)
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 27]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 41]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=76
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1119-03	4	1119-03		1
na=Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm (węzeł 3-H)
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 27]
nz=4.68	0	4,68
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[POZYCJA]
id=90
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-03	4	1014-03		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - łącznik rurowo - kołnierzowy 150 Jafar kat.9103 (węzeł 4-H)
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 27]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=0.71

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 41]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=117
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-02	4	1014-02		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - kolano dwukołnierzowe ze stopką N DN80 mm (węzeł 4-H)
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 27]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.34

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 41]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.72

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=118
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-02	4	1014-02		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=1m Jafar kat.9216 (węzeł 4-H)
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 27]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 41]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=119
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1105-02	4	1105-02		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm (węzeł 4-H)
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 27]
nz=3.8	0	3,8
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 40]
nz=1.57	0	1,57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.57

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 35]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=120
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1119-03	4	1119-03		1
na=Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm (węzeł 4-H)
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 27]
nz=4.68	0	4,68
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[POZYCJA]
id=83
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0315-02	2-28	0315-02		1
na=Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku stalowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 27]
nz=1.8	0	1,8
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 62]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 35]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[POZYCJA]
id=78
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - taśma ostrzegawcza
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=173.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=173.5	1	92+81,5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 27]
nz=0.0079	0	0,0079
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3091

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=173.5

[RMS 35]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1909

[POZYCJA]
id=79
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Drut lokalizacyjny miedziany DY6 (1,5mm2)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=173.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=173.5	1	173,5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 27]
nz=0.0079	0	0,0079
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3091

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=173.5

[RMS 35]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1909

[POZYCJA]
id=80
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=0.868
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.868	1	173.5/200						0		0

[RMS 27]
nz=4.09	0	4,09
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5501

[RMS 26]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.434

[RMS 56]
nz=7.06	0	7,06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1281

[RMS 62]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 35]
nz=1.58	0	1,58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3714

[POZYCJA]
id=81
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=0.868
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.868	1	173,5/200						0		0

[RMS 27]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5729

[RMS 56]
nz=4.24	0	4,24
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6803

[RMS 62]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=82
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=0.868
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.868	1	173,5/200						0		0

[RMS 27]
nz=8.74	0	8,74
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5863

[RMS 56]
nz=3.53	0	3,53
np=1
wa=0
wb=0
il=3.064

[RMS 62]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=3.16	0	3,16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7429

[ELEMENT 1]
na=Odtworzenie nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=49
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=64
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=332
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=332	1	166*2						0		0

[RMS 27]
nz=0.0028	0	0,0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9296

[RMS 56]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=1.66

[RMS 52]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4276

[RMS 39]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2948

[POZYCJA]
id=65
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=332
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=332	1	332						0		0

[RMS 27]
nz=0.0304	0	0,0304
np=1
wa=0
wb=0
il=10.0928

[RMS 44]
nz=0.1697	0	0,1697
np=1
wa=0
wb=0
il=56.3404

[RMS 19]
nz=0.0143	0	0,0143
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7476

[RMS 56]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=2.656

[RMS 62]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0025	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[RMS 53]
nz=0.0256	0	0,0256
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4992

[POZYCJA]
id=66
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-08	2-31	0114-08		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=332
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=332	1	332						0		0

[RMS 27]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7304

[RMS 44]
nz=0.0212	0	0,0212
np=1
wa=0
wb=0
il=14.0768

[RMS 56]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.664

[RMS 62]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1328

[RMS 53]
nz=0.0013	0	0,0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8632

[POZYCJA]
id=121
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0102-01	2-31	0102-01		1
na=Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	7,5*2						0		0

[RMS 27]
nz=0.4287	0	0,4287
np=1
wa=0
wb=0
il=12.861

[RMS 54]
nz=0.0433	0	0,0433
np=1
wa=0
wb=0
il=1.299

[POZYCJA]
id=122
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p45						0		0

[RMS 27]
nz=0.0028	0	0,0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[RMS 56]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 52]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0645

[RMS 39]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0585

[POZYCJA]
id=123
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p45						0		0

[RMS 27]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=19.548

[RMS 12]
nz=1.025	0	1,025
np=1
wa=0
wb=0
il=15.375

[RMS 24]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=1.227

[RMS 2]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1755

[RMS 56]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.405

[RMS 62]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 55]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 25]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.375

