[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.38
pe=3
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY
nb=Projekt przyłącza wodociągowego na dz.nr 8/1; 8/2; 91/1; 87/16; 91/3; 91/10; 87/8; 87/18; 82/7; 83/9 obr. Maksymilianowo
ab=Przebudowa przyłączy do budynków mieszkalnych przy ul. Głównej w Maksymilianowie (dz. 91/3; 91/10; 87/8; 87/18; 82/7) obr. Maksymilianowo gm. Osielsko
ni=Gmina Osielsko
ai=ul. Szosa Gdańska 55a
br=wodociągowa
dt=czerwiec 2019

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=63	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego B 100	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0	1562048537
cw=0	PLN
il=0.3

[RMS ZEST 2]
ty=S
na=ciągnik siodłowy z naczepą 16t	0
id=39314	1
jm=m-g	148
ce=0	1562048547
cw=0	PLN
il=0.2752

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=drut lokalizacyjny miedziany DY6 (1,5mm2)	0
id=1562999	1
jm=m	050
ce=0	1562048537
cw=0	PLN
il=107.5

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=konsola do wodomierza	0
id=6305099	2
jm=szt	020
ce=0	1562048537
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1562048547
cw=0	PLN
il=18.9018

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=łącznik ISO do rur PE DN32 mm	0
id=5610999	2
jm=szt	020
ce=0	1562048538
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=miał kamienny	0
id=1600600	1
jm=t	034
ce=0	1562048538
cw=0	PLN
il=2.3059

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa częściowo zamknięta	0
id=2_31013	3
jm=t	034
ce=0	1562048538
cw=0	PLN
il=2.8441

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa zamknięta	0
id=2_31014	3
jm=t	034
ce=0	1562048538
cw=0	PLN
il=2.92

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=nawiertko-zasuwa samonawiercająca DN160x11/4"	0
id=5809999	2
jm=szt	020
ce=0	1562048538
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=nawiertko-zasuwa samonawiercająca DN90x11/4"	0
id=5809999	2
jm=szt	020
ce=0	1562048539
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=obudowy żeliwne teleskopowe do zasuw	0
id=5891099	2
jm=szt	020
ce=0	1562048539
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=piasek	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1562048539
cw=0	PLN
il=80.625

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	0
id=52600	1
jm=m-g	148
ce=0	1562048547
cw=0	PLN
il=4.485

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=podchloryn sodowy	0
id=1410800	2
jm=kg	033
ce=0	1562048539
cw=0	PLN
il=0.269

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=prościarka do rur PE	0
id=71270	1
jm=m-g	148
ce=0	1562048547
cw=0	PLN
il=9.2055

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1562048533
cw=0	PLN
il=458.8148

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	0
id=52314	1
jm=m-g	148
ce=0	1562048547
cw=0	PLN
il=0.4176

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1562048547
cw=0	PLN
il=0.6253

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=rura PE100 PN16 SDR11 32x3,0	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1562048539
cw=0	PLN
il=112.302

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=rura przeciskowa PE TS DN63	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1562048539
cw=0	PLN
il=8.16

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=rury ochronne (osłonowe) dwudzielne z PE  typu AROT o śr. nom. 110 mm	0
id=5630999	2
jm=m	040
ce=0	1562048540
cw=0	PLN
il=28.08

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=rury stalowe śr. 57,0/3,5 mm	0
id=5040183	2
jm=m	040
ce=0	1562048540
cw=0	PLN
il=13.5

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 50 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1562048540
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 63 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1562048540
cw=0	PLN
il=104.55

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1562048548
cw=0	PLN
il=2.0865

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1562048548
cw=0	PLN
il=8.3332

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zasuw o śr.50-65 mm	0
id=5891199	2
jm=szt	020
ce=0	1562048540
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0	1562048548
cw=0	PLN
il=6.3481

[RMS ZEST 33]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1562048548
cw=0	PLN
il=3.3101

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1562048548
cw=0	PLN
il=0.9153

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=tabliczki do znakowania	0
id=6358100	2
jm=szt	020
ce=0	1562048541
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=taśma bitumiczna uszczelniająca	0
id=1562999	1
jm=m	040
ce=0	1562048541
cw=0	PLN
il=40.95

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=taśma ostrzegawcza WODA	0
id=1562999	1
jm=m	050
ce=0	1562048541
cw=0	PLN
il=107.5

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=tłuczeń kamienny niesortowany	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1562048541
cw=0	PLN
il=52.784

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0	1562048548
cw=0	PLN
il=5.676

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1562048549
cw=0	PLN
il=0.8189

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1562048549
cw=0	PLN
il=7.2249

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 15 t	0
id=12115	1
jm=m-g	148
ce=0	1562048549
cw=0	PLN
il=0.4176

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	0
id=12411	1
jm=m-g	148
ce=0	1562048549
cw=0	PLN
il=1.2644

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1562048541
cw=0	PLN
il=11.4193

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	0
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0	1562048549
cw=0	PLN
il=5.8954

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5701999	2
jm=szt	020
ce=0	1562048541
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=zawór antyskażeniowy typ EA DN25 mm	0
id=5730899	2
jm=szt	020
ce=0	1562048542
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=złączka ISO DN32x1" GZ	0
id=5610999	2
jm=szt	020
ce=0	1562048542
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=złączka ISO DN32x11/4"GZ	0
id=	2
jm=szt	020
ce=0	1562048542
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1562048568
cw=0	PLN
il=4.6296

[RMS ZEST 51]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Przyłącze wodociągowe do budynku na dz. nr 91/3
wa=0
kn=0	0	0
id=77
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Robory ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=47
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02	2-01	0217-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=51.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=51.84	1	1,5*1,6*21,6						0		0

[RMS 17]
nz=0.1441	0	0,1441
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4701

[RMS 5]
nz=0.0698	0	0,0698
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6184

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-05	2-01	0317-05		1
na=Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=6.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.48	1	1,5*21,6*0,2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 17]
nz=3.45	0	3,45
np=1
wa=0
wb=0
il=21.35

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-05	2-01	0320-05		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -podsypka, obsypka i zasypka M=PIASEK
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=16.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.2	1	21,6*0,20*1,5+1,5*21,6*0,30						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 17]
nz=1.42	0	1,42
np=1
wa=0
wb=0
il=21.9688

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=16.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.2	1	16,2						0		0

[RMS 17]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1659

[RMS 39]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1405

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=35.64
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35.64	1	51,84-16,2						0		0

[RMS 33]
nz=0.0135	0	0,0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4811

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.95
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=35.64
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35.64	1	35,64						0		0

[RMS 17]
nz=0.1022	0	0,1022
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6424

[RMS 45]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1048

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=48
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=68
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0212-01	2-18	0212-01		1
na=Nawiertko-zasuwa samonawiercająca DN90x11/4"
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=2.32	0	2,32
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=69
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-01	2-18	0111-01		1
na=Złączka ISO DN32x11/4"GZ
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=70
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm - rura PE100 PN16 SDR11 32x3,0
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=21.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21.6	1	21,6						0		0

[RMS 17]
nz=0.224	0	0,224
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8384

[RMS 23]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=22.032

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0142	0	0,0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3067

[RMS 16]
nz=0.0425	0	0,0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.918

[POZYCJA]
id=121
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm - rura osłonowa DN63 mm PE
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=21
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						0		0

[RMS 17]
nz=0.224	0	0,224
np=1
wa=0
wb=0
il=4.704

[RMS 28]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=21.42

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0142	0	0,0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2982

[RMS 16]
nz=0.0425	0	0,0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8925

[POZYCJA]
id=79
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-05	2-19	0306-05		1
na=Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne z PE  typu AROT o śr. nom. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 17]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 25]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 50]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=71
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0122-01	2-18	0122-01		1
na=Kształtki PE ciśnieniowe łączone na wcisk o śr.zewn. 32 mm - mufa
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.235	0	0,235
np=1
wa=0
wb=0
il=0.235

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.071	0	0,071
np=1
wa=0
wb=0
il=0.071

[POZYCJA]
id=75
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0134-02	2-19	0134-02		1
na=Oznakowanie trasy na słupku stalowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 26]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 51]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=122
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - taśma ostrzegawcza
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=21.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21.6	1	21,6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 17]
nz=0.0079	0	0,0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.163

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21.6

[RMS 29]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0238

[POZYCJA]
id=123
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Drut lokalizacyjny miedziany DY6 (1,5mm2)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=21.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21.6	1	21,6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 17]
nz=0.0079	0	0,0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.163

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21.6

[RMS 29]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0238

[POZYCJA]
id=124
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=0.108
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.108	1	21,6/200						0		0

[RMS 17]
nz=4.09	0	4,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4417

[RMS 15]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[RMS 44]
nz=7.06	0	7,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7625

[RMS 51]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=1.58	0	1,58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1706

[POZYCJA]
id=125
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=0.108
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.108	1	21,6/200						0		0

[RMS 17]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0713

[RMS 44]
nz=4.24	0	4,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4579

[RMS 51]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=76
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=0.108
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.108	1	21,6/200						0		0

[RMS 17]
nz=8.74	0	8,74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9439

[RMS 44]
nz=3.53	0	3,53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3812

[RMS 51]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=3.16	0	3,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3413

[ELEMENT 2]
na=Odtworzenie nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=49
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=64
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=32.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32.4	1	21,6*1,5						0		0

[RMS 17]
nz=0.0028	0	0,0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0907

[RMS 44]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.162

[RMS 40]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1393

[RMS 33]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1264

[POZYCJA]
id=65
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=32.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32.4	1	32,4						0		0

[RMS 17]
nz=0.0304	0	0,0304
np=1
wa=0
wb=0
il=0.985

[RMS 38]
nz=0.1697	0	0,1697
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4983

[RMS 7]
nz=0.0143	0	0,0143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4633

[RMS 44]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2592

[RMS 51]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0025	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.081

[RMS 41]
nz=0.0256	0	0,0256
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8294

[POZYCJA]
id=66
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-08	2-31	0114-08		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=32.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=32.4	1	32,4						0		0

[RMS 17]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0713

[RMS 38]
nz=0.0212	0	0,0212
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3738

[RMS 44]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0648

[RMS 51]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.013

[RMS 41]
nz=0.0013	0	0,0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0842

[ELEMENT 1]
na=Przyłącze wodociągowe do budynku na dz. nr 91/10
wa=0
kn=0	0	0
id=80
nu=2
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Rozbiórka nawierzchnI jezdni
wa=0
kn=0	0	0
id=126
nu=2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=127
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-02	AT-03	0101-02		1
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 17]
nz=0.115	0	0,115
np=1
wa=0
wb=0
il=1.725

[RMS 14]
nz=0.115	0	0,115
np=1
wa=0
wb=0
il=1.725

[POZYCJA]
id=128
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0803-03	2-31	0803-03		1
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=11.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.4	1	5,7*2						0		0

[RMS 17]
nz=0.2544	0	0,2544
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9002

[RMS 32]
nz=0.1249	0	0,1249
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4239

[POZYCJA]
id=129
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0803-04	2-31	0803-04		1
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=11.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=11.4	1	11,4						0		0

[RMS 17]
nz=0.0437	0	0,0437
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4909

[RMS 32]
nz=0.0185	0	0,0185
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0545

[POZYCJA]
id=130
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=0.912
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.912	1	5,7*2*0,08						0		0

[RMS 17]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2677

[RMS 30]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6566

[POZYCJA]
id=131
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10	4-01	0108-10		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=0.912
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=0.912	1	0,912						0		0

[RMS 30]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1642

[ELEMENT 2]
na=Robory ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=101
nu=2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=132
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02	2-01	0217-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=48.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48.72	1	1,5*1,6*20,3						0		0

[RMS 17]
nz=0.1441	0	0,1441
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0206

[RMS 5]
nz=0.0698	0	0,0698
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4007

[POZYCJA]
id=133
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-05	2-01	0317-05		1
na=Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=6.09
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.09	1	1,5*20,3*0,2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 17]
nz=3.45	0	3,45
np=1
wa=0
wb=0
il=20.065

[POZYCJA]
id=134
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-05	2-01	0320-05		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -podsypka, obsypka i zasypka M=PIASEK
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=15.225
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.225	1	20,3*0,20*1,5+1,5*20,3*0,30						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 17]
nz=1.42	0	1,42
np=1
wa=0
wb=0
il=20.6466

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.225

[POZYCJA]
id=135
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=15.225
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.225	1	15,225						0		0

[RMS 17]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0356

[RMS 39]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0718

[POZYCJA]
id=136
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=33.495
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33.495	1	48,72-15,225						0		0

[RMS 33]
nz=0.0135	0	0,0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4522

[POZYCJA]
id=137
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.95
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=33.495
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33.495	1	33,495						0		0

[RMS 17]
nz=0.1022	0	0,1022
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4232

[RMS 45]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0383

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=108
nu=2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=138
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0212-01	2-18	0212-01		1
na=Nawiertko-zasuwa samonawiercająca DN160x11/4"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=2.32	0	2,32
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=139
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-01	2-18	0111-01		1
na=Złączka ISO DN32x11/4"GZ
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=140
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm - rura PE100 PN16 SDR11 32x3,0
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=21
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						0		0

[RMS 17]
nz=0.224	0	0,224
np=1
wa=0
wb=0
il=4.704

[RMS 23]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=21.42

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0142	0	0,0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2982

[RMS 16]
nz=0.0425	0	0,0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8925

[POZYCJA]
id=141
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm - rura osłonowa DN63 mm PE
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 17]
nz=0.224	0	0,224
np=1
wa=0
wb=0
il=4.48

[RMS 28]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0142	0	0,0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.284

[RMS 16]
nz=0.0425	0	0,0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.85

[POZYCJA]
id=150
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm - rura osłonowa DN50 mm PE
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.224	0	0,224
np=1
wa=0
wb=0
il=0.224

[RMS 27]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0142	0	0,0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0142

[RMS 16]
nz=0.0425	0	0,0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0425

[POZYCJA]
id=142
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-05	2-19	0306-05		1
na=Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne z PE  typu AROT o śr. nom. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 17]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 25]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 50]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[POZYCJA]
id=143
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0122-01	2-18	0122-01		1
na=Kształtki PE ciśnieniowe łączone na wcisk o śr.zewn. 32 mm - złączka ISO DN32x1" GZ
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.235	0	0,235
np=1
wa=0
wb=0
il=0.235

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.071	0	0,071
np=1
wa=0
wb=0
il=0.071

[POZYCJA]
id=151
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-03	4	0130-03		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 17]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 51]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=152
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-02	4	0140-02		1
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm - wodomierz istniejący
uw=M=0
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=153
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-02	4	0140-02		1
na=Montaż konsoli do wodomierza DN20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=154
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-02	4	0130-02		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - zawór antyskażeniowy typ EA DN25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=144
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0134-02	2-19	0134-02		1
na=Oznakowanie trasy na słupku stalowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 26]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 51]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=145
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - taśma ostrzegawcza
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=20.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.3	1	20,3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 17]
nz=0.0079	0	0,0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1532

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20.3

[RMS 29]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0223

[POZYCJA]
id=146
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Drut lokalizacyjny miedziany DY6 (1,5mm2)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=20.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.3	1	20,3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 17]
nz=0.0079	0	0,0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1532

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20.3

[RMS 29]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0223

[POZYCJA]
id=147
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=0.102
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.102	1	20,3/200						0		0

[RMS 17]
nz=4.09	0	4,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4172

[RMS 15]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.051

[RMS 44]
nz=7.06	0	7,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7201

[RMS 51]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=1.58	0	1,58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1612

[POZYCJA]
id=148
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=0.102
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.102	1	20,3/200						0		0

[RMS 17]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0673

[RMS 44]
nz=4.24	0	4,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4325

[RMS 51]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=149
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=0.102
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.102	1	20,3/200						0		0

[RMS 17]
nz=8.74	0	8,74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8915

[RMS 44]
nz=3.53	0	3,53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3601

[RMS 51]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=3.16	0	3,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3223

[ELEMENT 2]
na=Odtworzenie nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=117
nu=2.4
wn=		

[POZYCJA]
id=118
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=30.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.45	1	20,3*1,5						0		0

[RMS 17]
nz=0.0028	0	0,0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0853

[RMS 44]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1523

[RMS 40]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1309

[RMS 33]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1188

[POZYCJA]
id=119
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=30.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.45	1	30,45						0		0

[RMS 17]
nz=0.0304	0	0,0304
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9257

[RMS 38]
nz=0.1697	0	0,1697
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1674

[RMS 7]
nz=0.0143	0	0,0143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4354

[RMS 44]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2436

[RMS 51]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0025	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0761

[RMS 41]
nz=0.0256	0	0,0256
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7795

[POZYCJA]
id=120
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-08	2-31	0114-08		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=30.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=30.45	1	30,45						0		0

[RMS 17]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.067

[RMS 38]
nz=0.0212	0	0,0212
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2911

[RMS 44]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0609

[RMS 51]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0122

[RMS 41]
nz=0.0013	0	0,0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0792

[POZYCJA]
id=191
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0102-01	2-31	0102-01		1
na=Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=11.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.4	1	5,7*2						0		0

[RMS 17]
nz=0.4287	0	0,4287
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8872

[RMS 43]
nz=0.0433	0	0,0433
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4936

[POZYCJA]
id=192
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0102-02	2-31	0102-02		1
na=Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=11.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=6

[PRZEDMIAR]
wo=11.4	1	11,4						0		0

[RMS 17]
nz=0.111	0	0,111
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5924

[POZYCJA]
id=193
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=11.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.4	1	11,4						0		0

[RMS 17]
nz=0.0028	0	0,0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0319

[RMS 44]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.057

[RMS 40]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.049

[RMS 33]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0445

[POZYCJA]
id=194
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=11.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=11.4	1	11,4						0		0

[RMS 17]
nz=0.0333	0	0,0333
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7592

[RMS 38]
nz=0.3182	0	0,3182
np=1
wa=0
wb=0
il=7.255

[RMS 44]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.342

[RMS 51]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0616

[RMS 41]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8824

[POZYCJA]
id=195
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0311-01	2-31	0311-01		1
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=11.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.4	1	11,4						0		0

[RMS 17]
nz=0.0309	0	0,0309
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3523

[RMS 8]
nz=0.0974	0	0,0974
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1104

[RMS 21]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0775

[RMS 41]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0775

[RMS 42]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0775

[POZYCJA]
id=196
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0311-05	2-31	0311-05		1
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=11.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.4	1	11,4						0		0

[RMS 17]
nz=0.0307	0	0,0307
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 9]
nz=0.075	0	0,075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.855

[RMS 21]
nz=0.0056	0	0,0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0638

[RMS 41]
nz=0.0056	0	0,0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0638

[RMS 42]
nz=0.0056	0	0,0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0638

[POZYCJA]
id=197
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0311-06	2-31	0311-06		1
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=11.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.4	1	11,4						0		0

[RMS 17]
nz=0.0088	0	0,0088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1003

[RMS 9]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.285

[RMS 21]
nz=0.0019	0	0,0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0217

[RMS 41]
nz=0.0019	0	0,0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0217

[RMS 42]
nz=0.0019	0	0,0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0217

[POZYCJA]
id=198
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0617-01	2-02	0617-01		1
na=Łączenie szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą bitumiczną uszczelniającą
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 17]
nz=0.2357	0	0,2357
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5355

[RMS 36]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=15.75

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0405

[ELEMENT 1]
na=Przyłącze wodociągowe do budynku na dz. nr 87/8
wa=0
kn=0	0	0
id=155
nu=3
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Rozbiórka nawierzchni jezdni
wa=0
kn=0	0	0
id=156
nu=3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=157
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-02	AT-03	0101-02		1
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						0		0

[RMS 17]
nz=0.115	0	0,115
np=1
wa=0
wb=0
il=1.495

[RMS 14]
nz=0.115	0	0,115
np=1
wa=0
wb=0
il=1.495

[POZYCJA]
id=158
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0803-03	2-31	0803-03		1
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=10.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.2	1	5,1*2						0		0

[RMS 17]
nz=0.2544	0	0,2544
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5949

[RMS 32]
nz=0.1249	0	0,1249
np=1
wa=0
wb=0
il=1.274

[POZYCJA]
id=159
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0803-04	2-31	0803-04		1
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=10.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=10.2	1	10,2						0		0

[RMS 17]
nz=0.0437	0	0,0437
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2287

[RMS 32]
nz=0.0185	0	0,0185
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9435

[POZYCJA]
id=160
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=0.816
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.816	1	5,1*2*0,08						0		0

[RMS 17]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1342

[RMS 30]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5875

[POZYCJA]
id=161
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10	4-01	0108-10		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=0.816
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=0.816	1	0,816						0		0

[RMS 30]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1469

[ELEMENT 2]
na=Robory ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=162
nu=3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=163
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02	2-01	0217-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=64.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=64.32	1	1,5*1,6*26,8						0		0

[RMS 17]
nz=0.1441	0	0,1441
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2685

[RMS 5]
nz=0.0698	0	0,0698
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4895

[POZYCJA]
id=164
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-05	2-01	0317-05		1
na=Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=8.04
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.04	1	1,5*26,8*0,2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 17]
nz=3.45	0	3,45
np=1
wa=0
wb=0
il=26.4898

[POZYCJA]
id=165
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-05	2-01	0320-05		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -podsypka, obsypka i zasypka M=PIASEK
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=20.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.1	1	26,8*0,20*1,5+1,5*26,8*0,30						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 17]
nz=1.42	0	1,42
np=1
wa=0
wb=0
il=27.2576

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20.1

[POZYCJA]
id=166
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=20.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.1	1	20,1						0		0

[RMS 17]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6874

[RMS 39]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=1.415

[POZYCJA]
id=167
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=44.22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44.22	1	64,32-20,1						0		0

[RMS 33]
nz=0.0135	0	0,0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.597

[POZYCJA]
id=168
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.95
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=44.22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44.22	1	44,22						0		0

[RMS 17]
nz=0.1022	0	0,1022
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5193

[RMS 45]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3708

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=169
nu=3.3
wn=		

[POZYCJA]
id=170
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0212-01	2-18	0212-01		1
na=Nawiertko-zasuwa samonawiercająca DN160x11/4"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=2.32	0	2,32
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=171
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-01	2-18	0111-01		1
na=Złączka ISO DN32x11/4"GZ
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=172
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm - rura PE100 PN16 SDR11 32x3,0
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=27.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.5	1	27,5						0		0

[RMS 17]
nz=0.224	0	0,224
np=1
wa=0
wb=0
il=6.16

[RMS 23]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=28.05

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0142	0	0,0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3905

[RMS 16]
nz=0.0425	0	0,0425
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1688

[POZYCJA]
id=173
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm - rura osłonowa DN63 mm PE
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[RMS 17]
nz=0.224	0	0,224
np=1
wa=0
wb=0
il=5.376

[RMS 28]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=24.48

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0142	0	0,0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3408

[RMS 16]
nz=0.0425	0	0,0425
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[POZYCJA]
id=174
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm - rura osłonowa DN50 mm PE
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.224	0	0,224
np=1
wa=0
wb=0
il=0.224

[RMS 27]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0142	0	0,0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0142

[RMS 16]
nz=0.0425	0	0,0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0425

[POZYCJA]
id=175
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-05	2-19	0306-05		1
na=Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne z PE  typu AROT o śr. nom. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 17]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 25]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 50]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[POZYCJA]
id=176
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0122-01	2-18	0122-01		1
na=Kształtki PE ciśnieniowe łączone na wcisk o śr.zewn. 32 mm - złączka ISO DN32x1" GZ
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.235	0	0,235
np=1
wa=0
wb=0
il=0.235

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.071	0	0,071
np=1
wa=0
wb=0
il=0.071

[POZYCJA]
id=177
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-03	4	0130-03		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 17]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 51]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=178
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-02	4	0140-02		1
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm - wodomierz istniejący
uw=M=0
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=179
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-02	4	0140-02		1
na=Montaż konsoli do wodomierza DN20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=180
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-02	4	0130-02		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - zawór antyskażeniowy typ EA DN25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=181
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0134-02	2-19	0134-02		1
na=Oznakowanie trasy na słupku stalowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 26]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 51]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=182
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - taśma ostrzegawcza
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=26.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26.8	1	26,8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 17]
nz=0.0079	0	0,0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2022

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=26.8

[RMS 29]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0295

[POZYCJA]
id=183
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Drut lokalizacyjny miedziany DY6 (1,5mm2)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=26.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26.8	1	26,8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 17]
nz=0.0079	0	0,0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2022

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=26.8

[RMS 29]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0295

[POZYCJA]
id=184
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=0.134
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.134	1	26,8/200						0		0

[RMS 17]
nz=4.09	0	4,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5481

[RMS 15]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.067

[RMS 44]
nz=7.06	0	7,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.946

[RMS 51]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=1.58	0	1,58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2117

[POZYCJA]
id=185
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=0.134
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.134	1	26,8/200						0		0

[RMS 17]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0884

[RMS 44]
nz=4.24	0	4,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5682

[RMS 51]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=186
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=0.134
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.134	1	26,8/200						0		0

[RMS 17]
nz=8.74	0	8,74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1712

[RMS 44]
nz=3.53	0	3,53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.473

[RMS 51]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=3.16	0	3,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4234

[ELEMENT 2]
na=Odtworzenie nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=187
nu=3.4
wn=		

[POZYCJA]
id=199
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=40.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40.2	1	26,8*1,5						0		0

[RMS 17]
nz=0.0028	0	0,0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1126

[RMS 44]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.201

[RMS 40]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1729

[RMS 33]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1568

[POZYCJA]
id=200
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=40.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40.2	1	40,2						0		0

[RMS 17]
nz=0.0304	0	0,0304
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2221

[RMS 38]
nz=0.1697	0	0,1697
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8219

[RMS 7]
nz=0.0143	0	0,0143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5749

[RMS 44]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3216

[RMS 51]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0025	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1005

[RMS 41]
nz=0.0256	0	0,0256
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0291

[POZYCJA]
id=201
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-08	2-31	0114-08		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=40.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=40.2	1	40,2						0		0

[RMS 17]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0884

[RMS 38]
nz=0.0212	0	0,0212
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7045

[RMS 44]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0804

[RMS 51]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0161

[RMS 41]
nz=0.0013	0	0,0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1045

[POZYCJA]
id=202
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0102-01	2-31	0102-01		1
na=Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=10.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.2	1	5,1*2						0		0

[RMS 17]
nz=0.4287	0	0,4287
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3727

[RMS 43]
nz=0.0433	0	0,0433
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4417

[POZYCJA]
id=203
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0102-02	2-31	0102-02		1
na=Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=10.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=6

[PRZEDMIAR]
wo=10.2	1	10,2						0		0

[RMS 17]
nz=0.111	0	0,111
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7932

[POZYCJA]
id=204
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=10.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.2	1	10,2						0		0

[RMS 17]
nz=0.0028	0	0,0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0286

[RMS 44]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.051

[RMS 40]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0439

[RMS 33]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0398

[POZYCJA]
id=205
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=10.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=10.2	1	10,2						0		0

[RMS 17]
nz=0.0333	0	0,0333
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6793

[RMS 38]
nz=0.3182	0	0,3182
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4913

[RMS 44]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.306

[RMS 51]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0551

[RMS 41]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7895

[POZYCJA]
id=206
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0311-01	2-31	0311-01		1
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=10.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.2	1	10,2						0		0

[RMS 17]
nz=0.0309	0	0,0309
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3152

[RMS 8]
nz=0.0974	0	0,0974
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9935

[RMS 21]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0694

[RMS 41]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0694

[RMS 42]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0694

[POZYCJA]
id=207
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0311-05	2-31	0311-05		1
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=10.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.2	1	10,2						0		0

[RMS 17]
nz=0.0307	0	0,0307
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3131

[RMS 9]
nz=0.075	0	0,075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.765

[RMS 21]
nz=0.0056	0	0,0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0571

[RMS 41]
nz=0.0056	0	0,0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0571

[RMS 42]
nz=0.0056	0	0,0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0571

[POZYCJA]
id=208
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0311-06	2-31	0311-06		1
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=10.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.2	1	10,2						0		0

[RMS 17]
nz=0.0088	0	0,0088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0898

[RMS 9]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.255

[RMS 21]
nz=0.0019	0	0,0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0194

[RMS 41]
nz=0.0019	0	0,0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0194

[RMS 42]
nz=0.0019	0	0,0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0194

[POZYCJA]
id=209
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0617-01	2-02	0617-01		1
na=Łączenie szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą bitumiczną uszczelniającą
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						0		0

[RMS 17]
nz=0.2357	0	0,2357
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0641

[RMS 36]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=13.65

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0351

[ELEMENT 1]
na=Przyłącze wodociągowe do budynku na dz. nr 87/18
wa=0
kn=0	0	0
id=210
nu=4
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Rozbiórka nawierzchni jezdni
wa=0
kn=0	0	0
id=211
nu=4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=212
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-02	AT-03	0101-02		1
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[RMS 17]
nz=0.115	0	0,115
np=1
wa=0
wb=0
il=1.265

[RMS 14]
nz=0.115	0	0,115
np=1
wa=0
wb=0
il=1.265

[POZYCJA]
id=213
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0803-03	2-31	0803-03		1
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=7.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.6	1	3,8*2						0		0

[RMS 17]
nz=0.2544	0	0,2544
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9334

[RMS 32]
nz=0.1249	0	0,1249
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9492

[POZYCJA]
id=214
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0803-04	2-31	0803-04		1
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=7.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=7.6	1	7,6						0		0

[RMS 17]
nz=0.0437	0	0,0437
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6606

[RMS 32]
nz=0.0185	0	0,0185
np=1
wa=0
wb=0
il=0.703

[POZYCJA]
id=215
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=0.608
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.608	1	3,8*2*0,08						0		0

[RMS 17]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8451

[RMS 30]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4378

[POZYCJA]
id=216
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10	4-01	0108-10		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=0.608
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=0.608	1	0,608						0		0

[RMS 30]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1094

[ELEMENT 2]
na=Robory ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=217
nu=4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=218
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02	2-01	0217-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=40.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40.32	1	1,5*1,6*16,8						0		0

[RMS 17]
nz=0.1441	0	0,1441
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8101

[RMS 5]
nz=0.0698	0	0,0698
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8143

[POZYCJA]
id=219
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-05	2-01	0317-05		1
na=Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=5.04
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.04	1	1,5*16,8*0,2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 17]
nz=3.45	0	3,45
np=1
wa=0
wb=0
il=16.6055

[POZYCJA]
id=220
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-05	2-01	0320-05		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -podsypka, obsypka i zasypka M=PIASEK
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=12.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.6	1	16,8*0,20*1,5+1,5*16,8*0,30						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 17]
nz=1.42	0	1,42
np=1
wa=0
wb=0
il=17.0869

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[POZYCJA]
id=221
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=12.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.6	1	12,6						0		0

[RMS 17]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6846

[RMS 39]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=0.887

[POZYCJA]
id=222
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=27.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.72	1	40,32-12,6						0		0

[RMS 33]
nz=0.0135	0	0,0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3742

[POZYCJA]
id=223
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.95
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=27.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.72	1	27,72						0		0

[RMS 17]
nz=0.1022	0	0,1022
np=1
wa=0
wb=0
il=2.833

[RMS 45]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8593

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=224
nu=4.3
wn=		

[POZYCJA]
id=225
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0212-01	2-18	0212-01		1
na=Nawiertko-zasuwa samonawiercająca DN160x11/4"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=2.32	0	2,32
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=226
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-01	2-18	0111-01		1
na=Złączka ISO DN32x11/4"GZ
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=227
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm - rura PE100 PN16 SDR11 32x3,0
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=17.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.5	1	17,5						0		0

[RMS 17]
nz=0.224	0	0,224
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 23]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=17.85

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0142	0	0,0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2485

[RMS 16]
nz=0.0425	0	0,0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7438

[POZYCJA]
id=228
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm - rura osłonowa DN63 mm PE
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=16.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.5	1	16,5						0		0

[RMS 17]
nz=0.224	0	0,224
np=1
wa=0
wb=0
il=3.696

[RMS 28]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=16.83

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0142	0	0,0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2343

[RMS 16]
nz=0.0425	0	0,0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7013

[POZYCJA]
id=229
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm - rura osłonowa DN50 mm PE
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.224	0	0,224
np=1
wa=0
wb=0
il=0.224

[RMS 27]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0142	0	0,0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0142

[RMS 16]
nz=0.0425	0	0,0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0425

[POZYCJA]
id=230
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-05	2-19	0306-05		1
na=Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne z PE  typu AROT o śr. nom. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 17]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 25]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 50]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[POZYCJA]
id=231
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0122-01	2-18	0122-01		1
na=Kształtki PE ciśnieniowe łączone na wcisk o śr.zewn. 32 mm - złączka ISO DN32x1" GZ
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.235	0	0,235
np=1
wa=0
wb=0
il=0.235

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.071	0	0,071
np=1
wa=0
wb=0
il=0.071

[POZYCJA]
id=232
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-03	4	0130-03		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 17]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 51]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=233
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-02	4	0140-02		1
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm - wodomierz istniejący
uw=M=0
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=234
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-02	4	0140-02		1
na=Montaż konsoli do wodomierza DN20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=235
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-02	4	0130-02		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - zawór antyskażeniowy typ EA DN25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=236
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0134-02	2-19	0134-02		1
na=Oznakowanie trasy na słupku stalowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 26]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 51]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=237
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - taśma ostrzegawcza
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=16.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.8	1	16,8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 17]
nz=0.0079	0	0,0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1268

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 29]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0185

[POZYCJA]
id=238
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Drut lokalizacyjny miedziany DY6 (1,5mm2)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=16.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.8	1	16,8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 17]
nz=0.0079	0	0,0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1268

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 29]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0185

[POZYCJA]
id=239
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=0.084
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.084	1	16,8/200						0		0

[RMS 17]
nz=4.09	0	4,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3436

[RMS 15]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[RMS 44]
nz=7.06	0	7,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.593

[RMS 51]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=1.58	0	1,58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1327

[POZYCJA]
id=240
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=0.084
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.084	1	16,8/200						0		0

[RMS 17]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0554

[RMS 44]
nz=4.24	0	4,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3562

[RMS 51]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=241
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=0.084
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.084	1	16,8/200						0		0

[RMS 17]
nz=8.74	0	8,74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7342

[RMS 44]
nz=3.53	0	3,53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2965

[RMS 51]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=3.16	0	3,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2654

[ELEMENT 2]
na=Odtworzenie nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=242
nu=4.4
wn=		

[POZYCJA]
id=243
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=25.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.2	1	16,8*1,5						0		0

[RMS 17]
nz=0.0028	0	0,0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0706

[RMS 44]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.126

[RMS 40]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1084

[RMS 33]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0983

[POZYCJA]
id=244
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=25.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.2	1	25,2						0		0

[RMS 17]
nz=0.0304	0	0,0304
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7661

[RMS 38]
nz=0.1697	0	0,1697
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2764

[RMS 7]
nz=0.0143	0	0,0143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3604

[RMS 44]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2016

[RMS 51]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0025	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.063

[RMS 41]
nz=0.0256	0	0,0256
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6451

[POZYCJA]
id=245
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-08	2-31	0114-08		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=25.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=25.2	1	25,2						0		0

[RMS 17]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0554

[RMS 38]
nz=0.0212	0	0,0212
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0685

[RMS 44]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0504

[RMS 51]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0101

[RMS 41]
nz=0.0013	0	0,0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0655

[POZYCJA]
id=246
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0102-01	2-31	0102-01		1
na=Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=7.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.6	1	3,8*2						0		0

[RMS 17]
nz=0.4287	0	0,4287
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2581

[RMS 43]
nz=0.0433	0	0,0433
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3291

[POZYCJA]
id=247
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0102-02	2-31	0102-02		1
na=Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=7.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=6

[PRZEDMIAR]
wo=7.6	1	7,6						0		0

[RMS 17]
nz=0.111	0	0,111
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0616

[POZYCJA]
id=248
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=7.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.6	1	7,6						0		0

[RMS 17]
nz=0.0028	0	0,0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0213

[RMS 44]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.038

[RMS 40]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0327

[RMS 33]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0296

[POZYCJA]
id=249
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=7.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=7.6	1	7,6						0		0

[RMS 17]
nz=0.0333	0	0,0333
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5062

[RMS 38]
nz=0.3182	0	0,3182
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8366

[RMS 44]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.228

[RMS 51]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.041

[RMS 41]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5882

[POZYCJA]
id=250
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0311-01	2-31	0311-01		1
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=7.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.6	1	7,6						0		0

[RMS 17]
nz=0.0309	0	0,0309
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2348

[RMS 8]
nz=0.0974	0	0,0974
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7402

[RMS 21]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0517

[RMS 41]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0517

[RMS 42]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0517

[POZYCJA]
id=251
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0311-05	2-31	0311-05		1
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=7.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.6	1	7,6						0		0

[RMS 17]
nz=0.0307	0	0,0307
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2333

[RMS 9]
nz=0.075	0	0,075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 21]
nz=0.0056	0	0,0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0426

[RMS 41]
nz=0.0056	0	0,0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0426

[RMS 42]
nz=0.0056	0	0,0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0426

[POZYCJA]
id=252
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0311-06	2-31	0311-06		1
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=7.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.6	1	7,6						0		0

[RMS 17]
nz=0.0088	0	0,0088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0669

[RMS 9]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 21]
nz=0.0019	0	0,0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0144

[RMS 41]
nz=0.0019	0	0,0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0144

[RMS 42]
nz=0.0019	0	0,0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0144

[POZYCJA]
id=253
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0617-01	2-02	0617-01		1
na=Łączenie szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą bitumiczną uszczelniającą
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[RMS 17]
nz=0.2357	0	0,2357
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5927

[RMS 36]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=11.55

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0297

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze wodociągowe do budynku na dz. nr 82/7
wa=0
kn=0	0	0
id=323
nu=4.5
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Robory ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=324
nu=4.5.1
wn=		

[POZYCJA]
id=325
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02	2-01	0217-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=65.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=65.6	1	1,5*1,6*22+(2*2*1,6)*2						0		0

[RMS 17]
nz=0.1441	0	0,1441
np=1
wa=0
wb=0
il=9.453

[RMS 5]
nz=0.0698	0	0,0698
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5789

[POZYCJA]
id=326
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-05	2-01	0317-05		1
na=Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=6.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.6	1	1,5*22*0,2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 17]
nz=3.45	0	3,45
np=1
wa=0
wb=0
il=21.7453

[POZYCJA]
id=327
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-05	2-01	0320-05		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -podsypka, obsypka i zasypka M=PIASEK
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=16.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.5	1	22*0,20*1,5+1,5*22*0,30						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 17]
nz=1.42	0	1,42
np=1
wa=0
wb=0
il=22.3757

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[POZYCJA]
id=328
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=16.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.5	1	16,5						0		0

[RMS 17]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2061

[RMS 39]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1616

[POZYCJA]
id=329
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=49.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=49.1	1	65,6-16,5						0		0

[RMS 33]
nz=0.0135	0	0,0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6629

[POZYCJA]
id=330
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.95
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=49.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=49.1	1	49,1						0		0

[RMS 17]
nz=0.1022	0	0,1022
np=1
wa=0
wb=0
il=5.018

[RMS 45]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5221

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=331
nu=4.5.2
wn=		

[POZYCJA]
id=332
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0212-01	2-18	0212-01		1
na=Nawiertko-zasuwa samonawiercająca DN90x11/4"
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=2.32	0	2,32
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=333
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-01	2-18	0111-01		1
na=Złączka ISO DN32x11/4"GZ
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=334
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm - rura PE100 PN16 SDR11 32x3,0
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=22.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.5	1	22,5						0		0

[RMS 17]
nz=0.224	0	0,224
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 23]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=22.95

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0142	0	0,0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3195

[RMS 16]
nz=0.0425	0	0,0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9563

[POZYCJA]
id=335
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm - rura osłonowa DN63 mm PE
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=21
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						0		0

[RMS 17]
nz=0.224	0	0,224
np=1
wa=0
wb=0
il=4.704

[RMS 28]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=21.42

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0142	0	0,0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2982

[RMS 16]
nz=0.0425	0	0,0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8925

[POZYCJA]
id=348
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm - rura osłonowa DN50 mm PE
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.224	0	0,224
np=1
wa=0
wb=0
il=0.224

[RMS 27]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0142	0	0,0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0142

[RMS 16]
nz=0.0425	0	0,0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0425

[POZYCJA]
id=336
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-05	2-19	0306-05		1
na=Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne z PE  typu AROT o śr. nom. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 17]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 25]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 50]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[POZYCJA]
id=354
pd=						0
na=Wykonanie przecisku śr. 90mm
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=151
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[POZYCJA]
id=355
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-10	4	1009-10		1
na=Rura przeciskowa PE TS DN63
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 17]
nz=0.328	0	0,328
np=1
wa=0
wb=0
il=2.624

[RMS 24]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2]
nz=0.0344	0	0,0344
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2752

[RMS 50]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3096

[POZYCJA]
id=349
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0122-01	2-18	0122-01		1
na=Kształtki PE ciśnieniowe łączone na wcisk o śr.zewn. 32 mm - złączka ISO DN32x1" GZ
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.235	0	0,235
np=1
wa=0
wb=0
il=0.235

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.071	0	0,071
np=1
wa=0
wb=0
il=0.071

[POZYCJA]
id=350
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-03	4	0130-03		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 17]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 51]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=351
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-02	4	0140-02		1
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm - wodomierz istniejący
uw=M=0
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=352
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-02	4	0140-02		1
na=Montaż konsoli do wodomierza DN20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=353
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-02	4	0130-02		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - zawór antyskażeniowy typ EA DN25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=338
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0134-02	2-19	0134-02		1
na=Oznakowanie trasy na słupku stalowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 26]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 51]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=339
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - taśma ostrzegawcza
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 17]
nz=0.0079	0	0,0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.166

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 29]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0242

[POZYCJA]
id=340
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Drut lokalizacyjny miedziany DY6 (1,5mm2)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 17]
nz=0.0079	0	0,0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.166

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 29]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0242

[POZYCJA]
id=341
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=0.11
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.11	1	22/200						0		0

[RMS 17]
nz=4.09	0	4,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4499

[RMS 15]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.055

[RMS 44]
nz=7.06	0	7,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7766

[RMS 51]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=1.58	0	1,58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1738

[POZYCJA]
id=342
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=0.11
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.11	1	22/200						0		0

[RMS 17]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0726

[RMS 44]
nz=4.24	0	4,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4664

[RMS 51]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=343
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=0.11
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.11	1	22/200						0		0

[RMS 17]
nz=8.74	0	8,74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9614

[RMS 44]
nz=3.53	0	3,53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3883

[RMS 51]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=3.16	0	3,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3476

[ELEMENT 3]
na=Odtworzenie nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=344
nu=4.5.3
wn=		

[POZYCJA]
id=345
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	22*1,5						0		0

[RMS 17]
nz=0.0028	0	0,0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0924

[RMS 44]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.165

[RMS 40]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1419

[RMS 33]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1287

[POZYCJA]
id=346
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						0		0

[RMS 17]
nz=0.0304	0	0,0304
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0032

[RMS 38]
nz=0.1697	0	0,1697
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6001

[RMS 7]
nz=0.0143	0	0,0143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4719

[RMS 44]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.264

[RMS 51]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0025	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0825

[RMS 41]
nz=0.0256	0	0,0256
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8448

[POZYCJA]
id=347
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-08	2-31	0114-08		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						0		0

[RMS 17]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0726

[RMS 38]
nz=0.0212	0	0,0212
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3992

[RMS 44]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.066

[RMS 51]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0132

[RMS 41]
nz=0.0013	0	0,0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0858

