[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.38
pe=3
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	6.1	0	0	0	0	1.	1	1	0	0
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nb=BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI SIEI DO GRANICY DZIAŁEK W REJONIE ULICY CHOPINA W NIEMCZU 
ab=DZIAŁKI OBJĘTE INWESTYCJĄ: 109/26,109/1, 97/30 obręb Osielsko, 540/13, 541/19, 542/33 obręb Niemcz, jednostka ewidencyjna Osielsko
ni=Gmina Osielsko
ai=ul. Szosa Gdańska 55a
nw= 
aw= 
dt=sierpień 2019

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI13101310Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami sieci do granicy działek dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Chopina w Niemczu.1310Zakres opracowania obejmuje:1310O09proj. sieć wodociągową1310O09proj. sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działki1310O09uzbrojenie sieci wodociągowej tj. zasuwy, hydranty1310O09uzbrojenie kanalizacji tj. studnie kanalizacyjne1310Celem opracowania jest przedstawienie zagospodarowania terenu oraz stanu formalno-prawnego obszaru przedmiotowej inwestycji stanowiących podstawę do wystąpienia przez Inwestora z wnioskiem o pozwolenie na budowę od Starosty Bydgoskiego.1310Podstawę opracowania stanowi Umowa nr 272.67.2018 z dnia 23.04.2018 r. zawarta pomiędzy Gminą Osielsko, a firmą Ecokube Sp. z o. o.1310Materiały wyjściowe 13101/09Warunki gestora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej GZK Żołędowo13102/09Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:50013103/09Wypisy z ewidencji gruntów13104/09Wizje lokalne, wywiad terenowy13105/09Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego znak ZP.6727.1.146.2018 z dnia 23.07.2018 r.13106/09Decyzja znak GZK.7230.254.2018.TS z dnia 27.09.2018 r. o zezwoleniu na lokalizację sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej na działkach nr 542/33, 541/19, 540/13, 109/1, 109/2613107/09Uzgodnienie znak GZK.7230.NP.031.2018.TS z dnia 27.09.2018 r. opiniujące pozytywnie lokalizację sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 97/3013108/09Literatura specjalistyczna13109/09Obowiązujące normy i przepisy prawne13101310ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA1310Podstawa sporządzenia kosztorysu inwestorskiego:13101. Projekt budowlany.13102. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie określenia metod1310i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych1310określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.13103. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,1310specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.13104. Katalogi KNR, KNNR i pozostałe.13105. Informator cenowy Sekocenbud IV kw.2018 zawierający ceny czynników produkcji13106. Dane uzyskane od producentów i dostawców.1310Zakres rzeczowy kosztorysu inwestorskiego:1310Sposób opracowania kosztorysu inwestorskiego:1310Kosztorys opracowano metodą kalkulacji uproszczonej z zastrzeżeniem n/w uwagi.1310Inne, niezbędne do opracowania kosztorysu, informacje:1310W przypadkach nietypowych, nie w pełni zgodnych z opisem robót podanym w KNR, KNNR, nakłady przyjmowano w oparciu o dane,modyfikując je w zakresie norm R, M i S, stosowane do opisu robót podanego przez projektanta.1310Parametry, na których oparto kosztorys inwestorski:13101. koszty pośrednie (Kp) - od ( R i S)13102. zysk (Z) - od (R+Kp(R), S+Kp(S))13103. koszty zakupu (Kz) - w cenie materiałów13104. robocizna (r-g) - roboty ogólnobudowlane – inwestycyjne z notowań Sekocenbudu

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65.4	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.8	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 663]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 100 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1566902942
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.1

[RMS ZEST 611]
ty=M
na=gaz propan-butan	0
id=1020100	1
jm=kg	033
ce=0	1566902943
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.4537

[RMS ZEST 200]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.4 m3	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903022
cw=0	PLN
il=36.3717
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11162

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)	0
id=1121199	1
jm=kg	033
ce=0	1566902943
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=397.9608
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1124099

[RMS ZEST 618]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)	0
id=1121199	1
jm=t	034
ce=0	1566902943
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0154
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1124099

[RMS ZEST 197]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903022
cw=0	PLN
il=7.5121
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11334

[RMS ZEST 367]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903023
cw=0	PLN
il=0.684

[RMS ZEST 640]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903023
cw=0	PLN
il=0.344

[RMS ZEST 607]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa	0
id=12521	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903023
cw=0	PLN
il=0.2724

[RMS ZEST 188]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	0
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903023
cw=0	PLN
il=19.1856
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12522

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1566902943
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=14.6296
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=klamry ciesielskie 10x25cm	0
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0	1566902944
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341299

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0	1566902944
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=181.3663
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341299

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=podchloryn sodowy	0
id=1410800	2
jm=kg	033
ce=0	1566902944
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.425

[RMS ZEST 677]
ty=S
na=maszyna do wierceń poziomych	0
id=15299	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903024
cw=0	PLN
il=166.26

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602197	1
jm=m3	060
ce=0	1566902944
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=188.6408

[RMS ZEST 438]
ty=M
na=kruszywo betonowe 0-31,5 mm	0
id=1602299	1
jm=m3	060
ce=0	1566902944
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.372
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602299

[RMS ZEST 513]
ty=M
na=żwir do nawierzchni drogowych	0
id=1602699	2
jm=m3	060
ce=0	1566902950
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.8843

[RMS ZEST 608]
ty=S
na=deskowanie systemowe kpl.	0
id=20211	3
jm=m-g	148
ce=0	1566903024
cw=0	PLN
il=0.1362

[RMS ZEST 610]
ty=M
na=polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	0
id=202x003	3
jm=m2	050
ce=0	1566902950
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.2176
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2305560;2305570

[RMS ZEST 604]
ty=M
na=beton C12/15	0
id=2370604	2
jm=m3	060
ce=0	1566902951
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.3088

[RMS ZEST 609]
ty=M
na=zaprawa cementowa	0
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0	1566902951
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0114

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III	0
id=2640003	1
jm=m3	060
ce=0	1566902951
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.596
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2640020

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycane kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0	1566902952
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2640020

[RMS ZEST 600]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III	0
id=2640610	1
jm=m3	060
ce=0	1566902952
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0095
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2640020

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=drewno na stemple iglaste nasycone	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0	1566902953
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.4115
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2645050

[RMS ZEST 601]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0	1566902953
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.202
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2645050

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II	0
id=2641610	2
jm=m3	060
ce=0	1566902953
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.03
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2641810

[RMS ZEST 67]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903024
cw=0	PLN
il=20.5584

[RMS ZEST 675]
ty=S
na=żuraw samochodowy 5-6 t	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903024
cw=0	PLN
il=170.34

[RMS ZEST 661]
ty=S
na=wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0.5-0.75 t	0
id=34413	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903025
cw=0	PLN
il=0.49

[RMS ZEST 679]
ty=S
na=wyciąg do urobku ziemi - spalinowy 0.18 t	0
id=34511	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903025
cw=0	PLN
il=166.26

[RMS ZEST 659]
ty=S
na=wciągarka ręczna 3-5 t	0
id=35613	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903025
cw=0	PLN
il=3.926

[RMS ZEST 612]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903026
cw=0	PLN
il=9.8536

[RMS ZEST 678]
ty=S
na=ciągnik kołowy do 55 kW	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903026
cw=0	PLN
il=166.26

[RMS ZEST 638]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1566902954
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=40.573

[RMS ZEST 643]
ty=S
na=ciągnik siodłowy z naczepą 16t	0
id=39314	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903026
cw=0	PLN
il=5.538

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane śr. 12-14cm	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0	1566902960
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.02

[RMS ZEST 126]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903026
cw=0	PLN
il=2.3075

[RMS ZEST 489]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów	0
id=3951300	2
jm=m3	060
ce=0	1566902961
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0534

[RMS ZEST 504]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903029
cw=0	PLN
il=18.1721

[RMS ZEST 680]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903030
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 624]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39541	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903030
cw=0	PLN
il=1.52

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903030
cw=0	PLN
il=0.8047

[RMS ZEST 674]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa 10 t	0
id=39653	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903031
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903031
cw=0	PLN
il=148.68

[RMS ZEST 606]
ty=S
na=samochodowa mieszarka transportowa do betonu	0
id=43420	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903031
cw=0	PLN
il=0.245

[RMS ZEST 605]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h	0
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903031
cw=0	PLN
il=0.1362

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr. 50mm	0
id=5031060	2
jm=m	040
ce=0	1566902961
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 673]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1566902962
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=107.1

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=kołnierze ślepe o śr. nominalnej 90-110 mm	0
id=5148999	2
jm=szt	020
ce=0	1566902962
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.2

[RMS ZEST 647]
ty=M
na=kształtki żeliwne prostki jednokielichowe o śr. 100 mm	0
id=5200399	1
jm=szt.	020
ce=0	1566902963
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 654]
ty=M
na=kształtki żeliwne prostki jednokielichowe o śr. 150 mm	0
id=5200399	1
jm=szt.	020
ce=0	1566902963
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=zwężka żeliwna o śr. 80 mm	0
id=5242399	2
jm=szt	020
ce=0	1566902964
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5242399

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=króciec dwukołnierzowy żeliwny DN80, o długości L=1,0m	0
id=5249999	2
jm=szt.	020
ce=0	1566902964
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.02

[RMS ZEST 660]
ty=M
na=trójnik żeliwny kołnierzowy DN150/100	0
id=5249999	2
jm=szt	020
ce=0	1566902965
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.02

[RMS ZEST 662]
ty=M
na=kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe zwężka o śr. 100/80 mm	0
id=5249999	2
jm=szt.	020
ce=0	1566902965
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 646]
ty=M
na=nasuwki żeliwne 100-125 mm	0
id=5310701	1
jm=szt.	020
ce=0	1566902966
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 653]
ty=M
na=nasuwki żeliwne 150-200 mm	0
id=5310702	1
jm=szt	020
ce=0	1566902966
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 645]
ty=M
na=kształtki żeliwne 'F' o śr. 100 mm	0
id=5320599	1
jm=szt	020
ce=0	1566902967
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 652]
ty=M
na=kształtki żeliwne 'F' o śr. 150 mm	0
id=5320599	1
jm=szt.	020
ce=0	1566902967
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 619]
ty=M
na=kręgi betonowe wys.500 mm	0
id=5420000	2
jm=szt.	020
ce=0	1566902968
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=16.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5420003

[RMS ZEST 622]
ty=M
na=pokrywy nastudzienne żelbetowe	0
id=5470899	2
jm=szt	020
ce=0	1566902968
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 599]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1566902969
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=283.968

[RMS ZEST 603]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1566902969
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=38.046

[RMS ZEST 642]
ty=M
na=rury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 110 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1566902970
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=173.808

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych	0
id=5619999	2
jm=szt	020
ce=0	1566902970
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.2

[RMS ZEST 664]
ty=M
na=tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PVC o śr. zewnętrznej 160 mm	0
id=5623599	2
jm=szt	020
ce=0	1566902971
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 672]
ty=M
na=tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr. zewnętrznej 110 mm	0
id=5623599	2
jm=szt	020
ce=0	1566902971
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe	0
id=5681299	2
jm=szt	020
ce=0	1566902972
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.1

[RMS ZEST 573]
ty=M
na=kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr. zewnętrznej 110 mm	0
id=5682699	2
jm=szt	020
ce=0	1566902972
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 665]
ty=M
na=kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr. zewnętrznej 160 mm	0
id=5682699	2
jm=szt	020
ce=0	1566902973
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym śr. 50mm	0
id=5701120	2
jm=szt	020
ce=0	1566902973
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=zasuwa żeliwna kołnierzowa klinowa owalna o śr. 80 mm	0
id=5809999	2
jm=szt	020
ce=0	1566902974
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5801599

[RMS ZEST 644]
ty=M
na=zasuwa odcinająca DN100	0
id=5811004	1
jm=szt	020
ce=0	1566902974
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 651]
ty=M
na=zasuwa odcinająca DN150	0
id=5811006	1
jm=szt	020
ce=0	1566902974
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub	0
id=5822220	2
jm=szt	020
ce=0	1566902975
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5822299

[RMS ZEST 649]
ty=M
na=obudowy żeliwne do zasuw o śr. 100 mm	0
id=5831099	1
jm=szt	020
ce=0	1566902975
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 657]
ty=M
na=obudowy żeliwne do zasuw o śr. 150 mm	0
id=5831099	1
jm=szt	020
ce=0	1566902975
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 650]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 100 mm	0
id=5831399	1
jm=szt	020
ce=0	1566902976
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 658]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 150 mm	0
id=5831399	1
jm=szt	020
ce=0	1566902976
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=hydrant żeliwny nadziemny z bocznym wylewem DN80	0
id=5880099	2
jm=szt	020
ce=0	1566902976
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5880099

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=obudowy żeliwne do zasuw o śr.80 mm	0
id=5891099	2
jm=szt	020
ce=0	1566902977
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5891099

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=skrzynki uliczne do hydrantów	0
id=5891199	2
jm=szt	020
ce=0	1566902977
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5891199

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów	0
id=5891200	2
jm=szt	020
ce=0	1566902977
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5891299

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zaworów	0
id=5891299	2
jm=szt	020
ce=0	1566902978
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5891299

[RMS ZEST 621]
ty=M
na=włazy kanałowe żeliwne ciężkie 600 mm	0
id=6330199	2
jm=szt	020
ce=0	1566902978
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 617]
ty=M
na=pokrywa żeliwna	0
id=6330599	2
jm=szt.	020
ce=0	1566902978
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6

[RMS ZEST 620]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne	0
id=6330799	2
jm=szt.	020
ce=0	1566902979
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=24

[RMS ZEST 623]
ty=M
na=podstawa prefabrykowana studni o śr. 1200 mm	0
id=6333099	2
jm=szt.	020
ce=0	1566902979
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 615]
ty=M
na=trzon studzienki rura karbowana 600 mm	0
id=6333299	2
jm=m	040
ce=0	1566902979
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.3

[RMS ZEST 613]
ty=M
na=kineta studzienki z PE	0
id=6333499	2
jm=szt	020
ce=0	1566902980
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6333499

[RMS ZEST 616]
ty=M
na=rura teleskopowa	0
id=6333499	2
jm=szt	020
ce=0	1566902980
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6

[RMS ZEST 614]
ty=M
na=uszczelka	0
id=6333899	2
jm=szt.	020
ce=0	1566902980
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=12

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	0
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=0	1566902981
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.097
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801107

[RMS ZEST 571]
ty=M
na=śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M-16 ocynk.	0
id=6802507	2
jm=kg	033
ce=0	1566902981
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6802505

[RMS ZEST 667]
ty=M
na=śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M-20 ocynk.	0
id=6802509	2
jm=kg	033
ce=0	1566902981
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8.56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6802509

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14	0
id=6804004	1
jm=kg	033
ce=0	1566902982
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.566
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801105

[RMS ZEST 656]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-16	0
id=6804005	1
jm=kg	033
ce=0	1566902982
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=10.876

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. nominalnej 90-110 mm	0
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0	1566902982
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80 mm	0
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0	1566902983
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6815099

[RMS ZEST 574]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. zewnętrznej 110 mm	0
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0	1566902983
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.2

[RMS ZEST 666]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. zewnętrznej 160 mm	0
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0	1566902983
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.2

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=folia aluminiowa zwykła - szczeliwo o gr.0.01-0.02 mm	0
id=6830100	1
jm=kg	033
ce=0	1566902984
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.68

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=sznur konopny surowy	0
id=6831800	1
jm=kg	033
ce=0	1566902984
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.5

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1566902984
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.04

[RMS ZEST 648]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych śr. 100 mm	0
id=6832004	1
jm=szt.	020
ce=0	1566902985
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.04

[RMS ZEST 655]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych śr. 150 mm	0
id=6832006	1
jm=szt	020
ce=0	1566902985
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.08

[RMS ZEST 602]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom. 200 mm	0
id=6832099	1
jm=szt.	020
ce=0	1566902985
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.9454

[RMS ZEST 676]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0	1566903032
cw=0	PLN
il=166.26

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1566902938
cw=0	PLN
il=2993.4178

[RMS ZEST 8]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Niemcz ul. Chopina
wa=0
kn=0	0	0
id=109565
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Wodociąg
wa=0
kn=0	0	0
id=120951
nu=1.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Rurociągi
wa=0
kn=0	0	0
id=100484
nu=1.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=120596
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
op=0	0	0	0	1	0
nu=1
ob=0.17
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST- 01

[PRZEDMIAR]
wo=0.17	1	#p2/1000						0		0

[RMS 1]
nz=56	0	56
np=0
wa=0
wb=0
il=9.52

[RMS 489]
nz=0.11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0187

[RMS 126]
nz=1.5	0	1,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0.255

[POZYCJA]
id=100485
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-04 z.sz.3.9. 9912-9 	4	1009-04	 z.sz.3.9. 9912-9 	1
mpn=23:0:09101211
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	1	0
nu=2
ob=170.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=170.4	1	170,4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.211	0	0,211
np=0
wa=0
wb=0
il=44.943

[RMS 642]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=173.808

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 643]
nz=0.0325	0	0,0325
np=0
wa=0
wb=0
il=5.538

[RMS 67]
nz=0.046	0	0,0368*1,25
np=0
wa=0
wb=0
il=7.8384

[POZYCJA]
id=100620
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
mpn=1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0
nu=3
ob=306.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=306.72	1	#p2*1,8*1,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.1182	0	0,1182
np=0
wa=0
wb=0
il=36.2543

[RMS 200]
nz=0.0482	0	0,0482
np=0
wa=0
wb=0
il=14.7839

[POZYCJA]
id=100623
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
mpn=1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
op=0	0	0	0	1	0
nu=4
ob=613.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=613.44	1	#p2*1,8*2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.68	0	0,68
np=0
wa=0
wb=0
il=398.3679

[RMS 189]
nz=0.27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=165.6288

[RMS 190]
nz=0.00105	0	0,00105
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6441

[RMS 191]
nz=0.0009	0	0,0009
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5521

[RMS 192]
nz=0.119	0	0,119
np=0
wa=0
wb=0
il=72.9994

[RMS 193]
nz=0.0096	0	0,0096
np=0
wa=0
wb=0
il=5.889

[POZYCJA]
id=100630
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		1
mpn=1211
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
op=0	0	0	0	1	0
nu=5
ob=170.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=170.4	1	#p2*1,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.257	0	0,257
np=0
wa=0
wb=0
il=41.8221

[RMS 24]
nz=0.122	0	0,122
np=1
wa=0
wb=0
il=20.7888

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=100634
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-03	2-01	0228-03		1
mpn=1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0
nu=6
ob=17.04
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.04	1	#p5*0,1						0		0

[RMS 1]
nz=0.102	0	0,102
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7381

[RMS 188]
nz=0.031	0	0,031
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5282

[POZYCJA]
id=100637
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-02	2-18	0501-02		1
mpn=1211
na=Kanały rurowe - obsybka z materiałów sypkich o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	1	0
nu=7
ob=170.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=170.4	1	#p5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.363	0	0,363
np=0
wa=0
wb=0
il=118.1434

[RMS 24]
nz=0.183	0	0,183
np=1
wa=0
wb=0
il=62.3664

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=100641
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0
nu=8
ob=238.56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=238.56	1	#p3-(#p5*0,1+#p7*0,3)						0		0

[RMS 197]
nz=0.0127	0	0,0127
np=0
wa=0
wb=0
il=3.0297

[POZYCJA]
id=100643
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-03	2-01	0228-03		1
mpn=1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0
nu=9
ob=238.56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=238.56	1	#p8						0		0

[RMS 1]
nz=0.102	0	0,102
np=0
wa=0
wb=0
il=24.3331

[RMS 188]
nz=0.031	0	0,031
np=0
wa=0
wb=0
il=7.3954

[ELEMENT 3]
na=Próba szczelności
wa=0
kn=0	0	0
id=100580
nu=1.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=100581
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
mpn=8:0:09101211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=10
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=8.74	0	8,74
np=0
wa=0
wb=0
il=8.74

[RMS 280]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 281]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 182]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 282]
nz=6.2	0	6,2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 638]
nz=3.53	0	3,53
np=1
wa=0
wb=0
il=3.53

[RMS 185]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 283]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 284]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 285]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 286]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 287]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 288]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 289]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 504]
nz=3.16	0	3,16
np=0
wa=0
wb=0
il=3.16

[POZYCJA]
id=117309
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 9909c-02	2-18	9909c-02		1
mpn=8:0:09101211
na=Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 80-100 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=11
ob=-2.5
jm=10m różn.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=-2.5	1	-2,5						0		0

[RMS 1]
nz=0.07	0	0,07
np=0
wa=-0
wb=-0
il=-0.175

[RMS 638]
nz=0.1	0	0,1
np=0
wa=-0
wb=-0
il=-0.25

[POZYCJA]
id=100598
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
mpn=8:0:09101211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=12
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=4.09	0	4,09
np=0
wa=0
wb=0
il=4.09

[RMS 290]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 185]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 638]
nz=7.06	0	7,06
np=1
wa=0
wb=0
il=7.06

[RMS 288]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 289]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 126]
nz=1.58	0	1,58
np=0
wa=0
wb=0
il=1.58

[POZYCJA]
id=100607
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		1
mpn=8:0:09101211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=13
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.49	0	0,49
np=0
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 638]
nz=1.72	0	1,72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.72

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=117333
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 9910-01	2-18	9910-01		1
mpn=8:0:09101211
na=Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 80-100
op=0	0	0	0	1	0
nu=14
ob=-2.5
jm=10m różn.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=-2.5	1	#p11						0		0

[RMS 1]
nz=0.02	0	0,02
np=0
wa=-0
wb=-0
il=-0.05

[RMS 290]
nz=0.03	0	0,03
np=0
wa=-0
wb=-0
il=-0.075

[RMS 638]
nz=0.2	0	0,2
np=0
wa=-0
wb=-0
il=-0.5

[ELEMENT 3]
na=Armatura
wa=0
kn=0	0	0
id=116555
nu=1.1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=121396
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0305-03	2-18	0305-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zasuwa odcinająca DN100 z obudową i skrzynką uliczną
op=0	0	0	0	1	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5.12	0	5,12
np=0
wa=0
wb=0
il=4.8896

[RMS 644]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 645]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 646]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 647]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 648]
nz=2.04	0	2,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 346]
nz=1.566	0	1,566
np=1
wa=0
wb=0
il=1.566

[RMS 272]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 273]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 649]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 650]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 274]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 504]
nz=0.115	0	0,115
np=0
wa=0
wb=0
il=0.115

[POZYCJA]
id=121411
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0305-04	2-18	0305-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zasuwa odcinająca DN150 z obudową i skrzynką uliczną
op=0	0	0	0	1	0
nu=16
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5.89	0	5,89
np=0
wa=0
wb=0
il=11.2499

[RMS 651]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 652]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 653]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 654]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 655]
nz=2.04	0	2,04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 656]
nz=5.438	0	5,438
np=1
wa=0
wb=0
il=10.876

[RMS 272]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 273]
nz=0.78	0	0,78
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 657]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 658]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 274]
nz=1.71	0	1,71
np=1
wa=0
wb=0
il=3.42

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 504]
nz=0.123	0	0,123
np=0
wa=0
wb=0
il=0.246

[RMS 659]
nz=1.963	0	1,963
np=0
wa=0
wb=0
il=3.926

[POZYCJA]
id=116570
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1119-03	4	1119-03		1
mpn=1211
na=Hydranty pożarowe nadziemne DN80
op=0	0	0	0	1	0
nu=17
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=4.68	0	4,68
np=0
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 410]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 307]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 308]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 309]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 310]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 311]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 312]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 313]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 286]
nz=2.04	0	2,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 513]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 504]
nz=1.05	0	1,05
np=0
wa=0
wb=0
il=1.05

[POZYCJA]
id=121427
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0202-04	2-28	0202-04		1
mpn=1211
na=Trójnik żeliwny kołnierzowy DN150/100
op=0	0	0	0	1	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=3.25	0	3,25
np=0
wa=0
wb=0
il=3.25

[RMS 660]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 661]
nz=0.49	0	0,49
np=0
wa=0
wb=0
il=0.49

[POZYCJA]
id=116588
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0202-03	2-28	0202-03		1
mpn=1211
na=Króciec dwukołnierzowy żeliwny DN80, o długości L=1,0m
op=0	0	0	0	1	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.18	0	2,18
np=0
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 411]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=121432
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-02/03 z.sz.3.9. 9907 	2-18	0114-02	/03 z.sz.3.9. 9907 	1
mpn=6:0:09101211100
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe zwężka o śr. 100/80 mm - wykopy umocnione - interpolacja
op=0	0	0	0	1	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.11		1,11
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.694	0	0,694
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7703

[RMS 662]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 313]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 663]
nz=1.1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 286]
nz=1.357	0	1,357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.357

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.056667	0	0,056667
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0567

[POZYCJA]
id=121440
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-03 z.sz.3.9. 9907 	2-18	0112-03	 z.sz.3.9. 9907 	1
mpn=6:0:09101211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PVC o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	1	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.11		1,11
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.852	0	0,852
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8914

[RMS 664]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 665]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 666]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 667]
nz=4.28	0	4,28
np=1
wa=0
wb=0
il=8.56

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.194	0	0,194
np=0
wa=0
wb=0
il=0.388

[POZYCJA]
id=121455
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02 z.sz.3.9. 9907 	2-18	0112-02	 z.sz.3.9. 9907 	1
mpn=6:0:09101211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	1	0
nu=22
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.11		1,11
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.647	0	0,647
np=0
wa=0
wb=0
il=1.4363

[RMS 672]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 574]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 571]
nz=2.14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.28

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=0.36

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja
wa=0
kn=0	0	0
id=120952
nu=1.2
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Kolektor główny
wa=0
kn=0	0	0
id=120953
nu=1.2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=120954
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
op=0	0	0	0	1	0
nu=23
ob=0.278
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST- 01

[PRZEDMIAR]
wo=0.278	1	278,4/1000						0		0

[RMS 1]
nz=56	0	56
np=0
wa=0
wb=0
il=15.568

[RMS 489]
nz=0.11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0306

[RMS 126]
nz=1.5	0	1,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0.417

[POZYCJA]
id=120958
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03 z.sz.3.4. 9908 	2-18	0408-03	 z.sz.3.4. 9908 	1
mpn=8:0:0910121,1:0,0911200
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	1	0
nu=24
ob=278.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=278.4	1	278,4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.93		1,93
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=268.656

[RMS 599]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=283.968

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 504]
nz=0.0104	0	0,0104
np=0
wa=0
wb=0
il=2.8954

[POZYCJA]
id=120963
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
mpn=1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0
nu=25
ob=352.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=352.8	1	(#p24-#p33)*2,0*1,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.1182	0	0,1182
np=0
wa=0
wb=0
il=41.701

[RMS 200]
nz=0.0482	0	0,0482
np=0
wa=0
wb=0
il=17.005

[POZYCJA]
id=120966
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
mpn=1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
op=0	0	0	0	1	0
nu=26
ob=705.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=705.6	1	(#p24-#p33)*2*2,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.68	0	0,68
np=0
wa=0
wb=0
il=458.2166

[RMS 189]
nz=0.27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=190.512

[RMS 190]
nz=0.00105	0	0,00105
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7409

[RMS 191]
nz=0.0009	0	0,0009
np=0
wa=0
wb=0
il=0.635

[RMS 192]
nz=0.119	0	0,119
np=0
wa=0
wb=0
il=83.9664

[RMS 193]
nz=0.0096	0	0,0096
np=0
wa=0
wb=0
il=6.7738

[POZYCJA]
id=120973
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		1
mpn=1211
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
op=0	0	0	0	1	0
nu=27
ob=176.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=176.4	1	(#p24-#p33)*1,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.257	0	0,257
np=0
wa=0
wb=0
il=43.2947

[RMS 24]
nz=0.122	0	0,122
np=1
wa=0
wb=0
il=21.5208

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=120977
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-03	2-01	0228-03		1
mpn=1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0
nu=28
ob=17.64
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.64	1	#p27*0,1						0		0

[RMS 1]
nz=0.102	0	0,102
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7993

[RMS 188]
nz=0.031	0	0,031
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5468

[POZYCJA]
id=120980
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-02	2-18	0501-02		1
mpn=1211
na=Kanały rurowe - obsybka z materiałów sypkich o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	1	0
nu=29
ob=176.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=176.4	1	#p27						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.363	0	0,363
np=0
wa=0
wb=0
il=122.3034

[RMS 24]
nz=0.183	0	0,183
np=1
wa=0
wb=0
il=64.5624

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=120984
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0
nu=30
ob=282.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=282.24	1	#p25-(#p27*0,1+#p29*0,3)						0		0

[RMS 197]
nz=0.0127	0	0,0127
np=0
wa=0
wb=0
il=3.5844

[POZYCJA]
id=120986
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-03	2-01	0228-03		1
mpn=1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0
nu=31
ob=282.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=282.24	1	#p30						0		0

[RMS 1]
nz=0.102	0	0,102
np=0
wa=0
wb=0
il=28.7885

[RMS 188]
nz=0.031	0	0,031
np=0
wa=0
wb=0
il=8.7494

[POZYCJA]
id=120989
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-02	2-18	0804-02		1
mpn=8:0:0910121,1:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=32
ob=278.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=278.4	1	#p24						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2915	0	0,2915
np=0
wa=0
wb=0
il=77.5018

[RMS 600]
nz=0.00003	0	0,00003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0084

[RMS 601]
nz=0.00064	0	0,00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1782

[RMS 602]
nz=0.022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1248

[RMS 638]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=25.056

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 504]
nz=0.0316	0	0,0316
np=0
wa=0
wb=0
il=8.7974

[ELEMENT 3]
na=Przewierty
wa=0
kn=0	0	0
id=121463
nu=1.2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=121464
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0402-08	11	0402-08		1
mpn=1211
na=Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 250 mm w gruntach kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0
nu=33
ob=102
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	102						0		0

[RMS 1]
nz=6.5	0	6,5
np=0
wa=0
wb=0
il=663

[RMS 673]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=107.1

[RMS 8]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 680]
nz=0.04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 674]
nz=0.04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 675]
nz=1.67	0	1,67
np=0
wa=0
wb=0
il=170.34

[RMS 676]
nz=1.63	0	1,63
np=0
wa=0
wb=0
il=166.26

[RMS 677]
nz=1.63	0	1,63
np=0
wa=0
wb=0
il=166.26

[RMS 678]
nz=1.63	0	1,63
np=0
wa=0
wb=0
il=166.26

[RMS 679]
nz=1.63	0	1,63
np=0
wa=0
wb=0
il=166.26

[ELEMENT 3]
na=Odgałęzienia boczne 9 szt.
wa=0
kn=0	0	0
id=120997
nu=1.2.3
wn=	

[POZYCJA]
id=120998
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
op=0	0	0	0	1	0
nu=34
ob=0.037
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST- 01

[PRZEDMIAR]
wo=0.037	1	#p35/1000						0		0

[RMS 1]
nz=56	0	56
np=0
wa=0
wb=0
il=2.072

[RMS 489]
nz=0.11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 126]
nz=1.5	0	1,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0555

[POZYCJA]
id=121002
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02 z.sz.3.4. 9908 	2-18	0408-02	 z.sz.3.4. 9908 	1
mpn=8:0:0910121,1:0,0911160
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	1	0
nu=35
ob=37.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37.3	1	37,3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.93		1,93
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.345	0	0,345
np=0
wa=0
wb=0
il=24.8362

[RMS 603]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=38.046

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 504]
nz=0.0083	0	0,0083
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3096

[POZYCJA]
id=121007
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
mpn=1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0
nu=36
ob=74.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=74.6	1	#p35*2,0*1,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.1182	0	0,1182
np=0
wa=0
wb=0
il=8.8177

[RMS 200]
nz=0.0482	0	0,0482
np=0
wa=0
wb=0
il=3.5957

[POZYCJA]
id=121010
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
mpn=1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
op=0	0	0	0	1	0
nu=37
ob=149.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=149.2	1	#p35*2*2,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.68	0	0,68
np=0
wa=0
wb=0
il=96.8905

[RMS 189]
nz=0.27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=40.284

[RMS 190]
nz=0.00105	0	0,00105
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1567

[RMS 191]
nz=0.0009	0	0,0009
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1343

[RMS 192]
nz=0.119	0	0,119
np=0
wa=0
wb=0
il=17.7548

[RMS 193]
nz=0.0096	0	0,0096
np=0
wa=0
wb=0
il=1.4323

[POZYCJA]
id=121017
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		1
mpn=1211
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
op=0	0	0	0	1	0
nu=38
ob=37.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37.3	1	#p35*1,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.257	0	0,257
np=0
wa=0
wb=0
il=9.1547

[RMS 24]
nz=0.122	0	0,122
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5506

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=121021
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-03	2-01	0228-03		1
mpn=1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0
nu=39
ob=3.73
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.73	1	#p38*0,1						0		0

[RMS 1]
nz=0.102	0	0,102
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3805

[RMS 188]
nz=0.031	0	0,031
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1156

[POZYCJA]
id=121024
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-02	2-18	0501-02		1
mpn=1211
na=Kanały rurowe - obsybka z materiałów sypkich o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	1	0
nu=40
ob=37.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=37.3	1	#p38						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.363	0	0,363
np=0
wa=0
wb=0
il=25.8612

[RMS 24]
nz=0.183	0	0,183
np=1
wa=0
wb=0
il=13.6518

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=121028
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0
nu=41
ob=59.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=59.68	1	#p36-(#p38*0,1+#p40*0,3)						0		0

[RMS 197]
nz=0.0127	0	0,0127
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7579

[POZYCJA]
id=121030
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-03	2-01	0228-03		1
mpn=1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0
nu=42
ob=59.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=59.68	1	#p41						0		0

[RMS 1]
nz=0.102	0	0,102
np=0
wa=0
wb=0
il=6.0874

[RMS 188]
nz=0.031	0	0,031
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8501

[POZYCJA]
id=121033
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-02	2-18	0804-02		1
mpn=8:0:0910121,1:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=43
ob=37.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37.3	1	#p35						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2915	0	0,2915
np=0
wa=0
wb=0
il=10.3837

[RMS 600]
nz=0.00003	0	0,00003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 601]
nz=0.00064	0	0,00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0239

[RMS 602]
nz=0.022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8206

[RMS 638]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=3.357

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 504]
nz=0.0316	0	0,0316
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1787

[ELEMENT 3]
na=Studnie kanalizacyjne 
wa=0
kn=0	0	0
id=121041
nu=1.2.4
wn=	

[POZYCJA]
id=121042
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	10 0403-01	10	0403-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm
op=0	0	0	0	1	0
nu=44
ob=11.383
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11.383	1	3,14*(0,85*0,85*4+0,35*0,35*6)						0		0

[RMS 1]
nz=0.111	0	0,111
np=0
wa=0
wb=0
il=1.2635

[RMS 513]
nz=0.055	0	0,055
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6261

[POZYCJA]
id=121045
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	10 0403-02	10	0403-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - za każde dalsze 5 cm grub.
op=0	0	0	0	1	0
nu=45
ob=11.383
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11.383	1	#p44						0		0

[RMS 1]
nz=0.086	0	0,086
np=0
wa=0
wb=0
il=2.9368

[RMS 513]
nz=0.055	0	0,055
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8782

[POZYCJA]
id=121048
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1916-01 z.sz. 5.1. 9928 	2-02	1916-01	 z.sz. 5.1. 9928 	1
mpn=36:0:0910121,0:0,0911
na=Podbudowa z betonu B-15 o grubości 10 cm Objętość elementu do 0.5 m3.
op=0	0	0	0	1	0
nu=46
ob=1.138
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.138	1	#p44*0,1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1,5
wm=1		1
ws=1.5		1,5

[RMS 1]
nz=0.8845	0	0,8845
np=0
wa=0
wb=0
il=1.5098

[RMS 604]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1608

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 605]
nz=0.0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1362

[RMS 606]
nz=0.1435	0	0,1435
np=0
wa=0
wb=0
il=0.245

[RMS 607]
nz=0.1596	0	0,1596
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2724

[RMS 608]
nz=0.0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1362

[POZYCJA]
id=121056
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1914-04	2-02	1914-04		1
mpn=36:0:0910121,0:0,0911
na=Zatarcie powierzchni betonu na gładko
op=0	0	0	0	1	0
nu=47
ob=11.383
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11.383	1	#p44						0		0

[RMS 1]
nz=0.0663	0	0,0663
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7547

[RMS 609]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0114

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=121060
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0618-01	202	0618-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=48
ob=4.537
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.537	1	3,14*0,85*0,85*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.1	0	0,1
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4537

[RMS 610]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2175

[RMS 611]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4537

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 612]
nz=0.003	0	0,003
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0136

[POZYCJA]
id=121066
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02	2-18	0517-02		1
mpn=8:0:0910121,1:0,092,1:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 600 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	0	0	0	1	0
nu=49
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 1]
nz=2.42	0	2,42
np=0
wa=0
wb=0
il=14.52

[RMS 613]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 614]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 615]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 616]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 617]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 24]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 504]
nz=0.07	0	0,07
np=0
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=121076
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
mpn=1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0
nu=50
ob=20.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.48	1	1,6*1,6*2,0*4						0		0

[RMS 1]
nz=0.1182	0	0,1182
np=0
wa=0
wb=0
il=2.4207

[RMS 200]
nz=0.0482	0	0,0482
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9871

[POZYCJA]
id=121079
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02 0324-02 	2-01	0322-02	 0324-02 	1
mpn=97:0:09101211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
op=0	0	0	0	1	0
nu=51
ob=51.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=51.2	1	(1,6+1,6)*2*2,0*4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.0145	0	1,0145
np=0
wa=0
wb=0
il=49.605

[RMS 618]
nz=0.0003	0	0,00027+0,00003
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0154

[RMS 190]
nz=0.00105	0	0,00105
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0538

[RMS 191]
nz=0.00104	0	0,0009+0,00014
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0532

[RMS 192]
nz=0.119	0	0,119
np=0
wa=0
wb=0
il=6.0928

[RMS 193]
nz=0.0096	0	0,0096
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4915

[POZYCJA]
id=121086
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-08	2-01	0322-08		1
mpn=1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką(dodatek za dalszy 1 m szerokości)
op=0	0	0	0	1	0
nu=52
ob=51.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.6

[PRZEDMIAR]
wo=51.2	1	#p51						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1861	0	0,1861
np=0
wa=0
wb=0
il=5.4597

[RMS 189]
nz=0.05	0	0,05
np=0
wa=0
wb=0
il=1.536

[RMS 190]
nz=0.00002	0	0,00002
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0006

[RMS 191]
nz=0.0012	0	0,0012
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0369

[RMS 192]
nz=0.018	0	0,018
np=0
wa=0
wb=0
il=0.553

[RMS 193]
nz=0.0014	0	0,0014
np=0
wa=0
wb=0
il=0.043

[POZYCJA]
id=121093
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0405-05	11	0405-05		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m
op=0	0	0	0	1	0
nu=53
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=26	0	26
np=0
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 619]
nz=4.2	0	4,2
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 604]
nz=0.537	0	0,537
np=1
wa=0
wb=0
il=2.148

[RMS 620]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 621]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 622]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 8]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 612]
nz=2.46	0	2,46
np=0
wa=0
wb=0
il=9.84

[RMS 67]
nz=1.88	0	1,88
np=0
wa=0
wb=0
il=7.52

[POZYCJA]
id=121103
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0518-05	2-18	0518-05		1
mpn=1211
na=Studnie kanalizacyjne  - prefabrykowana podstawa studni o śr. 1200 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=54
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p53						0		0

[RMS 1]
nz=3.64	0	3,64
np=0
wa=0
wb=0
il=14.56

[RMS 623]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 624]
nz=0.38	0	0,38
np=0
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 67]
nz=1.3	0	1,3
np=0
wa=0
wb=0
il=5.2

[ELEMENT 3]
na=Odtworzenie nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=117562
nu=1.2.5
wn=	

[POZYCJA]
id=117563
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
mpn=1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	1	0
nu=55
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	10,0*4,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.0376	0	0,0376
np=0
wa=0
wb=0
il=1.504

[RMS 197]
nz=0.0035	0	0,0035
np=0
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 640]
nz=0.0086	0	0,0086
np=0
wa=0
wb=0
il=0.344

[POZYCJA]
id=121152
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0202-01 0202-02	2-31	0202-01	 0202-02	1
mpn=63:0:1509101211
na=Nawierzchnia z kruszywa betonowego - grubość po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	1	0
nu=56
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	#p55						0		0

[RMS 1]
nz=0.0512	0	0,0432+5*0,0016
np=0
wa=0
wb=0
il=2.048

[RMS 438]
nz=0.1843	0	0,1228+5*0,0123
np=1
wa=0
wb=0
il=7.372

[RMS 638]
nz=0.015	0	0,01+5*0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 8]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 367]
nz=0.0171	0	0,0141+5*0,0006
np=0
wa=0
wb=0
il=0.684

[ELEMENT 3]
na=Wywóz ziemi
wa=0
kn=0	0	0
id=100611
nu=1.2.6
wn=	

[POZYCJA]
id=100612
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-06 0109-08 	4-01	0109-06	 0109-08 	1
mpn=17:0:1009101211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt kat. III)
op=0	0	0	0	1	0
nu=57
ob=165.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=165.2	1	#p3-#p8+#p55*0,15+#p25-#p30+#p50						0		0

[RMS 1]
nz=1.02	0	1,02
np=0
wa=0
wb=0
il=168.504

[RMS 48]
nz=0.9	0	0,63+9*0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=148.68

[POZYCJA]
id=119206
pd=				 		0
na=Koszt utylizacji ziemi
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0
opn=0	0	0	0
nu=58
ob=165.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=165.2	1	#p57						0		0

