[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.38
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	6.1	0	0	0	0	1.	1	1	0	0
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY
nb=Budowa sieci wodociagowej
ab=ul. Pomarańczowa Osielsko 
ni=Gmina Osielsko
ai=ul. Szosa Gdańska 55a, 86-031 Osielsko
nw= 
aw= 
br=wodociągowa
dt=sierpień.2019

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI13101310Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociągowej dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Botanicznej w Osielsku.1310Zakres opracowania obejmuje:1310O09proj. sieć wodociągową1310O09uzbrojenie sieci wodociągowej tj. zasuwy, hydranty1310Celem opracowania jest przedstawienie zagospodarowania terenu oraz stanu formalno-prawnego obszaru przedmiotowej inwestycji stanowiących podstawę do wystąpienia przez Inwestora z wnioskiem o pozwolenie na budowę od Starosty Bydgoskiego.1310Podstawę opracowania stanowi Umowa nr 272.67.2018 z dnia 23.04.2018 r. zawarta pomiędzy Gminą Osielsko, a firmą Ecokube Sp. z o. o.1310Materiały wyjściowe 131013101/09Warunki gestora sieci wodociągowej GZK Żołędowo13102/09Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:50013103/09Wypisy z ewidencji gruntów13104/09Wizje lokalne, wywiad terenowy13105/09Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego znak ZP.6727.1.137.2018 z dnia 23.07.2018 r.13106/09Uzgodnienie znak GZK.7230.NP.037.2018.TS z dnia 10.10.2018 r. o zezwoleniu na lokalizację sieci wodociągowej na działkach gminnych nr 129/23, 126/23, 126/24, 87/21 i 87/2213107/09Literatura specjalistyczna13108/09Obowiązujące normy i przepisy prawne13101310ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA1310Podstawa sporządzenia kosztorysu inwestorskiego:13101. Projekt budowlany.13102. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie określenia metod1310i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych1310określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.13103. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,1310specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.13104. Katalogi KNR, KNNR i pozostałe.13105. Informator cenowy Sekocenbud IV kw.2018 zawierający ceny czynników produkcji13106. Dane uzyskane od producentów i dostawców.1310Zakres rzeczowy kosztorysu inwestorskiego:1310Sposób opracowania kosztorysu inwestorskiego:1310Kosztorys opracowano metodą kalkulacji uproszczonej z zastrzeżeniem n/w uwagi.1310Inne, niezbędne do opracowania kosztorysu, informacje:1310W przypadkach nietypowych, nie w pełni zgodnych z opisem robót podanym w KNR, KNNR, nakłady przyjmowano w oparciu o dane,modyfikując je w zakresie norm R, M i S, stosowane do opisu robót podanego przez projektanta.1310Parametry, na których oparto kosztorys inwestorski:13101. koszty pośrednie (Kp) - od ( R i S)13102. zysk (Z) - od (R+Kp(R), S+Kp(S))13103. koszty zakupu (Kz) - w cenie materiałów13104. robocizna (r-g) - roboty ogólnobudowlane – inwestycyjne z notowań Sekocenbudu

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65.4	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.8	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 200]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.4 m3	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0	1566977595
cw=0	PLN
il=21.8635
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11162

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)	0
id=1121199	1
jm=kg	033
ce=0	1566977571
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=244.944
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1124099

[RMS ZEST 197]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1566977596
cw=0	PLN
il=4.4806
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11334

[RMS ZEST 367]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1566977596
cw=0	PLN
il=10.6596

[RMS ZEST 188]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	0
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0	1566977596
cw=0	PLN
il=11.718
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12522

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1566977572
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8.7091
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=klamry ciesielskie 10x25cm	0
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0	1566977572
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.812
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341299

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0	1566977572
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=107.9568
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341299

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=podchloryn sodowy	0
id=1410800	2
jm=kg	033
ce=0	1566977572
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.63

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602197	1
jm=m3	060
ce=0	1566977573
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=122.976

[RMS ZEST 438]
ty=M
na=kruszywo betonowe 0-31,5 mm	0
id=1602299	1
jm=m3	060
ce=0	1566977573
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=92.8368
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602299

[RMS ZEST 513]
ty=M
na=żwir do nawierzchni drogowych	0
id=1602699	2
jm=m3	060
ce=0	1566977577
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.38

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III	0
id=2640003	1
jm=m3	060
ce=0	1566977577
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.9526
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2640020

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycane kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0	1566977577
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0252
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2640020

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=drewno na stemple iglaste nasycone	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0	1566977578
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.8165
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2645050

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II	0
id=2641610	2
jm=m3	060
ce=0	1566977578
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0378
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2641810

[RMS ZEST 67]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1566977596
cw=0	PLN
il=11.592

[RMS ZEST 540]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1566977578
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=23.0706

[RMS ZEST 393]
ty=S
na=ciągnik siodłowy z naczepą 16t	0
id=39314	1
jm=m-g	148
ce=0	1566977596
cw=0	PLN
il=8.19

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane śr. 12-14cm	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0	1566977579
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0252

[RMS ZEST 126]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1566977597
cw=0	PLN
il=2.3688

[RMS ZEST 489]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów	0
id=3951300	2
jm=m3	060
ce=0	1566977579
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0277

[RMS ZEST 504]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1566977597
cw=0	PLN
il=5.3766

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1566977597
cw=0	PLN
il=1.08

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1566977597
cw=0	PLN
il=90.72

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr. 50mm	0
id=5031060	2
jm=m	040
ce=0	1566977579
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.78

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=kołnierze ślepe o śr. nominalnej 90-110 mm	0
id=5148999	2
jm=szt	020
ce=0	1566977580
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.252

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=kształtki żeliwne prostki jednokielichowe o śr. 100 mm	0
id=5200399	1
jm=szt.	020
ce=0	1566977580
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=zwężka żeliwna o śr. 80 mm	0
id=5242399	2
jm=szt	020
ce=0	1566977580
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5242399

[RMS ZEST 415]
ty=M
na=trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/80	0
id=5249999	2
jm=szt	020
ce=0	1566977581
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.02

[RMS ZEST 484]
ty=M
na=trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100	0
id=5249999	2
jm=szt	020
ce=0	1566977581
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.02

[RMS ZEST 597]
ty=M
na=kołnierz ślepy żeliwny DN100	0
id=5249999	2
jm=szt.	020
ce=0	1566977581
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.02

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=nasuwki żeliwne 100-125 mm	0
id=5310701	1
jm=szt.	020
ce=0	1566977582
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 400]
ty=M
na=kształtki żeliwne 'F' o śr. 100 mm	0
id=5320599	1
jm=szt	020
ce=0	1566977582
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=rury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 110 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1566977582
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=257.04

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych	0
id=5619999	2
jm=szt	020
ce=0	1566977583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.252

[RMS ZEST 572]
ty=M
na=tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr. zewnętrznej 110 mm	0
id=5623599	2
jm=szt	020
ce=0	1566977583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 592]
ty=M
na=tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PVC o śr. zewnętrznej 110 mm	0
id=5623599	2
jm=szt	020
ce=0	1566977583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe	0
id=5681299	2
jm=szt	020
ce=0	1566977584
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.126

[RMS ZEST 573]
ty=M
na=kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr. zewnętrznej 110 mm	0
id=5682699	2
jm=szt	020
ce=0	1566977584
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym śr. 50mm	0
id=5701120	2
jm=szt	020
ce=0	1566977584
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.252
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=zasuwa żeliwna kołnierzowa klinowa owalna o śr. 80 mm	0
id=5809999	2
jm=szt	020
ce=0	1566977584
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5801599

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=zasuwa odcinająca DN100	0
id=5811004	1
jm=szt	020
ce=0	1566977585
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub	0
id=5822220	2
jm=szt	020
ce=0	1566977585
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.126
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5822299

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=obudowy żeliwne do zasuw o śr. 100 mm	0
id=5831099	1
jm=szt	020
ce=0	1566977585
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 100 mm	0
id=5831399	1
jm=szt	020
ce=0	1566977586
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=hydrant żeliwny nadziemny z bocznym wylewem DN80	0
id=5880099	2
jm=szt	020
ce=0	1566977586
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5880099

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=obudowy żeliwne do zasuw o śr.80 mm	0
id=5891099	2
jm=szt	020
ce=0	1566977586
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5891099

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=skrzynki uliczne do hydrantów	0
id=5891199	2
jm=szt	020
ce=0	1566977587
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5891199

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów	0
id=5891200	2
jm=szt	020
ce=0	1566977587
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5891299

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zaworów	0
id=5891299	2
jm=szt	020
ce=0	1566977587
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5891299

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	0
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=0	1566977587
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.442
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801107

[RMS ZEST 571]
ty=M
na=śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M-16 ocynk.	0
id=6802507	2
jm=kg	033
ce=0	1566977588
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=12.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6802505

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14	0
id=6804004	1
jm=kg	033
ce=0	1566977588
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.698
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801105

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. nominalnej 90-110 mm	0
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0	1566977588
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.26

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80 mm	0
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0	1566977589
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6815099

[RMS ZEST 574]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. zewnętrznej 110 mm	0
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0	1566977589
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.6

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=folia aluminiowa zwykła - szczeliwo o gr.0.01-0.02 mm	0
id=6830100	1
jm=kg	033
ce=0	1566977589
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.78

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=sznur konopny surowy	0
id=6831800	1
jm=kg	033
ce=0	1566977589
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.08

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1566977590
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.44

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych śr. 100 mm	0
id=6832004	1
jm=szt.	020
ce=0	1566977590
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.12

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1566977564
cw=0	PLN
il=2.18

[RMS ZEST 533]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1566977567
cw=0	PLN
il=1178.7292
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 8]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Osielsko Pomarańczowa (zakres W2- HP1 (do dz. nr 87/17))
wa=0
kn=0	0	0
id=109619
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Rurociągi
wa=0
kn=0	0	0
id=118002
nu=1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=121827
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
op=0	0	0	0	1	0
nu=1
ob=0.252
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST- 01

[PRZEDMIAR]
wo=0.252	1	#p2/1000						0		0

[RMS 533]
nz=56	0	56
np=0
wa=0
wb=0
il=14.112

[RMS 489]
nz=0.11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0277

[RMS 126]
nz=1.5	0	1,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0.378

[POZYCJA]
id=118010
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-04 z.sz.3.9. 9912-9 	4	1009-04	 z.sz.3.9. 9912-9 	1
mpn=23:0:09101211
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	1	0
nu=2
ob=252
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=252	1	252						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 533]
nz=0.211	0	0,211
np=0
wa=0
wb=0
il=66.465

[RMS 392]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=257.04

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 393]
nz=0.0325	0	0,0325
np=0
wa=0
wb=0
il=8.19

[RMS 67]
nz=0.046	0	0,0368*1,25
np=0
wa=0
wb=0
il=11.592

[POZYCJA]
id=118016
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
mpn=1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0
nu=3
ob=453.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=453.6	1	#p2*1,8*1,0						0		0

[RMS 533]
nz=0.1182	0	0,1182
np=0
wa=0
wb=0
il=53.6155

[RMS 200]
nz=0.0482	0	0,0482
np=0
wa=0
wb=0
il=21.8635

[POZYCJA]
id=118019
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
mpn=1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
op=0	0	0	0	1	0
nu=4
ob=907.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=907.2	1	#p2*1,8*2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 533]
nz=0.68	0	0,68
np=0
wa=0
wb=0
il=589.1357

[RMS 189]
nz=0.27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=244.944

[RMS 190]
nz=0.00105	0	0,00105
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9526

[RMS 191]
nz=0.0009	0	0,0009
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8165

[RMS 192]
nz=0.119	0	0,119
np=0
wa=0
wb=0
il=107.9568

[RMS 193]
nz=0.0096	0	0,0096
np=0
wa=0
wb=0
il=8.7091

[POZYCJA]
id=118026
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		1
mpn=1211
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
op=0	0	0	0	1	0
nu=5
ob=252
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=252	1	#p2*1,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 533]
nz=0.257	0	0,257
np=0
wa=0
wb=0
il=61.8496

[RMS 24]
nz=0.122	0	0,122
np=1
wa=0
wb=0
il=30.744

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=118030
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-03	2-01	0228-03		1
mpn=1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0
nu=6
ob=25.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25.2	1	#p5*0,1						0		0

[RMS 533]
nz=0.102	0	0,102
np=0
wa=0
wb=0
il=2.5704

[RMS 188]
nz=0.031	0	0,031
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7812

[POZYCJA]
id=118033
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-02	2-18	0501-02		1
mpn=1211
na=Kanały rurowe - obsybka z materiałów sypkich o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	1	0
nu=7
ob=252
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=252	1	#p5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 533]
nz=0.363	0	0,363
np=0
wa=0
wb=0
il=174.7192

[RMS 24]
nz=0.183	0	0,183
np=1
wa=0
wb=0
il=92.232

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=118037
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0
nu=8
ob=352.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=352.8	1	#p3-(#p5*0,1+#p7*0,3)						0		0

[RMS 197]
nz=0.0127	0	0,0127
np=0
wa=0
wb=0
il=4.4806

[POZYCJA]
id=118039
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-03	2-01	0228-03		1
mpn=1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0
nu=9
ob=352.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=352.8	1	#p8						0		0

[RMS 533]
nz=0.102	0	0,102
np=0
wa=0
wb=0
il=35.9856

[RMS 188]
nz=0.031	0	0,031
np=0
wa=0
wb=0
il=10.9368

[ELEMENT 2]
na=Próba szczelności
wa=0
kn=0	0	0
id=118042
nu=1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=118043
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
mpn=8:0:09101211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=10
ob=1.26
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.26	1	1,26						0		0

[RMS 533]
nz=8.74	0	8,74
np=0
wa=0
wb=0
il=11.0124

[RMS 280]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0378

[RMS 281]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0252

[RMS 182]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0252

[RMS 282]
nz=6.2	0	6,2
np=1
wa=0
wb=0
il=7.812

[RMS 540]
nz=3.53	0	3,53
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4478

[RMS 185]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[RMS 283]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.126

[RMS 284]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.252

[RMS 285]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 286]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=3.402

[RMS 287]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.252

[RMS 288]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.126

[RMS 289]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.063

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 504]
nz=3.16	0	3,16
np=0
wa=0
wb=0
il=3.9816

[POZYCJA]
id=118066
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
mpn=8:0:09101211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=11
ob=1.26
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.26	1	1,26						0		0

[RMS 533]
nz=4.09	0	4,09
np=0
wa=0
wb=0
il=5.1534

[RMS 290]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 185]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[RMS 540]
nz=7.06	0	7,06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8956

[RMS 288]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.126

[RMS 289]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.063

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 126]
nz=1.58	0	1,58
np=0
wa=0
wb=0
il=1.9908

[POZYCJA]
id=118075
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		1
mpn=8:0:09101211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=12
ob=1.26
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.26	1	1,26						0		0

[RMS 533]
nz=0.49	0	0,49
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6174

[RMS 540]
nz=1.72	0	1,72
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1672

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Armatura
wa=0
kn=0	0	0
id=118091
nu=1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=118092
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0305-03	2-18	0305-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zasuwa odcinająca DN100 z obudową i skrzynką uliczną
op=0	0	0	0	1	0
nu=13
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 533]
nz=5.12	0	5,12
np=0
wa=0
wb=0
il=14.6688

[RMS 409]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 400]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 397]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 401]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 402]
nz=2.04	0	2,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 346]
nz=1.566	0	1,566
np=1
wa=0
wb=0
il=4.698

[RMS 272]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 273]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 403]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 404]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 274]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=3.78

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 504]
nz=0.115	0	0,115
np=0
wa=0
wb=0
il=0.345

[POZYCJA]
id=118121
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1119-03	4	1119-03		1
mpn=1211
na=Hydranty pożarowe nadziemne DN80
op=0	0	0	0	1	0
nu=14
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 533]
nz=4.68	0	4,68
np=0
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 410]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 307]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 308]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 309]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 310]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 311]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 312]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 313]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 286]
nz=2.04	0	2,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 513]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 504]
nz=1.05	0	1,05
np=0
wa=0
wb=0
il=1.05

[POZYCJA]
id=118140
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0202-03	2-28	0202-03		1
mpn=1211
na=Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100
op=0	0	0	0	1	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 533]
nz=2.18	0	2,18
np=0
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 484]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=118167
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0202-03	2-28	0202-03		1
mpn=1211
na=Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/80
op=0	0	0	0	1	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 533]
nz=2.18	0	2,18
np=0
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 415]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=121947
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0202-03	2-28	0202-03		1
mpn=1211
na=Kołnierz ślepy żeliwny DN100
op=0	0	0	0	1	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.18	0	2,18
np=0
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 597]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=120501
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02 z.sz.3.9. 9907 	2-18	0112-02	 z.sz.3.9. 9907 	1
mpn=6:0:09101211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	1	0
nu=18
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.11		1,11
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 533]
nz=0.647	0	0,647
np=0
wa=0
wb=0
il=2.8727

[RMS 572]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 574]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 571]
nz=2.14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
il=8.56

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=0.72

[POZYCJA]
id=120509
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02 z.sz.3.9. 9907 	2-18	0112-02	 z.sz.3.9. 9907 	1
mpn=6:0:09101211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PVC o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	1	0
nu=19
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.11		1,11
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 533]
nz=0.647	0	0,647
np=0
wa=0
wb=0
il=1.4363

[RMS 592]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 574]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 571]
nz=2.14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.28

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=0.36

[ELEMENT 2]
na=Odtworzenie nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=118160
nu=1.4
wn=	

[POZYCJA]
id=118161
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0202-01	2-31	0202-01		1
mpn=1211
na=Nawierzchnia z kruszywa betonowego - grubość po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	1	0
nu=20
ob=756
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=756	1	#p2*3,0						0		0

[RMS 533]
nz=0.0432	0	0,0432
np=0
wa=0
wb=0
il=32.6592

[RMS 438]
nz=0.1228	0	0,1228
np=1
wa=0
wb=0
il=92.8368

[RMS 540]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 8]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 367]
nz=0.0141	0	0,0141
np=0
wa=0
wb=0
il=10.6596

[ELEMENT 2]
na=Wywóz ziemi
wa=0
kn=0	0	0
id=118087
nu=1.5
wn=	

[POZYCJA]
id=118088
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-06 0109-08 	4-01	0109-06	 0109-08 	1
mpn=17:0:1009101211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt kat. III)
op=0	0	0	0	1	0
nu=21
ob=100.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100.8	1	#p3-#p8						0		0

[RMS 533]
nz=1.02	0	1,02
np=0
wa=0
wb=0
il=102.816

[RMS 48]
nz=0.9	0	0,63+9*0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=90.72

[POZYCJA]
id=119211
pd=				 		0
na=Koszt utylizacji ziemi
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=100.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=100.8	1	#p21						0		0

