[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=BYPASS Obsługa Inwestycji Budowlanych Jacek Świeżewski
afn=86-031 Osielsko, ul. Bałtycka 43
nb=Projekt przyłacza kanalizacji sanitarnej/odgałęziania sieci do granicy działki w Gminie Osialsko
ab=Na dz.nr 770/3 obr. Osielsko ul.Chabrowa do granicy działki 802/18
ni=Gmina Osielsko 
ai=86-031 Osielsko, ul. szosa Gdańska 55A
dt=07.2019

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=0	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III
id=2640003	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0065

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=drewno na stemple iglaste nasycone
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0055

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0591

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=klamry ciesielskie
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.733

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.3909

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=korek PVC o śr. zewn. 160 mm'
id=5614999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa częściowo zamknięta
id=2_31013	3
jm=t	034
ce=0
il=0.2727

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa zamknięta
id=2_31014	3
jm=t	034
ce=0
il=0.28

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)
id=1121199	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0017

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=piasek
id=	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.358

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni
id=52600	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.782

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=przejście murowe o śr. zewn. 160 mm
id=5614999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=17.8097

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=robotnicy gr.II
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
id=52314	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.04

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0151

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S o śr. zewn. 160 mm LITE'
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
il=1.428

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=samochód skrzyniowy
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.7896

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.6087

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0682

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=środek transportowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0184

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=taśma bitumiczna uszczelniająca
id=1562999	1
jm=m	040
ce=0
il=7.14

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=tłuczeń kamienny niesortowany
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0
il=1.7819

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=trójnik PVC 160x160/90st.
id=5614999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0956

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.012

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.2568

[RMS ZEST 33]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 15 t
id=12115	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.04

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=woda
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.528

[RMS ZEST 35]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1315

[RMS ZEST 36]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Rozbiórka nawierzchni jezdni
wa=0
kn=0	0	0
id=84
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=85
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-02	AT-03	0101-02		1
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=6.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.8	1	6,8		

[RMS 15]
nz=0.115	0	0.115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.115	0	0.115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=86
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0803-03	2-31	0803-03		1
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.8	1	1,4*2		

[RMS 15]
nz=0.2544	0	0.2544
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.1249	0	0.1249
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=87
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0803-04	2-31	0803-04		1
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2.8	1	2,8		

[RMS 15]
nz=0.0437	0	0.0437
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=88
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.42
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.42	1	1,4*2*0.15		

[RMS 15]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=89
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10	4-01	0108-10		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.42
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=0.42	1	0,42		

[RMS 22]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Robory ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=47
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02	2-01	0217-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=5.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	2*1,4*2		

[RMS 15]
nz=0.1441	0	0.1441
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0698	0	0.0698
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=105
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-05	2-01	0317-05		1
na=Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=0.42
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.42	1	1.5*1,4*0.2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 15]
nz=3.45	0	3.45
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=106
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=6.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.16	1	2*1,4*2,2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 15]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.00027	0	0.00027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-05	2-01	0320-05		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -podsypka, obsypka i zasypka M=PIASEK
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1.358
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.358	1	1,4*0.20*1.5+1.5*1,4*0.46-3.14*0.08*0.08*1,4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 15]
nz=1.42	0	1.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=108
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1.358
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.358	1	#p9		

[RMS 15]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=109
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4.242
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.242	1	#p6-#p10		

[RMS 24]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=110
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.95
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=4.242
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.242	1	#p11		

[RMS 15]
nz=0.1022	0	0.1022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=48
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=98
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S o śr. zewn. 160 mm LITE
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.4	1	1,4		

[RMS 15]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=99
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1321-02	4	1321-02		1
na=Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korek
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 15]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=100
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1321-02	4	1321-02		1
na=Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - trójnik 160x160/90st.
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 15]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=101
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1322-02	4	1322-02		1
na=Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przejście murowe DN 160
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 15]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=103
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-01	4	1610-01		1
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 15]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Odtworzenie nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=49
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=91
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0102-02	2-31	0102-02		1
na=Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=6

[PRZEDMIAR]
wo=2.8	1	1,4*2		

[RMS 15]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=92
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.8	1	2,8		

[RMS 15]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=93
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=2.8	1	2,8		

[RMS 15]
nz=0.0333	0	0.0333
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=94
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0311-01	2-31	0311-01		1
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.8	1	2,8		

[RMS 15]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0974	0	0.0974
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=95
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0311-05	2-31	0311-05		1
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.8	1	2,8		

[RMS 15]
nz=0.0307	0	0.0307
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=96
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0311-06	2-31	0311-06		1
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.8	1	2,8		

[RMS 15]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=97
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0617-01	2-02	0617-01		1
na=Łączenie szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą bitumiczną uszczelniającą
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=6.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.8	1	6,8		

[RMS 15]
nz=0.2357	0	0.2357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

