[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=BYPASS Obsługa Inwestycji Budowlanych Jacek Świeżewski
afn=86-031 Osielsko, ul. Bałtycka 43
nb=Projekt przyłacza kanalizacji sanitarnej/odgałęziania sieci do granicy działki w Gminie Osialsko
ab=Na dz.nr 113/2 obr.Osielsko ul.Tuberozy do granicy działki 97/78
ni=Gmina Osielsko 
ai=86-031 Osielsko, ul. szosa Gdańska 55A
dt=07.2019

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=0	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III
id=2640003	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.037

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=drewno na stemple iglaste nasycone
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0318

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3387

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Kineta TEGRA 600 przepływ.200/0st XS
id=6333499	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=klamry ciesielskie
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.1983

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.2615

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=korek PVC o śr. zewn. 160 mm
id=5614999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=miał kamienny
id=1600600	1
jm=t	034
ce=0
il=0.2059

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)
id=1121199	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0095

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=piasek
id=	3
jm=m3	060
ce=0
il=8.639

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=pierścień odciąż. żelbet. 1000/680/150
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane
id=1602199	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	5	PLN	1	
il=0.2

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=redukcja PVC o śr. zewn.200 x 160 mm
id=5614999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=60.4688

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=robotnicy gr.II
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0418

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=rura karb.trz. PP Tegra 600 (2m) b.kiel.
id=6333299	2
jm=m	040
ce=0
il=1.05

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=rury ochronne (osłonowe) dwudzielne z PE  typu AROT o śr. nom. 110 mm
id=5630999	2
jm=m	040
ce=0
il=6.24

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S o śr. zewn. 160 mm LITE
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
il=7.344

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=samochód skrzyniowy
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.4498

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.3769

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=środek transportowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.18

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=teleskopowy adapter do włazów 770 z uszczelką
id=6333399	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=tłuczeń kamienny niesortowany
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0
il=3.0542

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.6082

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=uszczelka do rury karbowanej DN 600
id=6333899	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0619

[RMS ZEST 33]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.4061

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=właz żel. D400/600 H120nw/zatrz.z/wkł.t.
id=6330599	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=woda
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.646

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.7366

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=żuraw samochodowy
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.96

[RMS ZEST 38]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Robory ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=47
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=70
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02	2-01	0217-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=32.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32.4	1	2*7,2*2,25		

[RMS 16]
nz=0.1441	0	0.1441
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0698	0	0.0698
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=71
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-05	2-01	0317-05		1
na=Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2.16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.16	1	1,5*7.2*0.2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 16]
nz=3.45	0	3.45
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=72
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=35.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35.28	1	2*7,2*2,45		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 16]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.00027	0	0.00027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=73
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-05	2-01	0320-05		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -podsypka, obsypka i zasypka M=PIASEK
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=8.639
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.639	1	7.2*0.20*1.5+2*7,2*0.46-3.14*0.08*0.08*7,2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 16]
nz=1.42	0	1.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=74
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=8.639
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.639	1	#p4		

[RMS 16]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=23.761
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.761	1	#p1-#p5		

[RMS 25]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=76
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.95
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=23.761
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.761	1	#p6		

[RMS 16]
nz=0.1022	0	0.1022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=48
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=24
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S o śr. zewn. 160 mm LITE
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=7.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.2	1	7,2		

[RMS 16]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=81
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 600 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 16]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1321-02	4	1321-02		1
na=Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korek
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 16]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=101
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1321-02	4	1321-02		1
na=Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - redukcja 200x160
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 16]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=102
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-05	2-19	0306-05		1
na=Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne z PE  typu AROT o śr. nom. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 16]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=31
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-01	4	1610-01		1
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 16]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Odtworzenie nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=49
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=98
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=14.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.4	1	2*7,2		

[RMS 16]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=14.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.4	1	#p14		

[RMS 16]
nz=0.0304	0	0.0304
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=100
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-08	2-31	0114-08		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=14.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=14.4	1	#p14		

[RMS 16]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

