[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=BYPASS Obsługa Inwestycji Budowlanych Jacek Świeżewski
afn=86-031 Osielsko, ul. Bałtycka 43
nb=Projekt przyłacza kanalizacji sanitarnej/odgałęziania sieci do granicy działki w Gminie Osialsko
ab=Na dz.nr 246/46 obr. Niemcz ul.Delfinowa do granicy działki 255
ni=Gmina Osielsko 
ai=86-031 Osielsko, ul. szosa Gdańska 55A
dt=06.2019

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=0	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego B 100
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=drut lokalizacyjny miedziany DY6 (1,5mm2)
id=1562999	1
jm=m	050
ce=0
il=10.3

[RMS ZEST 3]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.7794

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=miał kamienny
id=1600600	1
jm=t	034
ce=0
il=0.2209

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=obejma do nawiercania pod ciśnieniem do rur PE i PVC DN63x2"
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=obudowy żeliwne teleskopowe do zasuw
id=5891099	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=piasek
id=	3
jm=m3	060
ce=0
il=5.15

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=prościarka do rur PE
id=71270	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.4378

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=36.5658

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=robotnicy gr.II
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0448

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=rura PE100 PN16 SDR11 40x3,7
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
il=10.506

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=rury stalowe śr. 57,0/3,5 mm
id=5040183	2
jm=m	040
ce=0
il=2.7

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0113

[RMS ZEST 18]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t''
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0113

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=samochód skrzyniowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.7653

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zasuw o śr.50-65 mm
id=5891199	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.3349

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=tabliczki do znakowania
id=6358100	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=taśma ostrzegawcza
id=1562999	1
jm=m	050
ce=0
il=10.3

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=tłuczeń kamienny niesortowany
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0
il=3.2769

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.3626

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0664

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.4357

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=woda
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.2318

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=woda z rurociągu
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
il=3.53

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.6306

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=zasuwa do przyłącza domowego DN 50 GZ/GW 2"
id=5809999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=zaślepka zacisk. 40
id=5610999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=złączka ISO DN40x2"GZ
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 34]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Robory ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=47
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02	2-01	0217-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=25.493
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.493	1	1.5*1.65*10,3		

[RMS 9]
nz=0.1441	0	0.1441
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0698	0	0.0698
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-05	2-01	0317-05		1
na=Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2.06
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.06	1	1*10,3*0.2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 9]
nz=3.45	0	3.45
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-05	2-01	0320-05		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -podsypka, obsypka i zasypka M=PIASEK
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=5.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.15	1	10,3*0.20*1+1*10,3*0.30		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 9]
nz=1.42	0	1.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=5.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.15	1	#p3		

[RMS 9]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=20.343
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.343	1	#p1-#p4		

[RMS 21]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.95
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=20.343
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.343	1	#p5		

[RMS 9]
nz=0.1022	0	0.1022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=48
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=67
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-01	2-18	0112-01		1
na=Obejma do nawiercania pod ciśnieniem do rur PE i PVC DN63x2"
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 9]
nz=0.569	0	0.569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=68
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0212-01	2-18	0212-01		1
na=Zasuwy  do przyłączy domowych - zasuwa do przyłącza domowego DN 50 GZ/GW 2"
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 9]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=69
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-01	2-18	0111-01		1
na=Złączka ISO DN40x2"GZ
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 9]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=70
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
na=Kanalizacja ciśnieniowa- montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm - rura PE100 PN16 SDR11 40x3,7
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=10.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.3	1	10,3		

[RMS 9]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=71
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0122-01	2-18	0122-01		1
na=Kształtki PE ciśnieniowe łączone na wcisk o śr.zewn. 40 mm - zaślepka
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 9]
nz=0.235	0	0.235
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.071	0	0.071
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=75
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0134-02	2-19	0134-02		1
na=Oznakowanie trasy na słupku stalowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - taśma ostrzegawcza
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=10.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.3	1	10,3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 9]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=78
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Drut lokalizacyjny miedziany DY6 (1,5mm2)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=10.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.3	1	10,3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 9]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=76
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 9]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Odtworzenie nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=49
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=64
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=15.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.45	1	1.5*10,3		

[RMS 9]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=65
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=15.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.45	1	#p16		

[RMS 9]
nz=0.0304	0	0.0304
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=66
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-08	2-31	0114-08		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=15.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=15.45	1	#p16		

[RMS 9]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

