[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.38
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY
nb=Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granicy działki w rejonie ulicy Mickiewicza w miejscowości Niemcz
ab=Działka nr 109/1, 109/4, 109/26, 112/7, 112/12, 112/13, 112/17, 112/21, 112/24, 115/15 obręb Niemcz
ni=Gmina Osielsko
ai=ul. Szosa Gdańska 55a, 86-031 Osielsko
dt=lipiec 2019

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=2	4
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Nazwa inwestycji:Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granicy działki w rejonie ulicy Mickiewicza w miejscowości Niemcz1310Działka nr 109/1, 109/4, 109/26, 112/7, 112/12, 112/13, 112/17, 112/21, 112/24, 115/15 obręb Niemcz13101310Inwestor:GMINA OSIELSKO131009ul. Szosa Gdańska 55a, 86-031 Osielsko13101310Branża: sanitarna13101310SIEĆ WODOCIĄGOWA1310rura PE100, PN10, SDR17, ?110x6,6 mm09593,5 m1310rura PE100, PN10, SDR17, ?90x5,4 mm093,0 m1310hydrant nadziemny DN80095 szt.1310zasuwa DN150092 szt.1310zasuwa DN100098 szt.1310zasuwa DN80095 szt.13101310KANALIZACJA SANITARNA1310rura PVC200x5,9 (SN=8kN/m2)09573,5 m1310rura PVC160x4,7 (SN=8kN/m2)0940,0 m1310Studnia DN600mm099 szt.1310Studnia betonowa DN1200mm095 szt.131013101310131013101310
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Kosztorys inwestorski został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w1310sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych1310oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).1310Podstawa opracowania kosztorysu1310Dokumentacja projektowa1310Ceny jednostkowe robót13101. Kosztorys opracowano metodą kalkulacji szczegółowej polegającej na obliczaniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług.13102. Kalkulację szczegółową cen jednostkowych opracowano w oparciu o:13102.1. Stawki i ceny czynników produkcyjnych13102.1.1. Stawka roboczogodziny 13,91 zł - wg. średnich wartości cen I kw. 2019 INTERCENBUD13102.1.2. Ceny materiałów - wg. średnich wartości cen I kw. 2019 INTERCENBUD /ceny materiałów podano kosztami zakupu/13102.1.3. Ceny najmu sprzętu - wg. średnich wartości cen I kw. 2019 INTERCENBUD13103. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych do R, M, S zastosowano:13103.1. KNNR13103.2. KNR13103.3. KNR-W13104. Wskaźnik narzutów kosztów pośrednich i zysku:13104.1. Kp - 65,1% od R i S wg. średnich wartości cen I kw. 2019 INTERCENBUD13104.2. Z - 11,9 % od R, S i Kp wg. średnich wartości cen I kw. 2019 INTERCENBUD

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=140

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65.1	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 95]
ty=S
na=agregat prądotwórczy	0
id=81199	1
jm=m-g	148
ce=0	1569484321
cw=0	PLN
il=23.6

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III	0
id=2640003	1
jm=m3	060
ce=0	1569484293
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.639

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycane kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0	1569484293
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0235

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=betonowa płytka osłonowa do skrzynek ulicznych	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1569484293
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 44]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 273]
ty=S
na=ciągnik siodłowy z naczepą 16t	0
id=39399	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=7.8975

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=czwórnik DN 100/100	0
id=5249999	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484294
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25-38mm	0
id=2600699	2
jm=m3	060
ce=0	1569484294
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0385

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III	0
id=2640610	1
jm=m3	060
ce=0	1569484294
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0079

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0	1569484294
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1683

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane śr.12-14cm	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0	1569484295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.1551

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=elektrody stalowe do spawania stali węglowych lub niskostopowych śr. 2.5-6mm	0
id=1330199	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=644

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1569484295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.3506

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=hydrant żeliwny nadziemny z bocznym wylewem o śr. 80 mm	0
id=5880099	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=kineta studzienki 600/ 200/160	0
id=6333499	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=	0	0	0	6333499

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0	1569484296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=321.6324

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów	0
id=5891200	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=kołnierze ślepe o śr.nominalnej 90-110 mm	0
id=5148999	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484296
cw=0	PLN
kz=4	5	PLN	1	
il=0.235

[RMS ZEST 2]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0,25 m3	0
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0	1569484321
cw=0	PLN
il=133.5319

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm	0
id=2641610	2
jm=m3	060
ce=0	1569484296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0353

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=kręgi betonowe wys.500 mm	0
id=5420000	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=króciec FW 160	0
id=5623599	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484297
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe	0
id=5681299	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484297
cw=0	PLN
kz=4	5	PLN	1	
il=0.1175

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=króćce żeliwne kielichowo-kołnierzowe nr 410, o śr. 80 mm; Hawle lub równoważne	0
id=5681299	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484297
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=króćce żeliwne kielichowo-kołnierzowe nr 410, o śr.100 mm; Hawle lub równoważne	0
id=5681299	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484297
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=króćce żeliwne kielichowo-kołnierzowe nr 410, o śr.150 mm; Hawle lub równoważne	0
id=5681299	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484297
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=lepik asfaltowy stosowany na gorąco	0
id=2300199	2
jm=kg	033
ce=0	1569484298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.68

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=łącznik RK DN 100	0
id=5603999	2
jm=szt	020
ce=0	1569484298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=łącznik żeliwny DN 80 L=0,8 m	0
id=5889999	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=masa betonowa zwykła z kruszywa naturalnego (żwirowego)	0
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0	1569484298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.122

[RMS ZEST 269]
ty=S
na=maszyna do wierceń poziomych	0
id=15299	1
jm=m-g	148
ce=0	1569484322
cw=0	PLN
il=74.98

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0	1569484298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.932

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10'	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0	1569484299
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.48

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5	0
id=2370601	2
jm=m3	060
ce=0	1569484299
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.903

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=obudowy żeliwne do zasuw o śr. 150 mm	0
id=5891099	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484299
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=obudowy żeliwne do zasuw o śr. 80 mm	0
id=5891099	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484299
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=obudowy żeliwne do zasuw o śr.80 mm	0
id=5891099	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484299
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=pierścienie odciążające żelbetowe	0
id=5470500	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=podchloryn sodowy	0
id=1410800	2
jm=kg	033
ce=0	1569484300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5875

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=pokrywa żeliwna D400	0
id=6330599	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=pokrywy nastudzienne żelbetowe	0
id=5470899	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602199	2
jm=m3	060
ce=0	1569484300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=przejście szczelne DN 200	0
id=6338399	2
jm=szt	033
ce=0	1569484301
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 267]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa 10 t	0
id=39653	1
jm=m-g	148
ce=0	1569484322
cw=0	PLN
il=3.22

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1569484289
cw=0	PLN
il=5147.5254

[RMS ZEST 221]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1569484286
cw=0	PLN
il=69.67

[RMS ZEST 45]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=roztwór asfaltowy 'Abizol P'	0
id=2301551	2
jm=kg	033
ce=0	1569484301
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.21

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R	0
id=2301501	2
jm=kg	033
ce=0	1569484301
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.2

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe klasy SN-8kPa, o śr. zewn. 160*4,7 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1569484301
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.56

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe klasy SN-8kPa, o śr. zewn. 200*5,9 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1569484301
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=239.7

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm	0
id=5031060	2
jm=m	040
ce=0	1569484302
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.525

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=rury stalowe przewodowe gładkie o śr.200mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1569484302
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.4

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=rury stalowe przewodowe gładkie o śr.300mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1569484302
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.52

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=rury stalowe śr. 40mm	0
id=5040183	2
jm=m	040
ce=0	1569484302
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.6

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1569484303
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=247.86

[RMS ZEST 134]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1569484322
cw=0	PLN
il=6.9198

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5-10 t'	0
id=39812	1
jm=m-g	148
ce=0	1569484322
cw=0	PLN
il=1.745

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t'	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1569484323
cw=0	PLN
il=2.9943

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=samochód skrzyniowy'	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1569484323
cw=0	PLN
il=17.0302

[RMS ZEST 67]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39541	1
jm=m-g	148
ce=0	1569484323
cw=0	PLN
il=10.69

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=skrzynki uliczne do hydrantów	0
id=5891199	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484303
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 150 mm	0
id=5891199	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484303
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 80 mm	0
id=5891199	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484303
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zasuw o śr.80 mm	0
id=5891199	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484303
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 268]
ty=S
na=spawarka	0
id=72199	1
jm=m-g	148
ce=0	1569484323
cw=0	PLN
il=74.98

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)''	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1569484323
cw=0	PLN
il=0.2954

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne	0
id=6330799	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484304
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=stożek 600mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1569484305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14	0
id=6801206	2
jm=kg	033
ce=0	1569484305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.57

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14 ze stali k.o.	0
id=6801206	2
jm=kg	033
ce=0	1569484305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.56

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	0
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=0	1569484306
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.2915

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=tabliczki do znakowania wodociągów	0
id=6358100	2
jm=szt	020
ce=0	1569484306
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=taśma z polietylenu	0
id=1561420	2
jm=m	040
ce=0	1569484307
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=260.01

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=trójnik redukcyjny DN 100/80	0
id=5249999	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484307
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=trójnik redukcyjny DN 150/100	0
id=5249999	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484307
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=trzon studzienki 600 mm	0
id=6333299	2
jm=m	040
ce=0	1569484308
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych	0
id=5619999	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484308
cw=0	PLN
kz=4	5	PLN	1	
il=0.235

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg'	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0	1569484324
cw=0	PLN
il=53.4336

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=uszczelka średn. 600mm	0
id=6333899	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484308
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 100 mm'	0
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0	1569484309
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 150 mm	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484309
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.3

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 150 mm'	0
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0	1569484309
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80 mm	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484310
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80 mm'	0
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0	1569484310
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom. 150 mm	0
id=6832099	1
jm=szt.	020
ce=0	1569484310
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.616

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom. 200 mm	0
id=6832099	1
jm=szt.	020
ce=0	1569484310
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.17

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nominalnej 90-110 mm	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484311
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.175

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=właz kanałowy typu ciężkiego	0
id=6330199	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484311
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1569484311
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.55

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0	1569484311
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.4642

[RMS ZEST 270]
ty=S
na=wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t	0
id=34512	1
jm=m-g	148
ce=0	1569484324
cw=0	PLN
il=74.98

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna 50m3/h'	0
id=12512	1
jm=m-g	148
ce=0	1569484324
cw=0	PLN
il=389.62

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0	1569484311
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.18

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=zasuwa typu "E" kołnierzowa  o śr. 100 mm	0
id=5809999	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=zasuwa typu "E" kołnierzowa  o śr. 150 mm	0
id=5809999	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=zasuwa typu "E" kołnierzowa  o śr. 80 mm	0
id=5809999	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=zasuwa żeliwna klinowa owalna kołnierzowa o śr. 80 mm	0
id=5819999	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym śr.50mm	0
id=5701120	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484313
cw=0	PLN
kz=4	5	PLN	1	
il=0.235

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub	0
id=5822220	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484313
cw=0	PLN
kz=4	5	PLN	1	
il=0.1175

[RMS ZEST 94]
ty=S
na=zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 280 mm	0
id=72541	1
jm=m-g	148
ce=0	1569484324
cw=0	PLN
il=23.6

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=zwężka żeliwna o śr. 80 mm	0
id=5242399	2
jm=szt.	020
ce=0	1569484313
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 116]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0	1569484325
cw=0	PLN
il=11.64

[RMS ZEST 274]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31199	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=8.9424

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=żwir sortowany	0
id=1602699	2
jm=m3	060
ce=0	1569484313
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.38

[RMS ZEST 12]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ZIEMNE
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45110000-1
wn=		

[POZYCJA]
id=2
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0215-04	2-01	0215-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1138.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1138.5	1	1265*0,9						0		0

[RMS 1]
nz=0.124	0	0,124
np=1
wa=0
wb=0
il=141.174

[RMS 2]
nz=0.0782	0	0,0782
np=1
wa=0
wb=0
il=89.0307

[POZYCJA]
id=3
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0306-03	2-01	0306-03		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV)
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=126.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=126.5	1	1265*0,1						0		0

[RMS 1]
nz=3.5	0	3,5
np=1
wa=0
wb=0
il=442.75

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0326-03	2-01	0326-03		1
mpn=_1211
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1690.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1690.04	1	2112,55*0,8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.316	0	1,316
np=1
wa=0
wb=0
il=2124.0085

[RMS 3]
nz=0.00452	0	0,00452
np=1
wa=0
wb=0
il=7.639

[RMS 142]
nz=0.00777	0	0,00777
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1316

[RMS 5]
nz=0.186	0	0,186
np=1
wa=0
wb=0
il=314.3474

[RMS 6]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=25.3506

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 10 cm - przyjęto grunt rodzimy
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=126.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=126.5	1	126,5						0		0

[RMS 1]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=265.65

[RMS 23]
nz=0.77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
il=97.405

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0610-01	2-01	0610-01		1
mpn=1211
na=Obsypka rurociągów z piasku w gotowym suchym wykopie - grub. 30cm - przyjęto grunt rodzimy
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=379.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=379.5	1	126,5*3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.38	0	3,38
np=1
wa=0
wb=0
il=1224.988

[RMS 23]
nz=0.77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
il=292.215

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-04	2-01	0217-04		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=759
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=759	1	759						0		0

[RMS 1]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=106.26

[RMS 2]
nz=0.0576	0	0,0576
np=1
wa=0
wb=0
il=43.7184

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=759
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=759	1	759						0		0

[RMS 1]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=0
wb=0
il=101.4783

[RMS 26]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=53.4336

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-03	2-01	0212-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wywóz urobku ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=9.06
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.06	1	9,06						0		0

[RMS 1]
nz=0.0422	0	0,0422
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3823

[RMS 2]
nz=0.0864	0	0,0864
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7828

[RMS 24]
nz=0.0326	0	0,0326
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2954

[RMS 25]
nz=0.2146	0	0,2146
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9443

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - odwóz na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=9.06
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=18

[PRZEDMIAR]
wo=9.06	1	9,06						0		0

[RMS 27]
nz=0.0107	0	0,0107
np=1
wa=0
wb=0
il=1.745

[ELEMENT 1]
na=KANALIZACJA GRAWITACYJNA
wa=0
kn=0	0	0
id=30
nu=2
cpv=45230000-8
wn=		

[POZYCJA]
id=31
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych kielichowo na uszczelkę gumową, o śr. zewn. 160*4,7 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						0		0

[RMS 1]
nz=0.345	0	0,345
np=1
wa=0
wb=0
il=9.66

[RMS 47]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=28.56

[RMS 12]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.0083	0	0,0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2324

[POZYCJA]
id=32
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03	2-18	0408-03		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych kielichowo na uszczelkę gumową, o śr. zewn. 200*5,9 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=235
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=235	1	235						0		0

[RMS 1]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=117.5

[RMS 49]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=239.7

[RMS 12]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.0104	0	0,0104
np=1
wa=0
wb=0
il=2.444

[POZYCJA]
id=36
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-03	2-18	0513-03		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=27.2	0	27,2
np=1
wa=0
wb=0
il=81.6

[RMS 57]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 58]
nz=0.301	0	0,301
np=1
wa=0
wb=0
il=0.903

[RMS 59]
nz=0.644	0	0,644
np=1
wa=0
wb=0
il=1.932

[RMS 60]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 61]
nz=4.4	0	4,4
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2

[RMS 62]
nz=8.07	0	8,07
np=1
wa=0
wb=0
il=24.21

[RMS 63]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 12]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 67]
nz=2.42	0	2,42
np=1
wa=0
wb=0
il=7.26

[RMS 116]
nz=3.88	0	3,88
np=1
wa=0
wb=0
il=11.64

[POZYCJA]
id=120
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02	2-18	0517-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe PEHD o śr600 mm - analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=4.84	0	2,42*2
np=1
wa=0
wb=0
il=14.52

[RMS 247]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 248]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 249]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 250]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 251]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 252]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 12]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 67]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=121
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		1
mpn=_1211
na=Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 263]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 12]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=125
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0306-02	2-18	0306-02		1
mpn=_1211
na=Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						0		0

[RMS 1]
nz=6.2	0	6,2
np=1
wa=0
wb=0
il=161.2

[RMS 271]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=26.52

[RMS 266]
nz=14	0	14
np=1
wa=0
wb=0
il=364

[RMS 12]
nz=3.5	0	3,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 67]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.82

[RMS 267]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.82

[RMS 268]
nz=1.63	0	1,63
np=1
wa=0
wb=0
il=42.38

[RMS 269]
nz=1.63	0	1,63
np=1
wa=0
wb=0
il=42.38

[RMS 270]
nz=1.63	0	1,63
np=1
wa=0
wb=0
il=42.38

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2915	0	0,2915
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7947

[RMS 51]
nz=0.00003	0	0,00003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0008

[RMS 52]
nz=0.00064	0	0,00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0179

[RMS 53]
nz=0.022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.616

[RMS 54]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 12]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.0316	0	0,0316
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8848

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-02	2-18	0804-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=235
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=235	1	235						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2915	0	0,2915
np=1
wa=0
wb=0
il=65.42

[RMS 51]
nz=0.00003	0	0,00003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 52]
nz=0.00064	0	0,00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1504

[RMS 56]
nz=0.022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=5.17

[RMS 54]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=21.15

[RMS 12]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.0316	0	0,0316
np=1
wa=0
wb=0
il=7.426

[ELEMENT 1]
na=SIEĆ WODOCIĄGOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=52
nu=3
cpv=45230000-8
wn=		

[POZYCJA]
id=127
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-04	2-18	0109-04		1
mpn=_1211_
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=243
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=243	1	243						0		0

[RMS 1]
nz=0.211	0	0,211
np=1
wa=0
wb=0
il=51.273

[RMS 272]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=247.86

[RMS 12]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 273]
nz=0.0325	0	0,0325
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8975

[RMS 274]
nz=0.0368	0	0,0368
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9424

[POZYCJA]
id=128
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-03	2-18	0110-03		1
mpn=1211_
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrzne110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=40
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 221]
nz=1.18	0	1,18
np=1
wa=0
wb=0
il=47.2

[RMS 94]
nz=0.59	0	0,59
np=1
wa=0
wb=0
il=23.6

[RMS 95]
nz=0.59	0	0,59
np=1
wa=0
wb=0
il=23.6

[POZYCJA]
id=115
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0219-03	2-18	0219-03		1
mpn=_1211
na=Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=4.68	0	4,68
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 222]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 180]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 223]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 184]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 107]
nz=2.04	0	2,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 108]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 12]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[POZYCJA]
id=103
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0804-03	2-18	0804-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki RK DN 100 wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=4
jm=wcin.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=14.5	0	14,5
np=1
wa=0
wb=0
il=58

[RMS 275]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 12]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=112
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-04	2-18	0114-04		1
mpn=_1211_
na=Sieci wodociągowe - trójnik redukcyjny DN 150/100
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.947	0	0,947
np=1
wa=0
wb=0
il=0.947

[RMS 278]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 277]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 107]
nz=2.693	0	2,693
np=1
wa=0
wb=0
il=2.693

[RMS 12]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=129
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-04	2-18	0114-04		1
mpn=_1211_
na=Sieci wodociągowe - trójnik redukcyjny DN 100/80
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.947	0	0,947
np=1
wa=0
wb=0
il=0.947

[RMS 279]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 277]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 107]
nz=2.693	0	2,693
np=1
wa=0
wb=0
il=2.693

[RMS 12]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=131
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-04	2-18	0114-04		1
mpn=_1211_
na=Sieci wodociągowe - czwórnik DN 100/100
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.947	0	0,947
np=1
wa=0
wb=0
il=0.947

[RMS 281]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 277]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 107]
nz=2.693	0	2,693
np=1
wa=0
wb=0
il=2.693

[RMS 12]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=113
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - króciec FW1
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.647	0	0,647
np=1
wa=0
wb=0
il=1.294

[RMS 282]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 12]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=132
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0214-03	2-18	0214-03		1
mpn=_1211_
na=Montaż łącznika żeliwnego DN 80 L= 0,8 m dla rur PE
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 221]
nz=2.03	0	2,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.03

[RMS 283]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 284]
nz=1.57	0	1,57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.57

[RMS 12]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=107
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0212-02	2-18	0212-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm montowane na rurociągach PE z zabezpieczeniem skrzynek ulicznych betonową płytką osłonową
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.92	0	2,92
np=1
wa=0
wb=0
il=2.92

[RMS 190]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 191]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 192]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 193]
nz=1.57	0	1,57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.57

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 12]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=133
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0212-02	2-18	0212-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm montowane na rurociągach PE z zabezpieczeniem skrzynek ulicznych betonową płytką osłonową
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 221]
nz=2.92	0	2,92
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6

[RMS 290]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 292]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 193]
nz=1.57	0	1,57
np=1
wa=0
wb=0
il=7.85

[RMS 288]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 289]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 12]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[POZYCJA]
id=134
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0212-02	2-18	0212-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 150 mm montowane na rurociągach PE z zabezpieczeniem skrzynek ulicznych betonową płytką osłonową
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 221]
nz=2.92	0	2,92
np=1
wa=0
wb=0
il=5.84

[RMS 285]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 286]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 287]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 193]
nz=1.57	0	1,57
np=1
wa=0
wb=0
il=3.14

[RMS 288]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 289]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 12]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=108
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0112-01	2-20	0112-01		1
mpn=1211
na=Bloki oporowe betonowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	0,11*10						0		0

[RMS 1]
nz=11.08	0	11,08
np=1
wa=0
wb=0
il=12.188

[RMS 196]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.122

[RMS 197]
nz=0.035	0	0,035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0385

[RMS 198]
nz=8.8	0	8,8
np=1
wa=0
wb=0
il=9.68

[RMS 12]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=2.046

[POZYCJA]
id=88
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
mpn=_1211
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=243
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=243	1	243						0		0

[RMS 1]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8225

[RMS 131]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=260.01

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2673

[POZYCJA]
id=122
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0134-02	2-19	0134-02		1
mpn=1211
na=Oznakowanie usytuowania zasuw na słupku stalowym o średn. 40mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 257]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=21.6

[RMS 258]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 259]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[POZYCJA]
id=126
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0306-02	2-18	0306-02		1
mpn=_1211
na=Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 1]
nz=6.2	0	6,2
np=1
wa=0
wb=0
il=124

[RMS 293]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 266]
nz=14	0	14
np=1
wa=0
wb=0
il=280

[RMS 12]
nz=3.5	0	3,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 67]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 267]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 268]
nz=1.63	0	1,63
np=1
wa=0
wb=0
il=32.6

[RMS 269]
nz=1.63	0	1,63
np=1
wa=0
wb=0
il=32.6

[RMS 270]
nz=1.63	0	1,63
np=1
wa=0
wb=0
il=32.6

[POZYCJA]
id=90
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1.175
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.175	1	235/200						0		0

[RMS 1]
nz=4.09	0	4,09
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8057

[RMS 135]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5875

[RMS 136]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7625

[RMS 137]
nz=7.06	0	7,06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2955

[RMS 138]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1175

[RMS 149]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0588

[RMS 12]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=1.58	0	1,58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8565

[POZYCJA]
id=91
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1.175
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.175	1	#p34						0		0

[RMS 1]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5757

[RMS 137]
nz=1.72	0	1,72
np=1
wa=0
wb=0
il=2.021

[RMS 12]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=92
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1.175
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.175	1	#p34						0		0

[RMS 1]
nz=8.74	0	8,74
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2695

[RMS 10]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0352

[RMS 141]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0235

[RMS 142]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0235

[RMS 5]
nz=6.2	0	6,2
np=1
wa=0
wb=0
il=7.285

[RMS 137]
nz=3.53	0	3,53
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1478

[RMS 136]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7625

[RMS 144]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1175

[RMS 145]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.235

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.175

[RMS 107]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1725

[RMS 148]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.235

[RMS 138]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1175

[RMS 149]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0588

[RMS 12]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=3.16	0	3,16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.713

