[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.38
pe=3
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	5	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY
nb=Budowa sieci wod-kan dla domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej
ab=Osielsko ul. Miła
ni=Gmina Osielsko 
ai=ul. Szosa Gdańska 55a, 86-031 Osielsko
br=wod-kan
dt=lipiec 2019

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[GRUPY RMS]
gr=Różne	
gm=Różne	
gs=Różne	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=5	1	0	
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=trójnik żeliwny kołnierzowy T100/80	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1569488074
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Kołnierz stalowy galwanizowany dn 100	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1569488074
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=kolano PE 30' dn 110	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1569488074
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=kolano PE 15' dn 110	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1569488074
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=robocizna	0
id=001	3
jm=r-g	111
ce=0	1569488069
gr=1
cw=0	PLN
il=1300.6971

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=robocizna'	0
id=001	3
jm=r-g	111
ce=0	1569488069
gr=1
cw=0	PLN
il=738.9267

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,15 (1)	0
id=11111	1
jm=m-g	125
ce=0	1569488113
cw=0	PLN
il=76.1015

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)	0
id=1124000	2
jm=t	000
ce=0	1569488075
cw=0	PLN
il=0.1017

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)	0
id=11333	1
jm=m-g	125
ce=0	1569488113
cw=0	PLN
il=11.4034

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h	0
id=12521	1
jm=m-g	125
ce=0	1569488113
cw=0	PLN
il=30.6272

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=Ubijak spalinowy   200 kg	0
id=12622	1
jm=m-g	125
ce=0	1569488119
cw=0	PLN
il=140.8235

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0	1569488075
cw=0	PLN
il=63.58

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=klamry ciesielskie 10x25cm	0
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0	1569488075
cw=0	PLN
il=11.594

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=podchloryn sodowy	0
id=1410800	2
jm=kg	033
ce=0	1569488075
cw=0	PLN
il=0.4675

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=taśma z polietylenu	0
id=1561420	2
jm=m	000
ce=0	1569488075
cw=0	PLN
il=498.941

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Mieszanka krusz.natur. - gruba   0-31,5 mm	0
id=1601440	2
jm=m3	000
ce=0	1569488076
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=239.791

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601801	1
jm=m3	000
ce=0	1569488076
cw=0	PLN
il=56.3488

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=żwir sortowany	0
id=1602699	1
jm=m3	000
ce=0	1569488076
cw=0	PLN
il=0.76

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R	0
id=2301501	2
jm=kg	033
ce=0	1569488076
cw=0	PLN
il=4.4

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=roztwór asfaltowy 'Abizol P'	0
id=2301551	2
jm=kg	033
ce=0	1569488076
cw=0	PLN
il=8.07

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5	0
id=2370601	2
jm=m3	000
ce=0	1569488077
cw=0	PLN
il=0.301

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10	0
id=2370602	2
jm=m3	000
ce=0	1569488077
cw=0	PLN
il=0.644

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	2
jm=m3	000
ce=0	1569488077
cw=0	PLN
il=0.06

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	0
id=2600622	1
jm=m3	000
ce=0	1569488077
cw=0	PLN
il=0.0249

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycane kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	000
ce=0	1569488087
cw=0	PLN
il=0.0374

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III	0
id=2640021	2
jm=m3	000
ce=0	1569488089
cw=0	PLN
il=0.5849

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II	0
id=2641610	2
jm=m3	000
ce=0	1569488090
cw=0	PLN
il=0.0561

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone	0
id=2645050	2
jm=m3	000
ce=0	1569488091
cw=0	PLN
il=0.5468

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	125
ce=0	1569488120
cw=0	PLN
il=3.88

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930001	2
jm=m3	000
ce=0	1569488091
cw=0	PLN
il=20.2521

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe korowane	0
id=3950010	2
jm=m3	000
ce=0	1569488092
cw=0	PLN
il=0.0498

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane śr.12-14cm	0
id=3950010	2
jm=m3	000
ce=0	1569488092
cw=0	PLN
il=0.0374

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t	0
id=39511	1
jm=m-g	125
ce=0	1569488121
cw=0	PLN
il=2.097

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39511	1
jm=m-g	125
ce=0	1569488121
cw=0	PLN
il=0.5129

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	125
ce=0	1569488122
cw=0	PLN
il=1.4773

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
id=3951300	2
jm=m3	000
ce=0	1569488092
cw=0	PLN
il=0.0746

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	125
ce=0	1569488122
cw=0	PLN
il=185.9935

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	125
ce=0	1569488122
cw=0	PLN
il=2.2828

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	125
ce=0	1569488123
cw=0	PLN
il=4.309

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39541	1
jm=m-g	125
ce=0	1569488123
cw=0	PLN
il=2.42

[RMS ZEST 56]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39599	1
jm=m-g	125
ce=0	1569488124
cw=0	PLN
il=12.401

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm	0
id=5031060	2
jm=m	000
ce=0	1569488093
cw=0	PLN
il=2.805

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane	0
id=5031060	2
jm=m	000
ce=0	1569488093
cw=0	PLN
il=1.4025

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Rura z/szwem ocynk.gwint.10BX fi 50mm	0
id=5031062	2
jm=m	000
ce=0	1569488093
cw=0	PLN
il=1.245

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Trójnik dn 150/150/150	0
id=5111999	2
jm=szt	000
ce=0	1569488093
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Trójnik dn 100/100	0
id=5111999	2
jm=szt	000
ce=0	1569488094
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Trójnik dn 100/80	0
id=5111999	2
jm=szt	000
ce=0	1569488094
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	0
id=5114999	2
jm=szt	000
ce=0	1569488094
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	0
id=5118299	2
jm=szt	000
ce=0	1569488094
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=kołnierze ślepe o śr.nominalnej 90-110 mm	0
id=5148999	2
jm=szt	000
ce=0	1569488095
cw=0	PLN
il=0.374

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Kołnierz z gwintem 2 ''	0
id=5310700	1
jm=szt	000
ce=0	1569488095
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=króćce żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe przejściowe o śr.zewnętrznej 110 mm	0
id=5319999	1
jm=kg	033
ce=0	1569488095
cw=0	PLN
il=37.4

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=redukcja kołnierzowa	0
id=5320599	1
jm=szt	000
ce=0	1569488095
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=kolano żeliwne kołnierzowe ze stopką dn 80	0
id=5320999	1
jm=szt	000
ce=0	1569488096
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=kołnierze dociskowe 'x-w' o śr.zewnętrznej 110 mm	0
id=5321199	1
jm=szt	000
ce=0	1569488096
cw=0	PLN
il=1.87

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=tuleja kołnierzowa 100/110 PE	0
id=5329999	1
jm=szt	000
ce=0	1569488096
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=kręgi betonowe wys.500 mm	0
id=5420000	2
jm=szt	000
ce=0	1569488096
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=pierścienie odciążające żelbetowe	0
id=5470500	2
jm=szt	000
ce=0	1569488097
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=pokrywy nastudzienne'	0
id=5470899	2
jm=szt	000
ce=0	1569488097
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm	0
id=5601299	2
jm=m	000
ce=0	1569488097
cw=0	PLN
il=169.32

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm	0
id=5601299	2
jm=m	000
ce=0	1569488097
cw=0	PLN
il=115.566

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm	0
id=5614999	2
jm=szt	000
ce=0	1569488098
cw=0	PLN
il=45

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych	0
id=5619999	2
jm=szt	000
ce=0	1569488098
cw=0	PLN
il=0.374

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=rury z PE niskociśnieniowego 10 kG/cm2 110 mm	0
id=5631108	1
jm=m	000
ce=0	1569488098
cw=0	PLN
il=196.35

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=tuleje z PE niskociśnieniowego kołnierzowe 110 mm	0
id=5643204	1
jm=szt	000
ce=0	1569488098
cw=0	PLN
il=2.057

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe	0
id=5681299	2
jm=szt	000
ce=0	1569488099
cw=0	PLN
il=0.187

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym śr.50mm	0
id=5701120	2
jm=szt	000
ce=0	1569488099
cw=0	PLN
il=0.2805

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Zawór przelot.żel.z kurkiem spust.fi 50mm	0
id=5701174	2
jm=szt	000
ce=0	1569488099
cw=0	PLN
il=0.083

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Zasuwa kołnierzowa dn 100	0
id=5811003	1
jm=szt	000
ce=0	1569488099
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=zasuwy żeliwne kołnierzowe dn 80	0
id=5814199	1
jm=szt	000
ce=0	1569488099
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub	0
id=5822220	2
jm=szt	000
ce=0	1569488100
cw=0	PLN
il=0.1403

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=hydranty żeliwne nadziemne z bocznym wylewem	0
id=5830099	1
jm=szt	000
ce=0	1569488100
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=króciec zeliwny kołnierzowy FF80/800	0
id=5830699	1
jm=szt	000
ce=0	1569488100
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=obudowy do zasuw o śr.80 mm	0
id=5831099	1
jm=szt	000
ce=0	1569488100
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=skrzynki uliczne do hydrantów	0
id=5831299	1
jm=szt	000
ce=0	1569488101
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=skrzynki uliczne	0
id=5831299	1
jm=szt	000
ce=0	1569488101
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=właz kanałowy typu ciężkiego	0
id=6330199	2
jm=szt	000
ce=0	1569488101
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Pokrywa żeliwna	0
id=6330548	2
jm=szt.	000
ce=0	1569488101
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne	0
id=6330799	2
jm=szt	000
ce=0	1569488102
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=trzon studzienki rura karbowana	0
id=6333260	2
jm=m	000
ce=0	1569488102
cw=0	PLN
il=7.35

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Kineta studzienki Tegra 600 przepyw.	0
id=6333430	2
jm=szt.	000
ce=0	1569488102
cw=0	PLN
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Rura teleskopowa	0
id=6333462	2
jm=szt.	000
ce=0	1569488102
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=uszczelka do rury karbowanej DN 600	0
id=6333830	2
jm=szt.	000
ce=0	1569488102
cw=0	PLN
il=14

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600099	2
jm=szt	000
ce=0	1569488103
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	0
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=0	1569488103
cw=0	PLN
il=5.049

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-16	0
id=6804005	1
jm=kg	033
ce=0	1569488103
cw=0	PLN
il=26.894

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 50mm	0
id=6815041	2
jm=szt	000
ce=0	1569488103
cw=0	PLN
il=0.83

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nominalnej 90-110 mm	0
id=6815999	2
jm=szt	000
ce=0	1569488104
cw=0	PLN
il=1.87

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=folia aluminiowa zwykła - szczeliwo o gr.0.01-0.02 mm	0
id=6830100	1
jm=kg	033
ce=0	1569488104
cw=0	PLN
il=2.88

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=sznur konopny surowy	0
id=6831800	1
jm=kg	033
ce=0	1569488104
cw=0	PLN
il=0.81

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1569488104
cw=0	PLN
il=1.08

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych śr. 65-80 mm	0
id=6832003	1
jm=szt	000
ce=0	1569488105
cw=0	PLN
il=10.3

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych śr. 100 mm	0
id=6832004	1
jm=szt	000
ce=0	1569488105
cw=0	PLN
il=0.5984

[RMS ZEST 126]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	111
ce=0	1569488069
cw=0	PLN
il=620.9464

[RMS ZEST 127]
ty=R
na=Roboty instalacji sanitarnych (OP)	0
id=999	1
jm=r-g	111
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 128]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja kanalizacji sanitarnej 
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Roboty przyłaczeniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=28
nu=1.1
wn=			

[ELEMENT 3]
na=Zespół P1-P2
wa=0
kn=0	0	0
id=211
nu=1.1.1
wn=			

[POZYCJA]
id=212
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02	2-01	0217-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=25.62
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25.62	1	25.62						0		0

[RMS 5]
nz=0.1441	0	0,1441
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6918

[RMS 9]
nz=0.0698	0	0,0698
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7883

[POZYCJA]
id=213
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2.34
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.34	1	2.34						0		0

[RMS 126]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3524

[RMS 25]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8548

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5912

[POZYCJA]
id=214
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2.34
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.34	1	2.34						0		0

[RMS 126]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3524

[RMS 25]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8548

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5912

[POZYCJA]
id=215
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 126]
nz=0.345	0	0,345
np=1
wa=0
wb=0
il=4.14

[RMS 84]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.0083	0	0,0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0996

[POZYCJA]
id=216
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-02	2-18	0422-02		1
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 126]
nz=0.313	0	0,313
np=1
wa=0
wb=0
il=1.252

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.085	0	0,085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=217
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
na=Oznakowanie trasy rurociągu w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 126]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 23]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=12.84

[RMS 128]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0132

[POZYCJA]
id=218
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-05	2-01	0312-05		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=20.94
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20.94	1	20.94						0		0

[RMS 126]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=28.4784

[POZYCJA]
id=219
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie obsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=20.94
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20.94	1	20.94						0		0

[RMS 5]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7997

[RMS 13]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4742

[POZYCJA]
id=220
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-03	4-01	0109-03		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.IV)
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.68	1	4.68						0		0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 52]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.34

[POZYCJA]
id=221
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-04	4-01	0109-04		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 9 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.68	1	4.68						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=1		1
ws=9		9

[RMS 52]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2636

[POZYCJA]
id=222
pd=						0
na=Utylizacja ziemi na wysypisku
uw=cena zakładowa
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=7.488
jm=t	034
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	-1.#IO
wn=			
cjw=0	PLN	0
wcn=0	0	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7.488	1	4.68*1.6						0		0

[ELEMENT 3]
na=Zespół O1-O4
wa=0
kn=0	0	0
id=199
nu=1.1.2
wn=			

[POZYCJA]
id=200
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02	2-01	0217-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=50.03
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50.03	1	50.03						0		0

[RMS 5]
nz=0.1441	0	0,1441
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2093

[RMS 9]
nz=0.0698	0	0,0698
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4921

[POZYCJA]
id=201
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=5.18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.18	1	5.18						0		0

[RMS 126]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6348

[RMS 25]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3196

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5224

[POZYCJA]
id=202
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=5.18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.18	1	5.18						0		0

[RMS 126]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6348

[RMS 25]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3196

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5224

[POZYCJA]
id=203
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						0		0

[RMS 126]
nz=0.345	0	0,345
np=1
wa=0
wb=0
il=8.97

[RMS 84]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=26.52

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.0083	0	0,0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2158

[POZYCJA]
id=204
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-02	2-18	0422-02		1
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 126]
nz=0.313	0	0,313
np=1
wa=0
wb=0
il=2.504

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.085	0	0,085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[POZYCJA]
id=205
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
na=Oznakowanie trasy rurociągu w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						0		0

[RMS 126]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.195

[RMS 23]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=27.82

[RMS 128]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0286

[POZYCJA]
id=206
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-05	2-01	0312-05		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=39.66
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=39.66	1	39.66						0		0

[RMS 126]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=53.9376

[POZYCJA]
id=207
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie obsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=39.66
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=39.66	1	39.66						0		0

[RMS 5]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3025

[RMS 13]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7921

[POZYCJA]
id=208
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-03	4-01	0109-03		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.IV)
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=10.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.36	1	10.36						0		0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.36

[RMS 52]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=5.18

[POZYCJA]
id=209
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-04	4-01	0109-04		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 9 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=10.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.36	1	10.36						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=1		1
ws=9		9

[RMS 52]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7972

[POZYCJA]
id=210
pd=						0
na=Utylizacja ziemi na wysypisku
uw=cena zakładowa
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=16.576
jm=t	034
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	-1.#IO
wn=			
cjw=0	PLN	0
wcn=0	0	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16.576	1	10.36*1.6						0		0

[ELEMENT 3]
na=Zespół N1-N4
wa=0
kn=0	0	0
id=187
nu=1.1.3
wn=			

[POZYCJA]
id=188
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02	2-01	0217-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=40.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40.12	1	40.12						0		0

[RMS 5]
nz=0.1441	0	0,1441
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7813

[RMS 9]
nz=0.0698	0	0,0698
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8004

[POZYCJA]
id=189
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=5.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.1	1	5.1						0		0

[RMS 126]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=9.486

[RMS 25]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.222

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=3.468

[POZYCJA]
id=190
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=5.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.1	1	5.1						0		0

[RMS 126]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=9.486

[RMS 25]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.222

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=3.468

[POZYCJA]
id=191
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						0		0

[RMS 126]
nz=0.345	0	0,345
np=1
wa=0
wb=0
il=8.97

[RMS 84]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=26.52

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.0083	0	0,0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2158

[POZYCJA]
id=192
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-02	2-18	0422-02		1
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 126]
nz=0.313	0	0,313
np=1
wa=0
wb=0
il=2.504

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.085	0	0,085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[POZYCJA]
id=193
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
na=Oznakowanie trasy rurociągu w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						0		0

[RMS 126]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.195

[RMS 23]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=27.82

[RMS 128]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0286

[POZYCJA]
id=194
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-05	2-01	0312-05		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=29.91
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=29.91	1	29.91						0		0

[RMS 126]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=40.6776

[POZYCJA]
id=195
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie obsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=29.91
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=29.91	1	29.91						0		0

[RMS 5]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=0
wb=0
il=3.999

[RMS 13]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1057

[POZYCJA]
id=196
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-03	4-01	0109-03		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.IV)
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=10.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.2	1	10.2						0		0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 52]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[POZYCJA]
id=197
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-04	4-01	0109-04		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 9 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=10.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.2	1	10.2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=1		1
ws=9		9

[RMS 52]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.754

[POZYCJA]
id=198
pd=						0
na=Utylizacja ziemi na wysypisku
uw=cena zakładowa
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=33
ob=16.32
jm=t	034
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	-1.#IO
wn=			
cjw=0	PLN	0
wcn=0	0	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16.32	1	10.2*1.6						0		0

[ELEMENT 3]
na=Zespół M1-M2
wa=0
kn=0	0	0
id=175
nu=1.1.4
wn=			

[POZYCJA]
id=176
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02	2-01	0217-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=9.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.32	1	9.32						0		0

[RMS 5]
nz=0.1441	0	0,1441
np=1
wa=0
wb=0
il=1.343

[RMS 9]
nz=0.0698	0	0,0698
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6505

[POZYCJA]
id=177
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.12	1	1.12						0		0

[RMS 126]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0832

[RMS 25]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3664

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7616

[POZYCJA]
id=178
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.12	1	1.12						0		0

[RMS 126]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0832

[RMS 25]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3664

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7616

[POZYCJA]
id=179
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=5.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	5.6						0		0

[RMS 126]
nz=0.345	0	0,345
np=1
wa=0
wb=0
il=1.932

[RMS 84]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.712

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.0083	0	0,0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0465

[POZYCJA]
id=180
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-02	2-18	0422-02		1
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 126]
nz=0.313	0	0,313
np=1
wa=0
wb=0
il=1.252

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.085	0	0,085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=181
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
na=Oznakowanie trasy rurociągu w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=5.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	5.6						0		0

[RMS 126]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[RMS 23]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=5.992

[RMS 128]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[POZYCJA]
id=182
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-05	2-01	0312-05		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=7.08
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.08	1	7.08						0		0

[RMS 126]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6288

[POZYCJA]
id=183
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie obsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=7.08
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.08	1	7.08						0		0

[RMS 5]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9466

[RMS 13]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4984

[POZYCJA]
id=184
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-03	4-01	0109-03		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.IV)
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.24	1	2.24						0		0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 52]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=185
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-04	4-01	0109-04		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 9 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.24	1	2.24						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=1		1
ws=9		9

[RMS 52]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6048

[POZYCJA]
id=186
pd=						0
na=Utylizacja ziemi na wysypisku
uw=cena zakładowa
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=44
ob=3.584
jm=t	034
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	-1.#IO
wn=			
cjw=0	PLN	0
wcn=0	0	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3.584	1	2.24*1.6						0		0

[ELEMENT 3]
na=Zespół L1-L4
wa=0
kn=0	0	0
id=163
nu=1.1.5
wn=			

[POZYCJA]
id=164
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02	2-01	0217-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=28.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28.15	1	28.15						0		0

[RMS 5]
nz=0.1441	0	0,1441
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0564

[RMS 9]
nz=0.0698	0	0,0698
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9649

[POZYCJA]
id=165
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=3.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	3.2						0		0

[RMS 126]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=5.952

[RMS 25]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.904

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.176

[POZYCJA]
id=166
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=3.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	3.2						0		0

[RMS 126]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=5.952

[RMS 25]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.904

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.176

[POZYCJA]
id=167
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[RMS 126]
nz=0.345	0	0,345
np=1
wa=0
wb=0
il=5.52

[RMS 84]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=16.32

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.0083	0	0,0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1328

[POZYCJA]
id=168
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-02	2-18	0422-02		1
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 126]
nz=0.313	0	0,313
np=1
wa=0
wb=0
il=2.504

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.085	0	0,085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[POZYCJA]
id=169
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
na=Oznakowanie trasy rurociągu w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[RMS 126]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 23]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=17.12

[RMS 128]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0176

[POZYCJA]
id=170
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-05	2-01	0312-05		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=21.74
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=21.74	1	21.74						0		0

[RMS 126]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=29.5664

[POZYCJA]
id=171
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie obsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=21.74
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=21.74	1	21.74						0		0

[RMS 5]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9066

[RMS 13]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5305

[POZYCJA]
id=172
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-03	4-01	0109-03		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.IV)
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=6.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.4	1	6.4						0		0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4

[RMS 52]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[POZYCJA]
id=173
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-04	4-01	0109-04		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 9 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=6.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.4	1	6.4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=1		1
ws=9		9

[RMS 52]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.728

[POZYCJA]
id=174
pd=						0
na=Utylizacja ziemi na wysypisku
uw=cena zakładowa
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=55
ob=10.24
jm=t	034
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	-1.#IO
wn=			
cjw=0	PLN	0
wcn=0	0	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10.24	1	6.4*1.6						0		0

[ELEMENT 3]
na=Zespół K1-K2
wa=0
kn=0	0	0
id=151
nu=1.1.6
wn=			

[POZYCJA]
id=152
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02	2-01	0217-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=17.97
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=17.97	1	17.97						0		0

[RMS 5]
nz=0.1441	0	0,1441
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5895

[RMS 9]
nz=0.0698	0	0,0698
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2543

[POZYCJA]
id=153
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2.42
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.42	1	2.42						0		0

[RMS 126]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5012

[RMS 25]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9524

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6456

[POZYCJA]
id=154
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2.42
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.42	1	2.42						0		0

[RMS 126]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5012

[RMS 25]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9524

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6456

[POZYCJA]
id=155
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 126]
nz=0.345	0	0,345
np=1
wa=0
wb=0
il=4.14

[RMS 84]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.0083	0	0,0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0996

[POZYCJA]
id=156
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-02	2-18	0422-02		1
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 126]
nz=0.313	0	0,313
np=1
wa=0
wb=0
il=1.252

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.085	0	0,085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=157
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
na=Oznakowanie trasy rurociągu w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 126]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 23]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=12.84

[RMS 128]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0132

[POZYCJA]
id=158
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-05	2-01	0312-05		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=13.13
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13.13	1	13.13						0		0

[RMS 126]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=17.8568

[POZYCJA]
id=159
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie obsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=13.13
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13.13	1	13.13						0		0

[RMS 5]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7555

[RMS 13]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9244

[POZYCJA]
id=160
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-03	4-01	0109-03		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.IV)
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=4.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.84	1	4.84						0		0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.84

[RMS 52]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.42

[POZYCJA]
id=161
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-04	4-01	0109-04		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 9 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=4.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.84	1	4.84						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=1		1
ws=9		9

[RMS 52]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3068

[POZYCJA]
id=162
pd=						0
na=Utylizacja ziemi na wysypisku
uw=cena zakładowa
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=66
ob=7.744
jm=t	034
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	-1.#IO
wn=			
cjw=0	PLN	0
wcn=0	0	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7.744	1	4.84*1.6						0		0

[ELEMENT 3]
na=Zespół J1-J2
wa=0
kn=0	0	0
id=139
nu=1.1.7
wn=			

[POZYCJA]
id=140
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02	2-01	0217-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=11.18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11.18	1	11.18						0		0

[RMS 5]
nz=0.1441	0	0,1441
np=1
wa=0
wb=0
il=1.611

[RMS 9]
nz=0.0698	0	0,0698
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7804

[POZYCJA]
id=141
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1.16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.16	1	1.16						0		0

[RMS 126]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1576

[RMS 25]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4152

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7888

[POZYCJA]
id=142
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1.16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.16	1	1.16						0		0

[RMS 126]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1576

[RMS 25]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4152

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7888

[POZYCJA]
id=143
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=5.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.8	1	5.8						0		0

[RMS 126]
nz=0.345	0	0,345
np=1
wa=0
wb=0
il=2.001

[RMS 84]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.916

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.0083	0	0,0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0481

[POZYCJA]
id=144
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-02	2-18	0422-02		1
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 126]
nz=0.313	0	0,313
np=1
wa=0
wb=0
il=0.939

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.085	0	0,085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.255

[POZYCJA]
id=145
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
na=Oznakowanie trasy rurociągu w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=5.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.8	1	5.8						0		0

[RMS 126]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0435

[RMS 23]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=6.206

[RMS 128]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0064

[POZYCJA]
id=146
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-05	2-01	0312-05		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=8.85
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.85	1	8.85						0		0

[RMS 126]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=12.036

[POZYCJA]
id=147
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie obsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=8.85
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.85	1	8.85						0		0

[RMS 5]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1832

[RMS 13]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=0.623

[POZYCJA]
id=148
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-03	4-01	0109-03		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.IV)
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=2.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.32	1	2.32						0		0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 52]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[POZYCJA]
id=149
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-04	4-01	0109-04		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 9 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=2.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.32	1	2.32						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=1		1
ws=9		9

[RMS 52]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6264

[POZYCJA]
id=150
pd=						0
na=Utylizacja ziemi na wysypisku
uw=cena zakładowa
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=77
ob=3.712
jm=t	034
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	-1.#IO
wn=			
cjw=0	PLN	0
wcn=0	0	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3.712	1	2.32*1.6						0		0

[ELEMENT 3]
na=Zespół I1-I4
wa=0
kn=0	0	0
id=127
nu=1.1.8
wn=			

[POZYCJA]
id=128
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02	2-01	0217-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=16.13
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16.13	1	16.13						0		0

[RMS 5]
nz=0.1441	0	0,1441
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3243

[RMS 9]
nz=0.0698	0	0,0698
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1259

[POZYCJA]
id=129
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 126]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.72

[RMS 25]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.44

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[POZYCJA]
id=130
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 126]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.72

[RMS 25]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.44

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[POZYCJA]
id=131
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=9.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.9	1	9.9						0		0

[RMS 126]
nz=0.345	0	0,345
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4155

[RMS 84]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.098

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.0083	0	0,0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0822

[POZYCJA]
id=132
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-02	2-18	0422-02		1
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 126]
nz=0.313	0	0,313
np=1
wa=0
wb=0
il=1.878

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.085	0	0,085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[POZYCJA]
id=133
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
na=Oznakowanie trasy rurociągu w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=9.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.9	1	9.9						0		0

[RMS 126]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0742

[RMS 23]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=10.593

[RMS 128]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0109

[POZYCJA]
id=134
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-05	2-01	0312-05		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=12.17
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12.17	1	12.17						0		0

[RMS 126]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5512

[POZYCJA]
id=135
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie obsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=12.17
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12.17	1	12.17						0		0

[RMS 5]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6271

[RMS 13]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8568

[POZYCJA]
id=136
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-03	4-01	0109-03		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.IV)
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=3.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.96	1	3.96						0		0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.96

[RMS 52]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[POZYCJA]
id=137
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-04	4-01	0109-04		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 9 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=3.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.96	1	3.96						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=1		1
ws=9		9

[RMS 52]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0692

[POZYCJA]
id=138
pd=						0
na=Utylizacja ziemi na wysypisku
uw=cena zakładowa
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=88
ob=6.336
jm=t	034
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	-1.#IO
wn=			
cjw=0	PLN	0
wcn=0	0	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6.336	1	3.96*1.6						0		0

[ELEMENT 2]
na=Roboty instalacyjne sieciowe
wa=0
kn=0	0	0
id=18
nu=1.2
wn=			

[POZYCJA]
id=19
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-03	2-18	0513-03		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 126]
nz=27.2	0	27,2
np=1
wa=0
wb=0
il=27.2

[RMS 79]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 29]
nz=0.301	0	0,301
np=1
wa=0
wb=0
il=0.301

[RMS 30]
nz=0.644	0	0,644
np=1
wa=0
wb=0
il=0.644

[RMS 32]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 27]
nz=4.4	0	4,4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 28]
nz=8.07	0	8,07
np=1
wa=0
wb=0
il=8.07

[RMS 105]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 55]
nz=2.42	0	2,42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.42

[RMS 39]
nz=3.88	0	3,88
np=1
wa=0
wb=0
il=3.88

[POZYCJA]
id=24
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02	2-18	0517-02		1
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 600 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 126]
nz=2.42	0	2,42
np=1
wa=0
wb=0
il=16.94

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 109]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 106]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=7.35

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 25]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[POZYCJA]
id=21
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03	2-18	0408-03		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=166
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=166	1	166						0		0

[RMS 126]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=83

[RMS 83]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=169.32

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.0104	0	0,0104
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7264

[POZYCJA]
id=23
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
na=Oznakowanie trasy rurociągu w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=166
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=166	1	166						0		0

[RMS 126]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=1.245

[RMS 23]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=177.62

[RMS 128]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1826

[POZYCJA]
id=26
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-01	2-18	0706-01		1
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=0.83
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.83	1	166/200						0		0

[RMS 126]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0458

[RMS 33]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0249

[RMS 46]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0498

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[RMS 62]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.245

[RMS 92]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.083

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=2.16	0	2,16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7928

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne i przygotowawcze pod prace siciowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.3
wn=			

[POZYCJA]
id=5
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0113-08	2-01	0113-08		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=0.279
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.279	1	(166+113)/1000						0		0

[RMS 5]
nz=75.1	0	75,1
np=1
wa=0
wb=0
il=20.9529

[RMS 51]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0446

[RMS 48]
nz=4.5	0	4,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2555

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02	2-01	0217-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=637.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=637.44	1	3,2*1,5*166*80%						0		0

[RMS 5]
nz=0.1441	0	0,1441
np=1
wa=0
wb=0
il=91.8551

[RMS 9]
nz=0.0698	0	0,0698
np=1
wa=0
wb=0
il=44.4933

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-02	2-01	0317-02		1
na=Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=159.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=159.36	1	3,2*1,5*166*20%						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=2.8	0	2,8
np=1
wa=0
wb=0
il=426.1286

[POZYCJA]
id=9
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
na=Podłoża pod kanały  z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=53.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=53.12	1	3,2*0,10*166						0		0

[RMS 5]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=111.552

[RMS 24]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=64.8064

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
il=40.9024

[POZYCJA]
id=10
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym gr. 20 cm ponad wierzch rury
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=106.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=106.24	1	3,2*0,2*166						0		0

[RMS 5]
nz=2.2	0	2,2
np=1
wa=0
wb=0
il=233.728

[RMS 24]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=129.6128

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-02	2-01	0222-02		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=573.696
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=573.696	1	(#p95+#p96-#p97-#p98)*90%						0		0

[RMS 11]
nz=0.0138	0	0,0138
np=1
wa=0
wb=0
il=7.917

[POZYCJA]
id=12
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-02	2-01	0312-02		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=63.744
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=63.744	1	(#p95+#p96-#p97-#p98)*10%						0		0

[RMS 5]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=77.7677

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie obsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=637.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=637.44	1	#p99+#p100						0		0

[RMS 5]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=0
wb=0
il=85.2257

[RMS 13]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=44.8758

[POZYCJA]
id=14
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-03	4-01	0109-03		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.IV)
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=159.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=159.36	1	#p97+#p98						0		0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=159.36

[RMS 52]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=79.68

[POZYCJA]
id=15
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-04	4-01	0109-04		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 9 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=159.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=159.36	1	#p102						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=1		1
ws=9		9

[RMS 52]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=43.0272

[POZYCJA]
id=16
pd=						0
na=Utylizacja ziemi na wysypisku
uw=cena zakładowa
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=104
ob=254.976
jm=t	034
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	-1.#IO
wn=			
cjw=0	PLN	0
wcn=0	0	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=254.976	1	#p103*1,6						0		0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=247
nu=2
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Roboty instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=264
nu=2.1
wn=			

[POZYCJA]
id=268
pd=ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0109-03	2-18	0109-03		1
na=Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewnętrznej 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=187
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=187	1	187						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 126]
nz=0.392	0	0,392
np=1
wa=0
wb=0
il=70.0053

[RMS 88]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=196.35

[RMS 89]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=2.057

[RMS 77]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.87

[RMS 74]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=37.4

[RMS 122]
nz=0.0032	0	0,0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5984

[RMS 115]
nz=0.122	0	0,122
np=1
wa=0
wb=0
il=22.814

[RMS 3]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 128]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 54]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.87

[POZYCJA]
id=287
pd=ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0305-02	2-18	0305-02		1
na=Zasuwa kołnierzowa dn 100
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 126]
nz=4.17	0	4,17
np=1
wa=0
wb=0
il=11.947

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 119]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[RMS 120]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 118]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 128]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 54]
nz=0.113	0	0,113
np=1
wa=0
wb=0
il=0.339

[POZYCJA]
id=288
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0108-08	4-02	0108-08		1
na=Trójnik kołnierzowy żeliwny 150/150/150
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 126]
nz=6.2	0	6,2
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 69]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 128]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=289
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0108-08	4-02	0108-08		1
na=Trójnik kołnierzowy żeliwny 100/80
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 126]
nz=6.2	0	6,2
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 69]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 128]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=290
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0108-08	4-02	0108-08		1
na=Trójnik kołnierzowy żeliwny 100/100
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 126]
nz=6.2	0	6,2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 69]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 128]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=265
pd=ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0315-03	2-18	0315-03		1
na=Hydranty pożarowe nadziemne o śr.80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 126]
nz=4.9	0	4,9
np=1
wa=0
wb=0
il=9.359

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 121]
nz=5.15	0	5,15
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3

[RMS 115]
nz=2.04	0	2,04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 26]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 128]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 54]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[POZYCJA]
id=267
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
na=Oznakowanie trasy rurociągu w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=187
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=187	1	187						0		0

[RMS 126]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4025

[RMS 23]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=200.09

[RMS 128]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2057

[POZYCJA]
id=277
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=0.935
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.935	1	187/200						0		0

[RMS 126]
nz=8.74	0	8,74
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1719

[RMS 36]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0281

[RMS 34]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0187

[RMS 47]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0187

[RMS 18]
nz=6.2	0	6,2
np=1
wa=0
wb=0
il=5.797

[RMS 44]
nz=3.53	0	3,53
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3005

[RMS 60]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4025

[RMS 90]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0935

[RMS 87]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.187

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.935

[RMS 114]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5245

[RMS 71]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.187

[RMS 91]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0935

[RMS 96]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0468

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=3.16	0	3,16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9546

[POZYCJA]
id=280
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=0.935
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.935	1	187/200						0		0

[RMS 126]
nz=8.74	0	8,74
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1719

[RMS 36]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0281

[RMS 34]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0187

[RMS 47]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0187

[RMS 18]
nz=6.2	0	6,2
np=1
wa=0
wb=0
il=5.797

[RMS 44]
nz=3.53	0	3,53
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3005

[RMS 61]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4025

[RMS 90]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0935

[RMS 87]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.187

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.935

[RMS 114]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5245

[RMS 71]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.187

[RMS 91]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0935

[RMS 96]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0468

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=3.16	0	3,16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9546

[POZYCJA]
id=282
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=0.935
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.935	1	187/200						0		0

[RMS 126]
nz=4.09	0	4,09
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8241

[RMS 19]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4675

[RMS 60]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4025

[RMS 44]
nz=7.06	0	7,06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6011

[RMS 91]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0935

[RMS 96]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0468

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=1.58	0	1,58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4773

[POZYCJA]
id=284
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-02	2-18	0708-02		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=0.935
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.935	1	187/200						0		0

[RMS 126]
nz=1.18	0	1,18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1033

[RMS 44]
nz=7.54	0	7,54
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0499

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne i przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=249
nu=2.2
wn=			

[POZYCJA]
id=252
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0113-08	2-01	0113-08		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=0.187
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.187	1	0,187						0		0

[RMS 6]
nz=75.1	0	75,1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.0437

[RMS 51]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0299

[RMS 48]
nz=4.5	0	4,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8415

[POZYCJA]
id=253
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02	2-01	0217-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=254.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=254.32	1	1,70*1,00*187*80%						0		0

[RMS 6]
nz=0.1441	0	0,1441
np=1
wa=0
wb=0
il=36.6475

[RMS 9]
nz=0.0698	0	0,0698
np=1
wa=0
wb=0
il=17.7515

[POZYCJA]
id=254
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-02	2-01	0317-02		1
na=Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=63.58
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=63.58	1	1,70*1,00*187*20%						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 6]
nz=2.8	0	2,8
np=1
wa=0
wb=0
il=170.0129

[POZYCJA]
id=255
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0314-07	2-01	0314-07		1
na=Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.III-IV wraz z rozbiórką (szer.do 1m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=635.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=635.8	1	1,70*187*2						0		0

[RMS 6]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=330.616

[RMS 10]
nz=0.00016	0	0,00016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1017

[RMS 35]
nz=0.00092	0	0,00092
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5849

[RMS 37]
nz=0.00086	0	0,00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5468

[RMS 17]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=63.58

[POZYCJA]
id=256
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
na=Podłoża pod kanały  z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=31.79
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=31.79	1	1,70*0,10*187						0		0

[RMS 6]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=66.759

[RMS 24]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=38.7838

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
il=24.4783

[POZYCJA]
id=257
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym gr. 20 cm ponad wierzch rury
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=5.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	1,5*0,2*18						0		0

[RMS 6]
nz=2.2	0	2,2
np=1
wa=0
wb=0
il=11.88

[RMS 24]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.588

[RMS 128]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=258
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-02	2-01	0222-02		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=252.639
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=252.639	1	(#p117+#p118-#p120-#p121)*90%						0		0

[RMS 11]
nz=0.0138	0	0,0138
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4864

[POZYCJA]
id=259
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-02	2-01	0312-02		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=28.071
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28.071	1	(#p117+#p118-#p120-#p121)*10%						0		0

[RMS 6]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=34.2466

[POZYCJA]
id=260
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie obsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=280.71
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=280.71	1	#p122+#p123						0		0

[RMS 6]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=0
wb=0
il=37.5309

[RMS 13]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=19.762

[POZYCJA]
id=261
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-03	4-01	0109-03		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.IV)
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=37.19
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=37.19	1	#p120+#p121						0		0

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=37.19

[RMS 52]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=18.595

[POZYCJA]
id=262
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-04	4-01	0109-04		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 9 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=37.19
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=37.19	1	#p125						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=1		1
ws=9		9

[RMS 52]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.0413

[POZYCJA]
id=263
pd=						0
na=Utylizacja ziemi na wysypisku
uw=cena zakładowa
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=127
ob=59.504
jm=t	034
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	-1.#IO
wn=			
cjw=0	PLN	0
wcn=0	0	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=59.504	1	#p126*1,6						0		0

