Osielsko, dnia 1 kwietnia 2020 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Rozbudowa drogi gminnej nr G50405 – ulicy Jagodowej w miejscowości Maksymilianowo**

**IiZP.271.B.4.2020**

Pytania:

1) Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania stabilizacji gruntu

cementem (w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej) Rm 2,5MPa w technologii na

miejscu z wykorzystaniem materiału rodzimego (bezpośrednio z istniejącego podłoża

gruntowego) lub materiału dowiezionego na budowę, z wykorzystaniem spoiw hydraulicznych

i poddanych mieszaniu na miejscu z wykorzystaniem specjalistycznych mieszarek mobilnych?

2) Prosimy o informację, czy po wykonywaniu wykopów pod konstrukcję przebudowywanej drogi

gminnej / ul. Jagodowej w Maksymilianowie oraz dokonaniu stosownych badań laboratoryjnych

pozyskanego materiału z wykopu, istnieje możliwość jego ponownego wbudowania w nasyp

w miejscach określonych Dokumentacją Projektową?

3) Prosimy o informację, czy po wykonywaniu wykopów pod konstrukcję przebudowywanej drogi

gminnej / ul. Jagodowej w Maksymilianowie oraz dokonaniu stosownych badań laboratoryjnych

pozyskanego materiału z wykopu, istnieje możliwość jego ponownego wbudowania w warstwę

podsypki piaskowej w miejscach określonych Dokumentacją Projektową?

4) Prosimy o informację, czy po wykonywaniu wykopów pod konstrukcję przebudowywanej drogi

gminnej / ul. Jagodowej w Maksymilianowie oraz dokonaniu stosownych badań laboratoryjnych

pozyskanego materiału z wykopu, istnieje możliwość jego ponownego wbudowania w warstwę

mrozoochronną z gruntu niewysadzinowego w miejscach określonych Dokumentacją

Projektową?

5) Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania materiału z

rozbiórki konstrukcji istniejącej nawierzchni do ponownego wbudowania w warstwę podbudowy

z KŁSM w miejscach określonych Dokumentacją Projektową, np.: po dokonaniu jego

uprzedniego rozkruszenia i zgranulowania?

6) Prosimy o informację, czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie warstwy mrozoochronnej

z gruntu niewysadzinowego CBR > 35%i K10 > 8m/dobę, gr. 10cm? Z opisu technicznego

Projektu Branży Drogowej (Projekt Budowlany) wynika, że warstwa ta nie jest wymagana do

wykonania?

7) Czy Zamawiający dopuści możliwość wprowadzenia rozwiązania równoważnego, polegającego

na zamianie projektowanej konstrukcji nawierzchni na konstrukcję w oparciu o „Katalog

Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” , stanowiącej załącznik do

Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014r. lub o

mechanistyczne metody obliczeniowe?

**Odpowiedzi**

**Ad. 1-5: Roboty należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi**

**Ad. 6 TAK**

**Ad.7 NIE**