Osielsko, dnia 1 kwietnia 2020 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Rozbudowa drogi gminnej nr G50405 – ulicy Jagodowej w miejscowości Maksymilianowo**

**IiZP.271.B.4.2020**

Pytania:

1) Prosimy o informację, czy w ramach realizacji zadania, należy ująć w wycenie wykonanie

humusowania i obsiania trawą terenów wskazanych w Projekcie Budowlanym (branża zieleń)?

2) Wg przedmiaru robót, do rozbiórki planowane jest ok.: 230,00m istniejących ogrodzeń,

natomiast do wykonania mają być ogrodzenia panelowe o długości ok.: 120,00m. Prosimy o

wskazanie miejsc rozbiórki istniejących ogrodzeń oraz czy w ramach rozbieranych ogrodzeń

należy wycenić wyłącznie 120,00m odtworzenia ogrodzeń w systemie panelowym?

3) Czy Zamawiający dopuści stosowanie lokalnych kruszyw wapiennych, mieszanek wapiennożwirowych do wykonania podbudowy z KŁSM 0/31,5 w miejscach wskazanych Dokumentacją

Projektową?

4) Czy Zamawiający przewiduje wykonanie umocnienia dna wszystkich rowów brukowcem kamiennym, czy wyłącznie w miejscach oznaczonych na Planie Zagospodarowania Terenu, zgodnie z załączoną legendą?

5) Czy Zamawiający przewiduje wykonanie ułożenia płyt ażurowych / geokraty na wszystkich nowobudowanych rowach, czy wyłącznie w miejscach oznaczonych na Planie Zagospodarowania Terenu, zgodnie z załączoną legendą?

6) Prosimy o załączenie przekroju normalnego z planowanym do wykonania zbiornikiem wodnym w km 1+175, str. P. Czy wymagane jest wybrukowanie całej powierzchni zbiornika, czy tylko wylotu odwodnienia z rowu?

7) Prosimy o informację, czy termin gwarancji na wykonane oznakowanie poziome jest tożsamy z terminem gwarancji udzielonej na wykonanie całego zadania inwestycyjnego?

8) Prosimy o informację, czy w wycenie oferty należy uwzględnić pielęgnację wykonanej zieleni drogowej, tj.: nawożenie, podlewanie, koszenie w trakcie trwania gwarancji?

9) Prosimy o wskazanie miejsc, w których Zamawiający przewiduje dokonania regulacji istniejących bram i furtek. Czy w przypadku braku możliwości przestawienia istniejących bram i furtek, Zamawiający przewiduje możliwości zakupienia nowych elementów do montażu przez Wykonawcę Robót?

10) Prosimy o określenie rodzaju, gatunku i wielkości (wymiarów) nasadzeń kompensacyjnych (drzew i krzewów) oraz załączenie specyfikacji technicznych na wykonanie nasadzeń zastępczych.

11) Poproszę o informacje , jaki okres pielęgnacji nasadzeń i koszenia trawników, okres gwarancji na zieleń , czy taki jak pielęgnacja?

**Odpowiedzi:**

**Ad. 1** - Projekt przewiduje wykonanie trawników o łącznej powierzchni 12100m2 na przestrzeniach wolnych od powierzchni utwardzonych przeznaczonych do ruchu tj. od krawędzi drogi do granicy pasa drogowego. Zakres wskazano w projekcie wykonawczym zieleni Nr rys. Z-2.1 oraz Z-2.2

**Ad.2** – Wykonanie ogrodzenia panelowego długości 120m wraz z bramą dotyczy ogrodzenia zbiornika retencyjnego zgodnie z SST D 07.06.03. Ogrodzenia przewidziane do rozbiórki w ilości 230m stają się własnością Wykonawcy i nie podlegają ponownemu montażowi.

**Ad. 3** – Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszyw ze skał osadowych do wykonania podbudowy. Należy stosować materiały zgodne z SST 04.04.02

**Ad.4 ; Ad.5** - Zamawiający przewiduje wykonanie umocnień w lokalizacjach zgodnie z projektem i SST (PW drogowy Rys D -2.1 i D - 2.2 )

**Ad.6** - PW drogowy rys D-2.2. zwiera dokładne rzędne dna i skarp zbiornika oraz zakres i rodzaj umocnienia. Zakres wykonania zieleni w zakresie zbiornika zawiera PW zieleni rys Z-2.2

**Ad.7** - Okres gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe wynosi 1 rok

**Ad .8** - W wycenie należy uwzględnić pielęgnację zieleni zgodnie z PW oraz SST przez okres 1 roku

**Ad . 9** - W robotach należy uwzględnić regulacje wysokościowe istniejących bram i furtek zgodnie z SST D01.02.05. W wycenie należy uwzględnić ewentualna naprawę istniejących bram i furtek. Zamawiający nie zakłada wymiany regulowanych bram na nowe. Ilość i lokalizacja koniecznych regulacji będzie znana na etapie realizacji zadania. Załączono plan z lokalizacją ogrodzeń przewidzianych do rozbiórki oraz bram i furtek przewidzianych do regulacji.

**Ad.10** – ilość nasadzeń oraz preferowane garnki zostały określone w PW zieleni. Drzewa – wysokość sadzonki 2 – 2,5m, obwód pnia 15-18cm. Załączono sst zieleń trawniki Z.09.01.02a i nasadzenia drzew Z.09.01.02b oraz skorygowany przedmiar robót w zakresie podstawy SST i jeszcze jednostki w poz. 14 - zabezpieczenie drzew - był [m] a powinno być [kpl.].

**Ad.11** - Zgodnie ze załączoną w SST.