Osielsko, dnia 23.06.2020

**Zainteresowani Wykonawcy**

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Osielsko w roku 2020

IiZP.271.B.7.2020

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zadanie 1: Budowa Jana Pawła II od ul. Bałtyckiej do al. Mickiewicza oraz al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do ul. Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku tj. od ul. Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa – etap I i II oraz Zadanie 2: Rozbudowa ul. Topolowej w Osielsku na odcinku od wlotu skrzyżowania al. Mickiewicza – Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Leśną wraz z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.** ”**.**

 Powołując się na rozdział IX SIWZ do przetargu pn.: „Zadanie 1: Budowa Jana Pawła II od ul. Bałtyckiej do al. Mickiewicza oraz al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do ul. Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku tj. od ul. Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa – etap I i II oraz Zadanie 2: Rozbudowa ul. Topolowej w Osielsku na odcinku od wlotu skrzyżowania al. Mickiewicza – Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Leśną wraz z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. kieruję do Zmawiającego następujące zapytania:

1. Proszę o wskazanie okresu pielęgnacji na nasadzenia i rodzaju zabiegów, jakim nasadzenia należy objąć.

Odp. Jeden rok od daty odbioru końcowego

1. Czy Zamawiający będzie wymagał ustawienia słupków „PAS DROGOWY”? Jeżeli tak proszę o wskazanie ich ilości.

Odp. Tak. Lokalizacja słupków ,,PAS DROGOWY’’ przy punktach granicznych

1. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki AC16W na zwykłym asfalcie drogowym (niemodyfikowanym na ulicy Topolowej i Jana Pawła II?

Odp. Należy stosować mieszanki zgodnie z projektem i wymaganiami SST i wcześniej udzielonymi odpowiedziami

1. Proszę o uwzględnienie w przedmiarach robót związanych z wykonaniem przepustów drogowych o średnicy 600-1000 mm w ilości 96,62 mb.

 **Przepusty drogowe są w przedmiarze z kanalizacją deszczową.**

1. Proszę o weryfikację ilości oznakowania pionowego do wykonania na ulicy Topolowej. Zgodnie z planami organizacji ruchu powinno być ustawionych 138 słupków, 4 wysięgniki dla znaków typu F, 213 tarcz znaków, 7 elementów U-2 i 40 elementów U-5a.

Organizacje ruchu należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem SOR wraz z zatwierdzeniami i klauzulami.

Znaki typu F proszę montować na **bramownicach** sygnalizacji świetlnej i nie ma potrzeby stawiania oddzielnych wysięgników.

Elementów U-2 – 5 sztuk.

1. Czy Zamawiający zezwoli na zmianę obwodu drzew do 8-10 cm? Drzewa o większym obwodzie są dużo droższe i zgodnie z zaleceniami szkółek powinno się je sadzić tylko w okresie jesiennym i znacznie gorzej się przyjmują.

Odp. Nasadzenia należy wykonać zgodnie z projektem i SST

1. Proszę o weryfikację ilości robót w przedmiarze na kanalizację deszczową. Z profili wynika, że należy wykonać 2045,26 mb kanału fi 200 i 666,39 mb przykanalików, a inne ilości podaje przedmiar.
2. Proszę o udostępnienie uzgodnień i warunków przebudowy wydanych przez gestorów sieci (szczególnie o warunki techniczne nr 11706/TTIDWBU/P/U14/03/050 z dnia 07.03.2018 roku, wydanymi przez Orange Polska S.A zabezpieczenie i przełożenie istniejącej sieci Orange).

Odp. Załączono

1. Kto będzie ponosił koszt prac wykonanych przez Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy w ramach przebudowy sieci gazociągowej? Proszę również o podanie zakresu robót, jakie Zakład ma wykonać.

Odp. Koszty po stronie Wykonawcy.

1. Proszę o udostępnienie opracowania geotechnicznego.

Odp. Załączono

1. Proszę o potwierdzenie, ze na ul. Jana Pawła II etap II nie występują zjazdy bitumiczne. Jeżeli występują, proszę o uwzględnienie ich w kosztorysie.

Odp. Projektowane zjazdy indywidualne z kostki betonowej **grafitowej**.

Zjazdy publiczne należy wykonać jako bitumiczne. Konstrukcja zjazdów zgodnie z rys. 3.1 – przekroje normalne PW.

1. Proszę o podanie szczegółów ogrodzenia na ul. Topolowej (jego wysokość, kolor, czy ma być na podmurówce, wymiary bram – czy ma być uchylna czy przesuwna, jakiej szerokości, jedno czy dwuskrzydłowa, wymiary furtek).

Odp. Ogrodzenie panelowe wraz bramą i furtką wys. 2m – (zgodnie z SST D.07.06.02 oraz przedmiarami poz. 70, 71) oraz zgodnie z rys. 1.6 i 1.7 PW branży sanitarnej.

1. Proszę o udostępnienie rysunku szczegółowego wlotu do zbiornika na ul. Jana Pawła II.

 **Wlot do zbiornika przy Jana Pawła II należy wykonać jako typowy wg katalogu KPED 02.16 na rzędnych zgodnie z rys. 3.1 oraz rys. 2.1 w projekcie wykonawczym branży sanitarnej.**

1. Dotyczy ulicy Jana Pawła II etap I i II. Proszę o uwzględnienie w kosztorysie montażu fundamentów prefabrykowanych pod słupy oświetleniowe.

**Odp.: Fundamenty pod słupy oświetleniowe zostały zawarte w pozycji:**

**- nr 12 i 13 – etap I**

**- nr 11 (ul. Bałtycka) oraz nr 27 i 28 (ul. Jana Pawła II)**

1. Dotyczy ulicy Jana Pawła II etap I. Proszę o podanie prawidłowej ilości kabli oświetlenia drogowego do ułożenia. Zgodnie z kosztorysem jest to 711 m, zaś zgodnie z zestawieniem ilości materiałów w projekcie 1325m.

**Odp.: Prawidłowa ilość kabli to**

**- YAKY 4x 25[mm2] – 976[m]**

**- YAKY 4x 35[mm2] – 286[m]**

**- NAYY-J 4x 35[mm2] – 63[m]**

1. Dotyczy ulicy Jana Pawła II etap I. Proszę o uwzględnienie w kosztorysie zakresu robót związanych z kolizjami elektrycznymi, tj. ułożenie rur osłonowych.

**Odp.: Rury osłonowe dwudzielne dla kolizji elektroenergetycznych zostały uwzględnione w pozycji nr 5.**

1. Proszę o podanie gatunków i wielkości drzew na nasadzenia na ul. Jana Pawła II.

 **Nasadzenie podane w opisie PW Zieleń**

1. Dotyczy oświetlenia ul. Bałtyckiej. Kosztorys ofertowy zawiera pozycje związane z montażem 62 opraw oświetleniowych, które to roboty nie są ujęte w projekcie. Czy ten zakres robót należy wykonać przy realizacji inwestycji?

**Odp.: Jest to błędny zapis. Na ul. Bałtyckiej montujemy tylko 1 oprawę i to z przeniesienia (relokacji) słupa oświetleniowego. Pozycje nr 16, 17, 18 w etapie II są do usunięcia (jest to błędne powielenie zapisów z etapu I).**

1. Dotyczy ulicy Jana Pawła II etap II. Proszę o podanie prawidłowej ilości kabli oświetlenia drogowego do ułożenia. Zgodnie z kosztorysem jest to 1649 m, zaś zgodnie z zestawieniem ilości materiałów w projekcie 1468 m.

**Odp.: Zapis 1649[m] jest zapisem prawidłowym. Zapis w zestawieniu materiałowym – 1468[m] jest zapisem błędnym.**

1. Dotyczy ul. Jana Pawła II etap I. Proszę o wskazanie właściwej ilości rur fi 200 do wykonania. Zgodnie z projektem jest to 55,5m, zaś w kosztorysie ujęto 46,0 m.

 W załączeniu

1. Dotyczy ul. Jana Pawła II etap I. Proszę o wskazanie właściwej ilości rur fi 315 do wykonania. Zgodnie z projektem jest to 38,5 , zaś w kosztorysie ujęto 45,5 m.

 W załączeniu

1. Zgodnie z dokumentacją na ul. Jana Pawła II etap II należy dokonać rozbiórki dwóch budynków. Czy budynki te należy rozebrać, a jeżeli tak proszę o uwzględnienie powyższego w kosztorysie.

Odp. W ofercie należy uwzględnić rozbiórkę budynków zgodnie z załączonym projektem rozbiórki

1. Proszę o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Jana Pawła II.

Odp. Załączono

1. Czy na ulicy Topolowej Zamawiający również wykonał już wycinki drzew?

Odp. Nie.

1. Czy Zamawiający w ramach zwiększenia ilości oferentów w postępowaniu przetargowym rozszerzyłby warunek posiadania wiedzy i doświadczenia dopuszczając doświadczenie w postaci budowy 1 sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej?

Odp. Nie

1. Czy Zamawiający zezwoli na zamianę słupów oświetleniowych z aluminiowych na stalowe ocynkowane?

Odp. Na odcinku ul. Topolowej do wyceny należy przyjąć słupy okrągłe ocynkowane.