Osielsko, dnia 25.06.2020

**Zainteresowani Wykonawcy**

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Osielsko w roku 2020

IiZP.271.B.7.2020

1. Dotyczy oznakowania pionowego i poziomego.

Po analizie projektu SOR dla zadania 1 i 2 stwierdzono niedoszacowanie ilości oznakowania pionowego oraz poziomego. Prosimy o zaktualizowanie ilości przedmiarowych w oparciu o udostępnione projekty SOR dla zadania 1 i 2.

Odp. Należy przyjąć ilości zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu

1. Dotyczy oznakowania poziomego

Na zadaniu 1 etap 1 i 2 brak jest pozycji dla wykonania oznakowania grubowarstwowego barwy czerwonej. Prosimy o dołączenie takiej pozycji wraz z podaniem ilości.

Odp. Należy przyjąć dodatkowo oznakowanie poziome grubowarstwowe barwy czerwonej w ilości 281 m2

1. Dotyczy nawierzchni z kostki kamiennej.

Po analizie projektu dla zadania 1 i 2 stwierdzono niedoszacowanie ilości nawierzchni z kostki kamiennej. Prosimy o zaktualizowanie ilości przedmiarowych w oparciu o udostępnione projekty dla zadania 1 i 2.

Odp. Łączna powierzchnia kostki kamiennej dla ETAP I wynosi 302m2

1. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 22.06 (zestaw VI) prosimy o wyjaśnienie czy widoczna na planie sytuacyjnym niebieska przerywana linia to obrzeże betonowe. Jeżeli tak to prosimy o zaktualizowanie ilości przedmiarowych wykonania obrzeża betonowego.

Odp. Widoczna na planie sytuacyjnym niebieska, przerywana linia to obrzeże betonowe 8x30x100cm. Dodatkowa ilość obrzeży betonowych jaką należy doliczyć do przedmiaru to 187mb