Osielsko, 21.04.2021 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Budowa ulic Kopernika, Marco Polo i Olimpijczyków w Niemczu, gmina Osielsko**

**IiZP.271.B.4.2021**

1. W odpowiedzi z dnia 16.04.2021 r. na pytanie dotyczące poręczy, nie udzielono informacji, czy zamiana na poręcze U11-a dotyczy również balustrad łańcuchowych. Prosimy o udzielenie informacji.

 **Tak, bariery U11-a należy również zastosować w miejsce barier łańcuchowych.**

2. W odpowiedzi na pytanie nr 3c, 3f, zapis pod odpowiedzią na pytanie nr 3h, 4a, zapis pod odpowiedzią nr 4d, 5d Zamawiający wskazuje, że to Wykonawca ma skalkulować w wycenie nie ujęte w projekcie elementy do przebudowy lub wymiany np. ze względu na ich uszkodzenie lub niedostosowanie do wymagań założonych w projekcie.

Mając na uwadze Ustawę o zamówieniach publicznych i Prawo budowlane; na Zamawiającego jest jest nałożony obowiązek przygotowania dokumentacji realizacyjnej obejmującej wszystkie elementy wykonawcze oraz przygotowanie jej w sposób umożliwiający wycenę przez Oferentów zakresów, umożliwiających porównanie ofert. Dokumentacja powinna być kompletna dla celu któremu ma służyć. Mając na uwadze charakter ryczałtowy zadania inwestycyjnego, wnosimy o wyszczególnienie i wskazanie na planach sytuacyjnych wszystkich elementów nie ujętych w dokumentacji, a koniecznych do wykonania w ramach Inwestycji. Jeżeli nie zostały ujęte w projekcie poszczególnych ulic, dotyczy to w szczególności :

- nie ujętych w projekcie wydłużeń odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej,

- nie ujętych w projekcie przebudów przyłączy (studni wodomierzowych i kanalizacyjnych) kolidujących z przebiegiem drogi,

- nie ujętych w projekcie regulacji urządzeń będących w kolizji z projektem (zawory gazowe, wodne, studnie sanitarne, studnie teletechniczne, przestawienie reklam itp.)

- nie ujętych w projekcie uszkodzonych, czy nie posiadających nośności wymaganej dla projektowanych obciążeń (zaworów gazowych, wodnych, studni sanitarnych, studni teletechnicznych ....)

- nie ujętych w projekcie przebudów przyłączy wynikających z poszerzenia pasa drogowego.

**Odp.2 Zamawiający nie jest w posiadaniu inwentaryzacji stanu ani klasy obciążeń zwieńczeń zaworów (gazowych i wodociągowych ), włazów kanałowych kanalizacyjnych i pokryw studni teletechnicznych. Zamawiający nie jest również zobowiązany do ich wyszczególniania i przedmiarowania co wynika wprost z paragrafu 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Zamawiający wyjaśnia, że zarówno ilość jak i lokalizacja względem ( starego i nowego ) układu drogowego, oraz rodzaj sieci są widoczne na załączonych projektach budowlanych na PZT, i to one są podstawą do wyceny w/w robót.**

**- Do regulacji wysokościowej w kalkulacji należy przyjąć wszystkie urządzenia znajdujące się w pasie drogowym ( w szczególności zlokalizowane w nawierzchniach utwardzonych tj jezdnia/chodnik/ścieżka).**

**- Kwalifikacja do wymiany przez wzgląd na niewystarczającą nośność powinna być wykonywana na podstawie zmiany zagospodarowania terenu z np. terenów tj wcześniej teren zielony – obecnie nawierzchnia jezdni/pobocza; wcześniej chodnik-obecnie jezdnia.**

**- Przedłużenie nieujętych w projekcie odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej wynika z PZT**

- **Przebudowa nieujętych w projekcie studni wodomierzowych wynika z PZT**