[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.7.300.13
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	3	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=18226,85
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	3408,27

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI BUDOWA DOŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY TUBEROZY W OSIELSKU	PRZEDMIAR
nfn=PRACOWNIA PROJEKTOWA KONICZYNA GRZEGORZ BEBYN
afn=UL.BRZOZOWA 7 86-031 OSIELSKO
nb=PRZEBUDOWA WLOTU UL.TUBEROZY NA SKRZYŻOWANIU UL.CENTRALNEJ I UL.TUBEROZY W OSIELSKU W RAMACH POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POSTACI WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH WRAZ Z JEGO DOŚWIETLENIEM ORAZ KOREKTĄ GEOMETRII SKRZYŻOWANIA W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO
ab=SKRZYZOWANIE UL.CENTRALNEJ Z UL.TUBEROZY
ni=GMINA OSIELSKO
ai=UL.SZOSA GDAŃSKA 55A  86-031 OSIELSKO
nw=PRACOWNIA PROJEKTOWA KONICZYNA GRZEGORZ BEBYN
aw=UL.BRZOZOWA 7 86-031 OSIELSKO
br=ELEKTRYCZNA
nk=inż.Przemysław Proczek	
dt=06.04.2021	0
pcn=I KW.2021
kln=Kalkulację wykonano na podstawie:1310Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 24.05.2004r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.Nr 18 poz.172)1310Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania i planowania  kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.Nr 130 poz.1389)1310Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,1310specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr 202 poz.2072)1310Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:1310- katalog nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"1310- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych1310- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z natury1310- założenia wyjściowe do kosztorysowania1310- zastosowano ceny średnia krajowe wg.wydawnictwa,,SEKOCENBUD"  na dzień sporządzania kosztorysu1310, uzupełnione  o wartości z rynku lokalnego1310- planowany zakres prac.

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=66	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10,8	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 130]
ty=M	0
na=pręty stalowe ocynkowane	0
id=1101099	1
jm=kg	033
ce=3,17
cw=3,17	PLN	3,17
kz=4	-1		1	4,992
il=4,992

[RMS ZEST 14]
ty=S	0
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=86,42
cw=86,42	PLN	86,42
il=0,3528

[RMS ZEST 66]
ty=S	0
na=koparka podsiębierna 0,15m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=86,42
cw=86,42	PLN	86,42
il=0,16

[RMS ZEST 133]
ty=M	0
na=bednarka ocynkowana	0
id=1120099	1
jm=kg	033
ce=4,24
cw=4,24	PLN	4,24
kz=4	-1		1	0,832
il=0,832

[RMS ZEST 10]
ty=S	0
na=koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM	0
id=13612	1
jm=m-g	148
ce=75,04
cw=75,04	PLN	75,04
il=0,588

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II	0
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=4,11
cw=4,11	PLN	4,11
kz=4	-1		1	4,2
il=4,2

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=piasek	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=34,29
cw=34,29	PLN	34,29
kz=4	-1		1	2,352
il=2,352

[RMS ZEST 131]
ty=S	0
na=wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW	0
id=21811	1
jm=m-g	148
ce=8,1
cw=8,1	PLN	8,1
il=0,954

[RMS ZEST 4]
ty=S	0
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=83,6
cw=83,6	PLN	83,6
il=2,497

[RMS ZEST 5]
ty=S	0
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=9,33
cw=9,33	PLN	9,33
il=1,5508

[RMS ZEST 8]
ty=S	0
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=51,59
cw=51,59	PLN	51,59
il=0,045

[RMS ZEST 75]
ty=S	0
na=samochód dostawczy	0
id=39510	1
jm=m-g	148
ce=63,94
cw=63,94	PLN	63,94
il=0,2

[RMS ZEST 6]
ty=S	0
na=przyczepa dłużycowa	0
id=39650	1
jm=m-g	148
ce=9,33
cw=9,33	PLN	9,33
il=0,8

[RMS ZEST 13]
ty=S	0
na=samochód samowyładowczy	0
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=99,99
cw=99,99	PLN	99,99
il=0,336

[RMS ZEST 206]
ty=M	0
na=rury przewodowe z PCW fi 75[mm]	0
id=5609999	2
jm=m	040
ce=7
cw=7	PLN	7
kz=4	-1		1	11,44
il=11,44

[RMS ZEST 132]
ty=S	0
na=spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=5,76
cw=5,76	PLN	5,76
il=1,1191

[RMS ZEST 148]
ty=M	0
na=lampa oświetleniowa drogowa , kompletna LED 39[W]	0
id=7301999	2
jm=szt	020
ce=870
cw=870	PLN	870
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 134]
ty=M	0
na=wsporniki ścienne	0
id=7590599	1
jm=szt	020
ce=111,95
cw=111,95	PLN	111,95
kz=4	-1		1	1,01
il=1,01

[RMS ZEST 74]
ty=M	0
na=złącze słupowe	0
id=7593399	2
jm=szt	020
ce=83,98
cw=83,98	PLN	83,98
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 76]
ty=M	0
na=złącze fazowe	0
id=7593399	2
jm=szt	020
ce=83,98
cw=83,98	PLN	83,98
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 77]
ty=M	0
na=złącze N	0
id=7593399	2
jm=szt	020
ce=83,98
cw=83,98	PLN	83,98
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 88]
ty=M	0
na=tabliczka bezpiecznikowa słupowa	0
id=7593500	2
jm=szt	020
ce=83,98
cw=83,98	PLN	83,98
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=opaski kablowe typu Oki	0
id=7648099	2
jm=szt	020
ce=1,66
cw=1,66	PLN	1,66
kz=4	-1		1	3,72
il=3,72

[RMS ZEST 161]
ty=M	0
na=kable YAKY 4x25[mm2]	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=5,9
cw=5,9	PLN	5,9
kz=4	-1		1	33,28
il=33,28

[RMS ZEST 210]
ty=M	0
na=kable YKY 3x2,5[mm2]	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=2,51
cw=2,51	PLN	2,51
kz=4	-1		1	12,48
il=12,48

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	0
id=8190601	2
jm=szt.	020
ce=90
cw=90	PLN	90
kz=4	-1		1	0,15
il=0,15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8190601

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=20,21
cw=20,21	PLN	20,21
il=59,682416

[RMS ZEST 138]
ty=M	0
na=inwentaryzacja obiektu	0
id=	0
jm=	
ce=2500
cw=2500	PLN	2500
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 140]
ty=M	0
na=obsługa geodezyjna	0
id=	0
jm=kpl	090
ce=500
cw=500	PLN	500
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 12]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1
cw=0		0
il=167,1386

[RMS ZEST 215]
ty=R	0
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19,88
cw=19,88	PLN	19,88
il=28,6

[RMS ZEST 216]
ty=M	0
na=Rury osłonowe do kabli z PVC do przewiertów sterowanycho śr.110mm	0
id=7584080	1
jm=m	040
ce=17,29
cw=17,29	PLN	17,29
kz=4	-1		1	11,44
il=11,44

[RMS ZEST 217]
ty=S	0
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=87,28
cw=87,28	PLN	87,28
il=0,22

[RMS ZEST 218]
ty=S	0
na=przyczepa dłużycowa 10 t	0
id=39653	1
jm=m-g	148
ce=10,68
cw=10,68	PLN	10,68
il=0,22

[RMS ZEST 219]
ty=S	0
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=6,61
cw=6,61	PLN	6,61
il=7,15

[RMS ZEST 220]
ty=S	0
na=maszyna do wierceń poziomych	0
id=15299	1
jm=m-g	148
ce=46,53
cw=46,53	PLN	46,53
il=7,15

[RMS ZEST 221]
ty=S	0
na=ciągnik kołowy do 55 kW	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=58,67
cw=58,67	PLN	58,67
il=7,15

[RMS ZEST 222]
ty=S	0
na=wyciąg do urobku ziemi - spalinowy 0.18 t	0
id=34511	1
jm=m-g	148
ce=8,74
cw=8,74	PLN	8,74
il=7,15

[RMS ZEST 223]
ty=M	0
na=słup oświetleniowy aluminiowy  stożkowy 5[m] z fundamentem prefabrykowanym z wysięgnikiem 1[m] i fundamentem prefabrykowanym	0
id=13	3
jm=szt	020
ce=1275
cw=1275	PLN	1275
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 230]
ty=M	0
na=złącze N izolowane	0
id=7593399	2
jm=szt	020
ce=87
cw=87	PLN	87
kz=4	-1		1	2
il=2

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DLA BUDOWY  DOŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
wa=2500
kn=0	2500	0
wn=0	0	0
id=1
nu=1

[POZYCJA]
id=512
pd=		  		 		0
na=Inwentaryzacja obiektu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=2500
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=0
wa=2500
wb=3075
il=1

[ELEMENT 1]
na=BUDOWA  DOŚWIETLENIA  PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - ROBOTY ZIEMNE
wa=3355,3
kn=623,18	370,45	999,61
wn=1071,12	290,94	0
id=153
nu=2

[POZYCJA]
id=154
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV- dla kabla YAKY 4x25[mm2]i rur osłonowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=5,88	5,88		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=17,52
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=36,98	10,04	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,88	1	5,88						

[RMS 1]
nz=0,1	0	0,1
np=0
wa=11,88
wb=26,93
il=0,588

[RMS 10]
nz=0,1	0	0,1
np=0
wa=44,12
wb=99,78
il=0,588

[POZYCJA]
id=161
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - dla układanych kabli i rur osłonowych (20cm)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=42	42		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=3,91
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=29,3	7,95	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 1]
nz=0,0126	0	0,0126
np=0
wa=10,71
wb=24,36
il=0,5292

[RMS 11]
nz=0,056	0	0,056
np=1
wa=80,64
wb=99,12
il=2,352

[RMS 12]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=2,02
wb=2,52
il=2,016

[RMS 13]
nz=0,008	0	0,008
np=0
wa=33,6
wb=76,02
il=0,336

[POZYCJA]
id=166
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		1
mpn=1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=5,88	5,88		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=10,65
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=22,47	6,1	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,88	1	5,88						

[RMS 1]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=3,56
wb=8,11
il=0,1764

[RMS 14]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=30,49
wb=68,97
il=0,3528

[POZYCJA]
id=169
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm- dwuścienne karbowane ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na ściskane L250, sztywność obwodowa 5[kN/m2] fi 75[mm]
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=13,54
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=24	6,52	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
nz=0,128	0	0,128
np=0
wa=28,46
wb=64,35
il=1,408

[RMS 206]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=80,08
wb=98,45
il=11,44

[RMS 12]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=2
wb=2,42
il=2,002

[RMS 5]
nz=0,014	0	0,014
np=0
wa=1,44
wb=3,3
il=0,154

[RMS 4]
nz=0,007	0	0,007
np=0
wa=6,44
wb=14,63
il=0,077

[POZYCJA]
id=2172
pd=N.Z. MRiGŻ wyd.I 1998	KSNR	11 0402-02	11	0402-02		1
mpn=1211
na=Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=261,5
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=958,37	260,33	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 215]
nz=2,6	0	2,6
np=0
wa=568,57
wb=1286,34
il=28,6

[RMS 216]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=197,8
wb=243,32
il=11,44

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=7,91
wb=9,79
il=7,912

[RMS 217]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=19,21
wb=43,45
il=0,22

[RMS 218]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=2,35
wb=5,28
il=0,22

[RMS 219]
nz=0,65	0	0,65
np=0
wa=47,27
wb=106,92
il=7,15

[RMS 220]
nz=0,65	0	0,65
np=0
wa=332,7
wb=752,62
il=7,15

[RMS 221]
nz=0,65	0	0,65
np=0
wa=419,5
wb=948,97
il=7,15

[RMS 222]
nz=0,65	0	0,65
np=0
wa=62,49
wb=141,35
il=7,15

[ELEMENT 1]
na=BUDOWA  DOŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - ROBOTY KABLOWE
wa=466,52
kn=100,33	271,24	5,86
wn=70,06	19,03	0
id=184
nu=3

[POZYCJA]
id=185
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Układanie kabli  YAKY 4x25[mm2] w rowach kablowych ręcznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=12,7
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=11,09	3,02	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0,0646	0	0,0646
np=0
wa=13,06
wb=29,5
il=0,646

[RMS 161]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=61,36
wb=75,5
il=10,4

[RMS 24]
nz=0,1	0	0,1
np=1
wa=1,66
wb=2,1
il=1

[RMS 25]
nz=0,42	0	0,42
np=1
wa=17,26
wb=21,3
il=4,2

[RMS 26]
nz=0,015	0	0,015
np=1
wa=13,5
wb=16,6
il=0,15

[RMS 12]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=2,34
wb=2,8
il=2,3445

[RMS 5]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0
wa=1,39
wb=3,2
il=0,149

[RMS 8]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0
wa=2,32
wb=5,3
il=0,045

[POZYCJA]
id=203
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli YAKY 4x25[mm2] w rurach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=22	22		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=11,26
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=38,14	10,35	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 1]
nz=0,127	0	0,127
np=0
wa=56,47
wb=127,82
il=2,794

[RMS 161]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=134,99
wb=166,1
il=22,88

[RMS 24]
nz=0,08	0	0,08
np=1
wa=2,93
wb=3,52
il=1,76

[RMS 12]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=3,45
wb=4,4
il=3,448

[RMS 5]
nz=0,0067	0	0,0067
np=0
wa=1,39
wb=3,3
il=0,1474

[POZYCJA]
id=2062
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli YKY 3x2,5[mm2] w rurach - słupach oświetleniowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=7,65
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=20,83	5,66	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0,127	0	0,127
np=0
wa=30,8
wb=69,72
il=1,524

[RMS 210]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=31,32
wb=38,52
il=12,48

[RMS 24]
nz=0,08	0	0,08
np=1
wa=1,6
wb=1,92
il=0,96

[RMS 12]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0,83
wb=1,08
il=0,823

[RMS 5]
nz=0,0067	0	0,0067
np=0
wa=0,76
wb=1,8
il=0,0804

[ELEMENT 1]
na=MONTAŻ  DOŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH- MONTAŻ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
wa=7494,6
kn=866,2	5449,09	245,92
wn=734	199,39	0
id=234
nu=4

[POZYCJA]
id=2182
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-02	5	1001-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych  wysokość zawieszenia punktu świetlnego 5 m aluminiowych, wysięgnik 1m, anodowanych z częścią elastomeru w części odziomkowej ,stożkowy na fundamencie prefabrykowanym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=1798,12
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=290,78	78,98	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=5,16	0	5,16
np=0
wa=208,57
wb=471,86
il=10,32

[RMS 223]
nz=1	0	1
np=1
wa=2550
wb=3136,5
il=2

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=167,96
wb=206,6
il=2

[RMS 12]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=67,95
wb=83,6
il=67,949

[RMS 66]
nz=0,08	0	0,08
np=0
wa=13,83
wb=31,3
il=0,16

[RMS 4]
nz=1,21	0	1,21
np=0
wa=202,31
wb=457,68
il=2,42

[RMS 5]
nz=0,45	0	0,45
np=0
wa=8,4
wb=19
il=0,9

[RMS 6]
nz=0,4	0	0,4
np=0
wa=7,46
wb=16,88
il=0,8

[POZYCJA]
id=255
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1001-04	5-10	1001-04		1
mpn=1211
na=Montaż złączy słupowych  bezpiecznikowych na konstrukcji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=205,67
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=84,92	23,07	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=3,12	0	3,12
np=0
wa=126,11
wb=285,32
il=6,24

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=167,96
wb=206,6
il=2

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=6,72
wb=8,26
il=6,7184

[RMS 75]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=2,56
wb=5,78
il=0,04

[POZYCJA]
id=260
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1001-04	5-10	1001-04		1
mpn=1211
na=Montaż złączy słupowych  fazowych na konstrukcji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=205,67
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=169,84	46,14	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=3,12	0	3,12
np=0
wa=252,22
wb=570,64
il=12,48

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=335,92
wb=413,2
il=4

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=13,44
wb=16,52
il=13,4368

[RMS 75]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=5,12
wb=11,56
il=0,08

[POZYCJA]
id=265
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1001-04	5-10	1001-04		1
mpn=1211
na=Montaż złączy słupowych N na konstrukcji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=205,67
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=84,92	23,07	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=3,12	0	3,12
np=0
wa=126,11
wb=285,32
il=6,24

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=167,96
wb=206,6
il=2

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=6,72
wb=8,26
il=6,7184

[RMS 75]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=2,56
wb=5,78
il=0,04

[POZYCJA]
id=2330
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1001-04	5-10	1001-04		1
mpn=1211
na=Montaż złączy słupowych N izolowanych  na konstrukcji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=208,81
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=84,92	23,07	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=3,12	0	3,12
np=0
wa=126,11
wb=285,32
il=6,24

[RMS 230]
nz=1	0	1
np=1
wa=174
wb=214,02
il=2

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=6,96
wb=8,56
il=6,96

[RMS 75]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=2,56
wb=5,78
il=0,04

[POZYCJA]
id=275
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01	5	1004-01		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED na słupie - barwa źródła światła biała , zasilacz z interfejsem DALI , płaska szyba, klasa bezpieczeństwa I,CE,ENEC  , 4800lm, moc 39 [W]- oprawa do oświetlenia przejścia dla pieszych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=917,69
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=18,62	5,06	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,67	0	0,67
np=0
wa=27,08
wb=61,28
il=1,34

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=1740
wb=2140,2
il=2

[RMS 12]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=43,5
wb=53,5
il=43,5

[RMS 5]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=1,12
wb=2,54
il=0,12

[ELEMENT 1]
na=MONTAŻ UZIOMU DLA DOŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
wa=241,22
kn=43,19	135,74	14,18
wn=37,84	10,27	0
id=475
nu=5

[POZYCJA]
id=484
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0614-02	5-08	0614-02		1
mpn=1211
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III( 1 kpl po 6m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=18,04
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=33,01	8,96	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,3179	0	0,3179
np=0
wa=36,82
wb=83,34
il=1,82157

[RMS 130]
nz=0,832	0	0,832
np=1
wa=15,82
wb=19,5
il=4,992

[RMS 12]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0,4
wb=0,54
il=0,3955

[RMS 131]
nz=0,159	0	0,159
np=0
wa=7,73
wb=17,52
il=0,954

[RMS 132]
nz=0,159	0	0,159
np=0
wa=5,5
wb=12,48
il=0,954

[POZYCJA]
id=490
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0603-05	5-08	0603-05		1
mpn=1211
na=Układanie bednarki uziemiającej na słupach oświetleniowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=1	1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=132,98
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=4,83	1,31	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,3301	0	0,3301
np=0
wa=6,37
wb=14,42
il=0,315246

[RMS 133]
nz=0,832	0	0,832
np=1
wa=3,53
wb=4,34
il=0,832

[RMS 134]
nz=1,01	0	1,01
np=1
wa=113,07
wb=139,08
il=1,01

[RMS 12]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=2,92
wb=3,59
il=2,915

[RMS 132]
nz=0,1651	0	0,1651
np=0
wa=0,95
wb=2,15
il=0,1651

[ELEMENT 1]
na=POMIARY ELEKTRYCZNE
wa=260,94
kn=141,88	0	0
wn=93,63	25,43	0
id=514
nu=6

[POZYCJA]
id=515
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-03	13-21	0301-03		1
mpn=1211
na=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=2	2		1
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=63,56
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=45,61	12,39	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1,71	0	1,71
np=0
wa=69,12
wb=156,36
il=3,42

[POZYCJA]
id=519
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=46,09
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=16,54	4,49	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1,24	0	1,24
np=0
wa=25,06
wb=56,69
il=1,24

[POZYCJA]
id=2314
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=20,82
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=7,47	2,03	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,56	0	0,56
np=0
wa=11,32
wb=25,61
il=0,56

[POZYCJA]
id=1487
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=1	1		1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=66,91
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=24,01	6,52	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1,8	0	1,8
np=0
wa=36,38
wb=82,3
il=1,8

[ELEMENT 1]
na=OBSŁUGA GEODEZYJNA
wa=500
kn=0	500	0
wn=0	0	0
id=534
nu=7

[POZYCJA]
id=535
pd=		  		 		0
na=Obsługa geodezyjna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=500
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=0
wa=500
wb=615
il=1

[SUMA KONTROLNA]
28D0604F792C20B390F59B4E48241D50
