**TABELA ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH**

(kryteria oceny rozwiązań równoważnych   
w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **ROZWIĄZANIE PROJEKTOWANE** | **ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE** |
| 1 | Prefabrykowana toaleta publiczna  Typ: WC TOP  Model: GRAY STONE  Producent:  Budotechnika Sp. z o.o. | Prefabrykowana toaleta publiczna  Typ: dowolny  Model: dowolny  Producent: dowolny  **Pod warunkiem zachowania poniższych wymagań:**  - obiekt przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne;  - wyposażenie obiektu zgodne z dokumentacją projektową;  - materiały i urządzenia posiadają wymagane atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty bezpieczeństwa;  - obiekt nie narusza zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zmianami);  - obiekt jest zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 ze zmianami), zwane dalej WT;  - tolerancja wymiarów zewnętrznych budynku w zakresie określonym w art. 36a ust. 5 Ustawy Prawo budowlane - kwalifikowane jako nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego;  - budynek posiada pozytywną opinię w zakresie zgodności z przepisami higieniczno-sanitarnymi, wydaną przez uprawnioną jednostkę;  - kolorystyka elewacji zgodna z zatwierdzonym projektem budowlanym, dopuszcza się zmiany proporcji udziału poszczególnych kolorów oraz zmiany odcieni;  - współczynniki przenikania ciepła Uc dla przegród zewnętrznych budynku nie mogą być większe niż określone w załączniku nr 2 do WT przy ti ≥16°C |