**TABELA ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH**

(kryteria oceny rozwiązań równoważnych
w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **ROZWIĄZANIE PROJEKTOWANE** | **ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE** |
| 1 | Prefabrykowana toaleta publicznaTyp: WC TOPModel: GRAY STONEProducent: Budotechnika Sp. z o.o. | Prefabrykowana toaleta publicznaTyp: dowolnyModel: dowolnyProducent: dowolny**Pod warunkiem zachowania poniższych wymagań:**- obiekt przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne;- wyposażenie obiektu zgodne z dokumentacją projektową;- materiały i urządzenia posiadają wymagane atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty bezpieczeństwa;- obiekt nie narusza zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zmianami);- obiekt jest zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 ze zmianami), zwane dalej WT;- tolerancja wymiarów zewnętrznych budynku w zakresie określonym w art. 36a ust. 5 Ustawy Prawo budowlane - kwalifikowane jako nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego;- budynek posiada pozytywną opinię w zakresie zgodności z przepisami higieniczno-sanitarnymi, wydaną przez uprawnioną jednostkę;- kolorystyka elewacji zgodna z zatwierdzonym projektem budowlanym, dopuszcza się zmiany proporcji udziału poszczególnych kolorów oraz zmiany odcieni;- współczynniki przenikania ciepła Uc dla przegród zewnętrznych budynku nie mogą być większe niż określone w załączniku nr 2 do WT przy ti ≥16°C |