[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.56
pe=4
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	3	5	0	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=
ka=Zweryfikowane	49152

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI 	PRZEDMIAR
afn=Ekobonus Sp. z o.o. 10 ul. Azaliowa 3b, Złotniki 10 62-002 Suchy Las 10 biuro: ul. Kossaka 20/9, Poznań
nb=TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA W CELU ADAPTACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZY UL. WIERZBOWEJ W ŻOŁĘDOWIE NA POTRZEBY PROWADZENIA I FUNKCJONOWANIA DOMU DZIENNEGO POBYTU WRAZ Z ZAGOSPODOROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ab=DZIAŁKA 225/13, OBRĘB ŻOŁĘDOWO, GMINA OSIELSKO, POW. BYDGOSKI, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
ni=GMINA OSIELSKO
ai=UL. SZOSA GDAŃSKA 55A, 86-031 OSIELSKO
br=BUDOWLANA
nk=Krzysztof Gros		Anna Bermichava	
dt=23 wrzesień 2021	0
kln=1. Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2013 poz.1129) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą1310dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, gdzie przez dokumentację projektową rozumie się odpowiednio i łącznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W związku1310z tym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia należy brać pod uwagę wszystkie w/w składniki opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz zgłaszać ewentualne zapytania/wątpliwości/wnioski, w ramach postępowania, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Brak zgłoszenia zapytań/wątpliwości/wniosków na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak wskazania w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej oraz był do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezależnie od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Nie zwalnia to również wykonawcy od jego wykonania oraz nie dopuszcza się jego wykonania kosztem jakości innych zakresów realizacyjnych.13102. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną , nawet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.13103. Podstawę prawną wyliczenia ceny stanowi -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym13104. Cenniki: Sekocenbud 3 kw 2021, oferty producentów1310
cpv=45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45262520-2	Roboty murowe
cpv=45261200-6	Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
cpv=45320000-6	Roboty izolacyjne
cpv=45410000-4	Tynkowanie
cpv=45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
cpv=45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
cpv=45431000-7	Kładzenie płytek
cpv=45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45442100-8	Roboty malarskie
cpv=45321000-3	Izolacja cieplna
cpv=45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
cpv=45262311-4	Betonowanie konstrukcji
cpv=45262310-7	Zbrojenie
cpv=45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Układ funkcjonalny13101310Budynek dziennego pobytu dla seniorów zlokalizowano w południowej części działki nr. 225/13. Obiekt istnieje jako budynek parterowy, niepodpiwniczony. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony północnej- wejście ogrodowe oraz od strony1310południowej- wejście główne. W budynku projektuje się salę dziennego pobytu, salę do ćwiczeń, pomieszczenia socjalne dla pracowników, pokój wypoczynku, pokój terapii indywidualnej oraz toalety. Wszystkie przestrzenie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część pobytowa projektowana jako w pełni wykończona i wyposażona w niezbędne instalacje wewnętrzne w tym: wod- kan, elektryczną, c.o., domofonową, telewizyjną i telekomunikacyjną.1310Budynek wyposażono w pomieszczenia techniczne.13101310Zestawienie powierzchni - etap II13101310Powierzchnia zabudowy: Istniejąca- 248,58m 2 (wg wykonanej inwentaryzacji), Po termomodernizacji 263,39 m21310Powierzchnia całkowita: Istniejąca- 248,58m 2 (wg wykonanej inwentaryzacji), Po termomodernizacji 263,39 m21310Powierzchnia użytkowa Domu Pobytu Dziennego: 153,72m 21310Kubatura brutto: Istniejąca - 825,29 m3 (wg dokumentacji archiwalnej), Po termomodernizacji – 927,13 m31310Wysokość budynku: Istniejąca- 3,32 m wg dokumentacji archiwalnej, Po termomodernizacji – 3,52 m1310Liczba kondygnacji: 1- kondygnacja nadziemna, brak podpiwniczenia1310Grupa wysokości budynku: budynek niski.

[GRUPY WARIANTÓW]
grn=1	Robocizna	1	0	1
wan=osobno	razem

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
wa=0
kn=0	0	0
id=93631
nu=1

[POZYCJA]
id=124058
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-24 0101-01	9-24	0101-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie stolarki, podłóg osłoną z folii - założenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=4.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	1,400*1,500*1*2 <O4, wew>						

[POZYCJA]
id=124062
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-24 0101-02	9-24	0101-02		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	#p1						

[POZYCJA]
id=93638
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0102-02	4-04	0102-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej wraz ze stolarką drzwiową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2.71
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.106	1	2,240*0,150*2,660+2,200*0,208*2,650 <0.08>						
wo=0.604	1	1,453*0,160*2,600 <0.02>						

[POZYCJA]
id=93640
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-03	4-01	0329-03		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=6.89
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<zew>			
wo=0.859	1	1,000*0,358*2,400 <0.13>						
wo=0.237	1	(1,200-0,850)*0,338*2,000 <0.08>						
wo=0.02	1	2,000*0,330*(1,500-1,470) <0.12>						
wo=1.442	1	2,000*0,350*(2,500-1,470)*2 <0.06>						
wo=0.756	1	2,000*0,360*(2,500-1,450) <0.05>						
wo=0.724	1	(2,000-1,340)*0,346*2,170+2,000*0,346*(2,500-2,170) <0.05>						
wo=0.495	1	0,671*0,326*1,500+0,920*0,326*(1,500-1,450)+0,409*0,326*(1,500-0,360) <0.03>						
wo=0.863	1	0,394*0,326*(2,000-0,360)+1,000*0,326*2,000 <0.01>						
ko=				
ko=	<wew>			
wo=0.531	1	0,900*0,295*2,000 <0.02/0.08>						
wo=0.531	1	0,900*0,295*2,000 <0.07>						
wo=0.432	1	1,200*0,180*2,000 <0.01/0.02>						

[POZYCJA]
id=93650
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-03	4-01	0354-03		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <okno>						

[POZYCJA]
id=123382
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <drzwi zew>						
wo=3	1	2+1 <drzwi wew>						
wo=1	1	1 <okno wew>						
wo=3	1	3 <część mieszkalna>						

[POZYCJA]
id=93652
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=21.892
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<okna>			
wo=3.249	1	2,210*1,470*1						
wo=3.293	1	2,240*1,470*1						
wo=3.263	1	2,220*1,470*1						
wo=3.205	1	2,180*1,470*1						
wo=5.974	1	2,060*1,450*2						
ko=				
ko=	<drzwi zew>			
wo=2.908	1	1,340*2,170*1						

[POZYCJA]
id=137045
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-08	4-01	0354-08		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=18.984
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<okna>			
wo=3.249	1	2,210*1,470*1						
wo=3.293	1	2,240*1,470*1						
wo=3.263	1	2,220*1,470*1						
wo=3.205	1	2,180*1,470*1						
wo=5.974	1	2,060*1,450*2						

[POZYCJA]
id=137048
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-10	4-01	0354-10		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2.908
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<drzwi zew>			
wo=2.908	1	1,340*2,170*1						

[POZYCJA]
id=124513
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-11	4-01	0354-11		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=17.38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.21	1	2,210*1						
wo=2.24	1	2,240*1						
wo=2.22	1	2,220*1						
wo=2.18	1	2,180*1						
wo=4.12	1	2,060*2						
wo=0.64	1	0,640*1						
wo=1.57	1	1,570*1						
wo=1.3	1	1,300*1 <część mieszkalna>						
wo=0.9	1	0,900*1 <część mieszkalna>						

[POZYCJA]
id=123387
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-06	4-02	0235-06		1
mpn=1211
na=Demontaż umywalki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2 <0.07/0.08>						

[POZYCJA]
id=123391
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-09	4-02	0235-09		1
mpn=1211
na=Demontaż ustępu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2 <0.07/0.08>						

[POZYCJA]
id=93783
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=136.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=56.9	1	56,900 <01>						
wo=46.3	1	46,300 <02>						
wo=17.5	1	17,500 <03>						
wo=3.3	1	3,300 <04>						
wo=4.2	1	4,200 <06>						
wo=4.1	1	4,100 <07>						
wo=4.1	1	4,100 <08>						

[POZYCJA]
id=115599
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=17.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=17.1	1	17,100 <05>						

[POZYCJA]
id=115579
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
mpn=1211
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=7.569
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=7.569	1	6,280*0,600+6,335*0,600 <0.07-0.08>						

[POZYCJA]
id=93689
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 wraz z odbiciem lamperii. Ściany
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=223.371
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=15.5	1	8,280*2,620-1,200*2,000*2-0,690*2,020 <0.01>						
wo=27.452	1	11,696*2,600-0,900*2,000*2-1,200*2,000+1,170*2,600 <0.02>						
wo=7.642	1	2,700*2,600-2,000*1,500-1,090*1,450+2,537*2,600-0,690*2,020 <0.03>						
wo=5.265	1	2,025*2,600 <0.04>						
wo=33.517	1	0,320*2,600+1,520*2,600+14,123*2,600-2,060*1,450-2,000*2,500 <0.05>						
wo=49.846	1	21,153*2,600-0,790*2,000-1,570*1,070-2,220*1,470-2,180*1,470+0,880*2,600+0,880*2,600 <0.06>						
wo=14.539	1	5,908*2,600-0,768*1,070 <0.07>						
wo=17.213	1	10,118*2,650-0,900*2,000*4-1,200*2,000 <0.08>						
wo=18.658	1	7,720*2,650-0,900*2,000 <0.09/0.10>						
wo=10.575	1	4,957*2,650-1,000*1,500-0,722*1,470 <0.11>						
wo=15.306	1	8,537*2,660-0,900*2,000-2,240*1,470-0,790*2,000-0,682*1,070 <0.12>						
wo=7.858	1	3,720*2,650-1,000*2,000 <0.13>						

[POZYCJA]
id=93693
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-11	4-01	0701-11		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2. Sufity
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=153.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=4.27	1	4,270 <0.01>						
wo=14.87	1	14,870 <0.02>						
wo=6.85	1	6,850 <0.03>						
wo=5.14	1	5,140 <0.04>						
wo=33.46	1	33,460 <0.05>						
wo=46.44	1	46,440 <0.06>						
wo=7.67	1	7,670 <0.07>						
wo=9.09	1	9,090 <0.08>						
wo=4.86	1	4,860 <0.09>						
wo=2.42	1	2,420 <0.10>						
wo=6.2	1	6,200 <0.11>						
wo=9.09	1	9,090 <0.12>						
wo=3.15	1	3,150 <0.13>						

[POZYCJA]
id=93746
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04 1103-05 	4-04	1103-04	 1103-05 	1
mpn=11:0:100911,101211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=22.723
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.71	1	#p3						
wo=6.89	1	#p4						
wo=0.05	1	#p5*1*0,05						
wo=0.8	1	#p6*2*0,05						
wo=1.095	1	#p7*0,05						
wo=0.12	1	#p11*0,3*0,2						
wo=0.3	1	#p12*0,5*0,3						
wo=2.728	1	#p13*0,02						
wo=0.342	1	#p14*0,02						
wo=0.151	1	#p15*0,02						
wo=4.467	1	#p16*0,02						
wo=3.07	1	#p17*0,02						

[POZYCJA]
id=93748
pd=						0
na=Opłata utylizacyjna
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=19
ob=34.085
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=34.085	1	#p18*1,5						

[ELEMENT 1]
na=STAN SUROWY
wa=0
kn=0	0	0
id=90773
nu=2

[ELEMENT 2]
na=Ściany nadziemia
wa=0
kn=0	0	0
id=90774
nu=2.1

[POZYCJA]
id=136251
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-02	4-01	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2.365
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<zew>			
wo=0.423	1	0,722*0,358*1,470+(0,062*0,220+0,112*0,138)*1,470 <0.11>						
wo=0.083	1	0,072*0,330*1,470*2+0,048*0,090*1,470*2 <0.12>						
wo=0.026	1	0,034*0,350*1,470+0,050*0,110*1,470 <0.06>						
wo=0.057	1	(0,040*0,350+0,050*0,110)*1,470+(0,040*0,240+0,090*0,110)*1,470 <0.06>						
wo=0.029	1	(0,040*0,360+0,050*0,110)*1,470 <0.05>						
wo=0.523	1	1,090*0,326*1,450+0,050*0,110*1,450 <0.03-0.04>						
wo=0.013	1	0,110*0,327*0,360 <0.03>						
wo=0.01	1	0,066*0,326*0,360+0,050*0,110*0,360 <0.01>						
ko=				
ko=	<wew>			
wo=0.978	1	0,790*0,300*2,000+1,570*0,300*1,070 <0.03/0.02>						
wo=0.223	1	0,690*0,160*2,020 <0.01/0.03>						

[POZYCJA]
id=136296
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0121-03	2-02	0121-03		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=71.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=16.968	1	(3,983+2,420)*2,650 <0.09-0.13>						
wo=16.899	1	(4,278+2,075)*2,660 <0.07/0.12>						
wo=14.598	1	(7,160+1,570)*2,600-0,900*2,000*2-1,200*2,000-1,400*1,500 <0.02>						
wo=13.142	1	2,537*2,590*2 <0.03-0.05>						
wo=9.853	1	2,280*2,167+2,267*2,167 <0.05/0.06>						

[POZYCJA]
id=136302
pd=ATHENASOFT wyd.I 2012	KNR	AT-44 0301-02	AT-44	0301-02		1
mpn=1211
na=Nadproża strunobetonowe 72x115 mm - 150
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=3
jm=m belki	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1,500*2						

[POZYCJA]
id=136312
pd=ATHENASOFT wyd.I 2012	KNR	AT-44 0301-02	AT-44	0301-02		1
mpn=1211
na=Nadproża strunobetonowe 72x115 mm - 180
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1.8
jm=m belki	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,800*1						

[POZYCJA]
id=136317
pd=ATHENASOFT wyd.I 2012	KNR	AT-44 0301-02	AT-44	0301-02		1
mpn=1211
na=Nadproża strunobetonowe 72x115 mm - 210
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2.1
jm=m belki	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	2,100*1						

[POZYCJA]
id=137504
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.II 2009	KNR	9-10 0156-01	9-10	0156-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm z bloków SILIKAT N 24 lub NP 24 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=38.179
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<ATTYKA>			
wo=0.463	1	0,890*0,520 <oś 1>						
wo=13.639	1	(0,336+21,877+4,016)*0,520 <oś A>						
wo=5.012	1	9,638*0,520 <oś 7>						
wo=13.129	1	(16,804+8,444)*0,520 <oś C>						
wo=5.936	1	11,415*0,520 <oś 1'-1>						

[ELEMENT 2]
na=Dach 
wa=0
kn=0	0	0
id=137078
nu=2.2

[ELEMENT 3]
na=Pracy rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=137079
nu=2.2.1

[POZYCJA]
id=137418
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0509-03	4-04	0509-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład wraz z warstwami izolacyjnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=263.49
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=2	
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=263.49	1	263,490						

[POZYCJA]
id=137334
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-04	4-01	0535-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=73.05
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=21.942	1	21,942 <oś A>						
wo=9.67	1	9,670 <oś 7>						
wo=16.808	1	16,808 <oś C>						
wo=24.63	1	24,630 <część poza zakresem>						

[POZYCJA]
id=137420
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		1
mpn=1211
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas podrynnowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=21.915
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=6.583	1	21,942*0,300 <oś A>						
wo=2.901	1	9,670*0,300 <oś 7>						
wo=5.042	1	16,808*0,300 <oś C>						
wo=7.389	1	24,630*0,300 <część poza zakresem>						

[POZYCJA]
id=137092
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-11	4-01	0109-11		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=79.047
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=79.047	1	#p26*0,30						

[POZYCJA]
id=137095
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-12	4-01	0109-12		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=79.047
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=9	
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=79.047	1	#p29						

[POZYCJA]
id=137097
pd=						0
na=Opłata utylizacyjna - papa kod odpadu 17 03 80
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=31
ob=1.186
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.186	1	#p29*0,015						

[ELEMENT 3]
na=Dach 
wa=0
kn=0	0	0
id=137470
nu=2.2.2

[POZYCJA]
id=137471
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=248.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=248.82	1	248,820						

[POZYCJA]
id=137477
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=248.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=248.82	1	#p32						

[POZYCJA]
id=137492
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=248.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=248.82	1	#p32						

[POZYCJA]
id=137498
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-02	2-02	1101-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe zbrojone na stropie gr. 6 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=14.929
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=14.929	1	#p32*0,060						

[POZYCJA]
id=137483
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0504-02	2-02	0504-02		1
mpn=_1211
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową - papa nawierzchniowa + papa podkładowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=248.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=248.82	1	#p32						

[ELEMENT 3]
na=Attyka
wa=0
kn=0	0	0
id=137245
nu=2.2.3

[POZYCJA]
id=137422
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-08	2-02	0609-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 8 cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=30.836
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.374	1	0,890*0,420 <oś 1>						
wo=11.016	1	(0,336+21,877+4,016)*0,420 <oś A>						
wo=4.048	1	9,638*0,420 <oś 7>						
wo=10.604	1	(16,804+8,444)*0,420 <oś C>						
wo=4.794	1	11,415*0,420 <oś 1'-1>						

[POZYCJA]
id=137436
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-01	2-02	0609-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=26.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.32	1	0,890*0,360 <oś 1>						
wo=9.442	1	(0,336+21,877+4,016)*0,360 <oś A>						
wo=3.47	1	9,638*0,360 <oś 7>						
wo=9.089	1	(16,804+8,444)*0,360 <oś C>						
wo=4.109	1	11,415*0,360 <oś 1'-1>						

[POZYCJA]
id=137254
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0504-02	2-02	0504-02		1
mpn=_1211
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=64.242
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.779	1	0,890*0,875 <oś 1>						
wo=22.95	1	(0,336+21,877+4,016)*0,875 <oś A>						
wo=8.433	1	9,638*0,875 <oś 7>						
wo=22.092	1	(16,804+8,444)*0,875 <oś C>						
wo=9.988	1	11,415*0,875 <oś 1'-1>						

[POZYCJA]
id=137262
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0612-03	2-02	0612-03		1
mpn=_1211
na=Montaż płyty OSB na attyce
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=33.479
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.406	1	0,890*0,456 <oś 1>						
wo=11.96	1	(0,336+21,877+4,016)*0,456 <oś A>						
wo=4.395	1	9,638*0,456 <oś 7>						
wo=11.513	1	(16,804+8,444)*0,456 <oś C>						
wo=5.205	1	11,415*0,456 <oś 1'-1>						

[ELEMENT 3]
na=Kominy
wa=0
kn=0	0	0
id=139459
nu=2.2.4

[POZYCJA]
id=139502
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-08	2-02	0609-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 8 cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=4.48	1	3,200*0,700*2						
wo=2.52	1	3,600*0,700*1						

[POZYCJA]
id=139510
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0504-02	2-02	0504-02		1
mpn=_1211
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p41						

[POZYCJA]
id=139487
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0219-05	2-02	0219-05		1
mpn=_1211
na=Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 8 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.92	1	0,720+0,600*2						

[ELEMENT 3]
na=Obróbki blacharskie
wa=0
kn=0	0	0
id=137304
nu=2.2.5

[POZYCJA]
id=137305
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=127.815
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.12
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<attyka>			
wo=1.513	1	0,890*(0,900+0,800) <oś 1>						
wo=44.589	1	(0,336+21,877+4,016)*(0,900+0,800) <oś A>						
wo=16.385	1	9,638*(0,900+0,800) <oś 7>						
wo=42.922	1	(16,804+8,444)*(0,900+0,800) <oś C>						
wo=19.406	1	11,415*(0,900+0,800) <oś 1'-1>						
ko=				
ko=	<obróbka kominów>			
wo=1.92	1	3,200*0,300*2						
wo=1.08	1	3,600*0,300*1						

[POZYCJA]
id=137453
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0316-03	2-15/GEBERIT	0316-03		1
na=Przejścia szczelne przez attykę
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 1]
na=STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY
wa=0
kn=0	0	0
id=91213
nu=3

[ELEMENT 2]
na=Tynki i oblicowania
wa=0
kn=0	0	0
id=91214
nu=3.1

[POZYCJA]
id=136936
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0501-06	AT-32	0501-06		1
mpn=1211
na=Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoży tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 % powierzchni pionowej, wykonywana maszynowo - ściany i stropy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=331.517
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<ściany>			
wo=16.894	1	8,280*2,620-1,200*2,000*2 <0.01>						
wo=40.859	1	21,138*2,600-1,200*2,000-0,900*2,000*4-1,200*2,000-1,400*1,500 <0.02>						
wo=22.432	1	10,474*2,600-0,900*2,000-2,000*1,500 <0.03>						
wo=21.922	1	9,124*2,600-0,900*2,000 <0.04>						
wo=53.445	1	1,520*2,600+20,823*2,600-1,200*2,000-1,400*1,500-2,000*2,500*2+2,280*2,167+2,267*2,167 <0.05>						
wo=59.427	1	21,153*2,600-2,000*2,500*2+0,880*2,600*2+2,280*2,167+2,267*2,167 <0.06>						
wo=28.924	1	11,817*2,600-0,900*2,000 <0.07>						
wo=23.907	1	12,644*2,650-1,200*2,000-0,900*2,000*4 <0.08>						
wo=29.263	1	11,722*2,650-0,900*2,000 <0.09, 0.10>						
wo=17.716	1	7,440*2,650-1,000*2,000 <0.13>						
ko=				
ko=	<stropy>			
wo=7.67	1	7,670 <0.07>						
wo=4.86	1	4,860 <0.09>						
wo=2.42	1	2,420 <0.10>						
ko=				
ko=	<ościeża>			
wo=0.35	1	2,000*0,050+2,500*0,050*2 <O01a>						
wo=0.238	1	2,000*0,034+2,500*0,034*2 <O01a>						
wo=0.35	1	2,000*0,050+2,500*0,050*2 <O01>						
wo=0.49	1	2,000*0,070+2,500*0,070*2 <O01>						
wo=0.35	1	2,000*0,070+1,500*0,070*2 <O02>						

[POZYCJA]
id=136943
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0102-02	AT-32	0102-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=314.789
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=16.894	1	8,280*2,620-1,200*2,000*2 <0.01>						
wo=40.859	1	21,138*2,600-1,200*2,000-0,900*2,000*4-1,200*2,000-1,400*1,500 <0.02>						
wo=22.432	1	10,474*2,600-0,900*2,000-2,000*1,500 <0.03>						
wo=21.922	1	9,124*2,600-0,900*2,000 <0.04>						
wo=53.445	1	1,520*2,600+20,823*2,600-1,200*2,000-1,400*1,500-2,000*2,500*2+2,280*2,167+2,267*2,167 <0.05>						
wo=59.427	1	21,153*2,600-2,000*2,500*2+0,880*2,600*2+2,280*2,167+2,267*2,167 <0.06>						
wo=28.924	1	11,817*2,600-0,900*2,000 <0.07>						
wo=23.907	1	12,644*2,650-1,200*2,000-0,900*2,000*4 <0.08>						
wo=29.263	1	11,722*2,650-0,900*2,000 <0.09, 0.10>						
wo=17.716	1	7,440*2,650-1,000*2,000 <0.13>						

[POZYCJA]
id=136983
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0302-02	AT-32	0302-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=14.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=7.67	1	7,670 <0.07>						
wo=4.86	1	4,860 <0.09>						
wo=2.42	1	2,420 <0.10>						

[POZYCJA]
id=137003
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0202-02	AT-32	0202-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ościeżach sposobem maszynowym; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1.778
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.35	1	2,000*0,050+2,500*0,050*2 <O01a>						
wo=0.238	1	2,000*0,034+2,500*0,034*2 <O01a>						
wo=0.35	1	2,000*0,050+2,500*0,050*2 <O01>						
wo=0.49	1	2,000*0,070+2,500*0,070*2 <O01>						
wo=0.35	1	2,000*0,070+1,500*0,070*2 <O02>						

[POZYCJA]
id=136950
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0105-01	AT-32	0105-01		1
na=Ręczne przygotowanie podłoża - gruntowanie ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=51.072
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=23.094	1	9,960*2,650-1,000*1,500-0,900*2,000 <0.11>						
wo=27.978	1	12,607*2,600-0,900*2,000-2,000*1,500 <0.12>						

[POZYCJA]
id=136956
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0102-08	AT-32	0102-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=51.072
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=51.072	1	#p50						

[POZYCJA]
id=136990
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0105-01	AT-32	0105-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne przygotowanie podłoża - gruntowanie ościeży
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=0.702
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.552	1	1,000*0,138+1,500*0,138*2 <O03 - 0.11>						
wo=0.15	1	2,000*0,030+1,500*0,030*2 <O02 - 0.12>						

[POZYCJA]
id=136996
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0202-08	AT-32	0202-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ościeżach sposobem maszynowym; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=0.702
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.702	1	#p52						

[POZYCJA]
id=136963
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0305-01	AT-32	0305-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne przygotowanie podłoża - gruntowanie stropów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=138.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<stropy>			
wo=4.27	1	4,270 <0.01>						
wo=14.87	1	14,870 <0.02>						
wo=6.85	1	6,850 <0.03>						
wo=5.14	1	5,140 <0.04>						
wo=33.46	1	33,460 <0.05>						
wo=46.44	1	46,440 <0.06>						
wo=9.09	1	9,090 <0.08>						
wo=6.2	1	6,200 <0.11>						
wo=9.09	1	9,090 <0.12>						
wo=3.15	1	3,150 <0.13>						

[POZYCJA]
id=136969
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0302-08	AT-32	0302-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=138.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=138.56	1	#p54						

[POZYCJA]
id=115587
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0501-01	C-2	0501-01		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na ścianach; warstwa kontaktowa. Wyrównanie podłoża po usunięciu płytek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=7.569
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=7.569	1	#p15						

[POZYCJA]
id=115595
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0101-03	AT-22	0101-03		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=64.913
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=29.633	1	11,817*2,660-0,900*2,000 <0.07>						
wo=29.263	1	11,722*2,650-0,900*2,000 <0.09-0.10>						
ko=				
ko=	<fartuchy>			
wo=1.971	1	0,851*0,600+2,434*0,600 <0.04>						
wo=3.024	1	5,040*0,600 <0.06>						
wo=0.511	1	0,851*0,600 <0.11>						
wo=0.511	1	0,851*0,600 <0.12>						

[POZYCJA]
id=91261
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0401-01	AT-27	0401-01		1
mpn=1211
na=Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wc
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=117.792
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.05
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=29.633	1	11,817*2,660-0,900*2,000 <0.07>						
wo=29.263	1	11,722*2,650-0,900*2,000 <0.09-0.10>						
wo=29.633	1	11,817*2,660-0,900*2,000 <0.07>						
wo=29.263	1	11,722*2,650-0,900*2,000 <0.09-0.10>						

[POZYCJA]
id=91266
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0204-03	AT-22	0204-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm - montaż płytek ceramicznych, matowych, 30x30 cm na całej wysokości ściany, kolor biały RAL 9010, RGB 241, 236, 225; CMYK 0, 0, 5, 0
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=58.896
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=29.633	1	11,817*2,660-0,900*2,000 <0.07>						
wo=29.263	1	11,722*2,650-0,900*2,000 <0.09-0.10>						

[POZYCJA]
id=114919
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0204-02	AT-22	0204-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm - montaż płytek ceramicznych w pasie od wysokości 0,9m,do 1,5 m kolor podobny do RAL 7047, RGB 200, 200, 199; CMYK 5, 5, 5, 20 - fartuch
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=6.017
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.971	1	0,851*0,600+2,434*0,600 <0.04>						
wo=3.024	1	5,040*0,600 <0.06>						
wo=0.511	1	0,851*0,600 <0.11>						
wo=0.511	1	0,851*0,600 <0.12>						

[ELEMENT 2]
na=Stolarka
wa=0
kn=0	0	0
id=91290
nu=3.2

[POZYCJA]
id=123269
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1018-04	2-02	1018-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 w kolorze antracytowym zbliżonym do RAL7016
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=34.42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,000*1,500*1 <O3>						
wo=2.1	1	1,400*1,500*1 <O4, wew>						
wo=15	1	2,000*2,500*3 <O1>						
wo=5	1	2,000*2,500*1 <O1a>						
wo=9	1	2,000*1,500*3 <O2>						
wo=1.82	1	1,300*1,400*1 <część mieszkalna>						

[POZYCJA]
id=141421
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1018-03	2-02	1018-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 w kolorze antracytowym zbliżonym do RAL7016. Wyposażone w okucia uchylne z kluczykiem.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.26	1	0,900*1,400*1 <część mieszkalna>						

[POZYCJA]
id=136190
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe wewnętrze dwuskrzydłowe z przeszkleniem od wiatrołapu i sali ćwiczeń.1310Ościeżnica: obejmująca1310Przylgowe: tak1310Zawias: ukryty1310Dżwignia antypaniczna: brak1310Samozamykacz: nie1310Akustyka: - 1310Odporność: -
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=4.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	1,200*2,000*2 <D02>						

[POZYCJA]
id=91400
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone.1310Drzwi wewnętrze drewniane przylgowe.1310Ościeżnica: obejmująca1310Zawias: ukryty1310Dżwignia antypaniczna: brak1310Samozamykacz: nie1310Akustyka: - 1310Odporność: -
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=14.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=12.6	1	0,900*2,000*7 <D01>						
wo=1.8	1	0,900*2,000*1 <część mieszkalna>						

[POZYCJA]
id=115907
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe wejściowe frontowe i od strony ogrodu. Drzwi z wypełnieniem z pianki poliuretanowej. Drzwi z przeszkleniem:1310- zestaw klamka-klamka stal nierdzewna zgodnie PN-EN 1006 w klasie 4, ochrona antykorozyjna w kalsie 41310- zamek główny (dolny) zapadkowo ryglowy 1310- stoper lub stopka do blokowania drzwi1310- samozamykacz ramieniowy, regulowana siła zamykania poprze obrót stopki ramienia w zakresie: PN-EN 3-4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=4.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	1,200*2,000*2 <Dz1>						

[POZYCJA]
id=115936
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1203-02	2-02	1203-02		1
mpn=1211
na=Drzwi stalowe zewnętrzne pełne o powierzchni ponad 2 m2, wyjście ewakuacyjne z kotłowni. Drzwi ppoż EI60:1310- zestaw klamka-klamka stal nierdzewna zgodnie PN-EN 1006 w klasie 4, ochrona antykorozyjna w kalsie 41310- zamek główny (dolny) zapadkowo ryglowy 1310- stoper lub stopka do blokowania drzwi1310- samozamykacz ramieniowy, regulowana siła zamykania poprze obrót stopki ramienia w zakresie: PN-EN 3-4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=2.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.16	1	0,900*2,400*1 <Dz2>						

[POZYCJA]
id=136261
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-05	2-02	1040-05		1
mpn=_1211
na=Ścianki aluminiowe szklane wraz z drzwiami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=4.897
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=4.897	1	2,260*2,167*1 <D03>						

[POZYCJA]
id=136225
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1029-05	2-02	1029-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Ścianki ustępowe - HPL wraz z drzwiami. 1310Ściana działowa wykonana z wodoodpornych płyt HPL (wysokociśnieniowy laminat kompaktowy) o gr.12mm. Krawędzi płyt oprawione w profile aluminiowe. Okucia wykonać ze stali nierdzewnej.1310Kolorystyka ścianki: jasnoszary RAL 7035, RGB 197,199,196, CMYK 20,10,15,513101310OKUCIA:1310Zawias1310Samodomykający opadający trzpień oraz mocowanie do płyty wykonane z metalu, części widoczne ze stali nierdzewnej.13101310Uchwyt - gałka do otwierania drzwi. Wykonana ze stali nierdzewnej, mocowana obustronnie za pomocą wkrętów.13101310Zamek1310Wykonany ze stali nierdzewnej z trzpieniem metalowym. Posiada możliwość awaryjnego otwierania z zewnątrz. Wyposażona w znacznik otwarte/zamknięte.13101310Nóżka1310Nóżka regulowana ze stali nierdzewnej. Podwójne mocowanie do płyty (większa stabilność zabudowy). Do regulacji wysokości ścianki. Zestaw zawierający wkręty montażowe i gumowe podkładki.13101310Kątownik montażowy1310Wykonany ze stali nierdzewnej. Do łączenia płyt pod kątem 90°.13101310Uchwyt U1310Wykonany ze stali nierdzewnej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=6.336
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=6.336	1	(1,280+1,888)*2,000 <0.09>						

[POZYCJA]
id=141404
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2143-04	202	2143-04		1
mpn=1211
na=(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=10.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000*1 <O3>						
wo=1.4	1	1,400*1 <O4, wew>						
wo=6	1	2,000*3 <O2>						
wo=1.3	1	1,300*1 <część mieszkalna>						
wo=0.9	1	0,900*1 <część mieszkalna>						

[POZYCJA]
id=137336
pd=						0
na=Okiennica przesuwna - panele przesuwne zaluzje i szyna1310RAMA: 1310obwód: Profil aluminiowy 39 x 41 mm, w kształcie litery -L1310boki: dodatkowa listwa mocująca dla lameli1310SZPROS:1310Profil aluminiowy prostokątny 32 x 17 mm,  z maskownicą1310WYPEŁNIENIE:1310Profil drewniany 64 x 21, modrzew syberyjski w kształcie trapezu,rozstaw lamel: 74 mm1310WYKONANIE:1310Profile ramowe docinane pod kątem, za pomocą kątowników wewnętrznych zaciśnięte i sklejone,lamele indywidualnie skręcane za pomocą dodatkowego profilu, śruby niewidoczne, dodatkowy profilnitowany do ramy, profile malowane przed montażem1310KOLORYSTYKA:1310rama: malowana proszkowo, kolor czarny RAL 90051310wypełnienie: drewno naturalne lakierowane lakierem bezbarwnym1310WIELKOŚĆ1310szerokość 1200 mm, wysokość 2700 mm
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=70
ob=20.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=8.16	1	1,200*1,700*4 <oś A>						
wo=12.24	1	1,200*1,700*6 <oś C>						

[ELEMENT 2]
na=Posadzki 
wa=0
kn=0	0	0
id=91498
nu=3.3

[POZYCJA]
id=114863
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-02	202	1130-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=153.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=4.27	1	4,270 <0.01>						
wo=14.87	1	14,870 <0.02>						
wo=6.85	1	6,850 <0.03>						
wo=5.14	1	5,140 <0.04>						
wo=33.46	1	33,460 <0.05>						
wo=46.44	1	46,440 <0.06>						
wo=7.67	1	7,670 <0.07>						
wo=9.09	1	9,090 <0.08>						
wo=4.86	1	4,860 <0.09>						
wo=2.42	1	2,420 <0.10>						
wo=6.2	1	6,200 <0.11>						
wo=9.09	1	9,090 <0.12>						
wo=3.15	1	3,150 <0.13>						

[POZYCJA]
id=136322
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0401-03	AT-27	0401-03		1
mpn=1211
na=Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - w pom. mokrych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=14.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.05
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=7.67	1	7,670 <0.07>						
wo=4.86	1	4,860 <0.09>						
wo=2.42	1	2,420 <0.10>						

[POZYCJA]
id=100238
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2806-05	202	2806-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2:1310- płyki kwadratowe 29,7x29,7x0,86cm1310- antypoślizgowość R91310- klasa ścieralności V1310- kolorystyka szara RAL 9006, 1014, 70741310- fuga sz. 2mm, matowa,1310- kolorystyka szara RAL  9006, 1014, 7074
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=120.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.10
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=4.27	1	4,270 <0.01>						
wo=14.87	1	14,870 <0.02>						
wo=6.85	1	6,850 <0.03>						
wo=5.14	1	5,140 <0.04>						
wo=46.44	1	46,440 <0.06>						
wo=7.67	1	7,670 <0.07>						
wo=9.09	1	9,090 <0.08>						
wo=4.86	1	4,860 <0.09>						
wo=2.42	1	2,420 <0.10>						
wo=6.2	1	6,200 <0.11>						
wo=9.09	1	9,090 <0.12>						
wo=3.15	1	3,150 <0.13>						

[POZYCJA]
id=100206
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2809-03	202	2809-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=119.017
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.10
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=5.88	1	8,280-1,200*2 <0.01>						
wo=15.138	1	21,138-1,200-0,900*4-1,200 <0.02>						
wo=9.574	1	10,474-0,900 <0.03>						
wo=8.224	1	9,124-0,900 <0.04>						
wo=21.69	1	1,520+20,823-1,200-2,000*2+2,280+2,267 <0.05>						
wo=23.46	1	21,153-2,000*2+0,880*2+2,280+2,267 <0.06>						
wo=7.844	1	12,644-1,200-0,900*4 <0.08>						
wo=9.06	1	9,960-0,900 <0.11>						
wo=11.707	1	12,607-0,900 <0.12>						
wo=6.44	1	7,440-1,000 <0.13>						

[POZYCJA]
id=137010
pd=						0
na=Gumowe płyty do siłowni „Puzzle”. Płyty EPDM dwuwarstwowe, spodnia część płyty wykonana jest z czarnego granulatu SBR, natomiast górna po-wierzchnia płyty wykonana jest z kolorowego granulatu EPDM.1310Wymiary płyty (mm) – 1000x10001310Grubość płyty (mm) – 181310Materiał- EPDM
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=75
ob=33.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 01.10
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=33.46	1	33,460 <0.05>						

[POZYCJA]
id=137549
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1111-06	2-02	1111-06		1
mpn=_1211
na=Listwa progowa. Listwa aluminiowa progowa w kolorystyce srebrnej. Profil fugowy, szerokości 18mm i wysokości dostosowanej do grubości warstw łączonych.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.10
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1,200						

[POZYCJA]
id=137557
pd=						0
na=Próg drzwi wejściowych - niski (1cm)
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=77
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 01.10
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 2]
na=Sufity
wa=0
kn=0	0	0
id=139428
nu=3.4

[POZYCJA]
id=139429
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0209-01	AT-43	0209-01		1
mpn=_121,0:2,092,0:0,093,0:0,094,0:0,0911
na=Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25) - montaż miejscowych obniżeń sufitu pod montaż kanałów wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=33.651
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.11
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=16.401	1	(26,958-8,735)*(0,500+0,400) <0.05>						
wo=17.25	1	(29,721-10,554)*(0,500+0,400) <0.06>						

[ELEMENT 2]
na=Malarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=91700
nu=3.5

[POZYCJA]
id=91701
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=300.948
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=16.894	1	8,280*2,620-1,200*2,000*2 <0.01>						
wo=40.859	1	21,138*2,600-1,200*2,000-0,900*2,000*4-1,200*2,000-1,400*1,500 <0.02>						
wo=22.432	1	10,474*2,600-0,900*2,000-2,000*1,500 <0.03>						
wo=21.922	1	9,124*2,600-0,900*2,000 <0.04>						
wo=53.445	1	1,520*2,600+20,823*2,600-1,200*2,000-1,400*1,500-2,000*2,500*2+2,280*2,167+2,267*2,167 <0.05>						
wo=59.427	1	21,153*2,600-2,000*2,500*2+0,880*2,600*2+2,280*2,167+2,267*2,167 <0.06>						
wo=28.924	1	11,817*2,600-0,900*2,000 <0.07>						
wo=23.907	1	12,644*2,650-1,200*2,000-0,900*2,000*4 <0.08>						
wo=29.263	1	11,722*2,650-0,900*2,000 <0.09, 0.10>						
wo=23.094	1	9,960*2,650-1,000*1,500-0,900*2,000 <0.11>						
wo=27.978	1	12,607*2,600-0,900*2,000-2,000*1,500 <0.12>						
wo=17.716	1	7,440*2,650-1,000*2,000 <0.13>						
ko=				
wo=-58.896	1	-#p59 <okładziny ścienne>						
wo=-6.017	1	-#p60 <fartuchy>						

[POZYCJA]
id=91710
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=2.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.35	1	2,000*0,050+2,500*0,050*2 <O01a>						
wo=0.238	1	2,000*0,034+2,500*0,034*2 <O01a>						
wo=0.35	1	2,000*0,050+2,500*0,050*2 <O01>						
wo=0.49	1	2,000*0,070+2,500*0,070*2 <O01>						
wo=0.35	1	2,000*0,070+1,500*0,070*2 <O02>						
wo=0.552	1	1,000*0,138+1,500*0,138*2 <O03 - 0.11>						
wo=0.15	1	2,000*0,030+1,500*0,030*2 <O02 - 0.12>						

[POZYCJA]
id=91719
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2015-01	202	2015-01		1
mpn=1211
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=134.814
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=4.27	1	4,270 <0.01>						
wo=14.87	1	14,870 <0.02>						
wo=6.85	1	6,850 <0.03>						
wo=5.14	1	5,140 <0.04>						
wo=33.46	1	33,460 <0.05>						
wo=46.44	1	46,440 <0.06>						
wo=7.67	1	7,670 <0.07>						
wo=9.09	1	9,090 <0.08>						
wo=4.86	1	4,860 <0.09>						
wo=2.42	1	2,420 <0.10>						
wo=6.2	1	6,200 <0.11>						
wo=9.09	1	9,090 <0.12>						
wo=3.15	1	3,150 <0.13>						
ko=				
wo=-9.112	1	-(26,958-8,735)*(0,500) <0.05>						
wo=-9.584	1	-(29,721-10,554)*(0,500) <0.06>						

[POZYCJA]
id=139448
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2015-04	202	2015-04		1
mpn=1211
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=33.651
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=33.651	1	#p78						

[POZYCJA]
id=91731
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=303.428
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=303.428	1	#p79+#p80						

[POZYCJA]
id=91737
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=134.814
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=134.814	1	#p81						

[POZYCJA]
id=115885
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
na=Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farbą - kolor beżowy RAL 1014, RGB 221, 196,154, CMYK 5, 20, 50, ;wykończenie matowe. Ściany i sufity
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=189.312
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<ściany>			
wo=23.094	1	9,960*2,650-1,000*1,500-0,900*2,000 <0.11>						
wo=27.978	1	12,607*2,600-0,900*2,000-2,000*1,500 <0.12>						
ko=	<fartuchy>			
wo=-0.511	1	-0,851*0,600 <0.11>						
wo=-0.511	1	-0,851*0,600 <0.12>						
ko=				
ko=	<ościeża>			
wo=0.552	1	1,000*0,138+1,500*0,138*2 <O03 - 0.11>						
wo=0.15	1	2,000*0,030+1,500*0,030*2 <O02 - 0.12>						
ko=				
ko=	<sufity>			
wo=4.27	1	4,270 <0.01>						
wo=14.87	1	14,870 <0.02>						
wo=6.85	1	6,850 <0.03>						
wo=5.14	1	5,140 <0.04>						
wo=33.46	1	33,460 <0.05>						
wo=46.44	1	46,440 <0.06>						
wo=9.09	1	9,090 <0.08>						
wo=6.2	1	6,200 <0.11>						
wo=9.09	1	9,090 <0.12>						
wo=3.15	1	3,150 <0.13>						

[POZYCJA]
id=91743
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farbą -  kolor beżowy RAL 1014, RGB 221, 196,154, CMYK 5, 20, 50, 0.;wykończenie matowe. Ściany i sufity
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=129.066
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=303.428	1	#p83						
wo=-189.312	1	-#p85						
ko=				
ko=	<sufity>			
wo=7.67	1	7,670 <0.07>						
wo=4.86	1	4,860 <0.09>						
wo=2.42	1	2,420 <0.10>						

[ELEMENT 2]
na=Ślusarka
wa=0
kn=0	0	0
id=138596
nu=3.6

[POZYCJA]
id=138597
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-03	2-02	1112-03		1
mpn=_1211
na=Wyłożenie posadzki wycieraczką zintegrowaną wewnątrzną - wycieraczka systemowa na ruszcie aluminiowym.
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=87
ob=0.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	1,000*0,700						

[POZYCJA]
id=138603
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-08	2-02	1113-08		1
mpn=_1211
na=Montaż ramy obwodowej wycieraczki wewnętrznej
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=88
ob=3.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=3.4	1	1,000*2+0,700*2						

[POZYCJA]
id=137511
pd=						0
na=Cylindryczny odbojnik drzwiowy. Wykonanie ze stali nierdzewnej. Mocowany za pomocą wkrętów. Wymiary: 30x44mm.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=89
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=138624
pd=						0
na=Dostawa i montaż drabinki gimnastycznej 200x180cm.1310Boki drabinek wykonane są z drewna iglastego sosnowego lakierowanego 3-krotnie. Szczeble wykonane ze specjalnej sklejki równoległowarstwowej 40x30mm ( bardzo wytrzymałe, do 200kg) lakierowane 3-krotnie. Kątownik montażowy wykonany ze stali nierdzewnej. Do łączenia pod kątem 90°.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY
wa=0
kn=0	0	0
id=130671
nu=4

[ELEMENT 2]
na=Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=130672
nu=4.1

[POZYCJA]
id=137011
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-24 0101-01	9-24	0101-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=45.543
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<stolarka nowoprojektowana>			
wo=1.5	1	1,000*1,500*1 <O3>						
wo=15	1	2,000*2,500*3 <O1>						
wo=5	1	2,000*2,500*1 <O1a>						
wo=9	1	2,000*1,500*3 <O2>						
wo=4.8	1	1,200*2,000*2 <Dz1>						
wo=2.16	1	0,900*2,400*1 <Dz2>						
ko=				
ko=	<stolarka istniejąca w części poza zakresem>			
wo=1.293	1	1,390*0,930*1						
wo=1.93	1	1,440*1,340*1						
wo=3.06	1	2,110*1,450*1						
wo=1.8	1	0,900*2,000*1						

[POZYCJA]
id=137015
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-24 0101-02	9-24	0101-02		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=45.543
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=45.543	1	#p91						

[POZYCJA]
id=130686
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-15	4-01	0354-15		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10 <wartość przyjęta>						

[POZYCJA]
id=130684
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		1
mpn=1211
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=4.124
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.553	1	2,210*0,250*1						
wo=0.56	1	2,240*0,250*1						
wo=0.555	1	2,220*0,250*1						
wo=0.545	1	2,180*0,250*1						
wo=0.515	1	2,060*0,250*1						
wo=0.16	1	0,640*0,250*1						
ko=				
ko=	<stolarka istniejąca w części poza zakresem>			
wo=0.348	1	1,390*0,250*1						
wo=0.36	1	1,440*0,250*1						
wo=0.528	1	2,110*0,250*1						

[POZYCJA]
id=137042
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-06	4-01	0535-06		1
mpn=1211
na=Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=15.61
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=15.61	1	3,050*3+3,230*2						

[POZYCJA]
id=137040
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0102-02	4-04	0102-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - mury zadaszenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=2.997
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.997	1	5,876*0,255*2						

[POZYCJA]
id=137069
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0305-02	4-04	0305-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm - rozebranie daszku gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1.462
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.462	1	3,703*2,632*0,150						

[POZYCJA]
id=137417
pd=						0
na=Rozbiórka zadaszenia drewnianego
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=98
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=130702
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-01	AT-26	0101-01		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - zerwanie wełny mineralnej gr. 8 cm wraz z tynkiem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=175.024
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=67.592	1	21,972*2,860+0,880*2,700*2 <oś A, 1-7>						
wo=1.439	1	1,635*0,880 <oś A, 1-7, podcień>						
wo=15.12	1	4,500*3,360 <oś A, 1'-1>						
wo=2.631	1	0,920*2,860 <oś 1>						
wo=27.828	1	9,730*2,860 <oś 7>						
wo=48.157	1	16,838*2,860 <oś C, 3-7>						
wo=24.281	1	8,490*2,860 <oś C, 1'-3>						
wo=33.519	1	(3,820+1,140+6,760)*2,860 <oś 1-1', A-C>						
ko=				
ko=	<stolarka nowoprojektowana>			
wo=-1.5	1	-1,000*1,500*1 <O3>						
wo=-15	1	-2,000*2,500*3 <O1>						
wo=-5	1	-2,000*2,500*1 <O1a>						
wo=-9	1	-2,000*1,500*3 <O2>						
wo=-4.8	1	-1,200*2,000*2 <Dz1>						
wo=-2.16	1	-0,900*2,400*1 <Dz2>						
ko=				
ko=	<stolarka istniejąca w części poza zakresem>			
wo=-1.293	1	-1,390*0,930*1						
wo=-1.93	1	-1,440*1,340*1						
wo=-3.06	1	-2,110*1,450*1						
wo=-1.8	1	-0,900*2,000*1						

[POZYCJA]
id=130706
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2611-01	0-23	2611-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=175.024
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=175.024	1	#p99						

[POZYCJA]
id=137017
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0301-04	4-04	0301-04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - schody zewnęrzne na gruncie (przyjęta grubość 35 cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	1,835*1,246*0,350 <oś 2-4, A>						

[POZYCJA]
id=130710
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-11	4-01	0109-11		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=22.761
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.997	1	#p96						
wo=1.462	1	#p97						
wo=17.502	1	#p99*0,10						
wo=0.8	1	#p101						

[POZYCJA]
id=130713
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-12	4-01	0109-12		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=22.761
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=9	
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=22.761	1	#p102						

[POZYCJA]
id=130715
pd=						0
na=Opłata utylizacyjna
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=104
ob=34.142
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=34.142	1	#p103*1,5						

[ELEMENT 2]
na=Ocieplenie elewacji
wa=0
kn=0	0	0
id=130716
nu=4.2

[POZYCJA]
id=139519
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2611-02	0-23	2611-02		1
mpn=1211
na=Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=212.378
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=78.914	1	22,072*3,360+0,880*2,700*2 <oś A, 1-7>						
wo=1.263	1	1,435*0,880 <oś A, 1-7, podcień>						
wo=15.779	1	4,696*3,360 <oś A, 1'-1>						
wo=3.091	1	0,920*3,360 <oś 1>						
wo=33.365	1	9,930*3,360 <oś 7>						
wo=56.932	1	16,944*3,360 <oś C, 3-7>						
wo=28.862	1	8,590*3,360 <oś C, 1'-3>						
wo=39.715	1	(3,820+1,240+6,760)*3,360 <oś 1-1', A-C>						
ko=				
ko=	<stolarka nowoprojektowana>			
wo=-1.5	1	-1,000*1,500*1 <O3>						
wo=-15	1	-2,000*2,500*3 <O1>						
wo=-5	1	-2,000*2,500*1 <O1a>						
wo=-9	1	-2,000*1,500*3 <O2>						
wo=-4.8	1	-1,200*2,000*2 <Dz1>						
wo=-2.16	1	-0,900*2,400*1 <Dz2>						
ko=				
ko=	<stolarka istniejąca w części poza zakresem>			
wo=-1.293	1	-1,390*0,930*1						
wo=-1.93	1	-1,440*1,340*1						
wo=-3.06	1	-2,110*1,450*1						
wo=-1.8	1	-0,900*2,000*1						

[POZYCJA]
id=130717
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0101-05	AT-31	0101-05		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=212.378
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST 01.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=78.914	1	22,072*3,360+0,880*2,700*2 <oś A, 1-7>						
wo=1.263	1	1,435*0,880 <oś A, 1-7, podcień>						
wo=15.779	1	4,696*3,360 <oś A, 1'-1>						
wo=3.091	1	0,920*3,360 <oś 1>						
wo=33.365	1	9,930*3,360 <oś 7>						
wo=56.932	1	16,944*3,360 <oś C, 3-7>						
wo=28.862	1	8,590*3,360 <oś C, 1'-3>						
wo=39.715	1	(3,820+1,240+6,760)*3,360 <oś 1-1', A-C>						
ko=				
ko=	<stolarka nowoprojektowana>			
wo=-1.5	1	-1,000*1,500*1 <O3>						
wo=-15	1	-2,000*2,500*3 <O1>						
wo=-5	1	-2,000*2,500*1 <O1a>						
wo=-9	1	-2,000*1,500*3 <O2>						
wo=-4.8	1	-1,200*2,000*2 <Dz1>						
wo=-2.16	1	-0,900*2,400*1 <Dz2>						
ko=				
ko=	<stolarka istniejąca w części poza zakresem>			
wo=-1.293	1	-1,390*0,930*1						
wo=-1.93	1	-1,440*1,340*1						
wo=-3.06	1	-2,110*1,450*1						
wo=-1.8	1	-0,900*2,000*1						

[POZYCJA]
id=130725
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0101-06	AT-31	0101-06		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=212.378
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST 01.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=212.378	1	#p106						

[POZYCJA]
id=130741
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0102-04	AT-31	0102-04		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=16.076
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST 01.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<stolarka nowoprojektowana>			
wo=0.8	1	(1,000*0,200+1,500*0,200*2)*1 <O3>						
wo=4.2	1	(2,000*0,200+2,500*0,200*2)*3 <O1>						
wo=1.4	1	(2,000*0,200+2,500*0,200*2)*1 <O1a>						
wo=3	1	(2,000*0,200+1,500*0,200*2)*3 <O2>						
wo=2.08	1	(1,200*0,200+2,000*0,200*2)*2 <Dz1>						
wo=1.14	1	(0,900*0,200+2,400*0,200*2)*1 <Dz2>						
ko=				
ko=	<stolarka istniejąca w części poza zakresem>			
wo=0.65	1	(1,390*0,200+0,930*0,200*2)*1						
wo=0.824	1	(1,440*0,200+1,340*0,200*2)*1						
wo=1.002	1	(2,110*0,200+1,450*0,200*2)*1						
wo=0.98	1	(0,900*0,200+2,000*0,200*2)*1						

[POZYCJA]
id=130749
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0702-01	AT-31	0702-01		1
na=Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=100.54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST 01.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=20.16	1	3,360*6						
ko=				
ko=	<ościeża>			
ko=	<stolarka nowoprojektowana>			
wo=4	1	(1,000+1,500*2)*1 <O3>						
wo=21	1	(2,000+2,500*2)*3 <O1>						
wo=7	1	(2,000+2,500*2)*1 <O1a>						
wo=15	1	(2,000+1,500*2)*3 <O2>						
wo=10.4	1	(1,200+2,000*2)*2 <Dz1>						
wo=5.7	1	(0,900+2,400*2)*1 <Dz2>						
ko=				
ko=	<stolarka istniejąca w części poza zakresem>			
wo=3.25	1	(1,390+0,930*2)*1						
wo=4.12	1	(1,440+1,340*2)*1						
wo=5.01	1	(2,110+1,450*2)*1						
wo=4.9	1	(0,900+2,000*2)*1						

[POZYCJA]
id=138422
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0705-02	AT-31	0705-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż profili dylatacyjnych przyokiennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=80.38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<stolarka nowoprojektowana>			
wo=4	1	(1,000+1,500*2)*1 <O3>						
wo=21	1	(2,000+2,500*2)*3 <O1>						
wo=7	1	(2,000+2,500*2)*1 <O1a>						
wo=15	1	(2,000+1,500*2)*3 <O2>						
wo=10.4	1	(1,200+2,000*2)*2 <Dz1>						
wo=5.7	1	(0,900+2,400*2)*1 <Dz2>						
ko=				
ko=	<stolarka istniejąca w części poza zakresem>			
wo=3.25	1	(1,390+0,930*2)*1						
wo=4.12	1	(1,440+1,340*2)*1						
wo=5.01	1	(2,110+1,450*2)*1						
wo=4.9	1	(0,900+2,000*2)*1						

[POZYCJA]
id=130757
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0704-01	AT-31	0704-01		1
na=Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu wraz ze ślepkami z krążków styropianowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=212.378
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST 01.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=212.378	1	#p107						

[POZYCJA]
id=130763
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0504-01	AT-31	0504-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=212.378
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST 01.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=212.378	1	#p107						

[POZYCJA]
id=130768
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0504-03	AT-31	0504-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany ręcznie na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=212.378
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST 01.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=212.378	1	#p112						

[POZYCJA]
id=130775
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0504-02	AT-31	0504-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=16.076
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST 01.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=16.076	1	#p108						

[POZYCJA]
id=130780
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0504-04	AT-31	0504-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany ręcznie na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=16.076
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST 01.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=16.076	1	#p114						

[ELEMENT 2]
na=Cokół
wa=0
kn=0	0	0
id=130793
nu=4.3

[POZYCJA]
id=130794
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0702-02	AT-31	0702-02		1
mpn=1211
na=Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu okapnikowego - cokół
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=62.237
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=15.437	1	21,872-1,435-1,000-2,000*2 <oś A, 1-7>						
wo=4.696	1	4,696 <oś A, 1'-1>						
wo=0.92	1	0,920 <oś 1>						
wo=9.93	1	9,930 <oś 7>						
wo=11.744	1	16,944-2,000*2-1,200 <oś C, 3-7>						
wo=8.59	1	8,590 <oś C, 1'-3>						
wo=10.92	1	11,820-0,900 <oś 1-1', A-C>						

[POZYCJA]
id=130802
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0505-01	AT-31	0505-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=20.602
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST 01.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=21.872	0	21,872 <oś A, 1-7>						
wo=4.696	0	4,696 <oś A, 1'-1>						
wo=0.92	0	0,920 <oś 1>						
wo=9.93	0	9,930 <oś 7>						
wo=11.744	0	16,944-2,000*2-1,200 <oś C, 3-7>						
wo=8.59	0	8,590 <oś C, 1'-3>						
wo=10.92	0	11,820-0,900 <oś 1-1', A-C>						
scn=68.672	0						
wo=20.602	1	#pa*0,300						

[POZYCJA]
id=130807
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0505-03	AT-31	0505-03		1
mpn=1211
na=Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=20.602
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST 01.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=20.602	1	#p117						

[ELEMENT 2]
na=Elementy ślusarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=130837
nu=4.4

[POZYCJA]
id=130838
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=3.582
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST 01.12
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<stolarka nowoprojektowana>			
wo=0.3	1	1,000*0,300*1 <O3>						
wo=1.8	1	2,000*0,300*3 <O2>						
ko=				
ko=	<stolarka istniejąca w części poza zakresem>			
wo=0.417	1	1,390*0,300*1						
wo=0.432	1	1,440*0,300*1						
wo=0.633	1	2,110*0,300*1						

[POZYCJA]
id=137393
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0509-02	2-02	0509-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z blachy z cynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=13.44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.12
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=13.44	1	3,360*4						

[POZYCJA]
id=137019
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-03	2-02	1112-03		1
mpn=_1211
na=Wyłożenie posadzki wycieraczką zintegrowaną zewnątrzną - wycieraczka systemowa na ruszcie aluminiowym.1310Rozmiar: 100x70x8 cm1310Osadnik: konstrukcja aluminiowa1310Ruszt: krata - stal ocynk typu wema1310Wymiary podpór aluminiowych: 30x30x31mm1310Rozstaw podpór ok.440mm1310Wycieraczka obiektowa z osadnikiem. Do montowania  na zewnątrz obiektów. 13101310Konstrukcja:1310Profile aluminiowe tworzą ramę w którą wsunięta jest blacha aluminiowa gr. 3mm tworząca dno wanny. Do krawędzi profili zamontowane na stałe podpory pod wycieraczkę, rozstawione co ok.44cm. Podpory zaopatrzone w nogi regulacyjne, które tworzą stabilna podstawę pod wycieraczkę oraz pozwalają wypoziomowac podpory.
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=121
ob=0.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	1,000*0,700						

[POZYCJA]
id=137025
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-08	2-02	1113-08		1
mpn=_1211
na=Montaż ramy obwodowej wycieraczki zewnętrznej
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=122
ob=3.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=3.4	1	1,000*2+0,700*2						

[POZYCJA]
id=137503
pd=						0
na=Zadaszenie wejścia:1310- zadaszenie 250x200x15 mm1310- panel boczny 200x250x15 mm z blachy aluminiowej malowanej proszkowo i płyty EPS
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=123
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=142299
pd=						0
na=Daszek systemowy z tworzywa sztucznego nad wejściem do części mieszkalnej z systemowym oświetleniem
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=124
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=138609
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1219-08	2-02	1219-08		1
mpn=1211
na=Uchwyty do flag.1310Stal nierdzewna, odporna na działanie czynników atmosferycznych. Bezspoinowa i gładka powierzchnia. Uchwyt 2-ramienny. Wymiary: 15x10cm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=Rusztowania
wa=0
kn=0	0	0
id=130861
nu=4.5

[POZYCJA]
id=130862
pd=ATHENASOFT wyd.I 2001	KNR	AT-05 1651-01	AT-05	1651-01		1
mpn=1211
na=Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=305.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	28,000*4,000 <oś A>						
wo=41	1	10,250*4,000 <oś 7>						
wo=104	1	26,000*4,000 <oś C>						
wo=48.4	1	12,100*4,000 <oś 1-1'>						

[POZYCJA]
id=130869
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1622a-01	202	1622a-01		1
mpn=1211
na=(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=305.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=305.4	1	#p126						

[POZYCJA]
id=130873
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1613-03	2-02	1613-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=305.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=305.4	1	#p126						

[POZYCJA]
id=130880
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1346-01.01	18	1346-01.01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=IZOLACJA FUNDAMENTÓW
wa=0
kn=0	0	0
id=133603
nu=5

[POZYCJA]
id=133676
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0102-05	4-01	0102-05		1
mpn=_1211
na=Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=123.061
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=38.343	1	23,238*1,100*1,500 <oś A, 1-7>						
wo=1.518	1	0,920*1,100*1,500 <oś 1, A>						
wo=7.088	1	4,296*1,100*1,500 <oś 1'-1, A>						
wo=18.843	1	11,420*1,100*1,500 <oś 1'-1'', A-C>						
wo=41.544	1	25,178*1,100*1,500 <oś 1'-7, C>						
wo=15.725	1	9,530*1,100*1,500 <oś 7, A-C>						

[POZYCJA]
id=139525
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0102-01	AT-27	0102-01		1
mpn=1211
na=Usunięcie starych izolacji z papy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=82.041
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.02

[PRZEDMIAR]
wo=25.562	1	23,238*1,100 <oś A, 1-7>						
wo=1.012	1	0,920*1,100 <oś 1, A>						
wo=4.726	1	4,296*1,100 <oś 1'-1, A>						
wo=12.562	1	11,420*1,100 <oś 1'-1'', A-C>						
wo=27.696	1	25,178*1,100 <oś 1'-7, C>						
wo=10.483	1	9,530*1,100 <oś 7, A-C>						

[POZYCJA]
id=133683
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0619-03	4-01	0619-03		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=136.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.05
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=136.4	1	#p13						

[POZYCJA]
id=133685
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0301-01	AT-27	0301-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne - podłoża mineralne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=136.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.05
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=136.4	1	#p132						

[POZYCJA]
id=133689
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0303-01	AT-27	0303-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=136.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.05
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=136.4	1	#p132						

[POZYCJA]
id=133717
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0501-03	AT-27	0501-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=74.582
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.05
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=23.238	1	23,238 <oś A, 1-7>						
wo=0.92	1	0,920 <oś 1, A>						
wo=4.296	1	4,296 <oś 1'-1, A>						
wo=11.42	1	11,420 <oś 1'-1'', A-C>						
wo=25.178	1	25,178 <oś 1'-7, C>						
wo=9.53	1	9,530 <oś 7, A-C>						

[POZYCJA]
id=133701
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0508-02	AT-27	0508-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie maty ochronno-drenażowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=136.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.05
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=136.4	1	#p132						

[POZYCJA]
id=133694
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0508-04	AT-27	0508-04		1
mpn=1211
na=Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych klejonych punktowo masą bitumiczną - polistyren ekstrudowany XPS gr 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=136.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.05
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=136.4	1	#p132						

[POZYCJA]
id=138435
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0508-02	AT-27	0508-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=136.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.05
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=136.4	1	#p132						

[POZYCJA]
id=133705
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-02	4-01	0105-02		1
mpn=_1211
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=123.061
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=123.061	1	#p130						

[ELEMENT 1]
na=WYPOSAŻENIE
wa=0
kn=0	0	0
id=137532
nu=6

[ELEMENT 2]
na=Wyposażenie sanitarne - dostawa i montaż
wa=0
kn=0	0	0
id=137533
nu=6.1

[POZYCJA]
id=137536
pd=						0
na=Lustro1310- Szklane, prostokątne lustro. 1310- Grubość: 6 mm. 1310- Uchwyty mocujące zamawiać osobno. 1310- Wymiary: 500 x 750 mm.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=140
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=137538
pd=						0
na=Ścienny pojemnik ze szczotką WC z pokrywą1310Pojemnik ścienny ze szczotką WC z pokrywą. 10Inox 304 bakteriostatyczny błyszczący. 10Model ścienny do zamocowania z blokadą antykradzieżową. 10Model mocny. 10Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. 10Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczaskolejnego użycia. 10Automatyczne naprowadzenie szczotki podczas wkładania do pojemnika za pomocą systemu samocentrowania. 10Grubość Inoxu: korpus 1 mm. 10Wymiary: O90 x 410 mm.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=141
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=137539
pd=						0
na=Wieszak na papier toaletowy w rolce1310Wieszak na papier toaletowy w kształcie litery „U”, na papier w rolce. 1310Rura fi20, grubość 1 mm. 1310Inox 304 bakteriostatyczny, błyszczący. 1310Niewidoczne mocowania.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=142
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=137540
pd=						0
na=Okrągły kosz na odpady z pedałem -  1310z pojemnikiem 1310- Pojemność 3 litry. Należy używać 5 litrowych worków. 1310- Wykończenie Inox błyszczący. 1310- Wymiary: fi170, wysokość 265 mm.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=143
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=137541
pd=						0
na=Ścienny pojemnik na odpady1310- Prostokątny, ścienny pojemnik na ręczniki papierowe i zużyte papiery. 1310- Model mocny. 1310- Pojemność 25 litrów. 1310- Wykończenie Inox bakteriostatyczny 304 satynowy. - - Grubość Inoxu: 1 mm. 1310- Wymiary: 155 x 355 x 460 mm
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=144
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=137543
pd=						0
na=Ścienny dozownik do mydła1310Ścienny dozownik mydła w płynie z delikatnym uruchamianiem. 10Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalnym kluczem.10Pokrywa Inox 304 bakteriostatyczny. 10Jednoczęściowa pokrywa z przegubowym otwarciem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny. 10Przycisk z delikatnym uruchamianiem. 10Antyblokada: jedna doza na jedno przyciśnięcie, nawet w przypadku dłuższego przytrzymania przycisku. 10Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna). 10Zbiornik z szerokim otwarciem: ułatwia napełnianie pojemnikami o dużej pojemności. 10Zbiornik zapobiegający stałej stagnacji mydła. 10Okienko kontroli poziomu mydła. 10Wykończenie Inox 304 satynowy. 10Grubość Inoxu: 1 mm. 10Pojemność: 1 litr. 10Wymiary: 90 x 105 x 252 mm. 10Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=145
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=137544
pd=						0
na=Uchwyt ścienny kątowy1310Uchylna poręcz łukowa fi32 dla osób niepełnosprawnych. 10Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu się. Do WC lub natrysku. W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku. 10Wymiary: 650 x 230 x 105 mm. 10Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadająca. 10Rura Inox 304 bakteriostatyczny. 10Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. 10Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości. 10Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany. 10Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=146
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=137545
pd=						0
na=Poręcz prosta1310Poręcz prosta dla osób niepełnosprawnych. 10Rura fi32, rozstaw 600 mm. 10Służy do podpierania, podtrzymywania i podnoszenia się. Do WC, natrysku lub wanny. 10Rura Inox 304 bakteriostatyczny. 10Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. 10Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem 10Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku. 10Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, O72. 10Rozety montażowe i maskownice z Inoxu 304. 10Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany. 10Testowana na ponad 250 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 170 kg.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=147
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=137546
pd=						0
na=Stała poręcz łukowa fi32 dla osób niepełnosprawnych. 10Służy do podpierania i podnoszenia się. Do WC, natrysku lub umywalki. 10Najczęściej instalowana równolegle do uchylnej poręczy łukowej w WC lub po obu stronach umywalki. 10Zalecana jeżeli miska ustępowa lub siedzisko natryskowe jest zbyt oddalone od ściany bocznej. 10Wymiary: 650 x 230 x 105 mm. 10Rura Inox 304 bakteriostatyczny. 10Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. 10Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości. 10Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany. 10Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=148
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=137537
pd=						0
na=Poręcz poziomo-pionowa fi32 dla osób niepełnosprawnych. Model prawy. 10Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego (zamawiać osobno). 10Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej. 10Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem. 10Możliwość dodania uchwytu na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku. 10Wymiary: 1 150 x 750 x 750 mm. Grubość rury: 1,5 mm. 10Rura Inox 304 bakteriostatyczny. 10Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. 10Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securit?). 10Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku. 10Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, O72. 10Rozety montażowe i maskownice z Inoxu 304. 10Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany. 10Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=149
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=137547
pd=						0
na=Lustro uchylne z długim, ergonomicznym uchwytem umożliwiającym regulację kąta nachylenia lustra przez osobę siedzącą lub osobę na wózku inwalidzkim. Szybka i łatwa instalacja na wcisk. Blokada antykradzieżowa. Uchwyt Nylon biały HR, błyszczący. Lustro ze szkła hartowanego 6 mm. Wymiary lustra: 500 x 600 mm. Kąt nachylenia do 20°.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=150
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=137548
pd=						0
na=Podajnik ścienny na ręczniki papierowe1310- System dystrybucji pojedynczych ręczników papierowych przystosowany do większości ręczników dostępnych na rynku1310- Kontrola poziomu papieru1310- Pojemność: 500 odcinków1310- Wykończenie Inox bakteriostatyczny 304 satynowy1310- Wymiary: 120 x 275 x 360 mm
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=151
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=137542
pd=						0
na=Siedzisko natryskowe zdejmowane do zawieszenia dla osób niepełnosprawnych. 10Do zawieszania na poręczy fi32 (patrz nr 5481S, 5120S i 50505S). 10Komfortowe siedzenie i oparcie HR. 10Model szeroki. 10Zdejmowane: ogranicza ilość siedzisk w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne. 10Przyjemne i ciepłe w dotyku. 10Pełne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej odporności. 10Przystosowane do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym. 10Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. 10Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne. 10Ochrona anty-UV. 10Konstrukcja z rury Inox 304 bakteriostatyczny O32. Konstrukcja Inox satynowy UltraSatin. 10Regulowane odbojniki zapewniają dobre wypoziomowanie siedzenia. 10Szerokie rozety naciskowe chroniące ścianę. 10Testowane na ponad 200 kg: zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. 10Wymiary: 590 x 420 x 580 mm.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=152
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=139539
pd=						0
na=Dostawa i montaż wyposażenia sanitarnego
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=153
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Wyposażenie meblowe - dostawa i montaż
wa=0
kn=0	0	0
id=142186
nu=6.2

[POZYCJA]
id=142187
pd=						0
na=Aneks kuchenny - meble na wymiar z armaturą (410 cm długości blatu plus zlewozmywak i bateria, szafki wiszące)
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=154
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=PZT
wa=0
kn=0	0	0
id=137391
nu=7

[ELEMENT 2]
na=CZĘŚĆ DOMU POBYTU DZIENNEGO
wa=0
kn=0	0	0
id=142189
nu=7.1

[ELEMENT 3]
na=Chodnik i taras na gruncie
wa=0
kn=0	0	0
id=138298
nu=7.1.1

[POZYCJA]
id=138299
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01 0101-02	2-31	0101-01	 0101-02	1
mpn=14:0:430960,101211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 43 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=335.654
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=640.95	1	640,950 <2a+taras>						
wo=9	1	9,000 <schody terenowe>						
wo=-314.296	1	-314,296 <droga, parking>						

[POZYCJA]
id=138303
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=335.654
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=335.654	1	#p155						

[POZYCJA]
id=138308
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-01 0114-02	2-31	0114-01	 0114-02	1
mpn=47:0:300995,101211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego z piasku średniego I S = 1,0 i nośności 100 MPa  - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=335.654
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=335.654	1	#p155						

[POZYCJA]
id=138315
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-07 0105-08	2-31	0105-07	 0105-08	1
mpn=29:0:50975,101211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=335.654
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=335.654	1	#p155						

[POZYCJA]
id=138322
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=335.654
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.15
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=335.654	1	#p155						

[POZYCJA]
id=138331
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-03 0214-04 	2-01	0212-03	 0214-04 	1
mpn=49:3:50977,10121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=144.331
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=144.331	1	#p155*0,430						

[POZYCJA]
id=138495
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1207-05	2-02	1207-05		1
mpn=_1211
na=Balustrady schodowe zewnętrzne z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg, wysokość minimalna - 110cm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=28.02
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=18.06	1	4,980*2+8,100 <rampa>						
wo=9.96	1	4,980*2 <rampa przy wejściu>						

[POZYCJA]
id=141441
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1209-01	2-02	1209-01		1
mpn=_1211
na=Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=15.253
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=15.253	1	4,500+3,689+3,764+3,300 <taras>						

[ELEMENT 3]
na=Droga i miejsca postojowe
wa=0
kn=0	0	0
id=138538
nu=7.1.2

[POZYCJA]
id=138539
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01 0101-02	2-31	0101-01	 0101-02	1
mpn=14:0:530960,101211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 53 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=314.296
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=314.296	1	314,296 <droga, parking>						

[POZYCJA]
id=138543
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=314.296
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=314.296	1	#p163						

[POZYCJA]
id=138548
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-03 0114-04	2-31	0114-03	 0114-04	1
mpn=48:0:150996,101211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - z piasku średniego IS= 1,0 i nośności 100 MPa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=314.296
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=314.296	1	#p163						

[POZYCJA]
id=138555
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05 0114-06	2-31	0114-05	 0114-06	1
mpn=49:0:250997,101211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=314.296
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=314.296	1	#p163						

[POZYCJA]
id=138562
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-07 0105-08	2-31	0105-07	 0105-08	1
mpn=29:0:50975,101211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=314.296
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=314.296	1	#p163						

[POZYCJA]
id=138587
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=314.296
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.15
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=314.296	1	#p163						

[POZYCJA]
id=138577
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-03 0214-04 	2-01	0212-03	 0214-04 	1
mpn=49:3:50977,10121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=166.577
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=166.577	1	#p163*0,530						

[POZYCJA]
id=138582
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0706-01	2-31	0706-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=8.22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.15
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=8.22	1	(16,100+5,000*5)*0,200						

[ELEMENT 3]
na=Opaska żwirowa
wa=0
kn=0	0	0
id=133739
nu=7.1.3

[POZYCJA]
id=138466
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01 0101-02	2-31	0101-01	 0101-02	1
mpn=14:0:450960,101211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=35.112
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=35.112	1	32,554+3,008-0,900*0,500						

[POZYCJA]
id=138470
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=35.112
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=35.112	1	#p171						

[POZYCJA]
id=133740
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03 0105-04	2-31	0105-03	 0105-04	1
mpn=27:0:300973,101211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=35.112
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=35.112	1	32,554+3,008-0,900*0,500						

[POZYCJA]
id=139573
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0412-02	1	0412-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie złoża filtracyjnego ze żwiru ozdobnego
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=174
ob=2.809
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.809	1	#p173*0,08						

[POZYCJA]
id=138475
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-03 0214-04 	2-01	0212-03	 0214-04 	1
mpn=49:3:50977,10121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=15.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=15.8	1	#p171*0,450						

[ELEMENT 3]
na=Obrzeża
wa=0
kn=0	0	0
id=138441
nu=7.1.4

[POZYCJA]
id=133757
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-04	2-31	0401-04		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=380.785
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=71.311	1	37,674+27,727+6,010-0,900+0,500*2-1,200+0,500*2 <opaska>						
wo=209.622	1	107,105+22,294+16,390+5,890+16,030+6,375+7,092+28,446 <chodnik>						
wo=99.852	1	95,742+4,110 <droga+parking>						

[POZYCJA]
id=133759
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=25.132
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.16
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=25.132	1	#p176*0,220*0,300						

[POZYCJA]
id=138617
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=309.474
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.16
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=209.622	1	107,105+22,294+16,390+5,890+16,030+6,375+7,092+28,446 <chodnik>						
wo=99.852	1	95,742+4,110 <droga+parking>						

[POZYCJA]
id=133766
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-03	2-31	0407-03		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=71.311
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.16
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=71.311	1	37,674+27,727+6,010-0,900+0,500*2-1,200+0,500*2 <opaska>						

[ELEMENT 3]
na=Mała architektura
wa=0
kn=0	0	0
id=138386
nu=7.1.5

[POZYCJA]
id=140433
pd=						0
na=Stojak rowerowy1310Wymiary: 1310Wysokość od powierzchni ziemi: 83 cm1310Wysokość z odcinkiem kotwiącym: 123 cm1310Długość: 66 cm1310Materiał: rura stalowa 60 mm1310Kolor: stal nierdzewna, kolor naturalny1310Sposób montażu: betonowe fundamenty
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=180
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 01.17
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=141439
pd=						0
na=Obudowa na pojemnik na odpady stałe.1310Wiata na pojemniki na odpady stałe (na typowe kontenery 1100 litrów). Podstawa w kształcie prostokąta.  1310Wiata wykonana z kształtowników stalowych ocynkowanych o przekroju 50x50mm metodą spawaną (ograniczenie ryzyka korozji do minimum). Ściany  wykonane z blach stalowych, wycinanych laserowo, spawanych a następnie piaskowanych oraz malowanych proszkowo. Całość malowana w kolorze grafitowym RAL 7024 lub w innym kolorze wybranym na etapie realizacji w uzgodnieniu z Architektem i Zamawiającym.1310Dach wykonany z blachy trapezowej przymocowanych do słupków. Konstrukcja wykonana ze spadkiem do tyłu (1%). Wodę z dachu odprowadzana rynna wykonana z profilu ceowego. Drzwi wyposażone w dwa zamki patentowe z klamką ze stali nierdzewnej. Mniejsze drzwiczki zamykane na zamek patentowy. Wysokość wiaty wynosi 2,54m. Montaż konstrukcji do prefabrykowanych fundamentów punktowych za pomocą kotew stalowych.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=181
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 01.10
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Ogrodzenie
wa=0
kn=0	0	0
id=140447
nu=7.1.6

[ELEMENT 4]
na=Ogrodzenie nowoprojektowane
wa=0
kn=0	0	0
id=140434
nu=7.1.6.1

[POZYCJA]
id=140442
pd=Energobudowa wyd.I,biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 1601-01	13-12	1601-01		1
mpn=1211
na=Prefabrykowany betonowy cokół h=0,50 m
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=5.048
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=5.048	1	(4,536+5,560)*0,500						

[POZYCJA]
id=140435
pd=Energobudowa wyd.I,biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 1602-02	13-12	1602-02		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie wraz z wykonaniem fundamentu, h=120 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=12.115
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=12.115	1	(4,536+5,560)*1,200						

[ELEMENT 4]
na=Ogrodzenie istniejące
wa=0
kn=0	0	0
id=140449
nu=7.1.6.2

[POZYCJA]
id=140450
pd=ATHCJP_4kw2016	KNR	4-04 0301-04	4-04	0301-04		2
na=Rozebranie cokołu betonowego pod ogrodzenie, h = 0,50 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=0.432
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.432	1	0,150*0,500*5,760						

[POZYCJA]
id=140453
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1306-01	4-01	1306-01		1
mpn=1211
na=Demontaż ogrodzenia - przyjęto 5szt przecięć/mb
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=28.8
jm=szt.przec.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=28.8	1	5,760*5						

[POZYCJA]
id=140458
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-01 1107-04 	4-04	1107-01	 1107-04 	1
mpn=15:0:100915,10121,0:0,0911
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=0.104
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.104	1	5,760*1,200*15/1000						

[POZYCJA]
id=140461
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-11	4-01	0109-11		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=0.432
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.432	1	#p184						

[POZYCJA]
id=140464
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-12	4-01	0109-12		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=0.432
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=9	
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.432	1	#p187						

[POZYCJA]
id=140466
pd=						0
na=Opłata utylizacyjna - gruz kod odpadu 17 01 01
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=189
ob=0.648
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.648	1	#p188*1,5						

[POZYCJA]
id=140483
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0107-02	7-12	0107-02		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=121.152
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=121.152	1	(17,130+33,350)*1,200*2						

[POZYCJA]
id=140491
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0201-02	7-12	0201-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=242.304
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=242.304	1	#p190*2						

[POZYCJA]
id=140498
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0201-02 z.sz.1.4. 	7-12	0201-02	 z.sz.1.4. 	1
mpn=8:0:0913,10121,0:1,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych - następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=242.304
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=242.304	1	#p190*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.85		0,85
wm=0.95		0,95
ws=1		1

[POZYCJA]
id=140505
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0209-02	7-12	0209-02		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych - dwukrotne. Zalecany kolor : ciemny grafit (połysk) RAL 7024 / RBG  69, 73, 78 / CMYK 30, 20, 0, 80
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=242.304
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=2	
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=242.304	1	#p190*2						

[ELEMENT 2]
na=CZĘŚĆ MIESZKALNA
wa=0
kn=0	0	0
id=142191
nu=7.2

[ELEMENT 3]
na=Chodnik
wa=0
kn=0	0	0
id=142192
nu=7.2.1

[POZYCJA]
id=142193
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01 0101-02	2-31	0101-01	 0101-02	1
mpn=14:0:430960,101211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 43 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16,000						

[POZYCJA]
id=142197
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	#p194						

[POZYCJA]
id=142202
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-01 0114-02	2-31	0114-01	 0114-02	1
mpn=47:0:300995,101211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego z piasku średniego I S = 1,0 i nośności 100 MPa  - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	#p194						

[POZYCJA]
id=142209
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-07 0105-08	2-31	0105-07	 0105-08	1
mpn=29:0:50975,101211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	#p194						

[POZYCJA]
id=142216
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0317-07	0-11	0317-07		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnie z kostki betonowej wodoprzepuszczalnej grubości 80 mm typu ażur na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.15
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	#p194						

[POZYCJA]
id=142225
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-03 0214-04 	2-01	0212-03	 0214-04 	1
mpn=49:3:50977,10121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=6.88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=6.88	1	#p194*0,430						

[ELEMENT 3]
na=Ogrodzenie 
wa=0
kn=0	0	0
id=142252
nu=7.2.2

[POZYCJA]
id=142256
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1306-01	4-01	1306-01		1
mpn=1211
na=Demontaż ogrodzenia - przyjęto 5szt przecięć/mb
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=165
jm=szt.przec.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	33,000*5						

[POZYCJA]
id=142261
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-01 1107-04 	4-04	1107-01	 1107-04 	1
mpn=15:0:100915,10121,0:0,0911
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=0.594
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.594	1	33,000*1,200*15/1000						

[POZYCJA]
id=142300
pd=Energobudowa wyd.I,biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 1602-02	13-12	1602-02		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie wraz z wykonaniem fundamentu, h=120 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=39.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=39.6	1	33,000*1,200						

[POZYCJA]
id=142307
pd=MBiPMB 1982-1985	KNP	1 0705-01 0705-01.01	01	0705-01.01		1
mpn=1211
na=Osadzenie bram i furtek metalowych jednoskrzydłowych typu lekkiego - furtka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=1.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 00
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1,000*1,200*1						

[ELEMENT 3]
na=Ślusarka
wa=0
kn=0	0	0
id=142251
nu=7.2.3

[POZYCJA]
id=141438
pd=						0
na=Daszek systemowy z tworzywa sztucznego nad wejściem do części mieszkalnej z systemowym oświetleniem
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=204
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 01.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
949d9021ad483617 4 4a76f91717268