[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.2
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=29749.55
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		5562.92

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nfn=Hydroterm Zygmunt Biernacki
afn=ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz
nb=Budowa rurociągu odwodnieniowego w ciągu ulicy Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa w Osielsku wraz z nawierzchnią drogi od ulicy Słonecznej do działki o numerzeewidencyjnym 331 - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni po wykonaniu robót instalacyjnych
ab=Działka nr  27/20 obręb Osielsko-0010, jedn. Ewid. Osielsko 040306_2
ni=Gmina Osielsko
ai=ul. Szosa Gdańska 55a, 86-031 Osielsko
dt=pażdziernik 2021
cpv=45110000-1	Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=2	4
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	INWESTOR:09GMINA OSIELSKO131009ul. Szosa Gdańska 55a, 86-031 Osielsko13101310OBIEKT: 09Budowa rurociągu odwodnieniowego w ciągu ulicy Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa w Osielsku wraz z nawierzchnią drogi od ulicy Słonecznej do działki o numerze ewidencyjnym 331 - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni po wykonaniu robót instalacyjnych13100909131009Działka nr 27/20 obręb Osielsko-0010, jedn. Ewid. Osielsko 040306_2,1310090909Kategoria obiektu Budowlanego - XXVI13101310Powierzchnia rozbiórki i odtworzenia kostki brukowej - 211,2 m21310
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Kosztorys inwestorski został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w1310sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych1310oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).1310Podstawa opracowania kosztorysu1310Dokumentacja projektowa1310Ceny jednostkowe robót13101. Kosztorys opracowano metodą kalkulacji szczegółowej polegającej na obliczaniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług.13102. Kalkulację szczegółową cen jednostkowych opracowano w oparciu o:13102.1. Stawki i ceny czynników produkcyjnych13102.1.1. Stawka roboczogodziny 20,00 zł - wg. średnich wartości cen z III kw. dostępnych na stronach internetowych KalKat13102.1.2. Ceny materiałów - wg. średnich wartości cen z III kw. dostępnych na stronach internetowych KalKat13102.1.3. Ceny najmu sprzętu - wg. średnich wartości cen z III kw. dostępnych na stronach internetowych KalKat13103. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych do R, M, S zastosowano:13103.1. KNNR13103.2. KNR13103.3. KNR-W13104. Wskaźnik narzutów kosztów pośrednich i zysku:13104.1. Kp - 66,19% od R i Swg. średnich wartości cen z III kw. dostępnych na stronach internetowych KalKat13104.2. Z - 10,51 % od R, S i Kp wg. średnich wartości cen z III kw. dostępnych na stronach internetowych KalKat

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=140

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=66.19	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=10.51	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 44]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 372]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=580
cw=580	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.8861

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=kostka betonowa "POLBRUK"	0
id=2220999	1
jm=m2	050
ce=40
cw=40	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=43.296

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=20
cw=20	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.4

[RMS ZEST 377]
ty=S
na=piła do ciecia płytek	0
id=75251	1
jm=m-g	148
ce=12.89
il=5.28

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=20
il=525.6346

[RMS ZEST 221]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.91
il=0

[RMS ZEST 373]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 45]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg'	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=10.57
il=11.1936

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=4.27
cw=4.27	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.4912

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ZIEMNE - odtworzenie nawierzchni na dz. 27/20 po wykonaniu robót instalacyjnych
wa=24186.63
kn=10512.69	4537.21	186.28
id=1
nu=1
cpv=45110000-1
wn=7081.61	1868.84	

[POZYCJA]
id=169
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-03	2-31	0807-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=211.2
jm=m2	050
kj=27.404	0	0
cj=50.33
wn=3830.96	1011.01	

[PRZEDMIAR]
wo=211.2	1	211,2		

[RMS 1]
nz=1.3702	0	1.3702
np=1
wa=5787.72
wb=13074.5472
il=289.3862

[POZYCJA]
id=2
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0317-02	0-11	0317-02		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnie z kostki betonowej  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - odtworzenie rozebranej kostki betonowej - przyjęto 20% ubytku kostki
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=211.2
jm=m2	050
kj=22.372	21.483	0.882
cj=64.19
wn=3250.79	857.89	

[PRZEDMIAR]
wo=211.2	1	211,2		

[RMS 1]
nz=1.1186	0	1.1186
np=1
wa=4724.97
wb=10673.6256
il=236.2483

[RMS 374]
nz=0.205	0	1.025*0.2
np=1
wa=1731.84
wb=2130.1632
il=43.296

[RMS 375]
nz=0.125	0	0.125
np=1
wa=528
wb=649.44
il=26.4

[RMS 376]
nz=0.0184	0	0.0184
np=1
wa=2253.93
wb=2772.4224
il=3.8861

[RMS 54]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=23.44
wb=28.9344
il=5.4912

[RMS 26]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=118.27
wb=267.3792
il=11.1936

[RMS 377]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=68.01
wb=153.5424
il=5.28

