[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10)	
nan=
pe=0
op=0
opn=0	0	0	1	1	0	0

prn=2	2	2	2	2	1
wan=PLN
wk=61486.48

[STRONA TYT]
na=Osielsko Grabowa osw
afn=,  
nb=
ab=,  
ni=
ai=,  
nw=
aw=,  
nk=
npn=
dt=2017-11-15
cpv=	
[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Przedmiotem inwestycji jest wykonanie oświetlenia, związanego z budową ulicy Grabowej w Osielsku 13101310W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie:1310"	kablowej linii oświetlenia;1310"	montażu sześciu słupów z wysięgnikami i oprawami;1310




[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu od M
wa=9.50	1	0
op=0	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od R
wa=63.50	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od S
wa=63.50	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od R
wa=11.50	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od M
wa=11.50	1	0
op=0	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od S
wa=11.50	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narz. w rozbiciu
wa=23.00	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Stawka VAT
wa=23.00	1	0
op=0	0
nc=1


[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00


[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.5
il=224.75

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Wytyczenie geodezyjne
id=002001	1
jm=kpl	90
ce=1200
il=1.00
[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Piasek
id=1601899	1
jm=m3	60
ce=36.09
il=13.72
[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Wazelina techniczna N (TN)
id=1030400	1
jm=kg	33
ce=5.08
il=6.77
[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Opaski kablowe typu OKi
id=7640100	1
jm=szt	20
ce=1.48
il=44.20
[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Folia z PCW techniczna grub. 0,3-0,4 mm
id=1560413	1
jm=m2	50
ce=2.32
il=118.44
[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm
id=8190698	1
jm=szt	20
ce=27.19
il=4.23
[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Końcówki kablowe
id=7629999	1
jm=szt	20
ce=0.23
il=80.00
[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Uchwyty kablowe UKU
id=7660001	1
jm=szt	20
ce=0.42
il=16.00
[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrznego
id=8112199	1
jm=szt	20
ce=750
il=2.00
[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrznego
id=8112199	1
jm=szt	20
ce=1200
il=6.00
[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Płyty drogowe 50x50x10 cm
id=2010701	1
jm=szt	20
ce=20
il=8.00
[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków
id=1700301	1
jm=kg	33
ce=0.48
il=144.00
[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Żwir do betonów zwykłych,wielofrakcyjny
id=1602599	1
jm=m3	60
ce=96.25
il=0.35
[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Tabliczki bezpiecznikowe oświetlenia zewn.
id=7597099	1
jm=szt	20
ce=72
il=8.00
[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Fundament prefabrykowany
id=000106	1
jm=szt	20
ce=140
il=8.00
[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Wysięgniki rurowe różne
id=7341399	1
jm=szt	20
ce=280
il=6.00
[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Konstrukcja mocująca
id=8300499	1
jm=kg	33
ce=10
il=12.00
[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Lampy oświetleniowe kompletne
id=7331399	1
jm=kpl	90
ce=1500
il=2.00
[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Lampy oświetleniowe kompletne
id=7331399	1
jm=kpl	90
ce=1750
il=6.00
[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Przewody YDY-750 V, 3x2,5 mm2
id=7950807	1
jm=m	40
ce=3.14
il=65.72
[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Uziomy stalowe miedziowane dług.1,5 m
id=7590801	1
jm=szt	20
ce=31.21
il=3.00
[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Złączki do uziemień prętowych
id=7590810	1
jm=szt	20
ce=9.23
il=2.00
[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Groty stalowe
id=7590830	1
jm=szt	20
ce=20
il=1.00
[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Rury przepustowe z PCW,śred. 75 mm
id=5631200	1
jm=m	40
ce=8.02
il=6.24
[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x 25 mm2
id=8070030	1
jm=m	40
ce=5.84
il=293.28
[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Rury stal.cz.b/szwu,cynk.ogniowo,kołnierz.
id=5000999	1
jm=m	40
ce=0
il=47.84
[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane
id=2600199	1
jm=m3	60
ce=0
il=0.10
[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste
id=2600999	1
jm=m3	60
ce=0
il=0.19

[RMS ZEST 3]
ty=S
na=Koparka łańcuch.do rowów kabl.
id=13612	1
jm=m-g	148
ce=63.08
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 5]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=70.09
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 6]
ty=S
na=Środek transportowy (1)
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=40.16
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 7]
ty=S
na=Żuraw samochodowy
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=78.46
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 12]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli
id=39970	1
jm=m-g	148
ce=7.88
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 13]
ty=S
na=Ciągnik kołowy
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=40.16
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 14]
ty=S
na=Koparko-spycharka 0,15 m3
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=73.37
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 26]
ty=S
na=Podnośnik montaż.PHM samochod.
id=39912	1
jm=m-g	148
ce=79.08
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 33]
ty=S
na=Wibromłot elektryczny 4,5 kW
id=21812	1
jm=m-g	148
ce=9.58
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 39]
ty=S
na=Dźwignik hydr.przenośny 250 t
id=35414	1
jm=m-g	148
ce=4.52
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 40]
ty=S
na=Pompa wysokociś.hyd.ele.250atm
id=14632	1
jm=m-g	148
ce=10.27
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 41]
ty=S
na=Zespół prądotwórczy 3-fazowy
id=81120	1
jm=m-g	148
ce=20.14
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 10000]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza
id=000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10001]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=88888888	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10002]
ty=S	1
na=Sprzęt pomocniczy
id=00000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10003]
ty=S	1
na=Rusztowanie
id=RUSZTOWANIE	1
jm=m-g	148
ce=1
il=0

[RMS ZEST 10004]
ty=S	1
na=Transport
id=TRANSPORT	1
jm=m-g	148
ce=1
il=0

[RMS ZEST 0]
ty=R	1
na=Robocizna Razem
id=999	1
jm=r-g	149
il=0


[ELEMENT 1]
na=Prace ziemne
cpv=
kn=4427.03	5931.90	3848.85
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	

[POZYCJA]
id=1
pd=	AW	analiza własna
na=Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna trasy linii
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=kpl	90
kj=0.00	1200.00	0.00
cj=1452.00
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	
[RMS 1]
nz=1.00	0	1.00*1.00
np=0
wa=1200.00



[POZYCJA]
id=2
pd=	KNNR 5	N00507010100000
na=Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii I-II
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.68
jm=m3	60
kj=26.35	0.00	0.00
cj=46.11
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 07011310 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli1310 2.Wyznaczenie obrysu rowu1310 Dla kol.01-03:1310 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem na odkład wzdłuż1310   wykopu1310 Dla kol.04-05:1310 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu1310 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	
[RMS 2]
nz=1.35	0	1.35*1.00
np=0
wa=44.27



[POZYCJA]
id=3
pd=	KNNR 5	N00507010400000
na=Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparką łańcuchową 37 kM . Grunt kategorii I-II
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=52.64
jm=m3	60
kj=1.17	0.00	3.79
cj=8.68
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 07011310 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli1310 2.Wyznaczenie obrysu rowu1310 Dla kol.01-03:1310 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem na odkład wzdłuż1310   wykopu1310 Dla kol.04-05:1310 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu1310 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	
[RMS 2]
nz=0.06	0	0.06*1.00
np=0
wa=61.62



[RMS 3]
nz=0.06	0	0.06*1.00
np=0
wa=199.33



[POZYCJA]
id=4
pd=	KNNR 5	N00507060100000
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=242.00
jm=m	40
kj=0.25	2.07	0.56
cj=3.92
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 07061310 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	
[RMS 2]
nz=0.0126	0	0.0126*1.00
np=0
wa=59.48



[RMS 4]
nz=0.056	0	0.056*1.00
np=1
wa=489.02



[RMS 5]
nz=0.008	0	0.008*1.00
np=0
wa=135.97



[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=1
wa=12.23

op=M

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNNR 5	N00507050100000
na=Ułożenie rur osłonowych DVK 75
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=6.00
jm=m	40
kj=2.50	8.55	1.06
cj=16.58
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 07051310 1.Wyrównanie dna gotowego wykopu1310 2.Ułożenie rur osłonowych lub bloków kablowych1310 3.Wykonanie połączeń elementów1310 4.Uszczelnienie połączeń i wylotów

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	
[RMS 2]
nz=0.128	0	0.128*1.00
np=0
wa=15.02



[RMS 34]
nz=1.04	0	1.04*1.00
np=1
wa=50.04



[RMS 6]
nz=0.014	0	0.014*1.00
np=0
wa=3.21



[RMS 7]
nz=0.007	0	0.007*1.00
np=0
wa=3.14



[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=1
wa=1.25

op=M

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNNR 5	N00507230100000
na=Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 100 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=46.00
jm=m	40
kj=32.18	0.00	16.96
cj=85.99
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 07231310 1.Ustawienie1310 2.Podłączenie i ewentualne przesunięcie urządzenia przepychowego1310 3.Spawanie rur1310 4.Ułożenie i mechaniczne przepychanie rur1310 5.Wyjęcie urządzenia z wykopu1310 6.Uszczelnienie wylotów rur

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	
[RMS 2]
nz=1.65	0	1.65*1.00
np=0
wa=1480.05



[RMS 36]
nz=1.04	0	1.04*1.00
np=1
wa=0.00



[RMS 37]
nz=0.0021	0	0.0021*1.00
np=1
wa=0.00



[RMS 38]
nz=0.0042	0	0.0042*1.00
np=1
wa=0.00



[RMS 6]
nz=0.0257	0	0.0257*1.00
np=0
wa=47.39



[RMS 39]
nz=0.456	0	0.456*1.00
np=0
wa=94.83



[RMS 40]
nz=0.456	0	0.456*1.00
np=0
wa=215.46



[RMS 41]
nz=0.456	0	0.456*1.00
np=0
wa=422.54



[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR 5	N00507080100000
na=Układanie mechaniczne z przyczepy kablowej kabli wielożyłowych YAKY 4x25mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=282.00
jm=m	40
kj=1.33	7.92	1.65
cj=14.80
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 07081310 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo:1310 1.Przykrycie kabla fol ią, cegłami lub płytami1310 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami1310 Uwaga:1310   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do nakładów1310   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	
[RMS 2]
nz=0.0682	0	0.0682*1.00
np=0
wa=374.99



[RMS 35]
nz=1.04	0	1.04*1.00
np=1
wa=1712.76



[RMS 8]
nz=0.024	0	0.024*1.00
np=1
wa=34.39



[RMS 9]
nz=0.10	0	0.10*1.00
np=1
wa=41.74



[RMS 10]
nz=0.42	0	0.42*1.00
np=1
wa=274.78



[RMS 11]
nz=0.015	0	0.015*1.00
np=1
wa=115.01



[RMS 6]
nz=0.0149	0	0.0149*1.00
np=0
wa=168.67



[RMS 12]
nz=0.0086	0	0.0086*1.00
np=0
wa=19.15



[RMS 13]
nz=0.0086	0	0.0086*1.00
np=0
wa=97.59



[RMS 7]
nz=0.0082	0	0.0082*1.00
np=0
wa=181.24



[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=1
wa=54.47

op=M

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNNR 5	N00507020400000
na=Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii I-II
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=54.32
jm=m3	60
kj=0.39	0.00	3.67
cj=7.11
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 07021310 Dla kol.01-03:1310 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o gubości 20 cm1310 2.Ubicie ręczne warstw gruntu1310 3.Wykonanie nasypu nad rowem1310 4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu1310 Dla kol.04-05:1310 1.Zasypanie wykopu

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	
[RMS 2]
nz=0.02	0	0.02*1.00
np=0
wa=21.26



[RMS 14]
nz=0.05	0	0.05*1.00
np=0
wa=199.57



[ELEMENT 1]
na=Prace instalacjne
cpv=
kn=5006.60	40200.51	2072.92
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNNR 5	N00507261000000
na=Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=16.00
jm=szt	20
kj=49.14	3.13	0.00
cj=89.78
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 07261310 Jak w założeniach szczegółowych

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	
[RMS 2]
nz=2.52	0	2.52*1.00
np=0
wa=786.24



[RMS 15]
nz=5.00	0	5.00*1.00
np=1
wa=18.40



[RMS 16]
nz=1.00	0	1.00*1.00
np=1
wa=6.72



[RMS 9]
nz=1.00	0	1.00*1.00
np=1
wa=23.68



[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=1
wa=1.22

op=M

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNNR 5	N00510010100000
na=Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg, h=7,0m
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=6.00
jm=szt	20
kj=88.53	1481.74	12.26
cj=1969.28
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 10011310 1.Odtworzenie punktów lokalizacji słupów1310 2.Wykonanie wykopu1310 3.Wyrównanie dna wykopu i ułożenie płyt betonowych1310 4.Ustawienie słupa w wykopie (dla kol.01: ustawienie ręczne)1310 5.Częściowe ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stożkowy1310 6.Przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie1310 7.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrównanie ziemi1310 8.Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnęce słupa

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	
[RMS 2]
nz=4.54	0	4.54*1.00
np=0
wa=531.18



[RMS 18]
nz=1.00	0	1.00*1.00
np=1
wa=7200.00



[RMS 19]
nz=1.00	0	1.00*1.00
np=1
wa=120.00



[RMS 20]
nz=18.00	0	18.00*1.00
np=1
wa=51.84



[RMS 21]
nz=0.044	0	0.044*1.00
np=1
wa=25.03



[RMS 4]
nz=0.022	0	0.022*1.00
np=1
wa=4.69



[RMS 22]
nz=1.00	0	1.00*1.00
np=1
wa=432.00



[RMS 14]
nz=0.07	0	0.07*1.00
np=0
wa=30.82



[RMS 7]
nz=0.06	0	0.06*1.00
np=0
wa=28.25



[RMS 6]
nz=0.06	0	0.06*1.00
np=0
wa=14.46



[RMS 23]
nz=1.00	0	1.00*1.00
np=1
wa=840.00



[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=1
wa=216.85

op=M

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR 5	N00510020100000
na=Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie; 1,0m
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=6.00
jm=szt	20
kj=14.04	307.50	31.67
cj=452.07
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 10021310 Dla kol.01-03:1310 1.Zamocowanie konstrukcji mocującej (w przypadku mocowania wysięgnika na boku1310   słupa)1310 2.Zamocowanie wysięgnika1310 3.Nałożenie i uszczelnienie kapturka (dla wysięgników mocowanych na trzonie1310   słupa)1310 Dla kol.04, 05:1310 1.Osadzenie konstrukcji mocu jącej w ścianie1310 2.Zamocowanie wysięgnika1310 Uwaga:1310   Długość oraz rodzaj linki należy określić z dokumentacji technicznej1310   z uwaględnieniem współczynnika 1,04

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	
[RMS 2]
nz=0.72	0	0.72*1.00
np=0
wa=84.24



[RMS 24]
nz=1.00	0	1.00*1.00
np=1
wa=1680.00



[RMS 25]
nz=2.00	0	2.00*1.00
np=1
wa=120.00



[RMS 6]
nz=0.06	0	0.06*1.00
np=0
wa=14.46



[RMS 26]
nz=0.37	0	0.37*1.00
np=0
wa=175.56



[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=1
wa=45.00

op=M

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNNR 5	N00510040200000
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=6.00
jm=szt	20
kj=14.04	1793.75	34.83
cj=2255.97
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 10041310 1.Zamocowanie oprawy1310 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie1310 3.Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego wyposażenia

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	
[RMS 2]
nz=0.72	0	0.72*1.00
np=0
wa=84.24



[RMS 28]
nz=1.00	0	1.00*1.00
np=1
wa=10500.00



[RMS 6]
nz=0.06	0	0.06*1.00
np=0
wa=14.46



[RMS 26]
nz=0.41	0	0.41*1.00
np=0
wa=194.54



[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=1
wa=262.50

op=M

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR 5	N00510030301000
na=Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do10 m
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=6.00
jm=kpl	90
kj=34.32	32.57	67.22
cj=217.10
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 10031310 Dla kol.01-04:1310 1.Wciągnięcie przewodów w słupy (dla słupów bez wysięgników) i w wysięgniki1310 2.Podłączenie przewodów do zacisków tabliczki bezpiecznikowej1310 Dla kol.05:1310 1.Umocowanie przewodu do linki stalowej przewieszki spinkami lub paskami1310 2.Podłączenie przewodu do miejsca zasilania1310 Uwaga:1310   Długość, rodzaj i przekrój przewodu należy przyjąć z dokumentacji1310   technicznej z uwzględnieniem współczynnika 1,04

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	
[RMS 2]
nz=1.76	0	1.76*1.00
np=0
wa=205.92



[RMS 29]
nz=10.12	0	10.12*1.00
np=1
wa=190.66



[RMS 26]
nz=0.85	0	0.85*1.00
np=0
wa=403.31



[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=1
wa=4.77

op=M

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNNR 5	N00510010100000
na=Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg, h=5,0m
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.00
jm=szt	20
kj=88.53	1020.59	12.26
cj=1411.28
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 10011310 1.Odtworzenie punktów lokalizacji słupów1310 2.Wykonanie wykopu1310 3.Wyrównanie dna wykopu i ułożenie płyt betonowych1310 4.Ustawienie słupa w wykopie (dla kol.01: ustawienie ręczne)1310 5.Częściowe ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stożkowy1310 6.Przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie1310 7.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrównanie ziemi1310 8.Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnęce słupa

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	
[RMS 2]
nz=4.54	0	4.54*1.00
np=0
wa=177.06



[RMS 17]
nz=1.00	0	1.00*1.00
np=1
wa=1500.00



[RMS 19]
nz=1.00	0	1.00*1.00
np=1
wa=40.00



[RMS 20]
nz=18.00	0	18.00*1.00
np=1
wa=17.28



[RMS 21]
nz=0.044	0	0.044*1.00
np=1
wa=8.66



[RMS 4]
nz=0.022	0	0.022*1.00
np=1
wa=1.44



[RMS 22]
nz=1.00	0	1.00*1.00
np=1
wa=144.00



[RMS 14]
nz=0.07	0	0.07*1.00
np=0
wa=10.27



[RMS 7]
nz=0.06	0	0.06*1.00
np=0
wa=9.42



[RMS 6]
nz=0.06	0	0.06*1.00
np=0
wa=4.82



[RMS 23]
nz=1.00	0	1.00*1.00
np=1
wa=280.00



[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=1
wa=49.79

op=M

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR 5	N00510040100000
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.00
jm=szt	20
kj=13.07	1537.50	2.41
cj=1887.46
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 10041310 1.Zamocowanie oprawy1310 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie1310 3.Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego wyposażenia

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	
[RMS 2]
nz=0.67	0	0.67*1.00
np=0
wa=26.13



[RMS 27]
nz=1.00	0	1.00*1.00
np=1
wa=3000.00



[RMS 6]
nz=0.06	0	0.06*1.00
np=0
wa=4.82



[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=1
wa=75.00

op=M

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR 5	N00510030201000
na=Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do7 m
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=kpl	90
kj=26.91	16.09	52.19
cj=157.89
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 10031310 Dla kol.01-04:1310 1.Wciągnięcie przewodów w słupy (dla słupów bez wysięgników) i w wysięgniki1310 2.Podłączenie przewodów do zacisków tabliczki bezpiecznikowej1310 Dla kol.05:1310 1.Umocowanie przewodu do linki stalowej przewieszki spinkami lub paskami1310 2.Podłączenie przewodu do miejsca zasilania1310 Uwaga:1310   Długość, rodzaj i przekrój przewodu należy przyjąć z dokumentacji1310   technicznej z uwzględnieniem współczynnika 1,04

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	
[RMS 2]
nz=1.38	0	1.38*1.00
np=0
wa=26.91



[RMS 29]
nz=5.00	0	5.00*1.00
np=1
wa=15.70



[RMS 26]
nz=0.66	0	0.66*1.00
np=0
wa=52.19



[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=1
wa=0.39

op=M

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR 5	N00506060200000
na=Uziomy o długości 4,5 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem młota udarowego. Kategoria gruntu I-II
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=szt	20
kj=19.50	135.39	5.65
cj=207.83
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 06061310 1.Wyznaczenie miejsca montażu uziomu1310 2.Przygotowanie stanowiska roboczego1310 3.Pogrążanie uziomów (prętów)1310 4.Łączenie prętów (nasuwanie, wciskanie lub za pomocą złączek)1310 5.Pomiar rezystancji uziemienia bez sporządzania protokołu

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	
[RMS 2]
nz=1.00	0	1.00*1.00
np=0
wa=19.50



[RMS 30]
nz=3.00	0	3.00*1.00
np=1
wa=93.63



[RMS 31]
nz=2.00	0	2.00*1.00
np=1
wa=18.46



[RMS 32]
nz=1.00	0	1.00*1.00
np=1
wa=20.00



[RMS 33]
nz=0.59	0	0.59*1.00
np=0
wa=5.65



[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=1
wa=3.30

op=M

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR 5	N00513020400000
na=Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 5
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=8.00
jm=odcinek	101
kj=38.61	0.00	0.00
cj=67.57
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 13021310 1.Odłączenie kabla1310 2.Badanie ciągłości żył kabla1310 3.Pomiar rezystancji izolacji1310 4.Podłączenie kabla

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	
[RMS 2]
nz=1.98	0	1.98*1.00
np=0
wa=308.88



[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR 5	N00513050100000
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=8.00
jm=próba	172
kj=6.44	0.00	0.00
cj=11.26
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 13051310 1.Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego testerem1310   instalacji1310 2.Sporządzenie protokołu ze sprawdzenia zadziałania wyłącznika

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	
[RMS 2]
nz=0.33	0	0.33*1.00
np=0
wa=51.48



[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR 5	N00513040100000
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=szt	20
kj=24.18	0.00	0.00
cj=42.31
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 13041310 1.Oględziny dostępnych części instalacji1310 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza1310 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji1310 4.Wykonanie połączeń instalacji1310 5.Zabezpieczenie złącza przed korozją1310 Dla kol.05; 06:1310 1.Pomiar skuteczności zerowania

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00	
wm=1.00	
ws=1.00	
[RMS 2]
nz=1.24	0	1.24*1.00
np=0
wa=24.18



