[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.56
nan=Kanał Technologiczny - ul. Sudecka, ul. Beskidzka
pe=1
op=1
opn=0	0	0	1	1	0	17	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	2	2	1	10	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=złoty
wbn=PLN	zł
kwn=złoty		1	10.12.2016 17:50:53
kwn=EUR	€	4.44	10.12.2016 19:23:35
wk=185649.42
je=0		0
na=Rob	Mat	Spr	Kz	Kp	Z	Razem
wn=						

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS	PRZEDMIAR
nfn=Piotr Ochocki
nb=Kanał Technologiczny - ul. Sudecka, ul. Beskidzka
ab=Woj.: kujawsko-pomorskie, Powiat: bydgoski, Gmina Osielsko
ni=Wójt Gminy Osielsko
ai=ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko
nw=wg wskazania
br=TELETECHNICZNA
nk=Piotr Ochocki	
dt=Lipiec 2021	0
kln=Dokumentację należy rozpatrywać całościowo uwzględniając zarówno cześć opisowa jak i rysunkowa projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branżowe oraz DTR sprzętu ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji. 1310Niezależnie od stopnia szczegółowości opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej i w pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi.1310Parametry techniczne urządzeń i materiałów według opisu technicznego oraz rysunków dokumentacji projektowej.1310Z uwagi na tryb postępowania oraz ograniczenia z tego wynikające na podstawie Prawa Zamówień Publicznych, niektóre rozwiązania projektowe mogą być uszczegółowione dopiero po zatwierdzeniu materiału do wbudowania przez Inwestora. 1310W zależności od wyboru należy uwzględnić konieczność wykonania rysunków montażowych lub warsztatowych w przypadku rozwiązań dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie szczegółowych rysunków wykonawczych bez bezpośredniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwiązań systemowych wynikających np. z rozwiązań technologicznych producenta.13101310W obowiązku dostawcy urządzeń jest dostarczenie kompletnych rozwiązań, tj. urządzeń wraz z kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umożliwiających podłączenie urządzenia do wewnętrznych instalacji oraz elementów montażowych oraz maskujących elementy instalacyjne, jeżeli konieczne wszelkich elementów ekranujących jeżeli wymaga tego dane urządzenie i jego sprawne działanie.
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45112100-6	Roboty w zakresie kopania rowów
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
cpv=45314320-0	Instalowanie okablowania komputerowego
cpv=45315600-4	Instalacje niskiego napięcia
cpv=45314000-1	Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
cpv=45315100-9	Instalacyjne roboty elektrotechniczne
cpv=31213000-2	Urządzenia przesyłowe
cpv=45314200-3	Instalowanie linii telefonicznych
cpv=45232300-5	Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
pcn=Intercenbud II kw. 2020 + wyceny własne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1.09PODSTAWA WYCENY1310-09zlecenie inwestora1310-09projekt wykonawczy inslalacji teletechnicznych1310-09Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15.05.2004 r.131013102.09ZAKRES OPRACOWANIA1310-09budowa kanału technologicznego131013103.09METODY OPRACOWANIA KOSZTORYSU1310-09kosztorys wykonano melodą kalkulacji szczegółowej1310-09do sporządzenia kosztorysu wykorzystano Kalalogi Nakładów Rzeczowych oraz kalkulacje własne.131013104.09ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE1310-09projekt wykonawczy  + KNR-y + wyceny indywidualne -1310-09sprzęt w/g pozycji KNR131013105.09CENY CZYNNIKÓW PRODUKCJI1310-09robocizna bezpośrednia   - 19,55 zł1310-09koszty pośrednie09- 66,4 % od R,S1310-09zysk09-  11,1 % od R,S,Kp1310-09koszty zakupu maleriałów - O %1310-09ceny materiałów09- indywidualne131013106.09UWAGIDO KOSZTORYSU1310-09Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się obiektem.1310-09Przedstawione podstawy określające normy nakładów rzeczowych są jedynie elementem pomocniczym do wykonania wyceny (opisującym dodatkowo przewidywany zakres robót do wykonania w danej pozycji przedmiaru). Nie oznacza to zobowiązania Wykonawcy do sporządzenia wyceny wg wymienionych w przedmiarze podstaw wyceny.1310-09Ewentualne roboty dodalkowe zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym potWierdzonym przez inspektora nadzoru.

[NARZUTY NORMA 2]
na=Rob	R
wa=0	0	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Mat	M
wa=0	0	0	złoty
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Spr	S
wa=0	0	0	złoty
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Kz	K
wa=0	1	0	PLN
op=1	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Kp	K0
wa=66.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Z	Z
wa=11.1	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Razem	R
wa=0	0	0	
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 917]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 17	0
id=2370605	2
jm=m3	060
ce=262.4	1595239897
cw=262.4	PLN
kz=4	-1	złoty	1	
il=0.21
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 920]
ty=M
na=Cement 25 kg bez dodatków	0
id=1700299	2
jm=kg	033
ce=1.22	1595240012
cw=1.22	PLN
kz=4	-1	złoty	1	
il=21
pr=HEBO	1.224	0	0	

[RMS ZEST 935]
ty=M
na=Cement 25 kg bez dodatków	0
id=1700299	2
jm=kg	033
ce=1.22	1595240012
cw=1.22	PLN
kz=4	-1	złoty	1	
il=553.44
pr=	1.22	0	0	

[RMS ZEST 441]
ty=R
na=Elektromonterzy -gr.II	0
id=72	1
jm=r-g	149
ce=17.54
cw=17.54	złoty
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Elektromonterzy -gr.III	0
id=73	1
jm=r-g	149
ce=17.54
cw=17.54	złoty
il=0

[RMS ZEST 408]
ty=R
na=Elektromonterzy -gr.III	0
id=73	1
jm=r-g	149
ce=17.54
cw=17.54	złoty
il=0

[RMS ZEST 914]
ty=M
na=Lakier asfaltowy	0
id=1514001	2
jm=dm3	066
ce=8.32	1595239747
cw=8.32	PLN
kz=4	-1	złoty	1	
il=2.21
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	1514099

[RMS ZEST 936]
ty=M
na=Lakier asfaltowy ogólnego stosowania - czarny	0
id=1514001	2
jm=dm3	066
ce=23.45	1594986603
cw=23.45	PLN
kz=4	-1	złoty	1	
il=28.63
pr=	23.45	0	0	

[RMS ZEST 933]
ty=M
na=Mikro kanalizacja 7x12/8	0
id=7580007	1
jm=m	040
ce=4.68	1606726461
cw=4.68	złoty
kz=4	-1	złoty	1	
il=599.56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Monterzy -gr.II	0
id=292	1
jm=r-g	149
ce=12
cw=12	złoty
il=0

[RMS ZEST 327]
ty=R
na=Monterzy -gr.III	0
id=313	1
jm=r-g	149
ce=17.54
cw=17.54	złoty
il=0

[RMS ZEST 870]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	złoty
il=0

[RMS ZEST 893]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	złoty
il=0

[RMS ZEST 925]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	złoty
il=0

[RMS ZEST 894]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	złoty
il=0

[RMS ZEST 926]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	złoty
il=0

[RMS ZEST 899]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=60.73
cw=60.73	złoty
kz=4	-1	złoty	1	
il=1.61
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 908]
ty=M
na=Piasek zwykły	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=56.6
cw=56.6	złoty
kz=4	-1	złoty	1	
il=43.81

[RMS ZEST 921]
ty=M
na=Pokrywa 500x500	0
id=5470810	2
jm=szt	020
ce=111.98	1595240163
cw=111.98	PLN
kz=4	-1	złoty	1	
il=14
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	5470899

[RMS ZEST 901]
ty=M
na=poprzeczka stalowa	0
id=8311202	1
jm=szt.	020
ce=23.59
cw=23.59	złoty
kz=4	-1	złoty	1	
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8311202

[RMS ZEST 902]
ty=M
na=rama podwójna RLpd 500x100	0
id=8161300	1
jm=szt.	020
ce=202.06
cw=202.06	złoty
kz=4	-1	złoty	1	
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8161300

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Robocizna	0
id=777	1
jm=r-g	149
ce=12	1487790184
cw=12	złoty
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.55	1595227154
cw=19.55	złoty
il=2498.33

[RMS ZEST 218]
ty=R
na=Robotnicy'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=1000	1481410396
cw=1000	złoty
il=0

[RMS ZEST 869]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	złoty
il=0

[RMS ZEST 892]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	złoty
il=0

[RMS ZEST 924]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	złoty
il=0

[RMS ZEST 934]
ty=M
na=Rura HDPE 110/6,3	0
id=7580007	1
jm=m	040
ce=21.71	1606726844
cw=21.71	złoty
kz=4	-1	złoty	1	
il=599.56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 932]
ty=M
na=Rura HDPE 40/3,7	0
id=7580007	1
jm=m	040
ce=4.68	1606726461
cw=4.68	złoty
kz=4	-1	złoty	1	
il=1758.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 941]
ty=M
na=rura RHDPE 125/7,1	0
id=7580007	1
jm=m	040
ce=28.83	1606727726
cw=28.83	złoty
kz=4	-1	złoty	1	
il=348.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 903]
ty=M
na=rura stalowa śr. 33.7x2.9 mm	0
id=5002100	1
jm=m	040
ce=16.61
cw=16.61	złoty
kz=4	-1	złoty	1	
il=8.82

[RMS ZEST 940]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=39511	2
jm=m-g	148
ce=52.2	1492950259
cw=52.2	PLN
il=9.55
pr=ICB_SREDNIE	52.2	0	0	39511

[RMS ZEST 909]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy	0
id=39810	1
jm=m-g	148
ce=105
cw=105	złoty
il=6.57

[RMS ZEST 530]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=69.52	1595239565
cw=69.52	złoty
il=84.22
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811

[RMS ZEST 938]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy   do 5 t	0
id=39521	2
jm=m-g	148
ce=60.68	1492950313
cw=60.68	PLN
il=17.53
pr=ICB_SREDNIE	60.68	0	0	39521

[RMS ZEST 529]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=64.45	1595236036
cw=64.45	PLN
il=8.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521

[RMS ZEST 922]
ty=M
na=studnia SK 1	0
id=8161400	1
jm=szt.	020
ce=1500	1595240408
cw=1500	złoty
kz=4	-1	złoty	1	
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8161400

[RMS ZEST 923]
ty=M
na=Śruba M 20x60 mm nakrętką	0
id=1342414	2
jm=kg	033
ce=12.94	1595240511
cw=12.94	PLN
kz=4	-1	złoty	1	
il=0.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 939]
ty=S
na=Ubijak spalinowy o masie 200 kg	0
id=12622	2
jm=m-g	148
ce=17.45	1492950346
cw=17.45	PLN
il=171.15
pr=ICB_SREDNIE	17.45	0	0	12622

[RMS ZEST 937]
ty=M
na=uchwyty dystansowe D 110/4	0
id=7581199	1
jm=szt.	020
ce=13.86
cw=13.86	złoty
kz=4	-1	złoty	1	
il=190.25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7581199

[RMS ZEST 906]
ty=M
na=wietrznik do studni	0
id=8161302	1
jm=szt.	020
ce=30
cw=30	złoty
kz=4	-1	złoty	1	
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8161302

[RMS ZEST 840]
ty=M
na=Woda przemysłowa z rurociągu	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=4.21	1595240708
cw=4.21	PLN
kz=4	-1	złoty	1	
il=0.06
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 853]
ty=M
na=złączki dwukielichowe do rur PCW	0
id=5644399	1
jm=szt.	020
ce=25
cw=25	złoty
kz=4	-1	złoty	1	
il=423.68

[RMS ZEST 531]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=88.5	1492860512
cw=88.5	złoty
il=10.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31112

[RMS ZEST 205]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	złoty
il=62

[ELEMENT 1]
na=TELETECHNIKA
wa=185649.42
kn=48842.31	65429.99	12527.55
id=6711
nu=1
wn=				40746.84	16282.73	

[POZYCJA]
id=6930
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=201.78
jm=m3	060
kj=43.792	0	0
cj=80.96
wn=				5867.34	1632.12	
nsn=SST E-01

[PRZEDMIAR]
wo=201.78	1	(1322-745,5)*0,7*0,5						

[RMS 4]
nz=2.24	0	2,24
np=1
wa=8836.35
wb=16335.80613
il=451.99

[POZYCJA]
id=7105
pd=	KNNR	5 702-2	5	702-2		0
na=Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=201.78
jm=m3	060
kj=23.6555	0	0
cj=43.73
wn=				3169.42	881.64	
prn=2
nsn=SST E-01

[PRZEDMIAR]
wo=201.78	1	(1322-745,5)*0,7*0,5						

[RMS 4]
nz=1.21	0	1,21
np=1
wa=4773.21
wb=8824.263138
il=244.15

[RMS 205]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6981
pd=		229		229		0
na=Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=576.5
jm=m	040
kj=0.2463	3.2488	0.84
cj=5.46
wn=				415.83	234.12	
prn=2
nsn=SST E-01

[PRZEDMIAR]
wo=576.5	1	1322-745,5						

[RMS 4]
nz=0.0126	0	0,0126
np=1
wa=141.99
wb=262.48045
il=7.26

[RMS 908]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=1827.27
wb=2030.0871
il=32.28

[RMS 205]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=45.66
wb=50.732
il=45.68

[RMS 909]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=484.26
wb=805.8317
il=4.61

[POZYCJA]
id=6976
pd=	KNNR	5 706-3	5	706-3		0
na=Nasypanie piasku do rowu dodatek za każde 0,2 m powyżej 0,6 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=576.5
jm=m	040
kj=0.0821	1.1603	0.357
cj=2.03
wn=				168.05	83.02	
prn=2
nsn=SST E-01

[PRZEDMIAR]
wo=576.5	1	1322-745,5						

[RMS 4]
nz=0.0042	0	0,0042
np=1
wa=47.33
wb=87.5127
il=2.42

[RMS 908]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=652.6
wb=725.06405
il=11.53

[RMS 205]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=16.31
wb=18.1021
il=16.32

[RMS 909]
nz=0.0034	0	0,0034
np=1
wa=205.81
wb=342.441
il=1.96

[POZYCJA]
id=7188
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0106-05	5-01	0106-05		1
mpn=1211
na=Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 2 warstwy w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie, 4 otwory w ciągu kanalizacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=576.5
jm=m	040
kj=43.7705	64.257	12.5973
cj=173.27
wn=				21577.36	8772.66	
nsn=SST E-01

[PRZEDMIAR]
wo=576.5	1	1322-745,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 4]
nz=2.3444	0	2,3444
np=1
wa=25233.69
wb=46649.63055
il=1290.73

[RMS 932]
nz=3.05	0	3,05
np=1
wa=8228.96
wb=9142.3676
il=1758.32

[RMS 933]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=2805.94
wb=3117.42375
il=599.56

[RMS 934]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=13016.45
wb=14461.2719
il=599.56

[RMS 899]
nz=0.00267	0	0,00267
np=1
wa=93.45
wb=103.82765
il=1.54

[RMS 935]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=675.2
wb=750.1418
il=553.44

[RMS 936]
nz=0.02688	0	0,02688
np=1
wa=363.37
wb=403.72295
il=15.5

[RMS 937]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=2636.8
wb=2929.48475
il=190.25

[RMS 853]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=9224
wb=10247.864
il=368.96

[RMS 938]
nz=0.0224	0	0,0224
np=1
wa=783.58
wb=1303.87005
il=12.91

[RMS 530]
nz=0.0931	0	0,0931
np=1
wa=3731.28
wb=6208.84735
il=53.67

[RMS 939]
nz=0.242	0	0,242
np=1
wa=2434.5
wb=4051.00785
il=139.51

[RMS 940]
nz=0.0104	0	0,0104
np=1
wa=312.98
wb=520.8101
il=6

[POZYCJA]
id=7202
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0401-02	5-01	0401-02		1
mpn=1211
na=Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=7
jm=stud.	275
kj=527.4346	2015.85	416.816
cj=3908.26
wn=				4388.88	2248.25	
nsn=SST T-01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	16-9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 4]
nz=28.25	0	28,25
np=1
wa=3692.04
wb=6825.4935
il=188.85

[RMS 917]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=55.1
wb=61.2206
il=0.21

[RMS 920]
nz=3	0	3
np=1
wa=25.62
wb=28.4641
il=21

[RMS 914]
nz=0.315	0	0,315
np=1
wa=18.35
wb=20.3819
il=2.21

[RMS 899]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=4.25
wb=4.7229
il=0.07

[RMS 921]
nz=2	0	2
np=1
wa=1567.72
wb=1741.7372
il=14

[RMS 901]
nz=1	0	1
np=1
wa=165.13
wb=183.4595
il=7

[RMS 902]
nz=1	0	1
np=1
wa=1414.42
wb=1571.4209
il=7

[RMS 903]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=146.5
wb=162.7619
il=8.82

[RMS 922]
nz=1	0	1
np=1
wa=10500
wb=11665.5
il=7

[RMS 923]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=3.62
wb=4.0257
il=0.28

[RMS 906]
nz=1	0	1
np=1
wa=210
wb=233.31
il=7

[RMS 840]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0.24
wb=0.2618
il=0.06

[RMS 529]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=541.38
wb=900.8566
il=8.4

[RMS 530]
nz=3.05	0	3,05
np=1
wa=1484.25
wb=2469.7953
il=21.35

[RMS 531]
nz=1.44	0	1,44
np=1
wa=892.08
wb=1484.4214
il=10.08

[POZYCJA]
id=7219
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0106-01	5-01	0106-01		1
mpn=1211
na=Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - Rura osłonowa RHDPE 125/7,1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=342
jm=m	040
kj=17.888	34.3071	4.8463
cj=79.25
wn=				5162.66	2432.34	
nsn=SST E-01

[PRZEDMIAR]
wo=342	1	392*2-442						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 4]
nz=0.9581	0	0,9581
np=1
wa=6117.7
wb=11309.8032
il=312.93

[RMS 941]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=10057.06
wb=11173.3794
il=348.84

[RMS 936]
nz=0.0384	0	0,0384
np=1
wa=307.97
wb=342.171
il=13.13

[RMS 853]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=1368
wb=1519.848
il=54.72

[RMS 938]
nz=0.0135	0	0,0135
np=1
wa=280.17
wb=466.1802
il=4.62

[RMS 530]
nz=0.0269	0	0,0269
np=1
wa=639.57
wb=1064.2356
il=9.2

[RMS 939]
nz=0.0925	0	0,0925
np=1
wa=552.02
wb=918.5778
il=31.63

[RMS 940]
nz=0.0104	0	0,0104
np=1
wa=185.67
wb=308.9628
il=3.56

[POZYCJA]
id=4818
pd=						0
na=Złączniki, uszczelnienia itp.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=100
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=18.2
wn=						
cjw=18.2	PLN
nsn=SST T-01

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[SUMA KONTROLNA]
eb53 f352074e1e0fb7837a51048cf6d