|  |  |
| --- | --- |
|  | **Urząd Gminy Osielsko****86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A****tel. 052 3241800 fax 052 3241803****e-mail:** **zampub@osielsko.pl**[**www.bip.osielsko.pl**](http://www.bip.osielsko.pl) |

Osielsko, 04.08.2022 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Budowa ulicy Polnej w Żołędowie na odcinku od Jastrzębiej (0+000) do km 1+500 wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie**

**IiZP.271.B.20.2022**

1. Dotyczy: **Wygrodzenia dla pieszych U-12a**

Zgodnie z zapisami projektu wygrodzenia dla pieszych U-12a mają być wykonane ze ścianką grubości 4mm. Jest to więcej niż wykonuje się na balustradach kolejowych. Standardowo barierka U-12A jest wyprodukowana z pochwytem z rury fi 60,3 ze ścianką 1,5 mm oraz poprzeczką z rury fi 48,3 ze ścianką 1,5 mm. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wykonanie barierek wg standardowego rozwiązania (takie jak już wbudowane na sąsiednich ulicach) będzie akceptowalne.

**Należy zastosować bariery z rury fi 60,3 ze ścianką minimum 3,0 mm oraz poprzeczką z rury fi 48,3 ze ścianką minimum 2,0 mm**