Osielsko, 28.09.2022 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Budowa kortu do tenisa w Bożenkowie, gmina Osielsko**

**IiZP.271.B.22.2022**

Pytanie:

Wnosimy o korektę parametrów nawierzchni ze sztucznej trawy, dopuszczając do udziału w postępowaniu przetargowym wyroby więcej niż jednego producenta nawierzchni syntetycznych, a nie nawierzchni produkowanej wyłącznie przez jedną firmę.

*W ramach rozszerzenie konkurencji prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy posiadającej Certyfikat ITF (klasa szybkości 5) spełniającej poniższe parametry:*

• Struktura włókna: polietylen, fibrylowana

• Grubość włókna: min. 105 mikronów

• Dtex: min. 8800

• wysokość włókna: min. 15mm

• ilość pęczków: min. 48 000/m2

• ilość włókien: min. 96 000/m2

• waga całkowita: min. 2600 g/m2

Odpowiedź :

Zamawiający oczekuje trawy monofilowej z włókna kręconego, która lepiej imituje trawę naturalną niż proponowana trawa z włókna fibrylowanego oraz nie wymaga dużych nakładów finansowych na konserwację nawierzchni  w okresie użytkowania.

Zamawiający określił minimalne wymagania trawy syntetycznej i dopuści wszystkie produkty spełniające minimalne wymagania określone w programie funkcjonalno-użytkowym.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.