|  |  |
| --- | --- |
|  | **Urząd Gminy Osielsko**  **86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A**  **tel. 052 3241800 fax 052 3241803**  **e-mail:** [**zampub@osielsko.pl**](mailto:zampub@osielsko.pl)[**www.bip.osielsko.pl**](http://www.bip.osielsko.pl) |

Osielsko, 28.10.2022 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Budowa ulicy Matejki w Niemczu**

**IiZP.271.B.29.2022**

1. Proszę o potwierdzenie, czy w związku z zapisem w umowie dotyczącym płatności za wykonanie zadania w dwóch transzach tj.

*„§ 13*

*Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w dwóch częściach:*

* 1. *pierwsza część w formie zaliczki w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1, tj. …………………….. zł brutto (słownie brutto: …… ) płatna po zawarciu niniejszej umowy, na podstawie faktury zaliczkowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 02.01.2023 r.,*
  2. *druga część w wysokości 95 % wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 płatna po zrealizowaniu przedmiotu umowy.”*

Zamawiający nie przewiduje żadnych faktur częściowych za wykonanie zadania w ciągu 8 miesięcy?

**Odpowiedź: Zgodnie z regulaminem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zapłata za wykonanie przedmiotu umowy następuje po wykonaniu przedmiotu umowy, z uwzględnieniem wypłaty zaliczki.**

1. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji na wykonanie poniższych pozycji wymienionych w przedmiarze:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 07.06.01 45233000-9 | OGRODZENIA DRÓG. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  autostrad, dróg. | \* | \* |
| 68 | D 07.06.01 | Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole - zbiornik | | |
|  | Plan sytuacyjny | 51,0\*1 | m | 51,00 |
| 69 | D 07.06.01 | Wykonanie furtki w ogrodzeniu zbiornika | | |
|  | Plan sytuacyjny | 1\*1 | kpl. | 1,00 |

**Odpowiedź:**

**ogrodzenie w lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjny (nr rys 3.0) :**

**- panel 3d - średnica 5mm ocynkowany i malowany proszkowo**

**- wysokość panela 1,53m**

**- kolor RAL 7016**

**- słupki w rozstawie nie większym niż 2,5m**

**-podmurówka  prefabrykowana betonowa 25cm**

**- furtka szerokości 1m z materiału tożsamego jak ogrodzenie**