**URZĄD GMINY OSIELSKO** ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko

tel. 52 324 18 00; fax. 52 324 18 03; e-mail: gmina@osielsko.pl; www.osielsko.pl

**Załącznik – Charakterystyka przedsięwzięcia**

**do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.1.2023**

**z dnia 28 grudnia 2023 r.**

 Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie układu ulic na terenie inwestycyjnym pomiędzy ul. Kąty a ul. Schmidta w Żołędowie o długości ok. 1293 m. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 ze zm.) inwestycja została zaklasyfikowana jako drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 Zakres inwestycji:

* wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
* wykonanie zjazdów publicznych z betonowej kostki brukowej,
* wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z mieszanki mineralno-asfaltowej,
* wykonanie rond o parametrach ronda małego,
* wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej,
* wykonanie miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej,
* wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
* wykonanie terenów zieleni,
* ułożenie krawężników, oporników, obrzeży betonowych,
* wykonanie kanalizacji deszczowej,
* wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej,
* wykonanie oświetlenia ulicznego,
* wykonanie kanału technologicznego,
* przebudowa sieci energetycznej niskiego i średniego napięcia,
* przebudowa sieci wodociągowej,
* przebudowa sieci gazowej,
* przebudowa sieci teletechnicznej,
* wykonanie rowów przydrożnych wraz z przepustami ø400 mm, ø600 mm,
* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
* wykonanie wycinki drzew.

Stan projektowany

Dane dotyczące projektowanej ulicy:

* KR 3
* Klasa drogi L
* kategoria drogi: gminna
* nośność 100 kN/oś,
* prędkość projektowa: 40 km/h,
* przekrój poprzeczny: 1x2,
* typ przekroju: uliczny, drogowy
* szerokość jezdni: 6,00 m,
* pochylenie jednostronne: 2%, dwustronne 2%

 Ze względu na brak istniejącej drogi, konieczna jest jej budowa w celu dostosowania planowanego zagospodarowania terenu, jako tereny pod zabudowę usługowo – przemysłową Przewiduje się wykonanie budowy (dostosowanej do już wymaganych obciążeń) nowej nawierzchni asfaltowej oraz poboczy i zjazdów na posesje

**Referat Ochrony Środowiska** ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko

tel. 52 324 18 00; 52 324 18 73; fax. 52 324 18 03

podinspektor Marta Lewandowska tel. 52 324 18 74; e-mail: marta.lewandowska@osielsko.pl