Osielsko, dnia 19.03.2024 r.

OŚ.605.11.2024

**Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Obsługa systemów nawadniana terenów zieleni znajdujących się:

* w miejscowości Niemcz przy Świetlicy Gminnej (działki ewid nr 117/57, 117/48, 117/50, 117/52, obręb Niemcz)
* w miescowości Niemcz, róg Aleja A. Mickiewicza i ul. Bydgoskiej (działki ewid. nr 106/5,106/4, obręb Niemcz)

polegająca na:

Zadanie nr 1: Wiosenne uruchomienie systemu automatycznego nawadniania:

* Dojazd do miejsca pracy
* zapewnienie dopływu wody do układu
* napełnienie układu wodą
* sprawdzenie poprawności działania ukadu
* włączenie oraz zaprogramowanie sterowników nawadniania
* kontrola i regulacja kątów działania poszczególnych zraszaczy
* wymiana bateri w sterownikach w przypadku rozładowania
* sprawdzenie dzialania czujnika deszczu
* przeczyszczeniu zraszaczy i wyregulowaniu ich zasięgu

Zadanie nr 2: Zlecenia Zamawiającego:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac na zlecenie przedstawiciela Zamawiającego w zależności od potrzeb:

2.1. Usunięcie awari dopływu wody. Wykonawca na zlecenie Zamawiającego ma obowiązek likwidacji awarii systemu nawadniania, poważnych usterek powodujących utratę wody lub zagrażającą życiu ludzi i zwierząt. W przypadku takiej awarii Wykonawca zobowiązany jest do zamknięcia dopływu wody do systemu nawadniania lub zabezpieczenia uszkodzeń nie pózniej niż w czasie reakcji do 3 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

W celu potwierdzenia realizacji powyższego obowiązku Wykonawca poinformuje Zamawiającego o podjętych działaniach telefonicznie lub mailowo. Czas reakcji dotyczy dni roboczych, jak również sobót, niedziel i świąt.

2.2. Wymianę zraszacza HUNTER PRO-SPRAY 04 z dyszą MPR.

2.3. Naprawa połączenia przerwanej lini kroplującej

2.4. Wymiana lini kroplującej

2.5. Montaż dodatkowej linii kroplującej wraz z pdłączeniem do już istniejącej

2.6.Ustawienie sterowników na wymagane czasy nawadniania

2.7. Wymiana czujnika deszczu

2.8. Wymiana sterownika firmy HUNTER

Zadanie nr 3: Jesienne zamknięcie systemu automatycznego nawadniania:

* Dojazd do miejsca pracy
* Zamknięcie dopływu wody
* Dokładne opróżnienie układu rur z wody przy użyciu sprężonego powietrza
* Wyłączenie sterownika nawodnienia

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć we własnym zakresie sprzęt i materiały niezbędne do wykonania usługi.

**2.** Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 19.03.2024 r. na podstawie średnich cen rynkowych przedmiotu zamówienia – oferty wykonawców.

**3.** Oferty można było składać w terminie do 12.03.2024 r.

**4.** Wykaz oferentów, którzy złożyli oferty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i adres siedziby oferenta** | **Kwota brutto****oferty [zł]** |
| 1. | OGRODY MARKOWEMarek GollobUl. Saperów 254, 85-542 Bydgoszcz | 3360,00 |
| 2 | GAJOWY Marcin PietrzykowskiUl. Brzezińska 7, 86-120 Pruszcz | 5722,50 |

**5.** Wskazanie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę (najniższa cena): OGRODY MARKOWE Marek Gollob

**6.** Dokumentację sporządziła: Magdalena Bewicz.

Zatwierdzam: