Osielsko, dnia 07.06.2024 r.

**Zaproszenie do złożenia oferty**

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty na przebudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej na działce nr ewid. 114 w miejscowości Osielsko, gmina Osielsko.

Zakres zamówienia:

* wykonanie wizji lokalnej z Zamawiającym,
* prace przygotowawcze,
* rozbiórka fragmentu istniejącego ogrodzenia,
* demontaż i utylizacja istniejących urządzeń placu zabaw,
* transport zdemontowanych urządzeń placu zabaw,
* dostawa i montaż projektowanego ogrodzenia,
* dostawa i montaż projektowanych obiektów małej architektury wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa,
* Wykonanie prac porządkowych.

Wytyczne do demontażu i utylizacji wyposażenia placu zabaw:

- zdemontować oraz zutylizować istniejący zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną.

Wytyczne do demontażu oraz montażu ogrodzenia:

- demontaż paneli ogrodzeniowych, odkopanie fundamentów słupków, skucie betonu (pozostałości po fundamentach usunąć i zutylizować) i zdemontowanie słupków ogrodzeniowych wykonać nie powodując ich uszkodzenia,

- wykopy oczyścić z resztek materiałów i zasypać z zagęszczeniem,

- zdemontowane elementy ogrodzenia wykorzystać ponownie do wykonania projektowanego ogrodzenia,

- dostarczyć i wykonać pozostałą część ogrodzenia zgodnie z dokumentacją projektową,

Wytyczne do nawierzchni bezpiecznej:

- wykonać korytowania pod nawierzchnię bezpieczną piaszczystą zgodnie z wymiarami podanymi w kartach technicznych dla poszczególnych urządzeń,

- zastosować piasek lub żwir o uziarnieniu 0,25-8mm zgodny z PN-EN 1177 o gr. warstwy 30 cm w całej strefie bezpieczeństwa wyznaczonej dla danego urządzenia bez zagęszczania, pod warstwą piasku ułożyć geowłókninę 200g/m²,

- wnętrze piaskownicy wypełnić piaskiem oczyszczonym o granulacji 0,2-2mm, (do poziomu 5cm poniżej górnej krawędzi piaskownicy),

Wytyczne do prac montażowych urządzeń placu zabaw:

- wykonać wykopy pod fundamenty,

- osadzić fundamenty prefabrykowane lub wykonać fundamenty betonowe monolityczne z betonu C20/25,

- dostarczyć i zamontować projektowane urządzenia,

- po związaniu betonu zasypać wykop i zagęścić.

Wytyczne do prac ziemnych i porządkowych:

- wszystkie prace ziemne wykonywać ręcznie z uwagi na występujące instalacje podziemne,

- urobek z korytowania oraz wykopów pod fundamenty wykorzystać do zasypek (również w miejscu demontażu),

- nadmiar urobku wywieźć i zutylizować,

- po wykonaniu zasypek grunt należy zagęścić,

- wywieźć i zutylizować odpady,

- uporządkować teren.

Szczegółowy zakres ww. robót określają: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

**UWAGA:**

**W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać dodatkowo poniższe roboty, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej:**

- demontaż i utylizacja karuzeli tarczowej oraz dwóch bujaków na sprężynie,

- jako nawierzchnię bezpieczną pod wszystkimi urządzeniami wykonać nawierzchnię bezpieczną piaskową,

- wymienić deskowanie dwóch istniejących ławek.

Integralną część niniejszego rozeznania cenowego stanowi załącznik nr 2 – projekt techniczny wraz z projektem zagospodarowania terenu.

Załączony przedmiar robót należy traktować poglądowo, stanowi jedynie pomoc do sporządzenia oferty.

Termin realizacji: **do 16 sierpnia 2024r.**

Termin składania ofert: **14 czerwca 2024 r. do godz. 10:00**.

Oferty należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym wraz z załącznikiem nr 1 – oświadczenie o wykluczeniu.

Oferty należy przesłać elektronicznie na adres mail: justyna.janicka@osielsko.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 052 324 18 60, 723 055 255

Kryterium oceny ofert: 100 % cena.

Do niniejszego rozeznania cenowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.