Osielsko, dnia 2 kwietnia 2020 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Rozbudowa drogi gminnej nr G50405 – ulicy Jagodowej w miejscowości Maksymilianowo**

**IiZP.271.B.4.2020**

Pytania:

1) Jaki ma być sposób montażu ogrodzenia na słupkach:

• Wg opisu : na haki,

• Wg rysunku: na obejmy ?

2) Jaki zastosować typ folii odblaskowej do znaków pionowych:

• Wg SST: folia typu 2 do wszystkich znaków,

• Wg opisu do projektu SOR: folia typu 1 z wyjątkiem znaków A-7, D-6 (dla których ma być typ 2) ?

3) Ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia zadania wnioskujemy o załączenie projektu w formacie edytowalnym, np. dwg.

**Odpowiedzi:**

**Ad. 1:** Panele ogrodzeniowe należy montować na obejmach.

**Ad. 2:** Stosować folię zgodnie z wymaganiami "Szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych pionowych i warunków ich umieszczania na drogach" tj. folia typu I za wyjątkiem wymienionych w warunkach znaków.

**Ad. 3**: Załączono plan sytuacyjny w formacie dwg.