**Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu:**

 ***Renowacja studni betonowych metodą paneli GRP na istniejącym kolektorze kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szosa Gdańska w miejscowości Myślęcinek gm. Osielsko.***

GZK.271.2.2020

**Pytanie 1**

Prosimy o wyjaśnienie zapisu „*Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Osielsko, Niemcz gm. Osielsko.*” w **Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia**. Czy prawidłowe jest domniemanie wykonawcy iż doszło tu do oczywistej pomyłki i przedmiotem zamówienia jest renowacja studni?

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający potwierdza, że doszło do oczywistej pomyłki.

**Pytanie 2 :**

Prosimy o wskazanie na których studniach należy dokonać wymiany płyt na studziennych wraz z włazem.

**Odpowiedź 2.**

Zamawiający planuje wymianę płyt na studziennych we wszystkich studniach z wyłączeniem studni S11, S12, S13, S14.

**Pytanie 3 :**

Czy na studniach, na których nie będzie dokonywana wymiana płyty na studziennej w zakres koniecznych robót wchodzi wymiana samych włazów?

**Odpowiedź 3.**

Przy wycenie należy przyjąć wymianę wszystkich włazów ( sztuk 16 )

**Pytanie 4 :**

Czy zamawiający przyjmie od wykonawcy odpady powstałe w trakcie czyszczenia studni? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ceny oraz lokalizacji miejsca , do którego wykonawca będzie miał je dostarczyć.

**Odpowiedź 4.**

Kwestia powstałych odpadów oraz miejsc ich wywozu leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 5 :**

Prosimy o określenie kosztów zajęcia pasa drogowego drogi gminnej obowiązujących w Zarządzie Dróg Gminnych w Żołędowie.

**Odpowiedź 5.**

Stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego kreują się następująco:

• Pobocze – 2 zł / m2 / 1 dzień
• Jezdnia do 50% – 3 zł / m2 / 1 dzień
• Jezdnia pow. 50% – 4 zł / m2/ 1 dzień

**Pytanie 6 :**

Czy w przypadku gdy stan techniczny studni przeznaczonej do renowacji będzie uniemożliwiał wykonanie remontu w określonej technologii Zamawiający wyznaczy inną studnie o podobnych parametrach czy dopuszcza zmianę technologii wykonania robót i rozliczy to jako roboty dodatkowe?

**Odpowiedź 6.**

Zamawiający wyznaczy inna studnię o podobnych parametrach do renowacji.

**Pytanie 7 :**

|  |
| --- |
| Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne do opisanej w SIWZ metody renowacji studni przy pomocy paneli z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym GRP, zastosowanie modułów renowacyjnych z polimerobetonu?  |

**Odpowiedź 7.**

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania równoważnego do opisanej w SIWZ metody renowacji studni przy pomocy paneli z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym GRP.