Osielsko, dnia 17.06.2020

**Zainteresowani Wykonawcy**

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Osielsko w roku 2020

IiZP.271.B.7.2020

1. Czy w ramach zadania nr 1 oraz zadania nr 2, Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy pomocniczej C3/4 gr. 15cm z gruntu o uziarnieniu 0-2mm, stabilizowanego cementem na miejscu przy pomocy mieszarek mobilnych? Czy Zamawiający wymaga aby uziarnienie mieszanki spełniało wymagania jak dla mieszanki związanej cementem o uziarnieniu 0/16mm, zgodnie z PN-EN 13242:2004 oraz czy mieszanka ta musi zostać wytworzona w betoniarni i dostarczona transportem ciężarowym na budowę?

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i SST

1. Czy Zamawiający dopuści w ramach zadania nr 1 oraz zadania nr 2 wykonanie Warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR > 60% gr. 15cm jako rozwiązania równoważnego w odniesieniu do projektowanej podbudowy pomocniczej C3/4 gr. 15cm, (zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych)?

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i SST