Ogłoszenie nr 540108665-N-2020 z dnia 22-06-2020 r.

Osielsko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 550868-N-2020
**Data:** 16/06/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Osielsko, Krajowy numer identyfikacyjny 09235068800000, ul. Szosa Gdańska  55A, 86-031  Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 324 18 00, e-mail zampub@osielsko.pl, faks 052 324 18 03.
Adres strony internetowej (url): www.bip.osielsko.plII

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:** II
**Punkt:** 4
**W ogłoszeniu jest:** . Część 6: PROJEKT BUDOWY UL. PERŁOWEJ I KRABOWEJ W OSIELSKU Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o szerokości 5,00 m o łącznej długości 1150 m. Odwodnienie polegające na sprowadzeniu wód z pasa drogowego na teren przyległy. Rozwiązaniem projektowym należy dowiązać się do skrzyżowania z ul. Jeziorańską opracowywanego aktualnie w ramach projektu budowy ul. Jeziorańskiej. W układzie drogowym należy uwzględnić powiązania z drogami zgodnie z MPZP. W ramach zadania projekt kanału technologicznego, oświetlenia, przebudowa uzbrojenia znajdującego się w pasie drogowym wraz z przedłużeniem wszystkich istniejących odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granicy działek, projekt organizacji ruchu oraz należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki. Konieczność zastosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu pozyskania terenu pod poszerzenie pasa drogowego do szerokości 10 m. Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała V/63/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015 r.).
**W ogłoszeniu powinno być:** Część 6: PROJEKT BUDOWY UL. PERŁOWEJ I KRABOWEJ W OSIELSKU Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o szerokości 5,00 m o łącznej długości 1210 m. Odwodnienie polegające na sprowadzeniu wód z pasa drogowego na teren przyległy. Rozwiązaniem projektowym należy dowiązać się do skrzyżowania z ul. Jeziorańską opracowywanego aktualnie w ramach projektu budowy ul. Jeziorańskiej. W układzie drogowym należy uwzględnić powiązania z drogami zgodnie z MPZP. W ramach zadania projekt kanału technologicznego, oświetlenia, przebudowa uzbrojenia znajdującego się w pasie drogowym wraz z przedłużeniem wszystkich istniejących odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granicy działek, projekt organizacji ruchu oraz należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki. Konieczność zastosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu pozyskania terenu pod poszerzenie pasa drogowego do szerokości 10 m. Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała V/63/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015 r.).