Osielsko, dnia 22.06.2020

**Zainteresowani Wykonawcy**

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Osielsko w roku 2020

IiZP.271.B.7.2020

1. Prosimy o wyjaśnienie z jakiej nawierzchni ma być wykonana opaska między chodnikiem i krawężnikiem widoczna na przekroju normalnym I-I etapu 1 budowy ul. Jana Pawła 2. Na planie sytuacyjnym natomiast w miejscu przekroju I-I jest widoczna zieleń. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy planem sytuacyjnym a przekrojem I-I.

Przestrzeń pomiędzy krawędzią jezdni a chodnikiem należy wypełnić humusem i obsiać trawą.

Pytania do Zadania nr 2:

1. Na planach sytuacyjnych Projektu Wykonawczego (Rys. 1.1) – zgodnie z załączoną legendą – wyniesione wyspy dzielące oznaczone kolorem „brązowym”, mają zostać wykonane z kostki kamiennej. Na planach sytuacyjnych Projektu Wykonawczego (Rys. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) – zgodnie z załączoną legendą – wyniesione wyspy dzielące oznaczone kolorem „szarym”, mają zostać wykonane z opaski z kostki betonowej. W Opisie technicznym, ustęp 4. [Opis rozwiązań projektowych], pkt. 4.3. [Konstrukcje], nawierzchnia wysp na odcinkach od km 0+000 do km 0+600 oraz od km 0+600 do km 1+920, ma zostać wykonana z kostki kamiennej nieregularnej 9x11 spoinowanej piaskiem kwarcowym na bazie bezrozpuszczalnikowej dwuskładnikowej żywicy epoksydowej.

Prosimy o określenie z jakiego materiału mają być wybrukowane wyniesione wyspy w na wlotach skrzyżowań (z wyłączeniem powierzchni przejść dla pieszych z kostki betonowej i przejazdu dla rowerzystów z mieszanki MMA), czy z kostki kamiennej - zgodnie z opisem technicznym – czy z kostki betonowej – zgodnie z legendą załączoną do wskazanych jw. planów sytuacyjnych?

Wyniesione wyspy w na wlotach skrzyżowań należy wykonać z kostki kamiennej 9/11 zgodnie z opisem technicznym.

1. Na planach sytuacyjnych Projektu Wykonawczego (Rys. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) – zgodnie z załączoną legendą – miejsca zbliżeń chodników i ścieżki rowerowej do rozbudowywanych ulic oznaczone kolorem „szarym”, mają zostać wykonane z opaski z kostki betonowej.

Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania opaski z kostki betonowej? Jeśli tak to prosimy o określenie koloru tej kostki oraz dodanie nowej pozycji kosztorysowej.

Tak, należy wykonać opaskę z kostki kamiennej 9/11. Ilość ujęta w poz. 46 przedmiaru.