Osielsko, dnia 23.06.2020

**Zainteresowani Wykonawcy**

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Osielsko w roku 2020

IiZP.271.B.7.2020

1.       Proszę o wyjaśnienie jak należy interpretować wymaganie dla wideotetektorów: Kompatybilność z systemem identyfikacji tablic rejestracyjnych (LPR / ANPR)?

Zamawiający odstępuje od zapisu Str. 13 projektu sygnalizacji świetlnej: Kompatybilność z systemem identyfikacji tablic rejestracyjnych (LPR / ANPR)

2.       Czy Zamawiający wymaga aby w ramach systemu wideodetekcji była realizowana identyfikacja tablic rejestracyjnych (LPR / ANPR)? Taka funkcjonalność nie jest to standardowo realizowana przez kamery wideodetekcji i wymaga dostarczenia dodatkowych urządzeń: dedykowanych kamer LPR/ANPR, co stanowi dodatkowy koszt.

Patrz powyżej

3.       Czy w ramach przedmiotowego zamówienia należy dostarczyć również kamery LPR/ANPR?

Nie. Zamawiający odstępuje od zapisu: Kompatybilność z systemem identyfikacji tablic rejestracyjnych (LPR / ANPR)

4. Dotyczy ogrodzenia panelowego na przepompowniach i zbiornikach. Prosimy o informację jaki typ panelu ma być zastosowany: 2D 8/6/8 – płaski czy 3D drut 5mm z 4 przegięciami, które usztywniają.

Należy przyjąć do wyceny panele 3D drut 5mm z 4 przegięciami.