Osielsko 29.12.2020 r.

Andrzej Różański
Radny Gminy Osielsko

Dotyczy sprawy BRG.0003.42.2020

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.12.2020 r. informuję, że rowy wzdłuż
ul. Jagodowej nie wymagają osłonięcia od strony jezdni. Podczas budowy dokonano korekty polegającej na odsunięciu ich o około 40cm w stronę ścieżki rowerowej, tym samym odległość od krawędzi jezdni do krawędzi rowu wynosi około 1,5 m. Jednak decydująca jest głębokość rowu, co potwierdzono w ramach nadzoru autorskiego prowadzonego przez Panią Annę Pacewicz-Dyrda. Montaż dodatkowych barier sprężystych oznaczałby koniczność wydatkowania dodatkowo kilkuset tysięcy złotych oraz mógłby skutkować uszkodzeniem infrastruktury podziemnej podczas wbijania słupków barier.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a