Osielsko, 27.04.2021 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Budowa ulic Kopernika, Marco Polo i Olimpijczyków w Niemczu, gmina Osielsko**

**IiZP.271.B.4.2021**

1. SST dla mieszanek mineralno- asfaltowych na w-wę ścieralną i wiążącą, zawierają wymagania dla KR1-2, podczas gdy w Opisie technicznym Wymagana jest kategoria KR 3-4, prosimy o potwierdzenie stosowania Kategorii ruchu KR3-4. Specyfikacja posiada liczne błędy i niedociągnięcia w opisie wymagań, prosimy o jednoznaczne określenie wymagań dla KR 1-2 i KR 3-4.

**Potwierdzamy konieczność zastosowania mieszanek odpowiadających kategoria ruchu KR3**

1. SST dla mieszanek mineralno- asfaltowych na w-wę podbudowy zawiera wymagania dla mieszanek AC22P oraz AC16P, prosimy o ujednolicenie.

**Zamawiający wyraża zgodę za zastosowanie mieszanki AC 22 P 35/50**