Osielsko, dnia 16.12.2021 r.

**Zaproszenie do złożenia oferty**

**Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę urządzeń gotowych do pracy, według poniższej specyfikacji:**

1. **Komputer AIO – 1 szt.**

komputer all-in-one min i5-1135G7 16GB 512GB 27"

PARAMETRY EKRANU

Przekątna ekranu 27 cali

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 pikseli

Typ matrycy matowa LED, IPS

Dotykowy wyświetlacz nie

PODZESPOŁY

Procesor min Intel® Core™ i5 11gen 1135G7

Ilość rdzeni 4

Częstotliwość taktowania 2,4 - 4,2 GHz

Pamięć podręczna (Cache) 8 MB

Gniazdo procesora socket 1200

Pamięć min RAM 16 GB DDR4 3200 MHz

Ilość gniazd pamięci 2

Karta graficzna Intel® UHD Graphics

Rozmiar pamięci karty współdzielona z pamięcią systemową

Dysk 512 GB SSD PCIe NVMe

SYSTEM

System operacyjny Microsoft Windows 10 PRO

KOMUNIKACJA

Łączność bezprzewodowa Bluetooth, WiFi 802.11 ax

ZŁĄCZA/WBUDOWANE URZĄDZENIA

Ilość wyjść HDMI 1

Ilość wyjść DVI 0

Wyjście VGA nie

Ilość złączy USB 2.0 2

Ilość złączy USB 3.0 2

Złącze Combo jack (wejście/wyjście audio) tak

Wejście do mikrofonu tak

Wejście liniowe audio tak

Czytnik kart pamięci brak

Wbudowane głośniki 2 x 3 W

Karta dźwiękowa zintegrowana 2.0

Kamera internetowa tak

Funkcje dodatkowe klawiatura i mysz w zestawie, z nóżką, z wbudowaną kamerą, z wbudowanymi głośnikami, z wbudowanym mikrofonem

WYPOSAŻENIE

instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, klawiatura bezprzewodowa, mysz bezprzewodowa

GWARANCJA

Gwarancja 24 miesiące

Rodzaj gwarancji door to door

1. **Drukarka Lexmark XM 1246**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane techniczne** | **Lexmark XM1246** |
| **Drukowanie** | |
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3” z potwierdzeniem akustycznym |
| Szybkość druku: maks.6 | mono: 44 str./min. |
| Czas wydruku pierwszej strony: tylko | mono: 6 sek. |
| Rozdzielczość druku | mono: 1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi |
| Pamięć | standardowo: 2048 MB / maksymalnie: 2048 MB |
| Dysk twardy | Opcja dostępna |
| Zalecany nakład miesięczny2 | 2000 - 15000 stron |
| Maksymalny miesięczny cykl pracy3 | 120000 str./miesiąc |
| **Kopiowanie** | |
| Szybkość kopiowania: Maks.6 | mono: 44 kopii/min. |
| Czas kopiowania pierwszej strony: tylko | mono: 6 sek. |
| **Skanowanie** | |
| Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego | Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex) |
| Szybkość skanowania dwustronnego A4: maks. | mono: 84 / 90 str./min. / kolor: 44 / 48 str./min. |
| Szybkość skanowania jednostronnego A4: maks. | mono: 42 / 45 str./min. / kolor: 22 / 24 str./min. |
| Pojemność podajnika dokumentów: Maks. | 50 arkuszy |
| **Faksowanie** | |
| Szybkość modemu | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s |
| **Materiały eksploatacyjne**7 | |
| Wydajność kaset z tonerem (maks.)1 | Kaseta z tonerem o wydajności 21000 stron |
| Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: maks. | 60000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5% |
| Tonery dostarczane z urządzeniem8 | Startowa kaseta zwrotna z tonerem na 6000 stron |
| **Obsługa papieru** | |
| Standardowa obsługa papieru | Podajnik na 250 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Odbiornik na 150 arkuszy, Zintegrowany dupleks |
| Opcje obsługi papieru | Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Pojemnik na 550 arkuszy z blokadą |
| Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do | 350 arkuszy / 2000 arkuszy |
| Standardowa pojemność odbiorników: max. / Maksymalna pojemność odbiorników: do | 150 arkuszy / 150 arkuszy |
| Obsługiwane rodzaje nośników | Karty, Koperty, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Folie, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
| Obsługiwane rozmiary nośników | Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6 |
| **Inne**4 | |
| Interfejsy standardowe | Jedno wewnętrzne gniazdo kart, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi- Speed (typu A) z przodu, Port USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A) |
| Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne | Marknet N8372 WiFi Option / Wewnętrzny interfejs szeregowy RS-232C, Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B |
|  |  |
|  |  |

1. **Monitor - 2 szt. o min. poniższych parametrach:**

Z kamerą internetową

Przekątna ekranu 23,8"

Powłoka matrycy Matowa

Rodzaj matrycy LED, IPS

Typ ekranu Płaski

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)

Format obrazu 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu 75 Hz

Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln

HDR Nie

Czas reakcji 5 ms (GTG)

Wbudowany kalibrator Nie

Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki 0,275 x 0,275 mm

Jasność 300 cd/m²

Kontrast statyczny 1 000:1

Kontrast dynamiczny 100 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie 178 stopni

Kąt widzenia w pionie 178 stopni

Złącza

VGA (D-sub) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

DisplayPort - 1 szt.

Wyjście audio - 1 szt.

Wejście audio - 1 szt.

USB 2.0 typ B - 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Głośniki Moc głośników min 2 x 2W

Regulacja kąta pochylenia (Tilt) Tak

Regulacja kąta obrotu (Swivel) Tak

Możliwość montażu na ścianie – VESA VESA 100 x 100 mm

Klasa energetyczna min F

Pobór mocy podczas pracy 22 W

Pobór mocy podczas spoczynku 0,5 W

Wbudowana kamera

Wbudowany mikrofon

Dołączone akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja bezpieczeństwa

Kabel audio

Kabel VGA

Kabel HDMI

Kabel DisplayPort

Kabel USB

Szerokość 540 mm

Wysokość (z podstawą) 426 mm

Głębokość (z podstawą) 195 mm

Gwarancja

36 miesięcy (gwarancja producenta)

Oferty należy składać do dnia **21.12.2021 r. godz. 08:00**, na adres: [informatyk@osielsko.pl](mailto:informatyk@osielsko.pl)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kryterium oceny ofert: cena

Termin wykonania zamównienia: 5 dni od podpisania umowy

Dodatkowe informacje pod adresem mail: [informatyk@osielsko.pl](mailto:informatyk@osielsko.pl) lub pod nr tel. 52 324-18-88

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Do przedmiotowego zamówienia, zgodnie z  art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp.

*Wójt Gminy Osielsko*

*Wojciech Sypniewski*