Osielsko, 20.04.2022 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**„Adaptacja budynków przy ul. Jana Pawła II 28 w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy, Archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej”**

**IiZP.271.B.6.2022**

1. Prosimy o udostępnienie rysunku projektowego lady recepcyjnej. Zgodnie z punktem 6 opisu technicznego zaprojektowano ladę w formie przenikających się brył, dodatkowo uwzględniając zamykanie roletą. Na rys. 15 wrysowana lada w pomieszczeniu 1.2 nie ma podanych żadnych wymiarów (ani długości ani szerokości poszczególnych brył). Brak również informacji o sposobie montażu czy kolorystyce rolety ani o sposobie montażu szyby nad blatem. Bez dokładniejszych informacji nie jest możliwe rzetelne przygotowanie oceny.

**Odp.** **Schemat lady w załączniku. Lada powinna być wykonana w lustrzanym odbiciu do wersji ze schematu. Rolety koloru białego.**

1. Prosimy o informację czy wycieraczki wewnętrzne wchodzą w zakres zamówienia.

**Odp.** **Tak, zgodnie z dokumentacją projektową**.

1. Prosimy o wskazanie w której części budynku występuje sufit podwieszany nie obciążony wełną mineralną. Zapis „parter w części piętrowej” jest nieprecyzyjny.

**Odp.** **Sufit nieocieplony zaprojektowano pod stropami między kondygnacyjnymi w budynku piętrowym.**

1. Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić palisadę MERKADO przy kwietnikach.

**Odp.** **Tak, zgodnie z dokumentacją projektową.**

1. Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić nawierzchnię z płytek Focus przed wejściem do budynku.

**Odp.** **Tak, zgodnie z dokumentacją projektową.**

1. Prosimy o informację jaką formę/rodzaj nasadzeń przyjąć do wyceny.

**Odp.** **Zgodnie z dokumentacją projektową - pkt. 7.10. opisu projektu technicznego architektury oraz w przedmiarze zagosp. terenu i wyposażenie poz. 58, 59.**

1. Drzwi aluminiowe automatyczne przesuwne z klasą bezpieczeństwa RC3 podłączone do systemu sygnalizacji pożaru. Nie ma producenta, który wykona drzwi przesuwne w klasie RC. Proszę o sprostowanie i podanie drzwi nieklasyfikowanych jako klasa RC.

**Odp.** **Jeżeli Wykonawca udowodni, że nie jest możliwe dostarczenie jakiegoś składnika zamówienia, to za zgodą Zamawiającego możliwe będzie zastosowanie innego (pkt. 2 specyfikacji technicznych).. Z wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są drzwi aluminiowe automatyczne przesuwne w klasie bezpieczeństwa RC3.**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż wymienione w dokumentacji projektowej konkretne materiały, urządzenia itp. stanowią jedynie przykłady rozwiązań materiałowych i projektowych, a nie elementy o wymaganych parametrach.

**Odp.** **Wykonawca może zastosować za zgodą Zamawiającego materiały, urządzenia innych producentów pod warunkiem posiadania przez nie minimalnych projektowanych parametrów. Nie dopuszczalne jest zastosowanie materiałów, urządzeń itp. o gorszych parametrach niż podane w dokumentacji projektowej.**

1. Jaki zakres wyposażenia należy dostarczyć dla zadania? Czy są to meble wyrysowane na rzutach umeblowania biurka, fotele, regały, szafy krzesła czy tylko wyposażenie z tabeli pkt. 6 opisu architektury? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie specyfikacji mebli biurowych. Czy wyposażenie Sali obrad również wchodzi w zakres postępowania?

**Odp.** **Wyposażenie wg zestawień w PT architektury i projektu aranżacji. Kompletne wyposażenie sali obrad jest również przedmiotem postępowania, zgodnie z projektem technicznym aranżacji. Biurka, regały i krzesła w pomieszczeniach biurowych nie są objęte zamówieniem.**

1. Prosimy o udostępnienie zestawienia stali dla wszystkich nowoprojektowanych elementów konstrukcji.

**Odp. Ilości stali należy przyjąć wg projektu i części obliczeniowej konstrukcji.**

1. Prosimy o udostępnienie kompletnej opinii geotechnicznej.

**Odp. Opinia geotechniczna w załączniku.**