|  |  |
| --- | --- |
|  | **Gmina Osielsko**  **86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A**  **tel. 52 324 18 00 fax 52 324 18 03**  **e-mail:** [**zampub@osielsko.pl**](mailto:zampub@osielsko.pl) [**www.bip.osielsko.pl**](http://www.bip.osielsko.pl) |

Osielsko, dnia 12 października 2022 r.

IiZP.7021.32.2022.PK

**Z A P R O S Z E N I E**

Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia **na: dostawę i montaż monitoringu CCTV**

1. **terenu wokół świetlicy w Żołędowie przy ul. Wyczółkowskiego,**
2. **terenu wokół budynku mieszkalnego w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej 1 oraz terenu placu zabaw.**
3. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i montaż monitoringu CCTV:**

1. **terenu wokół świetlicy w Żołędowie przy ul. Wyczółkowskiego,**
2. **terenu wokół budynku mieszkalnego w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej 1 oraz terenu placu zabaw.**

Przebieg instalacji do ustalenia z Zamawiającym.

1. **Przedmiot zamówienia obejmuje:**

**Dostawę urządzeń, materiałów oraz ich montaż i konfigurację wg. poniższego zestawienia:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **dostawa i montaż monitoringu CCTV terenu wokół świetlicy w Żołędowie**  **przy ul. Wyczółkowskiego** | | | |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **J.m.** |
| **1** | **Rejestrator Hikvision DS.-7608 – 8 kanałowy IP** | **1** | **szt.** |
| **2** | **Kamera Hikvision – AcuSense, 8mpx, H.265+** | **6** | **szt.** |
| **3** | **Puszka montażowa kamery** | **6** | **szt.** |
| **4** | **Dysk 4 tb – do pracy ciągłej** | **2** | **szt.** |
| **5** | **Switch PoE 8p** | **1** | **szt.** |
| **6** | **Uchwyt rack do rejestratora** | **1** | **szt.** |
| **7** | **Listwa pp** | **1** | **szt.** |
| **8** | **Mysz bezprzewodowa** | **1** | **szt.** |
| **9** | **Monitor LCD min. 24”** | **1** | **szt.** |
| **10** | **Kabel ziemny UTP** | **420** | **mb** |
| **11** | **Słup 4m z fundamentem firmy Rosa**  **– słup wyglądem dopasowany do istniejących słupów oświetleniowych** | **2** | **szt.** |
| **12** | **Rura osłonowa HDPE 32** | **140** | **mb** |
| **13** | **Studnia** | **1** | **szt.** |
| **14** | **Materiały instalacyjne** | **1** | **kpl.** |
| **15** | **Prace ziemne**  **- koparka, ułożenie tras kablowych, odtworzenie nawierzchni** | **1** | **kpl.** |
| **16** | **Robocizna – montaż + konfiguracja** | **1** | **kpl.** |
| **17** | **Geodezja – projekt w wersji papierowej, dokumentacja powykonawcza** | **1** | **kpl.** |
| **dostawa i montaż monitoringu CCTV terenu wokół budynku mieszkalnego w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej 1 oraz terenu placu zabaw** | | | |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **J.m.** |
| **1** | **Rejestrator Hikvision DS.-7608 – 8 kanałowy IP** | **1** | **szt.** |
| **2** | **Kamera Hikvision – AcuSense, 8mpx, H.265+** | **7** | **szt.** |
| **3** | **Puszka montażowa kamery** | **7** | **szt.** |
| **4** | **Dysk 4 tb – do pracy ciągłej** | **2** | **szt.** |
| **5** | **Switch PoE 8p** | **1** | **szt.** |
| **6** | **Szafa wisząca hermetyczna 9U** | **1** | **szt.** |
| **7** | **Uchwyt rack do rejestratora** | **1** | **szt.** |
| **8** | **Listwa pp** | **1** | **szt.** |
| **9** | **Mysz bezprzewodowa** | **1** | **szt.** |
| **10** | **Monitor LCD min. 24”** | **1** | **szt.** |
| **11** | **Obudowa hermetyczna IP65** | **1** | **szt.** |
| **12** | **Kabel ziemny UTP** | **490** | **mb** |
| **13** | **Kabel światłowodowy** | **220** | **Mb** |
| **14** | **Kabel elektryczny YKY 3x1,5 ziemny** | **220** | **Mb** |
| **15** | **Przełącznica światłowodowa** | **2** | **szt.** |
| **16** | **Wkładka SFP** | **2** | **szt.** |
| **17** | **Switch PoE światłowodowy** | **2** | **szt.** |
| **18** | **Patchcord S.C./APC-LC/UPC** | **2** | **szt.** |
| **19** | **12x2 Pigtail SC APC** | **1** | **szt.** |
| **20** | **Adapter światłowodowy SC/APC** | **12** | **szt.** |
| **21** | **Słup 4m z fundamentem** | **1** | **szt.** |
| **22** | **Rura osłonowa HDPE 32** | **250** | **mb** |
| **23** | **Studnia** | **2** | **szt.** |
| **24** | **Materiały instalacyjne** | **1** | **kpl.** |
| **25** | **Prace ziemne**  **- koparka, ułożenie tras kablowych, odtworzenie nawierzchni** | **1** | **kpl.** |
| **26** | **Arot ziemny 40** | **300** | **mb** |
| **27** | **Robocizna – montaż + konfiguracja** | **1** | **kpl.** |
| **28** | **Geodezja – projekt w wersji papierowej, dokumentacja powykonawcza** | **1** | **kpl.** |

1. Termin realizacji zadania: **15.12.2022 r.**
2. Termin składania ofert: **18.10.2022 r. do godz. 10:00.**
3. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna, po wcześniejszym umówieniu jej terminu.
4. Oferty należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.
5. Oferty należy przesłać elektronicznie na adres mail: [zampub@osielsko.pl](mailto:zampub@osielsko.pl)
6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 324 18 53, 509 998 138
7. Kryterium oceny ofert: cena – 100%
8. Forma wynagrodzenia - ryczałtowa