|  |  |
| --- | --- |
|  | **Urząd Gminy Osielsko**  **86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A**  **tel. 052 3241800 fax 052 3241803**  **e-mail:** [**zampub@osielsko.pl**](mailto:zampub@osielsko.pl)[**www.bip.osielsko.pl**](http://www.bip.osielsko.pl) |

Osielsko, 08.11.2022 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Budowa ulicy Matejki w Niemczu**

**IiZP.271.B.29.2022**

1. Zwracamy się z prośbą o korektę przedmiarów drogowych – brak jest warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.15cm – pod jezdnie o nawierzchni asfaltowej.

**POZYCJA 50 przedmiar**

1. SST część II pkt. 1 opis przedmiotu zamówienia znajduje się „rozbiórki istniejących płotów”. Proszę o informację czy należy ująć je w wycenie. Jeżeli tak proszę o przesłanie dokumentacji, bądź podanie ilości oraz rodzaju materiału z jakiego są wykonane.

**POZYCJA 23-27 przedmiar**

1. Proszę o potwierdzenie, że ewentualne odtworzenie płotów nie jest przedmiotem zamówienia.

**Potwierdzam, że odtworzenie płotów nie jest przedmiotem zamówienia**

1. W Specyfikacji Warunków Zamówienia w część II pkt. 1 przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Matejki w Niemczu polegająca na wykonaniu m.in. „rozbiórki istniejących płotów”.

W przedmiarach robót brak takiej pozycji, proszę o jej dodanie.

**Dodano**

1. Kto jest właścicielem materiału z rozbiórki ogrodzeń?

**Wykonawca**

1. Wnosimy o potwierdzenie, że nasadzenia zastępcze nie są przedmiotem zamówienia.

**Potwierdzamy, że nasadzenia zastępcze nie są przedmiotem zamówienia**

1. Proszę o przesłanie pozwolenia na wycinkę.

**Inwestycja realizowana jest na podstawie decyzji ZRID**

1. Zgodnie z opisem technicznym drogowym chodniki należy wykonać z kostki grubości 8cm natomiast w przekrojach drogowych kostka grubości 6cm. Proszę o wyjaśnianie rozbieżności.

**Chodniki należy wykonać z kostki grubości 8cm.**

1. W kosztorysie branży drogowej:

Poz. 66 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych o średnicy 50 mm – 6szt.

Poz. 67 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków – 9szt.

**Poprawiono**

Zgodnie z dokumentacją powinno być 12 szt. słupków oraz 11szt. znaków. Proszę o korektę przedmiarów.

**Poprawiono**

1. Czy Zamawiający przewiduje w przyszłości możliwość rozbudowy oświetlenia dodatkowo o system sterowania? Jeżeli tak to proszę o informację, czy w niniejszym postępowaniu należy zaoferować oprawy wyposażone w zasilacz DALI oraz złącze Nema lub Zhaga pod montaż sterowników.

**Zamawiający przewiduje rozbudowę systemu sterowania na przedmiotowym odcinku ul. Matejki. W związku z tym należy oferować oprawy wyposażone w zasilacz DALI ze złączem typu Nema.**