Osielsko, dnia 10.06.2024 r.

**Zaproszenie do złożenia oferty**

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty na budowę placu zabaw na działce nr 37/58 w miejscowości Wilcze, gmina Osielsko.

Przedmiotem zamówienia jest demontaż placu zabaw i elementów wyposażenia oraz ponowny ich montaż.

Zakres zamówienia:

* wykonanie wizji lokalnej z Zamawiającym,
* prace przygotowawcze,
* demontaż urządzeń placu zabaw i elementów wyposażenia znajdujących się na dz. nr ewid. 37/58, 37/57 w miejscowości Wilcze, gmina Osielsko,
* montaż urządzeń placu zabaw i elementów wyposażenia na dz. nr ewid. 37/58 w miejscowości Wilcze, gmina Osielsko zgodnie z PZT,
* wykonanie nawierzchni bezpiecznych,
* wykonanie prac ziemnych i porządkowych.

Wytyczne do prac przygotowawczych:

- skosić trawę na terenie projektowanego placu zabaw,

- wykonać niwelację terenu.

Wytyczne do montażu i demontażu urządzeń wyposażenia placu zabaw:

- zachować fundamenty prefabrykowane do ponownego montażu,

- wykuć elementy kotwiące urządzeń z fundamentów monolitycznych (pozostałości po fundamencie usunąć i zutylizować), następnie przy montażu wykonać nowe fundamenty z betonu C20/25,

- naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas prowadzenia prac,

Wytyczne do nawierzchni bezpiecznej:

- wykonanie korytowania pod nawierzchnię bezpieczną piaszczystą,

- zastosować piasek lub żwir o uziarnieniu 0,25-8 mm zgodny z PN-EN 1177 o gr. warstwy 30 cm w całej strefie bezpieczeństwa wyznaczonej dla danego urządzenia bez zagęszczania, pod warstwą piasku ułożyć geowłókninę 200g/m²,

- wnętrze piaskownicy wypełnić piaskiem oczyszczonym o granulacji 0,2-2mm (do poziomu 5cm poniżej górnej krawędzi piaskownicy),

- odtworzyć nawierzchnię trawiastą, pielęgnować i utrzymać w odpowiedniej wilgotności, na projektowanym placu zabaw oraz w miejscach demontażu urządzeń.

Wytyczne do prac ziemnych i porządkowych:

- prace ziemne polegające na demontażu i montażu wykonywać ręcznie,

- urobek z korytowania oraz wykopów pod fundamenty wykorzystać do zasypek (również w miejscu demontażu), nadmiar urobku rozplantować na terenie projektowanego placu, wyrównać,

- wykonać trawnik dywanowy metodą siewu,

- po wykonaniu zasypek grunt należy zagęścić,

- wywieźć i zutylizować odpady,

- uporządkować teren.

Integralną część niniejszego rozeznania cenowego stanowi załącznik nr 2 – projekt techniczny wraz z projektem zagospodarowania terenu.

Załączony przedmiar robót należy traktować poglądowo, stanowi jedynie pomoc do sporządzenia oferty.

Termin realizacji: **dwa miesiące** **od dnia podpisania umowy.**

Termin składania ofert: **18 czerwca 2024 r. do godz.12:00**.

Oferty należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym wraz z załącznikiem nr 1 – oświadczenie o wykluczeniu.

Oferty należy przesłać elektronicznie na adres mail: [justyna.janicka@osielsko.pl](mailto:zampub@osielsko.pl)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 052 324 18 60, 723 055 255

Kryterium oceny ofert: 100 % cena.

Do niniejszego rozeznania cenowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.